重庆市第十三人民医院

眼耳鼻喉类耗材清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 一次性使用泪道引流管套装（鼻泪道再通管） | 1.适用于泪小管狭窄、阻塞、断裂治疗后冲洗、引流；2.基本配置：由冲洗式泪道探针和泪道引流管组成；3.各规格型号可选择。 |
| 2 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | 1.适用于鼻部手术：鼻腔粘膜切开，鼻部消融止血；2.基本配置：由电极、手柄、连接器、电缆线组成，可以重复消毒使用；3.适配低温等离子高频电刀，设备品牌型号：唯奥GD308-P。  |
| 3 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | 1.适用于咽部手术：腭咽成形术、腺样体切割术、软腭消融术、扁腺体切除术、消融术；2.基本配置：由电极、手柄、连接器、电缆线组成，可以重复消毒使用；3.适配低温等离子高频电刀，设备品牌型号：唯奥GD308-P。 |
| 4 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | 1.适用于喉部手术：声带息肉小结消融、声门狭窄切开术、会厌囊肿切除术；2.基本配置：由电极、手柄、连接器、电缆线组成，可以重复消毒使用；3.适配低温等离子高频电刀，设备品牌型号：唯奥GD308-P。 |
| 5 | 等离子体手术刀头（射频电极/消融电极） | 1.适用于颅底手术：鼻颅底软组织切除、消融止血术，侧颅底软组织切除、消融止血术；2.基本配置：由电极、手柄、连接器、电缆线组成，可以重复消毒使用；3.适配低温等离子高频电刀，设备品牌型号：唯奥GD308-P。 |
| 6 | 动力系统刀头 | 1.适用于耳鼻咽喉等内窥镜微创手术，包括息肉、扁桃体、声带息肉等软组织的咆哮清除；2.适配动力系统，设备品牌型号：西山DK-ENT-MP。 |
| 7 | 耳科钻头 | 1.适用于中耳珠光瘤、耳硬化症、耳瘤如听神经瘤切除、外生骨疣病变组织切除、耳膜感染等的小骨切除、重构、耳蜗切除植入固定通道重构、鼓室成型术等；2.需适配动力系统，设备品牌型号：西山DK-ENT-MP。 |
| 8 | 鼓膜置管耗材 | 1.适用于为渗出性中耳炎提供一个供液体流出的通道和平衡中耳压力，用于预防中耳积液；2.配置要求：T型鼓膜通气管由硅胶组成，ID=1.14,FL=9.5L，柔软的双翼科向前合拢，以便通过小切口方便的放置盒取出，双翼张开后可使其稳定于鼓室而避免手术后早期被排出；3.需配置置管器推进。 |