耗材清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 主要用途及配置要求 |
| 1 | 椎管内麻醉穿刺套件 | 1.用于椎管内麻醉的必备耗材，使用该穿刺针及穿刺后置入的硬膜外导管，才能连续注射药物到椎管内，达到麻醉的目的。 2.产品参数要求： （1）麻醉导管：1.0硬膜外麻醉导管，尖端环绕出药。尖端出药口均匀分布3个出药侧孔，病人端有刻度标识。为满足不同的患者需求，要有两种规格的硬膜外导管。软导管麻醉穿刺套件适合老年、容易出血患者、剖宫产及无痛分娩的患者。 硬膜外穿刺针：麻醉导管易于置入，刃口防止切割导管设计；  （2）穿刺针长度可定制长度不得小于9cm。 腰椎穿刺针：腰穿针笔尖型腰椎穿刺针，减少组织神经划伤，穿刺点愈合速度快，并发症发生几率低。 （3）负压测试装置， 5ml 玻璃注射器。 3.产品要求有医保收费编码，是医保类耗材。符合医保要求，包装上无不可收费耗材内容。 |
| 2 | 一次性使用胶囊式内镜 | 1.用于不明原因的消化道出血及不能做胃肠镜的患者，能够清楚发现病灶的发生，从而确诊患者病情。 2.产品配套电脑及磁控系统。 |
| 3 | 医用预处理保湿剂 | 1.预防滞留诊疗手术器械附着物干涸，难以去除，而导致的清洗困难及生物膜生长，防控潜在的院感风险。 2.有专业预处理机或保湿剂需带喷头。 3.参数要求：医用、泡沫型。 |
| 4 | 过氧化氢低温灭菌批量监测 | 1.灭菌包放行依据，为灭菌挑战装置，灭菌难度系数，等同或大于包内被灭菌器械，用于监测该批次灭菌是否合格，能否放行，避免开包后指示卡不合格造成器械无法使用，手术无法开展的风险。 2.耗材，无配套设备。 3.参数要求：四类卡或五类卡+管腔灭菌挑战装置。  4.能提供重金属检测报告。 |
| 5 | 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡 | 1.用于134°C脉动真空蒸汽灭菌器灭菌效果监测。 2.耗材，无配套设备。 3.参数要求：五类、综合参数化学指示物、包内卡。  4.能提供重金属检测报告。 |