重庆大剧院2024年设备设施中修项目（第一批）

比选采购公告

 经上级批准重庆大剧院2024年设备设施中修项目（第一批）拟采用比选的方式进行公开采购，诚邀市内外有意参加比选并符合条件的厂（商）家，按比选公告项目具体条件要求准备材料函复我方。

一、采购项目：

|  |
| --- |
| 重庆大剧院2024年设备设施中修项目（第一批） |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目内容及要求 |
| 1 | 2024.1 | 重庆大剧院中剧场观众大厅部分排烟管道更换 | 附件1 |
| 2 | 2024.2 | 重庆大剧院奥的斯电梯部件维修更换 | 附件2 |
| 3 | 2024.3 | 重庆大剧院大剧场舞台机械控制系统CPU模块更换 | 附件3 |

二、对厂（商）家要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行比选要求所必需的资质和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社保金的良好记录。

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、须按项目内容开具对应税率的增值税专用发票。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、上述需施工项目均须实地勘查。

三、公告时间：2024年4月30日至2024年5月11日。

四、截止投递时间：2024年5月11日下午五时前。

五、回复内容：对拟采购项目的响应文件密封后加盖公章于投递截止时间前寄送我方，逾期送达或不符合规定的投递文件恕不接受。

六、联系方式：

联系单位：重庆大剧院管理有限公司

联 系 人：李显清 钟鹏

联系电话：61863129

投递地址：重庆市江北区江北城文华街2号重庆大剧院4楼。

重庆大剧院管理有限公司

2024年4月30日

附件1

|  |
| --- |
| 重庆大剧院中剧场观众大厅部分排烟管道更换实施要求 |
| 项目编号：2024.1 |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 标准要求 | 备注 |
| 1 | 风管（国标热镀锌国标1.5mm） | 1500\*800\*3040mm | 平方米 | 140 | 1、热镀锌铁皮必须为国标产品，厚度符合标准要求；2、热镀锌角铁、吊筋必须为国标产品，承重力度符合安全标准；3、防结露保温棉为符合消防标准的B1级国标保温棉，除用胶水粘牢外加铝箔保温胶带加固，防止松脱；4、排烟风管连接为法兰连接或勾连，必须保证强度和密封性；5、排烟风管连接处必须为符合消防设计标准的石棉垫或防火密封胶条；6、特种作业人员必须持有效证件上岗；7、施工单位须安排专职安全管理员做好施工现场安全管理工作，设置护栏及警戒带，划定安全区域，天花内风管拆除必须采取有效安全措施，保障拆卸人员安全，防止风管发生掉落事故，造成人员伤害及成品损坏，每日施工前安全管理员要对施工人员进行安全交底和安全培训；8、施工完毕须提供竣工资料。 | 　 |
| 2 | 1600\*800\*5420mm | 平方米 | 260 | 　 |
| 3 | 1600\*500\*2870mm | 平方米 | 120.5 | 　 |
| 4 | 风管高差接头(热镀锌国标1.5mm) | 1600\*800mm | 个 | 4 | 　 |
| 5 | 风管弯头(热镀锌国标1.5mm) | 1600\*500mm | 个 | 3 | 　 |
| 6 | 风管偏差接头(热镀锌国标1.5mm) | 1600\*500\*500mm | 个 | 3 | 　 |
| 7 | 风管变径接头(热镀锌国标1.5mm) | 1600\*500mm变1600\*800mm | 个 | 4 | 　 |
| 8 | 风管封头板(热镀锌国标1.5mm) | 1600\*800mm | 块 | 4 | 　 |
| 9 | 热镀锌角钢（国标） | L40\*40mm | 米 | 410 | 　 |
| 10 | 热镀锌吊筋（国标） | Φ14mm | 米 | 200 | 　 |
| 11 | 热镀锌螺栓（国标） | M8\*40 | 套 | 2200 | 　 |
| 12 | 橡塑保温棉 | B1级 2mm | 平方米 | 650 | 　 |
| 13 | 防火密封材料 | 石棉垫及防火密封胶 | 项 | 1 | 　 |
| 14 | 施工措施费 | 吊顶防护措施及脚手架 | 平方米 | 400 | 　 |
| 15 | 风管拆除及转运费 | 风管拆除装袋及搬运 | 平方米 | 650 | 　 |
| 16 | 垃圾处置费 | 原风管拆除垃圾 | 项 | 1 | 　 |
| 17 | 辅材 | 现场规格 | 批 | 1 | 　 |
| 18 | 人工费 | 　 | 项 | 1 | 含制作、安装、管道校正等相关费用 | 　 |
| 19 | 管理费 | 　 | 项 | 1 | 含运费等相关费用 | 　 |
| 20 | 税费 | 　 | 项 | 1 | 增值税专票 | 　 |
| 21 | 总价 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 说明：1、报价资料里必须提供企业三证合一营业执照、资质等相关资料。2、报价总价含维修人工、运输、增值税专票等所有费用。3、国标热镀锌排烟风管及部件等安装必须符合国家相关安装标准。4、施工过程中遵守大剧院施工管理规范，与保安部签订安全协议，做到工完场清、设备清洁、工具清点完整，施工垃圾由施工单位清运。5、项目质保期不低于贰年。6、做好剧院成品保护，损坏照价赔偿或修复。7、上述材料规格型号以施工单位现场检查测量为标准。 |

附件2

|  |
| --- |
| 重庆大剧院奥的斯电梯部件维修更换实施要求 |
| 项目编号：2024.2 |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 标准要求 | 备注 |
| 1 | 限速器 | TBA20602A994 | 台 | 4 | 1、产品、配件必须为奥的斯电梯原配产品，符合国家CCC认证标准及其他相关国家标准，提供产品说明书及合格证书；2、拆除磨损配件，更换新配件，保障安装工艺，各部件安装尺寸间隙符合设计要求和相关国家标准；F3/F4主机移位调整须包含减震垫更换；3、安装完毕试机满足正常运行要求；4、施工人员必须具备电梯T证证书及技术等级证书，具备电梯安装调试相关能力；5、施工单位必须具备电梯安装、维修资质。6、特种作业持有效证件上岗。7、施工单位须安排专职安全管理员做好施工现场安全管理工作，设置护栏及警戒带，每日施工前安全管理员要对施工人员进行安全交底和安全培训；8、施工单位对其所更换配件的安全性能终生负责，施工完毕须提供竣工资料。 | 　 |
| 2 | 控制柜检修开关 | FAA177FF1 | 个 | 14 | 　 |
| 3 | 松闸电池 | 12V25AH-SPB | 个 | 14 | 　 |
| 4 | 应急电源盒 | DAA25301E5 | 套 | 14 | 　 |
| 5 | 钢带异常伸长保护装置 | HBA316HSW7 | 套 | 14 | 　 |
| 6 | 主机位移调整 | F3/F4 | 台 | 2 | 　 |
| 7 | 人工费 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 |
| 8 | 管理费 | 　 | 项 | 1 | 含运费、措施等相关费用 | 　 |
| 9 | 税费 | 　 | 项 | 1 | 增值税专票 | 　 |
| 说明：1、报价资料里必须提供企业三证合一营业执照、资质等相关资料。2、报价含维修人工、运输、增值税专票等所有费用。3、电梯配件安装必须符合国家相关安装标准。4、施工过程中遵守大剧院施工管理规范，与保安部签订安全协议，做到工完场清、设备清洁、工具清点完整，施工垃圾由施工单位清运。5、项目质保期不低于贰年，限速器质保期不低于伍年。6、做好剧院成品保护，损坏照价赔偿或修复。7、上述材料规格型号以施工单位现场检查测量为标准。 |

附件3

|  |
| --- |
| 重庆大剧院大剧场舞台机械控制系统CPU模块更换实施要求 |
| 项目编号：2024.3 |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 标准要求 | 备注 |
| 1 | CPU模块 | 西门子SIMATIC S7-300系列CPU319F-3PN/DP,订货号318-3FL00-0AB0 | 1台 | 能够与现有BBH控制系统PLC匹配 | 根据现场情况需要进行安装调试 |
| 2 | 管理费 | 　 | 1项 | 包含运费等相关费用 | 　 |
| 3 | 税费 | 　 | 1项 | 增值税专票 | 　 |
| 说明：1、报价资料里必须提供企业三证合一营业执照、资质等相关资料。2、报价单位必须具备舞台设备维修相应资质。3、施工报价应包含增值税专票等综合报价。4、工完场清，施工物品及施工垃圾由施工单位负责清运。5、严格遵守剧院施工管理规定，签订相关安全协议。6、注意剧院成品保护，损坏照价赔偿或修复。7、质保期不低于壹年。 |