重庆大剧院2024年第二批设备设施

紧急维修项目比选采购公告

重庆大剧院2024年第二批设备设施紧急维修项目已获得批准，现采用比选的方式进行公开采购，诚邀市内外有意参加比选并符合条件的厂（商）家，按比选公告项目具体条件要求准备材料函复我方。

一、采购项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆大剧院2024年第二批设备设施紧急维修项目 | | | |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目内容及要求 |
| 1 | 2024.4 | 重庆大剧院大剧场观众厅装饰板维修加固 | 附件1 |
| 2 | 2024.5 | 重庆大剧院信息中心机房、舞台机械机房空调维修 | 附件2 |
| 3 | 2024.6 | 重庆大剧院中剧场舞台机械运景货梯编码器更换 | 附件3 |

二、对厂（商）家要求

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行比选要求所必需的资质和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社保金的良好记录。

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6．须按项目内容开具对应税率的增值税专用发票。

7．法律、行政法规规定的其他条件。

8．上述需施工项目均须实地勘查。

三、公告时间

2024年7月16日至2024年7月24日。

四、截止投递时间

2024年7月24日下午五时前。

五、回复内容

对拟采购项目的响应文件密封后加盖公章于投递截止时间前寄送我方，逾期送达或不符合规定的投递文件恕不接受。

六、联系方式

联系单位：重庆大剧院管理有限公司

联 系 人：李显清 钟鹏

联系电话：61863129

投递地址：重庆市江北区江北城文华街2号重庆大剧院4楼。

重庆大剧院管理有限公司

2024年7月16日

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆大剧院大剧场观众厅装饰板维修加固实施要求 | | | | | | |
| 项目编号：2024.4 | | |  | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 标准要求 | 备注 |
| 1 | 装饰板更换 | 2.4m\*1.2m | 块 | 1 | 1、装饰板更换须与原材质一致，且颜色匹配； 2、不锈钢螺丝及垫片材料为国标304不锈钢； 3、钢管架搭建须做好相关安全措施及成品保护； 4、作业人员必须持高空作业有效证件上岗； 5、施工单位须安排专职安全管理员做好施工现场安全管理工作，设置护栏及警戒带，划定安全区域，保障人员安全； 6、施工完毕须提供竣工资料。 |  |
| 2 | 装饰板加固 | 2.4m\*1.2m | 块 | 80 |  |
| 3 | 不锈钢垫片 | M4 | 个 | 1200 |  |
| 4 | 不锈钢螺丝 | Φ4mm\*30mm | 颗 | 1200 |  |
| 5 | 钢管架搭建 | 40\*6\*20 | 立方米 | 4800 |  |
| 6 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 措施费 |  | 项 | 1 | 包含相关成品保护、垃圾清理等 |  |
| 8 | 管理费 |  | 项 | 1 | 含运费等相关费用 |  |
| 9 | 税费 |  | 项 | 1 | 增值税专票 |  |
| 10 | 总价 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价资料里必须提供企业三证合一营业执照、资质等相关资料。2、报价总价含维修人工、运输、增值税专票等所有费用。3、施工过程中遵守大剧院施工管理规范，与保安部签订安全协议，做到工完场清、设备清洁、工具清点完整，施工垃圾由施工单位清运。4、项目质保期不低于壹年。5、做好剧院成品保护，损坏照价赔偿或修复。6、上述材料规格型号以施工单位现场检查测量为标准。 | | | | | | |

附件2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆大剧院信息中心机房、舞台机械机房空调维修实施要求 | | | | | | |
| 项目编号：2024.5 | | |  | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 标准要求 | 备注 |
| 1 | 信息中心机房vrv空调机组 | 压缩机：ARU0440WT4 | 台 | 1 | 1、信息中心、基坑硅控房压缩机更换必须为原厂新产品且符合国家相关标准；信息中心外机LG变频风机为整体更换； 2、中剧场硅控机房VRV空调机组用氮气加压检漏，查出漏点焊接好后再次氮气试压检漏，无泄漏后保压24小时，抽真空，加制冷剂，调试设备运行，操作人员严守操作规程； 3、风扇电机必须为原厂新品，且符合国家相关标准， 4、所有施工作业必须符合行业及国家标准技术规范，严格执行作业流程，禁止违规操作； 5、特种作业施工人员持证上岗。 |  |
| 2 | 基坑硅控房空调 | 压缩机：LJ-E1070DT3 | 台 | 1 |  |
| 3 | 中剧场硅控房vrv空调机组 | 见外机型号 | 套 | 1 |  |
| 4 | 票房内风扇电机 | ARNTH0712NF | 台 | 1 |  |
| 5 | 员工宿舍外风扇电机 | 美的 | 台 | 1 |  |
| 6 | 人工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 管理费 |  | 项 | 1 | 含运费等相关费用 |  |
| 8 | 税费 |  | 项 | 1 | 增值税专票 |  |
| 9 | 总价 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价资料里必须提供企业三证合一营业执照、资质等相关资料。2、报价总价含维修人工、运输、增值税专票等所有费用。3、压缩机更换必须符合国家相关安装标准。4、施工过程中遵守大剧院施工管理规范，与保安部签订安全协议，做到工完场清、设备清洁、工具清点完整，施工垃圾由施工单位清运。5、项目质保期不低于贰年。6、做好剧院成品保护，损坏照价赔偿或修复。7、上述材料规格型号以施工单位现场检查测量为标准。 | | | | | | |

附件3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆大剧院中剧场舞台机械运景电梯编码器更换实施要求 | | | | | |
| 项目编号：2024.6 | |  |  |  | |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 标准要求 | 备注 |
| 1 | 编码器 | 德国TR CEW58M-00113 | 2台 | 能够匹配中剧场L2运景电梯控制系统 | 需安装调试 |
| 2 | 管理费 |  | 1项 | 包含运费、调试等相关费用 |  |
| 3 | 税费 |  | 1项 | 增值税专票 |  |
| 说明：1、报价资料里必须提供企业三证合一的营业执照等相关资质文件。2、报价单位必须具备机电设备维修相应资质。3、报价应包含增值税专票等综合报价。4、工完场清，施工物品及施工垃圾由施工单位负责清运。5、严格遵守剧院施工管理规定，签订相关安全协议。6、注意剧院成品保护，损坏照价赔偿或修复。7、质保期不低于1年。 | | | | | |