**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程**

**房屋建筑门窗采购及安装**

**竞争性比选文件**

（项目编号： ）

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**2021年4月**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗采购及安装**

**竞争性比选公告**

本项目**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗采购及安装**准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

**一、项目概况与竞争性比选范围**

本项目为**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗采购及安装项目。**

1. **竞争性比选材料采购及安装详见下表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **单位** | **暂估量** | **备注** | **部位** |
| 单框塑料推拉窗 | m2 | 91.56 | LS95系列多腔节能塑料单框推拉窗  洞口尺寸有：1200\*1000、1500\*1700、1800\*1700、1800\*2100、1500\*2100、2300\*1200、1200\*1200、1500\*1200、1800\*1200、5000\*2100 | 管理  用房  门窗 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 2.00 | 洞口尺寸:600\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 4.00 | 洞口尺寸:800\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 22.00 | 洞口尺寸:1000\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 7.00 | 洞口尺寸：1500\*2100 |
| 甲级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 24.48 | 洞口尺寸有：1000\*2400、1800\*2400 |
| 全玻门（含门套、五金及锁具） | m2 | 21.76 | 洞口尺寸：6800\*3200 |
| 甲级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 5.76 | 洞口尺寸：2400\*2400 | 配电  机房  门窗 |
| 乙级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 5.76 | 洞口尺寸：2400\*2400 |
| 百叶窗 | m2 | 19.08 | 洞口尺寸有：3500\*900、3600\*900 |
| 50系列灰色断桥铝合金窗 | m2 | 27.18 | 采用6+9+6双层钢化玻璃  洞口尺寸有：2100\*2100、3600\*900、3500\*900 |

**备注：（1）本次采购数量为暂估量，最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准(具体规格型号以比选人实际要求为准)；本次采购各类材料的尺寸为暂定，需比选申请人现场测量并安装，实际供货尺寸以比选人实际要求为准。**

1. **供货期：预计为2个月，具体以项目工期要求为准。**
2. **供货地点：重庆市长寿区石堰镇石堰收费站施工工地现场。**
3. **本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。本次比选为一个分包。**

**二、比选申请人资格要求：**

比选申请人须同时满足以下资格要求：

（1）资质要求：具有独立法人资格、有效的营业执照。

**（注：须提供营业执照的复印件或扫描件，并加盖比选申请人公章。）**

（2）信誉要求：比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

**（注：须由比选申请人对信誉要求作出真实性承诺并附网页查询截图，并加盖比选申请人公章。）**

**三、竞争性比选响应文件的相关要求：**

1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为全费用综合单价。比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（税率为：13%）。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目含税到场最高总限价为：115418.02元（大写：壹拾壹万伍仟肆佰壹拾捌元零贰分整）。

注：比选申请人的竞标总报价不得超过比选人公布的最高总限价，否则均为无效竞标。

2、供货相关要求：

（1）质量要求：

1. 单框塑料推拉窗要求：采用LS95系列多腔节能塑料单框推拉窗，质量、材质及尺寸等满足国家、行业及施工图设计要求的相关技术规范标准。
2. 成品实木复合门要求：开启方式为：平开；构造分类：实木复合；饰面材料：PVC贴面；门扇厚度：40mm；平衡层类型：中纤板，单层厚度不低于8mm；填芯类型：桥洞力学板，填充率不低于50%；门套类型：多层实木，材料厚度不低于1.8cm，门套厚度依墙厚确定，双包；实木复合门及其所用材料、配件的质量应符合《木质门》（WBT1024-2006）及其所列规范的要求。
3. 全玻门要求：质量、材质及尺寸等满足国家、行业及施工图设计要求的相关技术规范标准。
4. 甲级木质防火门要求：类型：隔热防火门（A类）；防火门窗、门扇面板及加固件材料类型：木质材料；耐火性能：耐火隔热性及完整性≧1.5h；材料厚度、填充材料、粘结剂、防火锁、防火合页、防火闭门装置、防火密封件、外观质量等及其所用材料、配件质量应符合《防火门》（GB12955—2015）及其所列规范的要求，要求防火门为消防部门认可的产品，要求平开防火门加装闭门器，双扇平开防火门加装闭门器及顺序器。
5. 乙级防火门要求：类型：隔热防火门（A类）；防火门窗、门扇面板及加固件材料类型：木质材料；耐火性能：耐火隔热性及完整性≧1.0h；材料厚度、填充材料、粘结剂、防火锁、防火合页、防火闭门装置、防火密封件、外观质量等及其所用材料、配件质量应符合《防火门》（GB12955—2015）及其所列规范的要求，要求防火门为消防部门认可的产品，要求平开防火门加装闭门器，双扇平开防火门加装闭门器及顺序器。
6. 百叶窗要求：质量、材质及尺寸等满足国家、行业及施工图设计要求的相关技术规范标准。
7. 铝合金窗要求：50系列断桥铝合金窗型材厚度不得小于1.4mm。型材、板材、密封材料、金属附件、零配件的尺寸偏差、表面处理、密封及弹性材、五金佩件、紧固件、外观、装配质量、构造、抗风压性能、水密性能、气密性能、空气隔声性能、保温性能、遮阳性能、采光性能、启闭力、反复启闭性能、耐撞击性能、抗垂直荷载性能、抗扭曲性能及质量应符合施工设计图、国家及行业标准。铝合金窗及其配件产品必须符合国家环境、职业健康安全方面的相关规定，必须具有相应的产品质量合格证及相应有资质的试验检测机构出具的试验检测报告，材料质量认定以比选人抽样检测或外委检测结果为准。产品外观质量要求几何尺寸一致、颜色统一。

因货物质量不符合国家、行业、施工设计图规定的以及本竞争性比选文件的相关标准而产生的一切后果责任由比选申请人承担；若由此而给比选人造成损失的，比选申请人应全额赔偿。

（2）材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为比选人指定位置的到场单价，比选申请人须保证材料无损完好的运输至施工现场并承担破损更换的相应费用，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由比选申请人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由比选申请人承担。比选申请人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

（3）供货时间：预计为2个月，具体以项目工期要求为准，比选申请人须保证比选人门窗的及时供应，比选人一般提前三天以电话（短信）通知计划用量。

（4）品牌推荐：铝合金型材品牌：阳光、三星、忠旺、兴发、凤铝、美鱼、坚美等同档次及以上品牌；玻璃品牌：南玻、耀皮、台玻等同档次及以上品牌；门类品牌：王力、盼盼、步阳、美心、TaTA、顶固、万嘉；五金件品牌：国强、杨氏立兴、坚朗等同档次及以上品牌；胶品牌：经仕、盛世、汇杰等同档次及以上品牌。

3、本次竞争性比选申请文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照；

④比选申请单位自行承诺部分。

**（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）**

4、比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件2份（正本1份、副本1份，副本可为正本的复印件），竞争性比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

1. **评标办法**（本项目采用经评审的最低投标价法）：

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按本项目总报价由低到高的顺序进行评审。若最低价相同，则进行第二轮报价。

**五、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在比选申请人，从文件挂网起至竞争性比选申请文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）下载本项目的竞争性比选文件及有关附件（若有）。不管比选申请人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选申请文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选申请文件递交截止时间：2021年4月 8 日下午 14 时 00 分。

1. 各比选申请人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件（竞争性比选申请文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章或签字，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。
2. 比选申请人未到场要求：

比选申请人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为比选申请人默认开标过程及开标结果。

1. 密封要求：

按第五条要求制作的竞争性比选申请文件，将竞争性比选申请文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程

房屋建筑门窗采购及安装竞争性比选申请文件

在2021年4月8 日下午 14 时 00 分前不得开启

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜 举报传真：023-89187977

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（九）采购合同（附后）。

（十）比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师 电话：023-89063871 舒老师 电话：19923733963

**采购合同：**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料**

**采购合同**

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程需要，协议向乙方购买门窗一批；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

**一、产品名称、型号、数量、金额**：货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **单位** | **暂估量** | **单价** | **小计** | **备注** | **部位** |
| 单框塑料推拉窗 | m2 | 91.56 |  |  | LS95系列多腔节能塑料单框推拉窗  洞口尺寸有：1200\*1000、1500\*1700、1800\*1700、1800\*2100、1500\*2100、2300\*1200、1200\*1200、1500\*1200、1800\*1200、5000\*2100 | 管理  用房  门窗 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 2.00 |  |  | 洞口尺寸:600\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 4.00 |  |  | 洞口尺寸:800\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 22.00 |  |  | 洞口尺寸:1000\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 7.00 |  |  | 洞口尺寸：1500\*2100 |
| 甲级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 24.48 |  |  | 洞口尺寸有：1000\*2400、1800\*2400 |
| 全玻门（含门套、五金及锁具） | m2 | 21.76 |  |  | 洞口尺寸：6800\*3200 |
| 甲级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 5.76 |  |  | 洞口尺寸：2400\*2400 | 配电  机房  门窗 |
| 乙级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 5.76 |  |  | 洞口尺寸：2400\*2400 |
| 百叶窗 | m2 | 19.08 |  |  | 洞口尺寸有：3500\*900、3600\*900 |
| 50系列灰色断桥铝合金窗 | m2 | 27.18 |  |  | 采用6+9+6双层钢化玻璃  洞口尺寸有：2100\*2100、3600\*900、3500\*900 |
| 合计 | | |  | | |  |

注：1、表中单价为固定单价，数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准；本次采购各类材料的尺寸、颜色均为暂定，实际供货尺寸及颜色均以甲方实际要求为准。

2、表中单价为含税到场并安装的单价（包含但不限于完成本合同约定的一切内容及及工程建设规范、标准需要的一切劳务、机械设备及材料采购供应、制作加工、运输（含上下车及场地多次转运等）、安装（含安装后的二次及多次收口）、施工技术措施（含赶工）、配合费、临时设施费、包装、水电费、税金（13%）、合理利润、安全文明施工、保险、调试、检测、试验、现场保管、成品保护、竣工前清洁、通过验收、资料完善、保修、试验检测费、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、破损更换费用、利润、规费、物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险），合同单价在执行期间不作任何调整。

**二、质量要求、技术标准、样品报送及封存**

（1）质量要求：

①　单框塑料推拉窗要求：采用LS95系列多腔节能塑料单框推拉窗，质量、材质及尺寸等满足国家、行业及施工图设计要求的相关技术规范标准。

②　成品实木复合门要求：开启方式为：平开；构造分类：实木复合；饰面材料：PVC贴面；门扇厚度：40mm；平衡层类型：中纤板，单层厚度不低于8mm；填芯类型：桥洞力学板，填充率不低于50%；门套类型：多层实木，材料厚度不低于1.8cm，门套厚度依墙厚确定，双包；实木复合门及其所用材料、配件的质量应符合《木质门》（WBT1024-2006）及其所列规范的要求。

③　全玻门要求：质量、材质及尺寸等满足国家、行业及施工图设计要求的相关技术规范标准。

④　甲级木质防火门要求：类型：隔热防火门（A类）；防火门窗、门扇面板及加固件材料类型：木质材料；耐火性能：耐火隔热性及完整性≧1.5h；材料厚度、填充材料、粘结剂、防火锁、防火合页、防火闭门装置、防火密封件、外观质量等及其所用材料、配件质量应符合《防火门》（GB12955—2015）及其所列规范的要求，要求防火门为消防部门认可的产品，要求平开防火门加装闭门器，双扇平开防火门加装闭门器及顺序器。

⑤　乙级防火门要求：类型：隔热防火门（A类）；防火门窗、门扇面板及加固件材料类型：木质材料；耐火性能：耐火隔热性及完整性≧1.0h；材料厚度、填充材料、粘结剂、防火锁、防火合页、防火闭门装置、防火密封件、外观质量等及其所用材料、配件质量应符合《防火门》（GB12955—2015）及其所列规范的要求，要求防火门为消防部门认可的产品，要求平开防火门加装闭门器，双扇平开防火门加装闭门器及顺序器。

⑥　百叶窗要求：质量、材质及尺寸等满足国家、行业及施工图设计要求的相关技术规范标准。

⑦　铝合金窗要求：50系列断桥铝合金窗型材厚度不得小于1.4mm。型材、板材、密封材料、金属附件、零配件的尺寸偏差、表面处理、密封及弹性材、五金佩件、紧固件、外观、装配质量、构造、抗风压性能、水密性能、气密性能、空气隔声性能、保温性能、遮阳性能、采光性能、启闭力、反复启闭性能、耐撞击性能、抗垂直荷载性能、抗扭曲性能及质量应符合施工设计图、国家及行业标准。铝合金窗及其配件产品必须符合国家环境、职业健康安全方面的相关规定，必须具有相应的产品质量合格证及相应有资质的试验检测机构出具的试验检测报告，材料质量认定以比选人抽样检测或外委检测结果为准。产品外观质量要求几何尺寸一致、颜色统一。

因货物质量不符合国家、行业、施工设计图规定的以及本竞争性比选文件的相关标准而产生的一切后果责任由比选申请人承担；若由此而给比选人造成损失的，比选申请人应全额赔偿。

（2）样品报送及封存：乙方应在甲方提出需求计划后的1个工作日内向甲方报送样品，乙方报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。乙方报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并预留甲方、监理及业主的批复意见栏。甲方应在收到乙方报送的样品后3个工作日内向乙方回复经业主、监理签认的样品审批意见。经业主和监理审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验乙方材料供应质量检验的标准之一。乙方在供应过程中不得使用与样品不符的材料。

（3）材料运输：本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价，乙方须保证材料无损完好的运输至施工现场并承担破损更换的相应费用，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由乙方承担。乙方必须保证安全、及时供货，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

（4）品牌推荐：铝合金型材品牌：阳光、三星、忠旺、兴发、凤铝、美鱼、坚美等同档次及以上品牌；玻璃品牌：南玻、耀皮、台玻等同档次及以上品牌；门类品牌：王力、盼盼、步阳、美心、TaTA、顶固、万嘉；五金件品牌：国强、杨氏立兴、坚朗等同档次及以上品牌；胶品牌：经仕、盛世、汇杰等同档次及以上品牌。

**三、交（提）货地点、方式**

1、供货前由甲方提前以电话（短信）通知为准，乙方应自接到甲方电话通知供货后48小时内将所需材料以汽车运至甲方指定位置：重庆市长寿区石堰镇石堰收费站施工工地现场**，**并按甲方要求时间进场卸料，停靠于甲方指定卸料地点。

2、乙方所供应的门窗经甲方验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

**四、运输方式及到达站港和费用负担**

本合同约定的材料价格为甲方指定位置到场并安装的单价。乙方须保证材料无损完好的运输至施工现场并承担破损更换的相应费用，材料运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

**五、货物所有权**

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有，货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

**六、计量方法**

1、以甲方现场量测计量为准，乙方提供的送货单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

2、到场材料规格型号以甲方通知为准，若与通知中规格型号有误则不予计量。

3、合同清单表中单价为固定单价，数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准；合同清单中材料的尺寸均为暂定，实际供货尺寸均以甲方实际要求为准，合同单价在执行期间不作任何调整。

**七、验收标准、方法**

1、每批材料进进场后，均由甲方随机取样交由试验室按规范进行抽检，凡有不符合第二条所列标准的批次即为不合格材料，不合格材料则无条件退货，若因退货耽误甲方工期或造成窝工的，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现材料不合格、或不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

3、甲方指定 **李林峰** 为材料联络人，负责相关材料的收货及签字。

**八、发票的开具**

1、门窗产品销售全额发票由乙方开具**增值税专用发票（抵扣税率 13%）**给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费及安装费，运输费及安装费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，在甲方支付合同价款前，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

**九、结算方式及期限**

1、结算方式：按**月**结算，结算金额=**当月**已对账的实际收货数量×合同单价。以**每月25日**为结算对账日期，每月25日-次月5日办理当月**结算**，乙方需向甲方提供有效发票及供货凭证。甲方自费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同单价及运费单价计算）及发票送达之日并扣除质保金后起**十**个工作日内以**银行转账**方式支付给乙方（每月25日-次月5日无法办理支付）。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

2、结算期限：每月6日-25日办理上月支付。

**十、履约保证金及质量保修缺陷**

1、本合同无履约保证金。

2、在正常使用条件下，乙方承诺2年的质保期，在此期间如发生非人为质量问题(不可抗力除外)，乙方须在接到保修通知24小时内到现场进行免费维修。如果乙方未能按时到场进行维修或维修后仍不能满足使用功能及相关规范要求，甲方及使用方有权雇请第三方进行维修，维修费用由乙方承担。

3、产品实行终身维修，保质期外出现问题，由乙方负责维修，所发生的费用甲方（或使用方）与乙方双方协商确定。

**十一、违约责任**

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，或出现材料质量不合格的，或出现供应材料与封样质量不一致的，或出现供应材料低于封样质量的，按**贰万元/次**的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后48小时内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按**壹万元/天**的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、如果乙方在延误24小时供货后无法正常供货，甲方因项目工期需要有权采购同规格同型号的材料确保正常生产施工，直至乙方恢复正常供货为止。并且，期间产生的相关费用以及临时采购这批次材料的本合同货价及超出本合同同数量的合同材料差价由乙方全部承担。

4、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按**壹万元/天（次）**的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

5、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

6、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

7、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

8、为加强对乙方安装人员保险管理，乙方必须按照国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定规范用工并为从业人员购买社保（含工伤保险）及其他商业险种。乙方商业险种应按照甲方要求购买雇主责任险（保险额度为100万/人；附加医疗保险5万/人），并自行承担相应的保费。乙方雇主责任险的购买可自行选择保险公司，也可在甲方推荐的保险公司购买，并将保险购买情况报甲方备案。

9、若发生保险事故，由乙方自行承担事故处理、保险责任、保险理赔有关事宜及费用等工作。

10、乙方安装人员未购买保险，严禁进入施工现场作业，如因乙方责任造成的一切后果均由乙方自行承担。

**十二、其它约定事项**

1、本合同为**固定单价**合同。包含但不限于完成本合同约定的一切内容及及工程建设规范、标准需要的一切劳务、机械设备及材料采购供应、制作加工、运输（含上下车及场地多次转运等）、安装（含安装后的二次及多次收口）、施工技术措施（含赶工）、配合费、临时设施费、包装、水电费、税金（13%）、合理利润、安全文明施工、保险、调试、检测、试验、现场保管、成品保护、竣工前清洁、通过验收、资料完善、保修、试验检测费、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、破损更换费用、利润、规费、物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量、尺寸及颜色改变、时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、甲方的比选文件及乙方的申请文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

5、若出现重庆高速公路收费站限重等不可违抗因素，无任何运费调价机制，所有到场的运输费用由乙方自行承当。

**十三、本合同有效期**：甲乙双方签署之日起至合同全部义务、结算价款支付完毕止。

**十四、争议及解决方式：**本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向**重庆**仲裁委员会申请仲裁。

**十五、合同签订点**：重庆市渝北区新南路52号。

**十六、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人： 经办人：

经办人： 开户银行：

账号：

日期： 年 月 日 　　 日期： 年 月 日

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程**

**房屋建筑门窗材料采购及安装之廉政合同**

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，**重庆通力高速公路养护工程有限公司**（以下称甲方）与（以下称乙方），特订立如下合同。

**一、甲乙双方的权利和义务**

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行**《渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料采购及安装合同》**的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**二、甲方义务**

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

**三、乙方义务**

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

**四、违约责任**

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

**五、双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

**六、**本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

**七、**本合同作为**《渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料采购及安装合同》**的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

**八、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人：

经办人： 经办人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程**

**房屋建筑门窗材料采购及安装之安全管理合同**

为在**渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料采购及安装合同**实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人**重庆通力高速公路养护工程有限公司**（以下简称“甲方”）与贵单位（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1. 甲方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产法律法规规定，认真履行安全监督管理职责。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和 “谁主管，谁负责”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、监督乙方安全生产费用的提取和使用，重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神，协调解决乙方安全生产过程中出现的有关问题。

5、在施工前组织对乙方管理人员进行有关高速公路施工作业的安全知识教育培训和安全技术交底，监督检查乙方对其作业人员的安全教育培训和安全技术交底工作，审核乙方进场人员有关资格。

6、不定期组织人员对乙方人员和车辆运输安全管理、安全生产行为、安全措施落实情况进行检查，监督乙方及时处理和整改发现的各种安全隐患，督促各项安全措施落到实处

7、对乙方违反安全生产的各种违法违纪行为，应予纠正并按照相关规定进行处罚。

二、乙方职责

1、严格遵守并贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，认真履行安全管理职责。乙方作为承包方，是施工安全生产的责任主体，在施工过程中所发生的一切安全事故，由乙方承担全部责任。

2、严格执行交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90—2015)和《公路养护安全作业规程》(JTGH30—2015)、《公路筑养路机械操作规程》、《重庆市高速公路养护施工作业安全管理规定》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理规定》以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等有关规定，认真执行工程承包合同以及本合同中的有关安全要求。

3、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针和“谁主管、谁负责”的原则。建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，依照国家有关规定保证安全生产费用的投入，配备专职或兼职安全管理人员，安全管理人员必须经过培训并获得相关的资格。乙方应有组织有领导地开展安全生产活动，加强安全生产宣传教育，组织对其作业人员进行施工前和岗前的安全教育培训和安全技术交底，增强全员安全生产意识，严格遵守有关安全规定及本条款的各项规定。乙方各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守有关安全规定及本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到作业人员(包括临时雇请的民工)的安全生产保障体系必须做到纵向到底，横向到边，一环不漏，将安全生产责任制落到每个人或岗位上，做到安全生产人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人，安全管理人员为直接责任人。现场设置的安全管理组织机构，应按施工人员的1％～3％配备安全人员，专门负责施工现场人员、设备、交通标志标牌、交通疏导、治安保卫等安全管理工作，有效防止各种安全事故发生。现场安全管理机构，依职责有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止安全事故的发生；同时，服从甲方的安全监督管理。

5、乙方作业人员不得违章作业、冒险作业和疲劳作业，乙方应根据施工现场实际情况，采取各种合理的预防措施，防止其作业人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6、乙方进入施工现场的操作人员上岗作业，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全管理人员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。因违规造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

7、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产许可证书，参加施工的作业人员，必须接受安全技术教育及培训，熟知和遵守本岗位工种的各项安全技术操作规程，合格者方准上岗操作。特种作业人员须按国家有关规定持证上岗，施工现场如出现有关人员无证操作现象时，所发生的安全事故，由乙方承担一切管理责任和经济损失。

8、严格执行《中华人民共和国消防法》，易燃易爆的材料除应设专人专门负责管理外，还应配备足够的消防设施，并作好材料收发记录台帐，避免遗失和流失。所有施工作业人员应熟悉消防设备的性能和使用方法，施工场地、住宿、办公场所等还应按规定配备足够的消防设施。乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。

9、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，施工车辆必须符合《道路安全法》、《车辆安全技术规定》等规定，并有管理人员的检查签字记录，保证其始终处于完好状态。不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。因违反相关规定和要求，所造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

10、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11、定期或不定期组织安全检查，对检查发现的安全隐患，及时整改。对甲方安全检查过程中发现的安全隐患，口头通知或下达整改书后，乙方在限定时间内整改，因整改不及时或延误，由此造成的安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。

12、乙方合同单价中已包含安全责任保险费用。乙方如在工作中发生的上路作业人员伤、亡事故，或违反安全施工，野蛮操作等造成的人员伤亡和车辆财产损失均由乙方自行承担全部法律责任和经济责任，甲方概不负责。

13、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

14、乙方指定项目现场安全责任人： 。

三、违约责任

1、本合同有效期内，如乙方违约，甲方依据《项目安全文明施工管理办法》有关条款对乙方给予违约处罚；因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。

2、本合同有效期内，如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

3、如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法按照国家有关法律法规进行处理。

四、本合同作为《渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料采购及安装合同》的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、合同签约地：重庆市渝北区新南路52号。

六、本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份；由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：**重庆通力高速公路养护工程有限公司**  乙方：

（盖章） （盖章）

法定代表人 法定代表人

或授权代理人： 或授权代理人：

部门负责人：

经办人： 经办人：

日 期： 日 期：

**比选申请文件格式**

**（以下内容为示例）**

**正本（或副本）**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料采购及安装**

**竞争性比选申请文件**

竞争性比选申请单位名称全称（盖单位公章）

年 月 日

**目 录**

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请单位有效的营业执照

四、比选申请单位自行承诺部分

五、已标价报价清单

**一、报价书**

**致：重庆通力高速公路养护工程有限公司**

1．我方已仔细研究了**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料采购及安装**竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以含税到场总报价（大写） （¥ ），并按合同约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件，并完全响应竞争性比选文件的规定。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务： （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆通力高速公路养护工程有限公司渝宜高速公路长寿区石堰互通立交工程房屋建筑门窗材料采购及安装**报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、比选申请单位有效的营业执照**

**四、比选申请单位自行承诺部分**


重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次报价的所有资料均为真实材料，且在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象。

我司将按照竞争性比选文件提供合格的材料。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

比选申请人： （盖单位章）

年 月 日

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

1. **已标价报价清单**

货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **单位** | **暂估量** | **限价单价** | **限价小计** | **报价单价** | **报价小计** | **备注** |
| 单框塑料推拉窗 | m2 | 91.56 | 303 | 27742.68 |  |  | LS95系列多腔节能塑料单框推拉窗  洞口尺寸有：1200\*1000、1500\*1700、1800\*1700、1800\*2100、1500\*2100、2300\*1200、1200\*1200、1500\*1200、1800\*1200、5000\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 2.00 | 693 | 1386.00 |  |  | 洞口尺寸:600\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 4.00 | 924 | 3696.00 |  |  | 洞口尺寸:800\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 22.00 | 1155 | 25410.00 |  |  | 洞口尺寸:1000\*2100 |
| 成品木门（含门套、五金及锁具） | 樘 | 7.00 | 1732.5 | 12127.50 |  |  | 洞口尺寸：1500\*2100 |
| 甲级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 24.48 | 330 | 8078.40 |  |  | 洞口尺寸有：1000\*2400、1800\*2400 |
| 全玻门（含门套、五金及锁具） | m2 | 21.76 | 682 | 14840.32 |  |  | 洞口尺寸：6800\*3200 |
| 甲级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 5.76 | 330 | 1900.80 |  |  | 洞口尺寸：2400\*2400 |
| 乙级木质防火门（含五金、锁具、闭门器） | m2 | 5.76 | 320 | 1843.20 |  |  | 洞口尺寸：2400\*2400 |
| 百叶窗 | m2 | 19.08 | 209 | 3987.72 |  |  | 洞口尺寸有：3500\*900、3600\*900 |
| 50系列灰色断桥铝合金窗 | m2 | 27.18 | 530 | 14405.40 |  |  | 采用6+9+6双层钢化玻璃  洞口尺寸有：2100\*2100、3600\*900、3500\*900 |
| 限价合计 | | | | 115418.02 | | | |
| 报价合计 | | | |  | | | |

注：1、表中单价为固定单价，数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准；本次采购材料的尺寸均为暂定，实际供货尺寸均以甲方实际要求为准。

2、表中单价为含税到场价（表中单价为含税到场并安装的单价（包含但不限于完成本合同约定的一切内容及及工程建设规范、标准需要的一切劳务、机械设备及材料采购供应、制作加工、运输（含上下车及场地多次转运等）、安装（含安装后的二次及多次收口）、施工技术措施（含赶工）、配合费、临时设施费、包装、水电费、税金（13%）、合理利润、安全文明施工、保险、调试、检测、试验、现场保管、成品保护、竣工前清洁、通过验收、资料完善、保修、试验检测费、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、破损更换费用、利润、规费、物价上涨、安全措施费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险），合同单价在执行期间不作任何调整。

比选申请人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：

日期： 年 月 日