附件7

重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头

非公开招标采购询价函

（抽取询价对象单位全称）：

现就佛耳岩二期仓库地面处理项目特向贵单位询价，若有意愿，请予报价。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目基本情况 | 重庆港主城港区佛耳岩作业区二期工程位于重庆市巴南区境内，鱼洞滨江路末端的渔洞镇金子沟村，距渔洞镇约3.5km，下距朝天门约36km的长江南岸，距重庆市区约28公里，紧邻一期工程的上游侧。二期工程建有两个仓库，面积各为4400㎡，仓库地面经车辆碾压后，表面变得粗糙，灰尘飞扬，存在严重的环境污染隐患，码头拟对两个仓库地面采取密封固化剂的方案进行处理，方案见附件，预算为两个仓库26.4万元。 |
| 资质或资格条件要求 | 1、具有独立承担民事责任能力的法人；  2、营业执照必须覆盖本次项目的范围；  3、具有从事过相关工作的业绩； |
| 报价范围和主要工作内容 | 1、主要工作内容：按混凝土密封固化剂处理的方法提供具体施工方案，并包工包料的实施二期两个仓库地面的处理，以及质保期内的无条件维护。  2、报价范围：报价应包含实施该合同的所有一切费用，包含但不限于材料费、运输费、保险费、施工费、税金、利润、管理费等等； |
| 工作要求 | 1、报价人自行组织现场踏勘，询价人提供数据仅供参考，参与报价的，均视为充分了解了实际情况。联系人：陶亮19923321905，徐山13368152856  2、颜色采用本色，表面形态为亮光型；  3、经使用混凝土密封固化剂处理后，耐磨度提高6～10倍以上，莫氏硬度>8，莫氏硬度提高33.3%。能有效抑制水、油和其它表面污物进入混凝土内，能满足叉车在仓库内作业；  4、质保期为2年，期间的质量问题，报价人应无条件处理；  5、由于仓库内存放有货物，需分段施工，总工期为20天，进场时间以询价人通知为准；  6、合同实施期间，报价人对该合同的安全、环保负责，制定安全、环保措施，并接受询价人的监管；  7、报价人需及时清理现场，不得遗留任何施工设备、器材、施工垃圾及其他废弃物等，做到工完场清； |
| 报价编制要求及报价组成说明 | 1、该项目预算为26.4万元，超过预算报价视为无效；  2、此合同为包干合同，在合同执行期间不接受调价要求；  3、报价应作分项说明； |
| 报价时应提供的证明材料 | 1、营业执照；  2、相关业绩证明；  3、报价表；  4、混凝土密封固化剂处理方案； |
| 支付方式 | 1、项目完工，询价人验收合格，报价人提请合同支付申请，询价人应在10个工作日内支付合同总额的95%；  2、质保期到期，项目无质量问题或缺陷，报价人提请合同支付申请，询价人应在10个工作日内支付合同总额的5%；  3、如因询价人当月资金预报计划的影响，合同资金支付可能会延至第二月支付，报价人要谅解；  4、报价人每次提出合同支付申请的同时，应开具正规有效的增值税专票。否则，询价人有权拒绝付款； |
| 报价书递交时间、地点、及联系方式 | 请报价人于公示期到期后2日内，将报价文件密封送达重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头工程部。联系人：陶亮19923321905。逾期送达或未送达指定位置的报价文件，询价人不予受理。以快递方式送达的请在外包装上注明报价文件，如因未注明而被提前误拆封视为无效报价，后果自负。 |
| 评审办法 | 在满足询价函要求的基础上最低者中标。 |
| 询价单位 | 重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头 |
| 询价时间 | 2021年6月18日 |