**重庆高速公路集团有限公司**

**总部智慧食堂土建工程改造项目**

**竞争性比选文件**

重庆高速公路集团有限公司

二0二三年三月

# 竞争性比选公告

一、 重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程（以下称“本项目”）由重庆高速公路集团有限公司（以下称“业主”）负责立项和施工单位的选择，现就本项目的施工采购进行竞争性比选。

二、 报价文件递交时间及开标时间。

报价文件递交时间：2023年3月17日9:30-10:00(北京时间)

报价文件递交地点：重庆高速公路集团有限公司2306室

报价文件开标时间：2023年3月17日10:00（北京时间）

报价文件开标地点：重庆高速公路集团有限公司2306会议室

三、项目概况

1．施工地点：重庆高速公路集团有限公司总部

2．施工内容及范围：

高速集团总部智慧食堂土建改造工程施工内容详见重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程施工图和重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程报价清单，本次比选以竞争性比选文件中工程量清单为实际工程量的最低标准，施工方案与工艺均不得低于设计规范和设计图纸要求。

1. 施工工期：25天

4．质保期：一年免费质保。

5. 支付方式：项目交竣工且办理结算后，一次支付合同结算总金额的95%，剩余5%质保期满无质量异议再进行支付。

四、报价须知

1．比选响应人必须按照比选人给出的施工图进行施工，工艺完全按照施工图及清单的要求进行。比选响应人按比选文件给定的报价清单进行报价，不得任意减少项目和改变公式。主要材料的品牌必须在清单中指定的品牌中进行选择。

2．比选响应人应在充分考虑各种风险的情况下，做到足额保险。本项目所有保险均由比选响应人自行投保，费用分摊到其它相关报价中，比选人不再另行支付。

3．因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由比选响应人承担（含税金），在施工过程中所有税费均由比选响应人自行缴纳。

4．报价清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同所需的人工费、材料费、机械费、措施费（含且不仅限于技术措施费、施工措施费、二次搬运措施费、垂直运输措施费、大型机械进出场和安拆费、脚手架措施费、临时设施措施费、已完工程保护措施费、夜间施工措施费、环保、环卫措施费、安全文明施工措施及工程费等）、施工保险费、运输费、管理费、试验费、检验费、检测费、风险费、建设管理综合费、利润、安全文明施工专项费用、工程配合协调综合费和税金及施工规费等所有费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

5．报价清单中每一个有数量的细目, 都需填入单价；对于没有填入单价或总价的细目，其费用应视为已包括在报价清单的其他单价或总价中，比选响应人必须完成报价清单中未填入单价或总价的工程细目。对于没有在报价清单中出现的工程细目，其费用应视为已包括在报价清单的单价中，比选响应人必须完成报价清单中未出现的工程细目，但得不到支付。比选响应人没有填入单价、合价或总价的工程细目或比选响应人在工程量清单中多报的细目或单价、合价或总价，比选人将不予接受，其报价将被拒绝。比选响应人将不得以工程量清单未载明为由拒绝履行合同规定的责任和义务。

6．报价清单中单价在合同执行过程中保持固定不变（除特别说明项外）。若有数量或新增项的变更，按照：一是合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；二是合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；三是合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由比选响应人提出适当的变更价格，经比选人确认后执行。

7．报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。

8．工程量清单需加盖比选响应单位的公章。

9. 如比选响应单位少于3个的，比选人可邀请报价最低的比选响应单位进行谈判，确定工程承担单位。

10．**本工程上限价为 179000 元。**

五、资质要求：

1. 比选响应人的营业执照必须在有效期限内，注册资金伍拾万及以上；

2.比选响应人有装饰或广告设计制作资质；

以上资质要求必须同时满足。

六、 比选文件评价标准及要求

采用综合评分法评审。比选分值设置：总分100分，其中经济标(投标报价)80分，商务标10分，技术标10分。具体构成如下：

1．经济标评分（80分)

满足招标文件要求投标报价的平均价为评标基准价，其价格分为满分80分。低于评标基准价的报价每低1%扣0.5分，高于评标基准价的报价每高1%扣1分。

（1）有效报价的确定：未通过初步评审的报价按否决竞标处理，不进行后续评审，并且不参与本项目评标基准价的计算。

（2）报价基准价的计算：

a. 有效报价大于5家时：所有通过初步评审的有效竞标价，去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值即为报价基准价。

b. 有效报价小于或等于5家时：所有通过初步评审的有效竞标报价的算术平均值即为报价基准价。

2．商务标评分（5分）

业绩证明：从2020年1月1日起至今有类似土建业绩（20万元以上）的，每份合同得1分。最高不超过5分（**提供复印件，原件备查。合同可以不复印完全，但必须复印出对方单位、合同金额重要信息，否则为无效证明，不得分**）。

3. 技术标评分 （15分）

(1) 提供装修效果图（0-4分）；

(2) 提供室内广告设计效果图（0-4分）；

(3) 施工组织方案（0-2分）；

(4) 安全生产管理体系及保证措施（0-2分）；

(5) 工期保证体系及保证措施（0-3分）。

七、报价文件制作要求

比选响应人提供的所有资料无论成交与否，均不予退还。本比选文件中要求的所有资料，比选响应人必须提供真实的、准确的，若比选响应人有弄虚作假、欺骗行为，一经查实，由此而产生的经济损失、经济责任和一切后果由比选响应人承担，并按政府采购法的有关规定进行严肃处理。

投标文件由资质文件、商务文件、技术文件和报价文件等4部分组成，各类文件按A4纸规格密封合并装订成一本，正副本各一本。信封的封口须加盖比选响应人公章。未按规定密封将导致报价文件被拒绝接收。报价文件制作要求如下：

1．资质文件内容要求

提供资料：比选响应人营业执照复印件；比选响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。以上所有证照必须年审合格，且在有效期内，复印件必须清晰可见，且加盖比选响应人单位鲜章，提供原件备查;具有独立承担民事责任的能力，不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。

1. 商务文件内容要求

业绩证明中的每份合同复印件可以不复印完合同的具体内容，但必须有双方单位、合同金额的部分，并加盖鲜章。

1. 技术文件内容要求

技术文件格式自定，内容包括提供装修效果图、提供广告设计效果图、施工组织方案、安全生产管理体系及保证措施、工期保证体系及保证措施，文件需加盖鲜章。

1. 报价文件填写要求

（1）报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章，未加盖公章的，视为无效。

（2）报价文件未密封的、报价文件逾期送达的、报价超过最高上限价的，视为无效。

八、报价文件目录

1．比选文件封面

2．资质文件

3．比选响应声明书

4．法人授权委托书及身份证明

5．报价一览表

6．重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程报价清单

7．商务部分

8．技术部分

1. 附件

1、重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程施工图（电子版）

2、重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程工程量清单

3、报价文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 询价人： | 重庆高速公路集团有限公司 |
| 地 址： | 重庆市渝北区银杉路66号 |
| 邮 编： | 401121 |
| 电 话： | 023-89138343、89138690 |
| 联系人： | 谢磊 、曾立应 |

附件一：重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程施工图（电子版）



附件二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程量清单** | | | | |
|  | | | | |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| **一、拆除新砌工程** | | | | |
| 1 | 砖砌体拆除 | m² | 36.19 | 1.构件名称:拆除砖墙2.砌体材质:综合考虑3.拆除高度:综合考虑4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑5.砌体表面的附着物种类:含抹灰、块料面层等一切附着物6.场内运距:比选响应人根据现场实际情况综合考虑。 |
| 2 | 平面块料拆除 | m² | 170.18 | 1.拆除的基层类型:综合考虑2.饰面材料种类及厚度:根据现场情况自行综合考虑3.拆除厚度:综合4.场内运距:综合考虑 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | m² | 170.18 | 1.拆除的基层类型:根据现场实际情况综合考虑2.龙骨及饰面种类:综合考虑3.场内运距:综合考虑 |
| 4 | 玻璃拆除 | m² | 28.8 | 1.拆除部位:柱子玻璃拆除2.场内运距:综合考虑 |
| 5 | 金属门窗拆除 | m² | 7.68 | 1.室内高度:综合2.门窗洞口尺寸:综合3.场内运距:综合考虑 |
| 6 | 挖一般土方 | m3 | 2.72 | 1.土壤类别:现场可回填材料（搅拌灰）2.开挖方式:人工开挖3.场内运距:综合考虑 |
| 7 | 回填方 | m3 | 2.72 | 1.填方材料品种:搅拌灰（现场材料）2.其它:满足设计及规范要求 |
| 8 | 余方弃置(起运1km) | m3 | 61.49 | 1.废弃料品种:建筑垃圾2.运距:起运1km3.运输方式:根据现场实际情况,各种运输方式综合4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调和工程内容所需的一切费用 |
| 9 | 余方弃置(增运14km) | m3 | 61.49 | 1.废弃料品种:建筑垃圾2.运距:增运14km，实际运距不同时按比例调整。3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调和工程内容所需的一切费用 |
| 10 | 加气混凝土砌块墙 | m3 | 25.28 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块2.墙体类型:综合考虑3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆4.拌合方式:综合考虑5.砌筑高度:综合6.其它:满足设计及规范要求 |
| 11 | 砌体加筋 | t | 0.062 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑2.接头:综合考虑 |
| 12 | 构造柱C20 | m3 | 0.86 | 1.混凝土强度等级:C20砼2.输送方式、输送距离:综合3.模板:综合4.支撑高度:综合5.其它:满足设计及规范要求 |
| 13 | 过梁C20 | m3 | 0.14 | 1.混凝土强度等级:C20砼2.输送方式、输送距离:综合考虑3.模板:综合考虑4.其它:满足设计及规范要求 |
| 14 | 植筋连接Φ6.5 | 个 | 280 | 1.名称:植筋连接Φ6.52.植筋胶泥种类:综合考虑3.植筋锚固深度:综合考虑4.其它:满足设计及规范要求 |
| 15 | 植筋连接Φ12 | 个 | 48 | 1.名称:植筋连接Φ122.植筋胶泥种类:综合考虑3.植筋锚固深度:综合考虑4.其它:满足设计及规范要求 |
| 16 | 现浇构件钢筋 | t | 0.114 | 1.钢筋种类、规格:综合考虑2.接头:机械接头、焊接、绑扎等 |
| 17 | 厨房砖砌排水沟 | m | 4.2 | 1.沟截面净空尺寸:宽度为280mm，高度200mm2.沟底、沟壁:砖砌排水沟，贴面砖，1.2mm厚定制不锈钢包边3.防水:水泥砂浆防水，1.5mmK11防水4.盖板:20厚玻璃钢防滑盖板 |
| 18 | 钢丝网加固 | m² | 32.51 | 1.材料品种、规格:综合2.加固方式:墙体不同材质交界处挂钢丝网3.搭接宽度:不小于300mm4.其他:满足设计及规范要求 |
| 二、楼地面装饰工程 | | | | |
| 1 | 楼(地)面涂膜防水（1.5mm厚防水层） | m² | 44.64 | 1.防水膜品种:K11柔性防水2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚防水层3.增强材料种类:满足设计要求4.反边高度:满足设计要求5.品牌要求:东方雨虹、大禹、卓宝 |
| 2 | 墙面涂膜防水（1.5mm厚防水层） | m² | 16.32 | 1.防水膜品种:K11柔性防水2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚防水层3.增强材料种类:满足设计要求4.品牌要求:东方雨虹、大禹、卓宝 |
| 3 | 楼地面 水泥砂浆找平层 | m² | 29.32 | 1.找平层厚度:40mm厚2.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆找平层3.其它:满足设计及规范要求 |
| 4 | 600\*600地面 块料楼地面 | m² | 170.18 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:25mm厚1：2水泥砂浆结合层2.面层材料品种、规格、颜色:600\*600地砖3.品牌要求：冠珠、金舵、金意陶 |
| 5 | 12mm人造大理石台面 柜台台面 | m | 22.72 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3水泥砂浆2.面层材料品种、规格、颜色:12mm人造大理石3.滑槽:满足设计要求4.磨边要求:对角拼接，80mm石材拼接反边，石材反边凸出30mm |
| 三、墙柱面装饰工程 | | | | |
| 1 | 内墙抹灰（15厚1:3水泥砂浆） | m² | 110 | 1.墙体类型:综合2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆抹灰3.其他:满足设计及规范要 |
| 2 | 300\*600墙砖 墙面 | m² | 177.99 | 1.墙体类型:综合2.安装方式:10mm厚1:2水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色:300\*600墙砖4.其它:满足设计及规范要求5.品牌要求：冠珠、金舵、金意陶 |
| 3 | 12mm人造石材墙面 | m² | 7.64 | 1.墙体类型:轻质墙2.安装方式:水泥砂浆粘贴3.结合层:30mm厚1：2水泥砂浆4.面层材料品种、规格、颜色:12mm人造大理石5.其它:满足设计及规范要求 |
| 4 | 3mm乳白亚克力柱面 | m² | 28.8 | 1.面层材料品种、规格、颜色:3mm乳白亚克力2.压条材料种类、规格:综合考虑3.其他:满足设计及规范要求 |
| 四、天棚装饰工程 | | | | |
| 1 | 石膏板吊顶天棚 | m² | 115.74 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平级吊顶2.龙骨材料种类、规格、中距:1.2厚s60上人龙骨,直径8mm吊筋，间距800mm以内3.面层材料品种、规格:9mm石膏板4.侧封:综合5.检修口:综合6.嵌缝材料种类:综合7.其它:满足设计及规范要求8.品牌要求：龙牌、泰山、梦牌 |
| 2 | 600\*600mm铝扣板吊顶天棚 | m² | 56 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合2.龙骨材料种类、规格、中距:综合3.面层材料品种、规格:600\*600mm铝扣板，0.6mm厚度4.其它:满足设计及规范要求5.品牌要求：友邦、科耐特、楚楚吊顶 |
| 五、油漆、涂料、裱糊工程 | | | | |
| 1 | 天棚乳胶漆 | m² | 115.74 | 1.基层类型:综合2.喷刷涂料部位:售卖区天棚3.腻子种类:刮腻子2遍4.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道，面漆两遍（白色乳胶漆）5.其它:满足设计及规范要求6.品牌要求：立邦、多乐士、三棵树 |
| 2 | 墙面乳胶漆 | m² | 110 | 1.基层类型:综合2.喷刷涂料部位:墙面3.涂料品种、喷刷遍数:封闭底涂料一道，面漆两遍（白色乳胶漆）4.其它:满足设计及规范要求5.品牌要求：立邦、多乐士、三棵树 |
| 六、门窗工程 | | | | |
| 1 | 定制铝合金双推移门 | m² | 3.19 | 1.门代号及洞口尺寸:1450\*2200mm2.门套:满足设计要求3.门楣:综合考虑4.五金:综合考虑5.密缝:综合考虑6.其它:满足设计及规范要求 |
| 2 | 定制10mm钢化玻璃铝合金玻璃隔断 | m² | 11.99 | 1.边框材料种类、规格:综合2.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃3.嵌缝、塞口材料品种:综合考虑4.其它:满足设计及规范要求 |
| 3 | 定制弹簧透明玻璃门 | m² | 2.16 | 1.门代号及洞口尺寸:M2200\*800，带上亮500\*8002.门框或扇外围尺寸:综合3.门框、扇材质:综合4.玻璃品种、厚度:8mm钢化玻璃5.五金:满足设计及规范要求6.其它:满足设计及规范要求 |
| 七、其他工程 | | | | |
| 1 | 弧形不锈钢阳角条收口 | m | 3 | 1.基层类型:综合2.规格:外露26mm\*12mm3.线条材料品种、规格、颜色:304不锈钢4.其它:满足设计及规范要求 |
| 2 | 平面、箱式招牌 | m² | 18.66 | 1.箱体规格:13.325\*1.4m2.基层材料种类:40角钢支架、40角钢斜撑支架3.面层材料种类:铝塑板、PU软膜广告4.其它:满足设计及规范要求 |
| 3 | PU软膜广告灯箱 | m² | 15 | 1.部位:主通道文化墙2.面层材料种类:PU软膜广告 |
| 4 | 有机玻璃字 | 个 | 4 | 1.部位:主通道玻璃门上方2.字体规格:35厘米宽\*40厘米高\*18mm厚度3.固定方式:满足设计要求 |
| 八、弱电工程 | | | | |
| 1 | 超五类网线 | m | 297 | 1.名称:超五类网线2.敷设方式:综合考虑3.其它:满足设计及规范要求4.品牌要求：秋叶原、泛达、安普康 |
| 2 | 网线插座 | 个 | 10 | 1.名称:网线插座2.规格:满足设计要求3.安装方式:满足设计要求4.底盒材质、规格:86型PVC底盒5.其它:满足设计及规范要求6.品牌要求： 西蒙、罗格朗、德力西 |
| 3 | PVC管20 | m | 200 | 1.名称:电气配管2.材质:塑料3.规格:PVC204.敷设方式:各种结构暗敷，综合考虑 5.墙体开沟槽及恢复要求:满足设计及规范6.接地要求:按设计及规范7.其它:满足设计及规范要求8.品牌要求：联塑、伟星、中财管道 |
| 九、给排水工程 | | | | |
| 1 | PVC排水管 DN50 | m | 35 | 1.安装部位:室内2.介质:排水3.材质、规格:PVC排水管 DN504.连接形式:PVC胶粘连接5.阻火圈设计要求:满足设计及要求6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及要求7.其他:满足设计及要求8.品牌要求：联塑、伟星、中财管道 |
| 2 | PP-R冷水管DN20 | m | 60 | 1.安装部位:室内2.介质:给水3.材质、规格:DN204.连接形式:热熔连接5.压力试验及吹洗、消毒要求:符合设计及规范要求6.品牌要求：联塑、伟星、中财管道 |
| 3 | 角阀DN15 | 个 | 13 | 1.类型:角阀DN152.规格、压力等级:按设计3.其它:满足设计及规范4.品牌要求：联塑、伟星、中财管道 |
| 十、厨房电气工程 | | | | |
| 1 | 厨房区600\*600扣板灯 | 套 | 10 | 1.名称:600\*600扣板灯2.规格:600\*6003.安装形式:按设计4.其它:满足设计及规范要求5.品牌要求：欧普照明、雷士照明 |
| 2 | 150\*150暗装筒灯 | 套 | 29 | 1.名称:暗装筒灯2.规格:150\*1503.安装形式:按设计4.其它:满足设计及规范要求5.品牌要求：欧普照明、雷士照明 |
| 3 | 插座底盒 | 个 | 35 | 1.名称:底盒2.材质:PVC3.规格:86型4.安装形式:综合 |
| 4 | 暗装五孔插座 | 个 | 10 | 1.名称:暗装五孔插座2.规格:满足设计要求3.安装方式:满足设计要求4.其它:满足设计及规范要求5.品牌要求：西蒙、罗格朗、德力西 |
| 5 | 明装五孔插座 | 个 | 25 | 1.名称:明装五孔插座2.规格:满足设计要求3.安装方式:满足设计要求4.其它:满足设计及规范要求5.品牌要求：西蒙、罗格朗、德力西 |
| 6 | PVC管20 | m | 170 | 1.名称:电气配管2.材质:塑料3.规格:PVC204.敷设方式:各种结构暗敷，综合考虑5.墙体开沟槽及恢复要求:满足设计及规范6.接地要求:按设计及规范7.其它:满足设计及规范要求8.品牌要求：联塑、伟星、中财管道 |
| 7 | PVC管25 | m | 27 | 1.名称:电气配管2.材质:塑料3.规格:PVC254.敷设方式:各种结构暗敷，综合考虑5.墙体开沟槽及恢复要求:满足设计及规范6.接地要求:按设计及规范7.其它:满足设计及规范要求8.品牌要求：联塑、伟星、中财管道 |
| 8 | 分线接线箱(盒) | 个 | 25 | 1.名称:分线盒2.材质:PVC3.规格:按设计4.安装方式:满足设计及要求 |
| 9 | WDZ-YJY-5\*16 | m | 27 | 1.名称:电气电缆2.配线形式:综合考虑3.型号:WDZ-YJY-5\*164.材质:铜芯5.配线部位:按设计各部位综合考虑6.其它:满足设计及规范7.品牌要求：德力西、渝丰电缆、三峡电缆 |
| 10 | 配线 WDZB-BV-6 | m | 243 | 1.名称:电气配线2.配线形式:综合考虑3.型号:WDZB-BV-64.材质:铜芯5.配线部位:按设计各部位综合考虑6.其它:满足设计及规范7.品牌要求：德力西、渝丰电缆、三峡电缆 |
| 11 | 配线 WDZB-BV-2.5 | m | 240 | 1.名称:电气配线2.配线形式:综合考虑3.型号: WDZB-BV-2.54.材质:铜芯5.配线部位:按设计各部位综合考虑6.其它:满足设计及规范7.品牌要求：德力西、渝丰电缆、三峡电缆 |
| 十一、广告画面设计及制作 | | | | |
| 1 | 广告画面设计制作费用 | 项 | 1 | 广告画面设计、根据现场情况制作墙面宣传画框。 |
| 十二、设计费 | | | | |
| 1 | 效果图设计 | 项 | 1 | 三维效果图3500元（由中标方支付给设计方） |
| 2 | 施工图设计 | m² | 190 | 施工图设计，清单预算编制、施工协调共6650元（由中标方支付给设计方） |

附件三：报价文件目录

**1**

**重庆高速公路集团有限公司总部**

**智慧食堂土建改造工程比选响应文件**

比选响应单位全称（盖单位公章）

二0二三年三月

2 资质文件

**3**

**比选响应声明书**

**致：重庆高速公路集团有限公司**

根据贵方为重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程的比选邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表比选响应单位（比选响应单位名称）提交以下文件正本一份和副本一份。

我方愿以人民币： 元（大写 元）的报价总价，按照比选文件的要求，承担本次比选文件要求的装修改造。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、比选响应单位将按比选文件规定履行合同责任和义务。

2、比选响应单位已详细审查全部比选文件，包括全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、比选响应单位同意提供比选人可能要求的与其比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低报价的比选响应或收到的任何投标。

4、与本比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

签字代表：

比选响应单位（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**4**

**法定代表人身份证明**

项目名称：重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程

致： 重庆高速公路集团有限公司

（法定代表人姓名）是 （比选响应单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

（比选响应单位公章）

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

项目名称：重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程

致：重庆高速公路集团有限公司

（比选响应单位法定代表人名称）是（比选响应单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

比选响应单位法定代表人签字： 被授权人签字：

（比选响应单位公章）

年 月 日

**附：法定代表人身份证复印件**

**被授权人身份证复印件**

**5**

**报价一览表**

**重庆高速公路集团有限公司：**

在研究了比选公告中所有文件后，我司对重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建改造工程公开竞争性比选响应报价如下：

**报价采用表格形式：总价为 元（人民币 ）， 详见“重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建及广告工程报价清单”**

法人授权代表人签字：

（比选响应单位公章）

年 月 日

**6.**

重庆高速公路集团有限公司总部智慧食堂土建及广告工程项目报价清单（详见下方附件）



**7**

商务文件

（格式自定）

8

技术文件

注：由比选响应人根据竞争性比选文件自行编制，格式自拟。