**重庆中渝高速公路有限公司**

**高速路服务区卫生间改造、迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造和复兴服务区外墙维修工程项目竞争性比选**

**邀**

**请**

**函**

**2022年9月**

**重庆中渝高速公路有限公司**

**高速路服务区卫生间改造、迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造和复兴服务区外墙维修工程项目**

**竞争性比选**

致 公司：

重庆中渝高速公路有限公司高速路服务区卫生间改造、迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造和复兴服务区外墙维修工程项目已列入我公司2022年年度计划，资金已落实。为我司高速路服务区卫生间改造、迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造和复兴服务区外墙维修工程项目顺利开展，特邀请高速集团所属全资库中公司对本项目进行竞争性比选。

**一、工程项目介绍**

根据要求，拟定对曾家服务区卫生间（右线）、曾家服务区卫生间（左线）、复兴北服务区卫生间、复兴南服务区卫生间、江津服务区卫生间、迎龙服务区服务区综合楼电路电线进行改造和复兴服务区外墙进行维修，同意实施上述项目，项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目上限价为3246839.56元。

**二、工作内容**

1、曾家、复兴服务区（左右线）卫生间装修、给排水、电气施工；江津白沙服务区卫生间给排水、电气施工改造。

建议在以下品牌中选取采用：

瓷砖类：东鹏、斯米克、诺贝尔、来德利、马可波罗、博德。

洁具类：九牧、箭牌、洁利来、金牌、科勒、东鹏。

投标方需保证参与投标产品的品牌真实合法性，并按产品质量三包法进行承保，因产品质量问题所产生的一切相关责任由投标方自行承担。

2、迎龙服务区综合楼电线线路改造。

3、复兴服务区外墙刮灰、重新涂装等。

**三、报价人要求**

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

2、为集团所属全资企业，具有独立法人资格。资质要求为建筑总承包资质三级及以上；

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

**四、竞争性比选信息的获取**

竞争性比选文件将通过重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台进行发送。凡有意参加报价的单位，自行前往该平台报名下载竞争性比选文件。

**五、报价文件的递交及相关事宜**

1、**投标文件报送截止时间：2022年10月10日10：30前，报价文件统一于2022**

**年10月9日10:30前交到重庆中渝高速公路有限公司会议室（绕城高速双福南收费站旁）并现场开标，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，竞争性比选人不予受理。**

2、报价文件含报价书，报价应包括完成本竞争性比选函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，竞争性比选人明示或暗示的一切费用；

3、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）；

4、报价文件内应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并封装于文件袋内。

5、**在签订合同前竞争性比选人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新竞争性比选,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。**

**六、报价函要求**

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照及资质证书复印件

（3）安全生产许可证复印件

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

**七、定标评价原则**

**本次竞争性比选在原则上满足竞争性比选人要求前提下，报价人不可超（单价和总价均不可超）上限价进行报价；本次竞争性比选采用“最低价评标法”。即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，竞争性比选方将通过评标委员会讨论确定。**

**八、合同签订及费用支付**

1、本次竞争性比选为重庆中渝高速公路有限公司高速路服务区卫生间改造、迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造和复兴服务区外墙维修工程项目。

2、费用支付：本工程无预付款，工程完工后按验收合格的工程量进行结算和支付；中标人于工程验收合格后10个工作日内向甲方递交交（竣）工资料及合法的结算发票，经招标人（甲方）审核并确认已结清民工工资后，招标人（甲方）在10个工作日内按结算金额的100％以银行转账方式支付给乙方。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1. 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。
2. 更改竞争性比选文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。
3. 报价超“上限单价”、“上限总价”。
4. 不满足竞争性比选文件的资质要求。

**九、联系方式**

招 标 人： 重庆中渝高速公路有限公司

地 址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮 编：400428

联 系 人： 胡艺

电 话： 13996277609

**投标文件格式**

**一、报价函**

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司高速路服务区卫生间改造、迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造和复兴服务区外墙维修工程项目竞争性比选文件的全部内容，我方投报的总价为 元（大写： 元）（报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在竞争性比选方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争性比选方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**二、法定代表人身份证明或授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

投标人名称： （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： （亲笔签名）

身份证号码：

年 月 日

三**、承诺函**

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1、严格按竞争性比选方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照竞争性比选人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

2、与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

3、近3年未有违法违规不良记录；

4、中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

高速路服务区卫生间改造、迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造和复兴服务区外墙维修工程项目报价清单

报价单位： （盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 上限价 （元） | 投标价 （元） |
| 1 | 曾家服务区卫生间改造（右线）项目 | 556556.31 |  |
| 2 | 曾家服务区卫生间改造（左线）项目 | 535768.85 |  |
| 3 | 复兴北服务区卫生间改造项目 | 651134.37 |  |
| 4 | 复兴南服务区卫生间改造项目 | 659530.97 |  |
| 5 | 江津服务区卫生间改造项目 | 100083.91 |  |
| 6 | 迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造项目 | 338448.11 |  |
| 7 | 复兴服务区外墙维修工程项目 | 405317.04 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 投标总价 | 3246839.56 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：曾家服务区卫生间改造（右线）项目报价清单 | | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：土建装饰 | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:拖把池 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | | m3 | 0.19 | | 815.89 | 155.02 |  |  |
| 2 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:拖把池 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 3.99 | | 56.59 | 225.79 |  |  |
| 3 | 011204003001 | 300\*300墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*300墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 7.89 | | 130.04 | 1026.02 |  |  |
| 4 | 011102003001 | 600\*600防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 274.76 | | 113.94 | 31306.15 |  |  |
| 5 | 011102003002 | 300\*300防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:300\*300防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 11.07 | | 122.53 | 1356.41 |  |  |
| 6 | 011102003003 | 防水地砖地面 | [项目特征] 1.基地:素土夯实 2.基层:100厚C25砼基层 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 285.83 | | 51.55 | 14734.54 |  |  |
| 7 | 011204003002 | 300\*600墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*600墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 494.74 | | 134.75 | 66666.22 |  |  |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 505.81 | | 28.15 | 14238.55 |  |  |
| 9 | 011201004001 | 30厚水泥砂浆保护层 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | | m2 | 505.81 | | 28.15 | 14238.55 |  |  |
| 10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 505.81 | | 60.12 | 30409.3 |  |  |
| 11 | 010902002001 | 地面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 285.74 | | 59.92 | 17121.54 |  |  |
| 12 | 011204003003 | 门槛石 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:黑金花 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 1.06 | | 315.49 | 334.42 |  |  |
| 13 | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | | m2 | 19.7 | | 189.87 | 3740.44 |  |  |
| 14 | 011505011001 | 镜箱 | [项目特征] 1.箱体材质、规格:含五金 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、运输、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆 | | 个 | 8 | | 1389.84 | 11118.72 |  |  |
| 15 | 011501011001 | 洗手、洗脸台柜 | [项目特征] 1.材料种类、规格:20厚防火板 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | | m | 21.6 | | 544.81 | 11767.9 |  |  |
| 16 | 011501B01001 | 洗手、洗脸台柜面板 | [项目特征] 1.20厚白色人造石 | | m2 | 12.96 | | 234.65 | 3041.06 |  |  |
| 17 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | | m2 | 270.06 | | 363.11 | 98061.49 |  |  |
| 18 | 010802001001 | 折叠门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:30厚铝合金折叠门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | m2 | 8.68 | | 758.45 | 6583.35 |  |  |
| 19 | 010808004001 | 金属门窗套 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:1.2厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | | m2 | 1.96 | | 329.39 | 645.6 |  |  |
| 20 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | | m | 21.6 | | 42.59 | 919.94 |  |  |
| 21 | 010802001002 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.门框、扇材质:1.8厚75型铝型材 2.玻璃品种、厚度:12厚安全玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | m2 | 1 | | 221.68 | 221.68 |  |  |
| 22 | 010805006001 | 玻璃门 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:成品玻璃门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | | m2 | 8.38 | | 4146.32 | 34746.16 |  |  |
| 23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | | m2 | 296.41 | | 60.95 | 18066.19 |  |  |
| 24 | 011101006001 | 蹲便台回填层 | [项目特征] 1.水泥砂浆保护层: 2.陶粒回填层: 3.35厚1:3水泥砂浆找平层: [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | | m2 | 11.07 | | 124.11 | 1373.9 |  |  |
| 25 | 040201022001 | 排污槽 | [项目特征] 1.断面尺寸:宽300mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | | m | 24.8 | | 309.17 | 7667.42 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  | |  | 389766.36 |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 480.21 | | 6.49 | 3116.56 |  |  |
| 2 | 011613002001 | 墙面装饰镜拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:男女洗室 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 39.12 | | 10.35 | 404.89 |  |  |
| 3 | 011602001001 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高度160mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m3 | 11.07 | | 362.96 | 4017.97 |  |  |
| 4 | 011605001001 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 498.42 | | 6.49 | 3234.75 |  |  |
| 5 | 011605001002 | 拆除门槛石 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除门槛石 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 1.06 | | 10.59 | 11.23 |  |  |
| 6 | 011604001001 | 拆除地砖水泥砂浆结合层 | [项目特征] 1.拆除部位:拆除地砖水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 499.48 | | 3.97 | 1982.94 |  |  |
| 7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:拆除石膏板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 298.42 | | 6.21 | 1853.19 |  |  |
| 8 | 011613001001 | 换气扇拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:换气扇 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 12 | | 219.36 | 2632.32 |  |  |
| 9 | 011613001002 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:灯具拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 52 | | 4.71 | 244.92 |  |  |
| 10 | 011613001003 | 安全出口指示牌拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:安全出口指示牌拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 4 | | 3.62 | 14.48 |  |  |
| 11 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:金属门窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 32 | | 19.17 | 613.44 |  |  |
| 12 | 011610002001 | 玻璃门拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:玻璃门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 7.74 | | 22.5 | 174.15 |  |  |
| 13 | 011612002001 | 拖把池拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:拖把池 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 2 | | 29.51 | 59.02 |  |  |
| 14 | 011612002002 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 29 | | 29.51 | 855.79 |  |  |
| 15 | 011605001003 | 洗手台面拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手台面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 19.1 | | 6.49 | 123.96 |  |  |
| 16 | 011612002003 | 马桶拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:马桶拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 2 | | 17.75 | 35.5 |  |  |
| 17 | 011612002004 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 58 | | 13.06 | 757.48 |  |  |
| 18 | 011612002005 | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 32 | | 8.32 | 266.24 |  |  |
| 19 | 011609002001 | 隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 270.06 | | 6.84 | 1847.21 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  | |  | 22246.04 |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装 | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | C | 安装工程 | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头、软管 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 27 | | 558.41 | 15077.07 |  |  |
| 2 | 031004007001 | 小便斗 | [项目特征] 1.材质:小便斗 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 1 | | 883.4 | 883.4 |  |  |
| 3 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.材质:蹲便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 55 | | 520.09 | 28604.95 |  |  |
| 4 | 031004006002 | 马桶 | [项目特征] 1.材质:马桶 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | | 1410.41 | 2820.82 |  |  |
| 5 | 031004006003 | 残卫坐便器 | [项目特征] 1.材质:残卫坐便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | | 1410.41 | 2820.82 |  |  |
| 6 | 031004014001 | 地漏DN110 | [项目特征] 1.型号、规格:地漏DN110 [工作内容] 1.安装 | | 个 | 10 | | 110.69 | 1106.9 |  |  |
| 7 | 031001006001 | 给水PPR-DN25 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 216.26 | | 20.67 | 4470.09 |  |  |
| 8 | 031001006002 | 给水PPR-DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 113.52 | | 31.75 | 3604.26 |  |  |
| 9 | 031001006003 | 给水PPR-DN80 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 20.32 | | 71.53 | 1453.49 |  |  |
| 10 | 031001006004 | 排水PVCU-D110 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 100.35 | | 47.49 | 4765.62 |  |  |
| 11 | 031001006005 | 排水PVCU-D160 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 150.25 | | 66.94 | 10057.74 |  |  |
| 12 | 031001006006 | 排水PVCU-D200 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 57.74 | | 89.76 | 5182.74 |  |  |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:大于500mm 4.场内运距:场内综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | | m3 | 33.75 | | 86.21 | 2909.59 |  |  |
| 14 | 030404017001 | 强电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | | 台 | 1 | | 1791.4 | 1791.4 |  |  |
| 15 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | | m | 480.41 | | 10.64 | 5111.56 |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线BV6 | [项目特征] 1.名称:配线BV6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 682.43 | | 4.31 | 2941.27 |  |  |
| 17 | 030411004002 | 配线BV4 | [项目特征] 1.名称:配线BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 796.26 | | 3.48 | 2770.98 |  |  |
| 18 | 030412001001 | LED白板灯 | [项目特征] 1.名称:LED白板灯 2.规格:38W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 31 | | 89.83 | 2784.73 |  |  |
| 19 | 03B001 | LED灯带 | [项目特征] 1.LED灯带 [工作内容] 1.安装 | | m | 21.6 | | 38.92 | 840.67 |  |  |
| 20 | 030412001002 | 灭蝇灯 | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.型号:8-20W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 2 | | 162.62 | 325.24 |  |  |
| 21 | 030108006001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:600\*600 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | | 台 | 21 | | 166.79 | 3502.59 |  |  |
| 22 | 030404036001 | 小厨宝 | [项目特征] 1.名称:小厨宝 [工作内容] 1.安装 2.接线 | | 套 | 8 | | 379.71 | 3037.68 |  |  |
| 23 | 030404018001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.型号:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | | 台 | 8 | | 77.79 | 622.32 |  |  |
| 24 | 030404018002 | 小厨宝插座 | [项目特征] 1.名称:小厨宝插座 2.型号:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | | 台 | 8 | | 78.39 | 627.12 |  |  |
| 25 | 030404019001 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | | 个 | 4 | | 23.08 | 92.32 |  |  |
| 26 | 030404019002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | | 个 | 4 | | 23.77 | 95.08 |  |  |
| 27 | 03B002 | 成品临时厕所 | [项目特征] 1.成品临时厕所 | | 套 | 14 | | 1104 | 15456 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  | |  | 123756.45 |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：第三卫生间化粪池 | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | 23 | | 53.56 | 1231.88 |  |  |
| 2 | 031001006001 | 污水管（PVC110） | [项目特征] 1.材质、规格:PVC110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 30 | | 49.48 | 1484.4 |  |  |
| 3 | 030109011001 | 污水泵 | [项目特征] 1.名称:污水泵 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | | 台 | 1 | | 6979.89 | 6979.89 |  |  |
| 4 | 030109012001 | 水位传感器 | [项目特征] 1.名称:水位传感器 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | | 台 | 1 | | 837.95 | 837.95 |  |  |
| 5 | 010501001001 | 混凝土垫层 | [项目特征] 1.混凝土种类:混凝土垫层 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m2 | 4 | | 75.95 | 303.8 |  |  |
| 6 | 010507006001 | 混凝土井身 | [项目特征] 1.部位:混凝土井身 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | 5.6 | | 977.78 | 5475.57 |  |  |
| 7 | 010903002001 | 防水涂料 | [项目特征] 1.防水膜品种:防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 15 | | 53.76 | 806.4 |  |  |
| 8 | 010507007001 | 预制、安装井盖（含钢筋） | [项目特征] 1.构件的类型:预制、安装井盖（含钢筋） [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | 0.73 | | 1633.55 | 1192.49 |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆WDZC-BYJ-3x4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆WDZC-BYJ-3x4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | | m | 42 | | 33.05 | 1388.1 |  |  |
| 10 | 050102012001 | 撒播草籽 | [项目特征] 1.铺种方式:撒播草籽 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | | m2 | 23 | | 3.42 | 78.66 |  |  |
| 11 | 030404016001 | 电源控制箱 | [项目特征] 1.名称:电源控制箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | | 台 | 1 | | 552 | 552 |  |  |
| 12 | 01B001 | 安全文明施工费 |  | | 项 | 1 | | 456.32 | 456.32 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  | |  | 20787.46 |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  | 556556.31 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：曾家服务区卫生间改造（左线）项目报价清单 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建装饰 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:拖把池 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | | m3 | 0.19 | 815.89 | 155.02 |  |  |
| 2 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:拖把池 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 3.99 | 56.59 | 225.79 |  |  |
| 3 | 011204003001 | 300\*300墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*300墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 7.89 | 130.04 | 1026.02 |  |  |
| 4 | 011102003001 | 600\*600防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 274.76 | 113.94 | 31306.15 |  |  |
| 5 | 011102003002 | 300\*300防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:300\*300防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 11.07 | 122.53 | 1356.41 |  |  |
| 6 | 011102003003 | 防水地砖地面 | [项目特征] 1.基地:素土夯实 2.基层:100厚C25砼基层 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 285.83 | 51.55 | 14734.54 |  |  |
| 7 | 011204003002 | 300\*600墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*600墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 494.74 | 134.75 | 66666.22 |  |  |
| 8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 505.81 | 28.15 | 14238.55 |  |  |
| 9 | 011201004001 | 30厚水泥砂浆保护层 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | | m2 | 505.81 | 28.15 | 14238.55 |  |  |
| 10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 505.81 | 60.12 | 30409.3 |  |  |
| 11 | 010902002001 | 地面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 285.74 | 59.92 | 17121.54 |  |  |
| 12 | 011204003003 | 门槛石 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:黑金花 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 1.06 | 315.49 | 334.42 |  |  |
| 13 | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | | m2 | 19.7 | 189.87 | 3740.44 |  |  |
| 14 | 011505011001 | 镜箱 | [项目特征] 1.箱体材质、规格:含五金 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、运输、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆 | | 个 | 8 | 1389.84 | 11118.72 |  |  |
| 15 | 011501011001 | 洗手、洗脸台柜 | [项目特征] 1.材料种类、规格:20厚防火板 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | | m | 21.6 | 544.81 | 11767.9 |  |  |
| 16 | 011501B01001 | 洗手、洗脸台柜面板 | [项目特征] 1.20厚白色人造石 | | m2 | 12.96 | 234.65 | 3041.06 |  |  |
| 17 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | | m2 | 270.06 | 363.11 | 98061.49 |  |  |
| 18 | 010802001001 | 折叠门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:30厚铝合金折叠门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | m2 | 8.68 | 758.45 | 6583.35 |  |  |
| 19 | 010808004001 | 金属门窗套 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:1.2厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | | m2 | 1.96 | 329.39 | 645.6 |  |  |
| 20 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | | m | 21.6 | 42.59 | 919.94 |  |  |
| 21 | 010802001002 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.门框、扇材质:1.8厚75型铝型材 2.玻璃品种、厚度:12厚安全玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | m2 | 1 | 221.68 | 221.68 |  |  |
| 22 | 010805006001 | 玻璃门 | [项目特征] 1.玻璃品种、厚度:成品玻璃门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | | m2 | 8.38 | 4146.32 | 34746.16 |  |  |
| 23 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | | m2 | 296.41 | 60.95 | 18066.19 |  |  |
| 24 | 011101006001 | 蹲便台回填层 | [项目特征] 1.水泥砂浆保护层: 2.陶粒回填层: 3.35厚1:3水泥砂浆找平层: [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | | m2 | 11.07 | 124.11 | 1373.9 |  |  |
| 25 | 040201022001 | 排污槽 | [项目特征] 1.断面尺寸:宽300mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | | m | 24.8 | 309.17 | 7667.42 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  | 389766.36 |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类及厚度:墙面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 480.21 | 6.49 | 3116.56 |  |  |
| 2 | 011613002001 | 墙面装饰镜拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:男女洗室 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 39.12 | 10.35 | 404.89 |  |  |
| 3 | 011602001001 | 拆除地台 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高度160mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m3 | 11.07 | 362.96 | 4017.97 |  |  |
| 4 | 011605001001 | 拆除地砖 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 498.42 | 6.49 | 3234.75 |  |  |
| 5 | 011605001002 | 拆除门槛石 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除门槛石 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 1.06 | 10.59 | 11.23 |  |  |
| 6 | 011604001001 | 拆除地砖水泥砂浆结合层 | [项目特征] 1.拆除部位:拆除地砖水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 499.48 | 3.97 | 1982.94 |  |  |
| 7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:拆除石膏板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 298.42 | 6.21 | 1853.19 |  |  |
| 8 | 011613001001 | 换气扇拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:换气扇 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 12 | 219.36 | 2632.32 |  |  |
| 9 | 011613001002 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:灯具拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 52 | 4.71 | 244.92 |  |  |
| 10 | 011613001003 | 安全出口指示牌拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:安全出口指示牌拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 4 | 3.62 | 14.48 |  |  |
| 11 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:金属门窗 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 32 | 19.17 | 613.44 |  |  |
| 12 | 011610002001 | 玻璃门拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:玻璃门 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 7.74 | 22.5 | 174.15 |  |  |
| 13 | 011612002001 | 拖把池拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:拖把池 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 2 | 29.51 | 59.02 |  |  |
| 14 | 011612002002 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 29 | 29.51 | 855.79 |  |  |
| 15 | 011605001003 | 洗手台面拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手台面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 19.1 | 6.49 | 123.96 |  |  |
| 16 | 011612002003 | 马桶拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:马桶拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 2 | 17.75 | 35.5 |  |  |
| 17 | 011612002004 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 58 | 13.06 | 757.48 |  |  |
| 18 | 011612002005 | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 32 | 8.32 | 266.24 |  |  |
| 19 | 011609002001 | 隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 270.06 | 6.84 | 1847.21 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  | 22246.04 |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | C | 安装工程 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头、软管 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 27 | 558.41 | 15077.07 |  |  |
| 2 | 031004007001 | 小便斗 | [项目特征] 1.材质:小便斗 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 1 | 883.4 | 883.4 |  |  |
| 3 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.材质:蹲便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 55 | 520.09 | 28604.95 |  |  |
| 4 | 031004006002 | 马桶 | [项目特征] 1.材质:马桶 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | 1410.41 | 2820.82 |  |  |
| 5 | 031004006003 | 残卫坐便器 | [项目特征] 1.材质:残卫坐便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | 1410.41 | 2820.82 |  |  |
| 6 | 031004014001 | 地漏DN110 | [项目特征] 1.型号、规格:地漏DN110 [工作内容] 1.安装 | | 个 | 10 | 110.69 | 1106.9 |  |  |
| 7 | 031001006001 | 给水PPR-DN25 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 216.26 | 20.67 | 4470.09 |  |  |
| 8 | 031001006002 | 给水PPR-DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 113.52 | 31.75 | 3604.26 |  |  |
| 9 | 031001006003 | 给水PPR-DN80 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 20.32 | 71.53 | 1453.49 |  |  |
| 10 | 031001006004 | 排水PVCU-D110 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 100.35 | 47.49 | 4765.62 |  |  |
| 11 | 031001006005 | 排水PVCU-D160 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 150.25 | 66.94 | 10057.74 |  |  |
| 12 | 031001006006 | 排水PVCU-D200 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 57.74 | 89.76 | 5182.74 |  |  |
| 13 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:大于500mm 4.场内运距:场内综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | | m3 | 33.75 | 86.21 | 2909.59 |  |  |
| 14 | 030404017001 | 强电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | | 台 | 1 | 1791.4 | 1791.4 |  |  |
| 15 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | | m | 480.41 | 10.64 | 5111.56 |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线BV6 | [项目特征] 1.名称:配线BV6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 682.43 | 4.31 | 2941.27 |  |  |
| 17 | 030411004002 | 配线BV4 | [项目特征] 1.名称:配线BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 796.26 | 3.48 | 2770.98 |  |  |
| 18 | 030412001001 | LED白板灯 | [项目特征] 1.名称:LED白板灯 2.规格:38W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 31 | 89.83 | 2784.73 |  |  |
| 19 | 03B001 | LED灯带 | [项目特征] 1.LED灯带 [工作内容] 1.安装 | | m | 21.6 | 38.92 | 840.67 |  |  |
| 20 | 030412001002 | 灭蝇灯 | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.型号:8-20W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 2 | 162.62 | 325.24 |  |  |
| 21 | 030108006001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:600\*600 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | | 台 | 21 | 166.79 | 3502.59 |  |  |
| 22 | 030404036001 | 小厨宝 | [项目特征] 1.名称:小厨宝 [工作内容] 1.安装 2.接线 | | 套 | 8 | 379.71 | 3037.68 |  |  |
| 23 | 030404018001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.型号:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | | 台 | 8 | 77.79 | 622.32 |  |  |
| 24 | 030404018002 | 小厨宝插座 | [项目特征] 1.名称:小厨宝插座 2.型号:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | | 台 | 8 | 78.39 | 627.12 |  |  |
| 25 | 030404019001 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | | 个 | 4 | 23.08 | 92.32 |  |  |
| 26 | 030404019002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | | 个 | 4 | 23.77 | 95.08 |  |  |
| 27 | 03B002 | 成品临时厕所 | [项目特征] 1.成品临时厕所 | | 套 | 14 | 1104 | 15456 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  | 123756.45 |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  | 535768.85 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：复兴北服务区卫生间改造项目报价清单 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建装饰 | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:拖把池 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | | m3 | 10.66 | | 816.25 | 8701.23 |  |  |
| 2 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:拖把池 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 3.99 | | 56.63 | 225.95 |  |  |
| 3 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:新建过梁 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | 0.03 | | 656.32 | 19.69 |  |  |
| 4 | 011102003001 | 600\*600防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 254.59 | | 114.01 | 29025.81 |  |  |
| 5 | 011102003002 | 300\*300防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:300\*300防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 78.33 | | 122.61 | 9604.04 |  |  |
| 6 | 011102003003 | 防水地砖地面 | [项目特征] 1.基地:素土夯实 2.基层:100厚C25砼基层 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 332.92 | | 51.59 | 17175.34 |  |  |
| 7 | 011204003001 | 300\*300墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*300墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 7.89 | | 130.13 | 1026.73 |  |  |
| 8 | 011204003002 | 300\*600墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*600墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 715.35 | | 134.84 | 96457.79 |  |  |
| 9 | 011204001001 | 石材墙面 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 68.51 | | 305.63 | 20938.71 |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 723.24 | | 28.18 | 20380.90 |  |  |
| 11 | 011201004001 | 30厚水泥砂浆保护层 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | | m2 | 723.15 | | 28.18 | 20378.37 |  |  |
| 12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 723.15 | | 60.16 | 43504.70 |  |  |
| 13 | 010902002001 | 地面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 332.92 | | 59.96 | 19961.88 |  |  |
| 14 | 011204003003 | 门槛石 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:黑金花 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 1 | | 315.71 | 315.71 |  |  |
| 15 | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | | m2 | 9.59 | | 190 | 1822.10 |  |  |
| 16 | 011505011001 | 镜箱 | [项目特征] 1.箱体材质、规格:含五金 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、运输、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆 | | 个 | 2 | | 1390.52 | 2781.04 |  |  |
| 17 | 011501011001 | 洗手、洗脸台柜 | [项目特征] 1.材料种类、规格:20厚防火板 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | | m | 8.1 | | 1453.77 | 11775.54 |  |  |
| 18 | 011501B01001 | 洗手、洗脸台柜面板 | [项目特征] 1.20厚白色人造石 | | m2 | 78.33 | | 234.8 | 18391.88 |  |  |
| 19 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | | m2 | 324.26 | | 363.35 | 117819.87 |  |  |
| 20 | 010802001003 | 成品套门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:成品套门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | m2 | 3.78 | | 2919.96 | 11037.45 |  |  |
| 21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | | m | 8.1 | | 42.61 | 345.14 |  |  |
| 22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | | m2 | 337.06 | | 61 | 20560.66 |  |  |
| 23 | 011101006001 | 蹲便台回填层 | [项目特征] 1.水泥砂浆保护层: 2.陶粒回填层: 3.35厚1:3水泥砂浆找平层: [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | | m2 | 12.54 | | 124.18 | 1557.22 |  |  |
| 24 | 040201022001 | 排污槽 | [项目特征] 1.断面尺寸:宽300mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | | m | 21 | | 309.37 | 6496.77 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  | |  | 480304.52 |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m3 | 1.24 | | 48.7 | 60.39 |  |  |
| 2 | 011605002001 | 墙面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:砌体墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 676.92 | | 6.49 | 4393.21 |  |  |
| 3 | 011613002001 | 墙面装饰镜拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:男女洗室 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 10.8 | | 10.35 | 111.78 |  |  |
| 4 | 011602001001 | 地台拆除 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高度160mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m3 | 11.57 | | 363.03 | 4200.26 |  |  |
| 5 | 011605001001 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 374.08 | | 6.49 | 2427.78 |  |  |
| 6 | 011605001002 | 门槛石拆除 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除门槛石 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 0.96 | | 10.59 | 10.17 |  |  |
| 7 | 011604001001 | 地砖水泥砂浆结合层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:拆除地砖水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 374.08 | | 3.97 | 1485.10 |  |  |
| 8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:拆除石膏板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 312.75 | | 6.21 | 1942.18 |  |  |
| 9 | 011613001001 | 换气扇拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:换气扇 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 11 | | 219.43 | 2413.73 |  |  |
| 10 | 011613001002 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:灯具拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 51 | | 4.71 | 240.21 |  |  |
| 11 | 011612002006 | 开水器拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 1 | | 21.21 | 21.21 |  |  |
| 12 | 011612002002 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 19 | | 29.52 | 560.88 |  |  |
| 13 | 011605001003 | 洗手台面拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手台面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 10.6 | | 6.49 | 68.79 |  |  |
| 14 | 011612002003 | 马桶拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:马桶拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 4 | | 17.75 | 71.00 |  |  |
| 15 | 011612002004 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 73 | | 13.06 | 953.38 |  |  |
| 16 | 011612002005 | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 18 | | 8.32 | 149.76 |  |  |
| 17 | 011609002001 | 隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 290.39 | | 6.86 | 1992.08 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  | |  | 21101.91 |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装 | | | |  | | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | C | 安装工程 | | |  |  | |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头、软管 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 18 | | 557.58 | 10036.44 |  |  |
| 2 | 031004007001 | 小便斗 | [项目特征] 1.材质:小便斗 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 18 | | 882.63 | 15887.34 |  |  |
| 3 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.材质:蹲便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 73 | | 519.02 | 37888.46 |  |  |
| 4 | 031004006002 | 马桶 | [项目特征] 1.材质:马桶 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | | 1409.07 | 2818.14 |  |  |
| 5 | 031004006003 | 残卫坐便器 | [项目特征] 1.材质:残卫坐便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | | 1409.07 | 2818.14 |  |  |
| 6 | 031004014001 | 地漏DN110 | [项目特征] 1.型号、规格:地漏DN110 [工作内容] 1.安装 | | 个 | 12 | | 109.98 | 1319.76 |  |  |
| 7 | 031001006001 | 给水PPR-DN25 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 176.09 | | 20.37 | 3586.95 |  |  |
| 8 | 031001006002 | 给水PPR-DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 98.89 | | 31.3 | 3095.26 |  |  |
| 9 | 031001006003 | 给水PPR-DN65 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 11.84 | | 56.16 | 664.93 |  |  |
| 10 | 031001006007 | 给水PPR-DN100 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 41.63 | | 119.11 | 4958.55 |  |  |
| 11 | 031001006004 | 排水PVCU-D110 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 86.14 | | 46.92 | 4041.69 |  |  |
| 12 | 031001006005 | 排水PVCU-D160 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 167.36 | | 65.98 | 11042.41 |  |  |
| 13 | 031001006006 | 排水PVCU-D200 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 106.67 | | 88.43 | 9432.83 |  |  |
| 14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:大于500mm 4.场内运距:场内综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | | m3 | 62.74 | | 84.87 | 5324.74 |  |  |
| 15 | 030404017001 | 强电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | | 台 | 1 | | 1787.22 | 1787.22 |  |  |
| 16 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | | m | 347.04 | | 10.47 | 3633.51 |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线BV6 | [项目特征] 1.名称:配线BV6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 239.94 | | 4.25 | 1019.75 |  |  |
| 18 | 030411004002 | 配线BV4 | [项目特征] 1.名称:配线BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 938.07 | | 3.42 | 3208.20 |  |  |
| 19 | 030412001001 | LED白板灯 | [项目特征] 1.名称:LED白板灯 2.规格:38W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 41 | | 89.44 | 3667.04 |  |  |
| 20 | 03B001 | LED灯带 | [项目特征] 1.LED灯带 [工作内容] 1.安装 | | m | 8.1 | | 38.5 | 311.85 |  |  |
| 21 | 030412001002 | 灭蝇灯 | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.型号:8-20W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 6 | | 162.34 | 974.04 |  |  |
| 22 | 030108006001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:600\*600 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | | 台 | 25 | | 165.71 | 4142.75 |  |  |
| 23 | 030404036001 | 小厨宝 | [项目特征] 1.名称:小厨宝 [工作内容] 1.安装 2.接线 | | 套 | 3 | | 379.45 | 1138.35 |  |  |
| 24 | 030404018001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.型号:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | | 台 | 13 | | 77.36 | 1005.68 |  |  |
| 25 | 030404018002 | 小厨宝插座 | [项目特征] 1.名称:小厨宝插座 2.型号:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | | 台 | 3 | | 77.97 | 233.91 |  |  |
| 26 | 030404019002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | | 个 | 10 | | 23.4 | 234.00 |  |  |
| 27 | 03B002 | 成品临时厕所 | [项目特征] 1.成品临时厕所 | | 套 | 14 | | 1104 | 15456.00 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  | |  | 149727.94 |  |  |
| 合 计 | | | | | | | |  | 651134.37 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：复兴南服务区卫生间改造项目报价清单 | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建装饰 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:拖把池 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | | m3 | 80.84 | 814.3 | 65828.01 |  |  |
| 2 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:拖把池 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 3.99 | 56.41 | 225.08 |  |  |
| 3 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:新建过梁 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | 1.14 | 653.9 | 745.45 |  |  |
| 4 | 011102003001 | 600\*600防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 227.75 | 113.6 | 25872.40 |  |  |
| 5 | 011102003002 | 300\*300防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.嵌缝材料种类:300\*300防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 68.61 | 122.17 | 8382.08 |  |  |
| 6 | 011102003003 | 防水地砖地面 | [项目特征] 1.基地:素土夯实 2.基层:100厚C25砼基层 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | m2 | 296.36 | 51.39 | 15229.94 |  |  |
| 7 | 011204003001 | 300\*300墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*300墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 7.88 | 129.65 | 1021.64 |  |  |
| 8 | 011204003002 | 300\*600墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*600墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 662.32 | 134.35 | 88982.69 |  |  |
| 9 | 011204001001 | 石材墙面（第三卫生间） | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 30.49 | 304.51 | 9284.51 |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | m2 | 670.2 | 28.07 | 18812.51 |  |  |
| 11 | 011201004001 | 30厚水泥砂浆保护层 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | | m2 | 670.2 | 28.07 | 18812.51 |  |  |
| 12 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 670.2 | 59.94 | 40171.79 |  |  |
| 13 | 010902002001 | 地面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | 296.36 | 59.74 | 17704.55 |  |  |
| 14 | 011204003003 | 门槛石 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:黑金花 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | 1.4 | 314.55 | 440.37 |  |  |
| 15 | 011505010001 | 镜面玻璃 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | | m2 | 14.62 | 189.34 | 2768.15 |  |  |
| 16 | 011505011001 | 镜箱 | [项目特征] 1.箱体材质、规格:含五金 [工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、运输、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆 | | 个 | 2 | 1386.84 | 2773.68 |  |  |
| 17 | 011501011001 | 洗手、洗脸台柜 | [项目特征] 1.材料种类、规格:20厚防火板 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | | m | 12.81 | 916.1 | 11735.24 |  |  |
| 18 | 011501B01001 | 洗手、洗脸台柜面板 | [项目特征] 1.20厚白色人造石 | | m2 | 10.5 | 233.94 | 2456.37 |  |  |
| 19 | 011210005001 | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | | m2 | 324.26 | 362.02 | 117388.61 |  |  |
| 20 | 010802001003 | 成品套门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:成品套门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | m2 | 7.8 | 2909.23 | 22691.99 |  |  |
| 21 | 010808004001 | 金属门窗套 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:1.2厚黑色不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | | m2 | 3.1 | 328.39 | 1018.01 |  |  |
| 22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:1.2厚黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | | m | 12.81 | 42.46 | 543.91 |  |  |
| 23 | 010802001002 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.门框、扇材质:1.8厚75型铝型材 2.玻璃品种、厚度:12厚安全玻璃 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | m2 | 20.34 | 221.05 | 4496.16 |  |  |
| 24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | | m2 | 296.36 | 60.77 | 18009.80 |  |  |
| 25 | 011101006001 | 蹲便台回填层 | [项目特征] 1.水泥砂浆保护层: 2.陶粒回填层: 3.35厚1:3水泥砂浆找平层: [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | | m2 | 68.61 | 123.73 | 8489.12 |  |  |
| 26 | 040201022001 | 排污槽 | [项目特征] 1.断面尺寸:宽300mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | | m | 11.1 | 308.26 | 3421.69 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  | 507306.26 |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：拆除工程 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | A | 建筑工程 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m3 | 15.06 | 48.73 | 733.87 |  |  |
| 2 | 011605002001 | 墙面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:砌体墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 480.13 | 6.49 | 3116.04 |  |  |
| 3 | 011613002001 | 墙面装饰镜拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:男女洗室 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 14.62 | 10.36 | 151.46 |  |  |
| 4 | 011602001001 | 地台拆除 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地台 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:高度160mm [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m3 | 10.91 | 363.2 | 3962.51 |  |  |
| 5 | 011605001001 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 277.4 | 6.49 | 1800.33 |  |  |
| 6 | 011605001002 | 门槛石拆除 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除门槛石 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 1.4 | 10.59 | 14.83 |  |  |
| 7 | 011604001001 | 地砖水泥砂浆结合层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:拆除地砖水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 480.13 | 3.97 | 1906.12 |  |  |
| 8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:拆除石膏板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 280.75 | 6.21 | 1743.46 |  |  |
| 9 | 011613001001 | 换气扇拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:换气扇 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 9 | 219.46 | 1975.14 |  |  |
| 10 | 011613001002 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:灯具拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 40 | 4.71 | 188.40 |  |  |
| 11 | 011612002002 | 洗手盆拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 17 | 29.52 | 501.84 |  |  |
| 12 | 011605001003 | 洗手台面拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手台面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 10.5 | 6.49 | 68.15 |  |  |
| 13 | 011612002003 | 马桶拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:马桶拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 2 | 17.75 | 35.50 |  |  |
| 14 | 011612002004 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 69 | 13.06 | 901.14 |  |  |
| 15 | 011612002005 | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | 套 | 34 | 8.33 | 283.22 |  |  |
| 16 | 011609002001 | 隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | m2 | 259.49 | 6.85 | 1777.51 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  | 19159.52 |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：水电安装 | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | | 计量单位 | 工程量 | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | C | 安装工程 | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031004003001 | 洗脸盆 | [项目特征] 1.材质:洗脸盆 2.附件名称、数量:含水龙头、软管 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 25 | 558.21 | 13955.25 |  |  |
| 2 | 031004007001 | 小便斗 | [项目特征] 1.材质:小便斗 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 14 | 883.22 | 12365.08 |  |  |
| 3 | 031004006001 | 蹲便器 | [项目特征] 1.材质:蹲便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 54 | 519.83 | 28070.82 |  |  |
| 4 | 031004006002 | 马桶 | [项目特征] 1.材质:马桶 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | 1410.07 | 2820.14 |  |  |
| 5 | 031004006003 | 残卫坐便器 | [项目特征] 1.材质:残卫坐便器 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | 组 | 2 | 1410.08 | 2820.16 |  |  |
| 6 | 031004014001 | 地漏DN110 | [项目特征] 1.型号、规格:地漏DN110 [工作内容] 1.安装 | | 个 | 11 | 110.52 | 1215.72 |  |  |
| 7 | 031001006001 | 给水PPR-DN25 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 213.43 | 20.59 | 4394.52 |  |  |
| 8 | 031001006002 | 给水PPR-DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 52.65 | 31.64 | 1665.85 |  |  |
| 9 | 031001006003 | 给水PPR-DN65 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 22.5 | 56.74 | 1276.65 |  |  |
| 10 | 031001006007 | 给水PPR-DN100 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 41.73 | 120.45 | 5026.38 |  |  |
| 11 | 031001006004 | 排水PVCU-D110 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 75.16 | 47.35 | 3558.83 |  |  |
| 12 | 031001006005 | 排水PVCU-D160 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 140.59 | 66.71 | 9378.76 |  |  |
| 13 | 031001006006 | 排水PVCU-D200 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | m | 81.39 | 89.43 | 7278.71 |  |  |
| 14 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:大于500mm 4.场内运距:场内综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | | m3 | 57.59 | 85.88 | 4945.83 |  |  |
| 15 | 030404017001 | 强电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | | 台 | 1 | 1790.37 | 1790.37 |  |  |
| 16 | 030411001001 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | | m | 384.83 | 10.59 | 4075.35 |  |  |
| 17 | 030411004001 | 配线BV6 | [项目特征] 1.名称:配线BV6 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 472.27 | 4.29 | 2026.04 |  |  |
| 18 | 030411004002 | 配线BV4 | [项目特征] 1.名称:配线BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | m | 781.15 | 3.47 | 2710.59 |  |  |
| 19 | 030412001001 | LED白板灯 | [项目特征] 1.名称:LED白板灯 2.规格:38W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 44 | 89.73 | 3948.12 |  |  |
| 20 | 03B001 | LED灯带 | [项目特征] 1.LED灯带 [工作内容] 1.安装 | | m | 12.81 | 38.81 | 497.16 |  |  |
| 21 | 030412001002 | 灭蝇灯 | [项目特征] 1.名称:灭蝇灯 2.型号:8-20W [工作内容] 1.本体安装 | | 套 | 3 | 162.55 | 487.65 |  |  |
| 22 | 030108006001 | 换气扇 | [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:600\*600 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | | 台 | 13 | 166.53 | 2164.89 |  |  |
| 23 | 030404018001 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.型号:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | | 台 | 14 | 65.5 | 917.00 |  |  |
| 24 | 030404019002 | 双联双控暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | | 个 | 7 | 24.76 | 173.32 |  |  |
| 25 | 030404019003 | 三联单控暗开关 | [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | | 个 | 2 | 23 | 46.00 |  |  |
| 26 | 03B002 | 成品临时厕所 | [项目特征] 1.成品临时厕所 | | 套 | 14 | 1104 | 15456.00 |  |  |
|  |  | 合计 |  | |  |  |  | 133065.19 |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  | 659530.97 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：江津服务区卫生间改造项目报价清单 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：土建装饰 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征 | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | | 上限单价（元） | | 上限合价 （元） | | 投标单价（元） | | | 投标合价（元） | |
|
|  | A | | 建筑工程 | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1 | 011102003001 | | 600\*600防滑地面砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地面砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | | | | m2 | | 49.51 | | | | 114.73 | | 5680.28 | |  | | |  | |
| 2 | 011102003003 | | 防水地砖地面 | [项目特征] 1.基地:素土夯实 2.基层:100厚C25砼基层 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | | | | | m2 | | 49.51 | | | | 51.91 | | 2570.06 | |  | | |  | |
| 3 | 011204003002 | | 300\*600墙面瓷砖（颜色选样） | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:300\*600墙面瓷砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | | | | | m2 | | 138.52 | | | | 135.68 | | 18794.39 | |  | | |  | |
| 4 | 011201001001 | | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆找平扫毛 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | | | | | m2 | | 138.52 | | | | 28.35 | | 3927.04 | |  | | |  | |
| 5 | 011201004001 | | 30厚水泥砂浆保护层 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | | | | | m2 | | 138.52 | | | | 28.35 | | 3927.04 | |  | | |  | |
| 6 | 010903002001 | | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:2厚聚氨酯防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | | | | | m2 | | 138.52 | | | | 60.54 | | 8386.00 | |  | | |  | |
| 7 | 011210005001 | | 成品隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | | | | | m2 | | 18.9 | | | | 365.60 | | 6909.84 | |  | | |  | |
| 8 | 010802001001 | | 折叠门 | [项目特征] 1.门框、扇材质:30厚铝合金折叠门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | | | | | m2 | | 4.1 | | | | 763.54 | | 3130.51 | |  | | |  | |
| 9 | 040201022001 | | 排污槽 | [项目特征] 1.断面尺寸:宽300mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.基础、垫层铺筑 3.混凝土拌和、运输、浇筑 4.侧墙浇捣或砌筑 5.勾缝、抹面 6.盖板安装 | | | | | m | | 23.2 | | | | 212.10 | | 4920.72 | |  | | |  | |
|  |  | | 合计 |  | | | | |  | |  | | | |  | | 58245.88 | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |
| 工程名称：拆除工程 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征 | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | | 上限单价（元） | | 上限合价 （元） | | 投标单价（元） | | | 投标合价（元） | |
|
|  | A | | 建筑工程 | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1 | 011605002001 | | 墙面块料拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:砌体墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | | | | m2 | | 138.52 | | | | 6.05 | | 838.05 | |  | | |  | |
| 2 | 011605001001 | | 地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除构建:拆除地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | | | | m2 | | 49.51 | | | | 6.05 | | 299.54 | |  | | |  | |
| 3 | 011604001001 | | 地砖水泥砂浆结合层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:拆除地砖水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | | | | m2 | | 49.51 | | | | 3.71 | | 183.68 | |  | | |  | |
| 4 | 011606003001 | | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:拆除石膏板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | | | | m2 | | 49.51 | | | | 5.79 | | 286.66 | |  | | |  | |
| 5 | 011612002005 | | 小便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:小便器 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | | | | 套 | | 31 | | | | 7.76 | | 240.56 | |  | | |  | |
| 6 | 011609002001 | | 隔断拆除 | [项目特征] 1.拆除构件:隔断 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | | | | | m2 | | 18.9 | | | | 6.38 | | 120.58 | |  | | |  | |
|  |  | | 合计 |  | | | | |  | |  | | | |  | | 1969.07 | |  | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |
| 工程名称：水电安装 | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征 | | | | | 计量单位 | | 工程量 | | | | 上限单价（元） | | 上限合价 （元） | | 投标单价（元） | | | 投标合价（元） | |
|
|  | C | | 安装工程 | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |
| 1 | 031004007001 | | 小便斗 | [项目特征] 1.材质:小便斗 2.附件名称、数量:含角阀、软管等 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | | | | | 组 | | 31 | | | | 879.85 | | 27275.35 | |  | | |  | |
| 2 | 031001006001 | | 给水PPR-DN25 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | | | | m | | 55.93 | | | | 19.28 | | 1078.33 | |  | | |  | |
| 3 | 031001006002 | | 给水PPR-DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | | | | m | | 9.58 | | | | 29.67 | | 284.24 | |  | | |  | |
| 4 | 031001006004 | | 排水PVCU-D110 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | | | | m | | 21.83 | | | | 44.88 | | 979.73 | |  | | |  | |
| 5 | 031001006005 | | 排水PVCU-D160 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | | | | | m | | 81.93 | | | | 62.55 | | 5124.72 | |  | | |  | |
| 6 | 010101003001 | | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:人工 3.挖土深度:大于500mm 4.场内运距:场内综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | | | | | m3 | | 7.09 | | | | 80.05 | | 567.55 | |  | | |  | |
| 7 | 030404017001 | | 强电箱 | [项目特征] 1.名称:强电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | | | | | 台 | | 1 | | | | 1772.11 | | 1772.11 | |  | | |  | |
| 8 | 030411001001 | | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:配管PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | | | | | m | | 142.41 | | | | 9.88 | | 1407.01 | |  | | |  | |
| 9 | 030411004002 | | 配线BV4 | [项目特征] 1.名称:配线BV4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | | | | | m | | 427.22 | | | | 3.23 | | 1379.92 | |  | | |  | |
|  |  | | 合计 |  | | | | |  | |  | | | |  | | 39868.96 | |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | |  | | 100083.91 | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：迎龙服务区服务区综合楼电路电线改造项目报价清单 | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：电气工程 | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  |  | 照明系统 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 030412004027 | LED筒灯1\*9W | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80~220V 1x9W 3.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 88 | | 82.56 | 7265.28 |  |  |
| 2 | 030412004028 | LED感应灯1\*9W | [项目特征] 1.名称:LED感应灯 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 28 | | 86.87 | 2432.36 |  |  |
| 3 | 030412005002 | 双管LED灯2\*18W | [项目特征] 1.名称:双管LED灯 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80  [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 162 | | 137.55 | 22283.10 |  |  |
| 4 | 030404034024 | 一极开关 | [项目特征] 1.名称:一极开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/32/1/2CY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 8 | | 29.38 | 235.04 |  |  |
| 5 | 030404034020 | 二极开关 | [项目特征] 1.名称:二极开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 18 | | 33.05 | 594.90 |  |  |
| 6 | 030404034025 | 三极开关 | [项目特征] 1.名称:三极开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 10 | | 33.87 | 338.70 |  |  |
| 7 | 030404034026 | 四极开关 | [项目特征] 1.名称:四极开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 2 | | 47.32 | 94.64 |  |  |
| 8 | 030404034027 | 二极开关（防水型） | [项目特征] 1.名称:二极开关（防水型） 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 18 | | 36.97 | 665.46 |  |  |
| 9 | 030404034028 | 三极开关（防水型） | [项目特征] 1.名称:三极开关（防水型） 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:A8/33/1/2AY/250V 10A 4.安装方式:下口距地1.3米安装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 4 | | 39.04 | 156.16 |  |  |
| 10 | 030411004017 | 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-2.5mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | | 3701.6 | | 4.74 | 17545.58 |  |  |
| 11 | 030411001019 | 电气配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:电气配管 JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | | 1108.81 | | 14.59 | 16177.54 |  |  |
|  |  | 插座系统 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 030404035012 | 带保护接点暗装插座(安全型) | [项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座(安全型) 2.材质:按设计要求 3.规格:3+2孔 220V 10A 4.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 122 | | 41.28 | 5036.16 |  |  |
| 2 | 030404035013 | 带保护接点暗装插座(防水安全型) | [项目特征] 1.名称:带保护接点暗装插座(防水安全型) 2.材质:按设计要求 3.规格:3+2孔 220V 10A 4.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 14 | | 48.86 | 684.04 |  |  |
| 3 | 030404035014 | 空调插座 | [项目特征] 1.名称:空调插座 2.材质:按设计要求 3.规格:3+2孔 220V 10A 4.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | | 36 | | 43.39 | 1562.04 |  |  |
| 4 | 030411004022 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-4mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | | 3763.52 | | 5.84 | 21978.96 |  |  |
| 5 | 030411004023 | 管内穿线 WDZC-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZC-BYJ-6mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | | 1225.76 | | 7.86 | 9634.47 |  |  |
| 6 | 030411001020 | 电气配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:电气配管 JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | | 1452.1 | | 14.60 | 21200.66 |  |  |
| 7 | 030411003001 | 桥架100\*50 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:100\*50 3.材质:按设计要求 4.类型:按设计要求 5.接地方式:按设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | | 54 | | 52.88 | 2855.52 |  |  |
| 8 | 030413001001 | 电缆桥架支撑架 制作安装 | [项目特征] 1.名称:电缆桥架支撑架 制作安装 2.材质:钢制 3.规格:按设计要求 4.刷油要求:按设计要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | | 104.54 | | 21.60 | 2258.06 |  |  |
|  |  | 应急照明 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 030412004029 | A型消防应急照明灯具3W | [项目特征] 1.名称:A型应急照明灯具3W 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 44 | | 139.88 | 6154.72 |  |  |
| 2 | 030412004032 | A型消防应急照明灯具5W | [项目特征] 1.名称:A型消防应急照明灯具5W 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 4 | | 139.88 | 559.52 |  |  |
| 3 | 030412004030 | A型楼层标志灯1W | [项目特征] 1.名称:楼层信息标志灯 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:底边距地2.4m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 4 | | 111.00 | 444.00 |  |  |
| 4 | 030412004031 | A型安全出口标志灯1W | [项目特征] 1.名称:A型安全出口标志灯1W 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 8 | | 111.00 | 888.00 |  |  |
| 5 | 030412004033 | A型疏散出口标志灯1W | [项目特征] 1.名称:A型疏散出口标志灯1W 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:门框上方0.2m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 4 | | 111.00 | 444.00 |  |  |
| 6 | 030412004034 | 多信息复合标志灯具1W | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯具1W 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:底边距地2.4m管吊 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 10 | | 113.70 | 1137.00 |  |  |
| 7 | 030412004035 | A型方向标志灯(单向不可调)1W | [项目特征] 1.名称:A型方向标志灯(单向不可调)1W 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:底距地0.5m壁挂 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 14 | | 111.00 | 1554.00 |  |  |
| 8 | 030412004036 | 方向标志灯(双面单向不可调)1W | [项目特征] 1.名称:方向标志灯(双面单向不可调)1W 2.规格:光源色温为4000K,显色性≥80 3.安装形式:底边距地2.4m管吊 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | | 4 | | 113.70 | 454.80 |  |  |
| 9 | 030904016001 | A型应急照明集中电源 | [项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 2.容量:按设计要求 3.安装方式:按设计要求 4.基础型钢形式、规格:按设计要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.基础型钢的制作、安装 | 套 | | 2 | | 517.26 | 1034.52 |  |  |
| 10 | 030411004021 | 管内穿线 WDZCN-RYJS-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZCN-RYJS-2.5mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 | m | | 491.43 | | 5.91 | 2904.35 |  |  |
| 11 | 030411001018 | 电气配管 JDG20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:电气配管 JDG20 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | | 441.78 | | 14.60 | 6449.99 |  |  |
|  |  | 动力配电 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | ALZ 照明插座配电总箱 | [项目特征] 1.名称:ALZ 照明插座配电总箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:未尽事宜根据设计及规范实施 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 4046.68 | 8093.36 |  |  |
| 2 | 030404017002 | 1AL1配电箱 | [项目特征] 1.名称:1AL1配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 1768.02 | 3536.04 |  |  |
| 3 | 030404017003 | 1AL2配电箱 | [项目特征] 1.名称:1AL2配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 1768.02 | 3536.04 |  |  |
| 4 | 030404017004 | 2AL配电箱 | [项目特征] 1.名称:2AL配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 3590.94 | 7181.88 |  |  |
| 5 | 030404017005 | 3AL配电箱 | [项目特征] 1.名称:3AL配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 1768.02 | 3536.04 |  |  |
| 6 | 030404017006 | APZ配电箱 | [项目特征] 1.名称:APZ配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:未尽事宜根据设计及规范实施 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 3540.31 | 7080.62 |  |  |
| 7 | 030404017007 | 1AP配电箱 | [项目特征] 1.名称:1AP配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 2527.57 | 5055.14 |  |  |
| 8 | 030404017008 | 2AP配电箱 | [项目特征] 1.名称:2AP配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 2679.48 | 5358.96 |  |  |
| 9 | 030404017009 | 3AP配电箱 | [项目特征] 1.名称:3AP配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 1768.02 | 3536.04 |  |  |
| 10 | 030404017010 | APCF配电箱 | [项目特征] 1.名称:APCF配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 1768.02 | 3536.04 |  |  |
| 11 | 030404017011 | ALYJ配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALYJ配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 1768.02 | 3536.04 |  |  |
| 12 | 030404017012 | ALJK配电箱 | [项目特征] 1.名称:ALJK配电箱 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.备注:含电气火灾监控模块等附件 4.其他:含电表箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | | 2 | | 1768.02 | 3536.04 |  |  |
| 13 | 030408001007 | 电力电缆 WDZB-YJY-5\*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:电力电缆 WDZB-YJY-5\*6 3.材质:按设计要求 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | | 908 | | 33.59 | 30499.72 |  |  |
| 14 | 030408001008 | 电力电缆 WDZB-YJY-3\*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3\*10 3.材质:按设计要求 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | | 32 | | 34.71 | 1110.72 |  |  |
| 15 | 030408001009 | 电力电缆 WDZB-YJY-3\*6 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3\*6 3.材质:按设计要求 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | | 32 | | 24.44 | 782.08 |  |  |
| 16 | 030408001010 | 电力电缆 WDZB-YJY-5\*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5\*4 3.材质:按设计要求 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | | 32 | | 27.50 | 880.00 |  |  |
| 17 | 030408001011 | 电力电缆 WDZB-YJY-5\*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5\*16 3.材质:按设计要求 4.敷设方式、部位:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | | 32 | | 75.13 | 2404.16 |  |  |
| 18 | 030411001021 | 配管 SC25 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:SC钢管 3.规格:25 4.敷设方式:综合考虑 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | | 880 | | 25.93 | 22818.40 |  |  |
| 19 | 030411001022 | 电气配管 JDG32 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | | 92 | | 19.12 | 1759.04 |  |  |
| 20 | 030411001023 | 电气配管 JDG25 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | | 32 | | 17.61 | 563.52 |  |  |
| 21 | 030411001024 | 电气配管 JDG40 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.敷设方式:综合考虑 4.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | | 32 | | 29.21 | 934.72 |  |  |
|  |  | 暂列金额 |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 |  | 更换高杆灯主电缆 |  | m | | 1 | | 3721.54 | 3721.54 |  |  |
| 2 |  | 更换高杆灯灯具 |  | 个 | | 1 | | 6684.06 | 6684.06 |  |  |
| 3 |  | 吊车台班 |  | 个 | | 1 | | 1822.65 | 1822.65 |  |  |
| 4 |  | 人工 |  | 工日 | | 1 | | 2187.47 | 2187.47 |  |  |
| 5 |  | 车台班 |  | 台班 | | 1 | | 1215.28 | 1215.28 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | |  | |  | 289929.17 |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |
| 工程名称：室外电气部分 | | | | |  | |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | | 工程量 | | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） |
|
|  | C | 电气工程 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 污水泵控制箱拆除 | [项目特征] 1.名称:污水泵控制箱拆除 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | | 2 | | 172.53 | 345.06 |  |  |
| 2 | 030404017002 | 污水泵控制箱安装 | [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | | 2 | | 366.50 | 733.00 |  |  |
| 3 | 040504001001 | 手孔井1000\*1000 | [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15商品砼 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:C30混凝土 3.勾缝、抹面要求:满足设计及规范要求 4.井盖、井圈材质及规格:800\*800 5.防渗、防水要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.防水、止水 | 座 | | 2 | | 1268.22 | 2536.44 |  |  |
| 4 | 030411001001 | 弱电配管SC80 | [项目特征] 1.名称:弱电配管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.敷设方式:按设计要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | | 400 | | 86.86 | 34744.00 |  |  |
|  |  | 管沟土石方 | |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖土石深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | | 100 | | 48.68 | 4868.00 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 槽坑土石方回填 | [项目特征] 1.回填方式:根据现场情况综合考虑 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种、粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:投标人自行调配 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | | 90 | | 12.31 | 1107.90 |  |  |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:起运1KM [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | | 10 | | 13.56 | 135.60 |  |  |
|  |  | 暂列金额 |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | 室外弱电管网电线 |  | 项 | | 1 | | 2024.47 | 2024.47 |  |  |
|  |  | 水泵控制箱移位电缆电线 |  | 项 | | 1 | | 2024.47 | 2024.47 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | |  | |  | 48518.94 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | |  | |  | 338448.11 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：复兴服务区外墙维修工程报价清单 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 上限单价（元） | 上限合价 （元） | 投标单价（元） | 投标合价（元） | 备注 |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 1160.25 | 1160.25 |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 7946.96 | 7946.96 |  |  |  |
| 102-6 | 施工车辆通行费 | 总额 | 1 | 2329.44 | 2329.44 |  |  |  |
|  | 复兴服务区外墙维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陶瓷外墙面砖拆除 | m2 | 808.200 | 6.48 | 5237.14 |  |  |  |
| 2 | 保温层拆除 | m2 | 781.200 | 3.63 | 2835.76 |  |  |  |
| 3 | 粘接层砂浆拆除 | m2 | 808.200 | 3.63 | 2933.77 |  |  |  |
| 4 | 涂刷乳胶漆 | m2 | 1562.400 | 205.65 | 321307.56 |  |  |  |
| 5 | 花岗岩饰面砖修复 | m2 | 54.000 | 252.76 | 13649.04 |  |  |  |
| 6 | 弃渣 | m3 | 108.600 | 33.27 | 3613.12 |  |  |  |
| 7 | 脚手架 | m2 | 2600.000 | 17.04 | 44304.00 |  |  |  |
|  | 投标报价 |  |  |  | 405317.04 |  |  |  |