**高速集团东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**

竞争性比选询价函

**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司**

**2022年7月**

**重庆高速集团东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**

**竞争性比选询价函**

致：\*\*\*\*\*\*\*公司

**重庆高速集团东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**已列入我司2022年年度养护计划，项目资金已落实。根据《重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司关于修订《招标管理实施细则》的通知》（渝高速东南〔2022〕19号）、《重庆高速公路集团有限公司2021 年第 7 次总经理办公会的纪要》（纪要〔2021〕60 号）、《重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司关于印发招标管理实施细则的通知》（渝高速东南〔2019〕83号），现邀请贵单位参加本次**重庆高速集团东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**的施工合同竞争性比选询价工作，具体要求如下：

1. **询价单位：**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

**二、询价内容**

1. 工程名称：黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目

2. 工程地点：东南公司黔江基地宿舍楼；收费站站房维修：G65包茂高速保家、彭水东、黔江西、黔江南、龙潭、雅江收费站；收费站天棚涂装：G65包茂高速彭水西、彭水东、保家、酉阳、黑水收费站。

3. 施工内容及范围：详见附件黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目工程量限价清单。

**三、****投标（报价）人资格要求**

1. 高速集团下属全资企业，具备独立法人资格、有效营业执照、安全生产许可证；

2、具备房建施工总承包二级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

3. 若授权代表签字的需提供贵公司法定代表人签名的授权委托书，并加盖公司公章。

**四、投标（报价）人报价原则**

1. 报价方的报价，应以询价方提供的黔江基地宿舍楼升级改造设计图、工程量限价清单为依据，自行前往施工现场查看现场条件，并以国家相关技术和经济规范及行业标准，结合市场行情自主合理报价。

2. 报价方的报价应包括完成本项目全部工程内容所涉及的办公、生活、交通所需全部人工、材料、机械、设备（含安全文明施工设备设施及材料器具）、项目管理、高速公路车辆通行、税金、利润等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3. 报价方的报价不得更改询价方提供的工程量清单报价表中的项目内容及工程数量，且单价和总价报价均不得超出询价人拟定的单价限价、总价限价金额。

4. 本项目工程合同为固定单价、暂定总价合同，在合同实施期间，合同单价将不予调整；报价方在报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

5. 本次询价不接受联合体投标。

6.本工程不允许转包、分包。

7.报价方中标后，本项目一切财产、人身伤害等安全风险法律责任及经济责任由中标人完全承担。

**五、投标报价上限单价、总价：**

本项目投标报价上限单价见附件（2022年黔江基地宿舍楼升级改造及部分收费站站房维修项目工程量限价清单），上限总价为人民币3583354元（大写：叁佰伍拾捌万叁仟叁佰伍拾肆元整）。

**六、质量要求**

满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（B50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）标准要求。

**七、工期要求**

本项目合同签订后，报价方必须按询价方进场通知于70日历天内完成重庆高速集团东南营运分公司黔江基地宿舍楼改造项目全部工程内容交付甲方投入使用、90日历天内完成部分收费站站房及收费天棚改造维修项目全部工程内容交付甲方投入使用，并提交交工验收资料。

**八、结算方式**

本工程采用固定合同单价和预估工程量的暂定总价合同，最终结算金额以现场实际收方合格工程量进行结算。

**九、支付方式**

中标人完成发包方合同约定的全部工作内容，并提交经发包人审核合格的交工验收资料后，发包人向中标人支付结算金额的 97%，剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满一年后支付。

**十、工程变更**

本项目为固定单价和暂定总价合同，现场实际施工时如有工程数量或工程内容变更的，按如下方式处理：

1、合同内有工程量清单的按询价方认可实际发生数量进行变更；

2、合同内无工程量清单的按询价方认可实际发生数量及询价方审定新增单价进行变更。

**十一、违约处理**

中标人未按询价方现场安全、环保、文明施工管理规定进行施工的，视为中标人违约，询价方有权根据相关管理规定进行违约罚金处理；中标人未按合同约定工期交工，视为中标人违约，询价方按中标人实际延迟日历天数处中标人1000元/天违约金。违约金上限总额为不超合同签订金额的5%（含5%）。

**十二、询价函的澄清或修改**

1、投标（报价）人对询价文件如有疑点要求澄清，须在2022年7月13日17时之前以书面形式传送招标询价方。询价方在2022年7月14日17 时之前，可以补遗书形式修改招标（询价）文件或作答。

2、在投标报价截止日期 1 天以前，无论出于何种原因，询价方可对询价文件用补遗书的方式进行修改。补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标（报价）人都具有约束力。补遗书与询价文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准。

**十三、开标与评标**

1. 开标时间： 2022年7月15日10时，投标报价文件未按时送达的视为该投标（报价）人自动弃标。

2. 开标地点：重庆高速公路集团有限公司1606会议室。

3. 评标办法：在满足询价方招标（询价）要求的前提下，报价方的投标报价书经询价方评审小组复查、评审，评审小组最终通过采用 **经评审的最低价法** 确定中标人。若报价方投标报价书中内容被发现有欺诈行为或不响应询价函要求的将按废标处理。

**十四、报价函的组成、密封与递交截止时间**

1. 符合资格要求的相关证明资料复印件加盖公章

2. 报价函（加盖公章）；

3. 报价函及相关资料应密封在一个封套内，在封套上应写明**重庆高速集团东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目报价函**；**在2022年7月15日 10 时前不得开启。**

4. **2022年** 7**月 15 日上午10** 时为报价截止时间，报价函必须在规定时间之前面交至询价方指定位置，逾期送达的报价资函将不予受理。

**5.** 报价函接受地址：重庆高速公路集团有限公司1606会议室

联 系 人（报价函接受人）：滕昊阳 15736267397

**十五、其他约定**

1. 对本询价函若有不详或未尽事宜，可在 **2022年7月14日17时**前来函或来电询问，询价方将会立即做出解答和澄清。

2. 报价书的开启、评审工作由重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司养护技术部组织实施，询价方将在投标文件送抵截止时间当日内进行评审并确定中标单位。

3. 本询价函和报价方的报价书将作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

4. 如果贵单位不准备参与竞争报价，请在报价函接受截止时间前书面回执通知我司。

**十六、廉政约定**

为杜绝违法违纪现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各投标人在参与投标报价过程中，将询价方人员明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话（传真）： 023-79852507

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

询价方（盖章）：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2022年7月7日

**附件：** **重庆高速集团东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目工程量（限价）清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **黔江基地宿舍楼升级改造限价清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 限定单价（元） | 限定合价（元） |
| 1 | 一层地砖层拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:地砖层  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 931.46 | 3.53 | 3291.78 |
| 2 | 一层地面结构层拆除 | [项目特征]  1.拆除部位:地面  2.抹灰层种类及厚度:地面找平层，厚度综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 902.78 | 19.47 | 17573.06 |
| 3 | 楼地面砖拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:地砖层  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 745.26 | 3.53 | 2633.75 |
| 4 | 一至四层天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、纸面石膏板饰面  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 826.89 | 10.51 | 8688.13 |
| 5 | 砖砌体拆除 | [项目特征]  1.砌体名称:砖砌体拆除  2.砌体材质:综合考虑  3.拆除高度:综合考虑  4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑  5.砌体表面的附着物种类:综合考虑  6.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m3 | 19.38 | 56.06 | 1086.43 |
| 6 | 拆除原有砖砌室外排水沟 | [项目特征]  1.砌体名称:拆除原有砖砌室外排水沟  2.砌体材质:砖砌体  3.拆除高度:综合考虑  4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑  5.砌体表面的附着物种类:综合考虑  6.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m3 | 36.41 | 67.21 | 2447.21 |
| 7 | 墙面块料拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:墙面砖  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 1192.72 | 7.08 | 8441.47 |
| 8 | 墙面抹灰层拆除 | [项目特征]  1.拆除部位:墙面  2.抹灰层种类及厚度:砂浆抹面  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 245.79 | 4.32 | 1062.42 |
| 9 | 块料踢脚线拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:砖墙  2.饰面材料种类及厚度:详设计综合  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 75.76 | 10.53 | 797.45 |
| 10 | 屋面结构层上部防水层拆除 | [项目特征]  1.防水层种类:综合考虑  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 993.49 | 1.64 | 1632.80 |
| 11 | 屋面结构层上部刚性层拆除 | [项目特征]  1.刚性层厚度:40mm厚  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 993.49 | 12.98 | 12892.52 |
| 12 | 多功能厅隔音墙面拆除 | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 28 | 8.16 | 228.49 |
| 13 | 卫生间回填层拆除 | [项目特征]  1.构件名称:卫生间回填层拆除  2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑  3.构件表面的附着物种类:综合考虑  4.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m3 | 128.92 | 70.80 | 9127.99 |
| 14 | 洗面台拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:洗面台  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 64 | 23.15 | 1481.70 |
| 15 | 蹲便器拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:蹲便器  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 12 | 23.15 | 277.82 |
| 16 | 坐便器拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:坐便器  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 56 | 19.38 | 1085.28 |
| 17 | 地漏拆除 | [项目特征]  1.拆除种类:地漏  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 64 | 26.25 | 1679.90 |
| 18 | 花洒拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:花洒  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 56 | 14.23 | 796.94 |
| 19 | 建筑垃圾外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:建筑垃圾等综合考虑  2.运距:10km  3.渣场费:综合考虑  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 303.55 | 113.74 | 34526.84 |
| 20 | 屋面刚性层 | [项目特征]  1.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆收光找平  2.隔汽层:改性沥青一布二涂1mm厚  3.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找平  4.防水层:SBS防水卷材4mm,国标,卷入内侧墙体和外侧女儿墙内(水泥钉,镀锌垫片20×20×2@500固定)。墙体转角处需作200mm高防水附加层。防水附加层作法:1.5厚高聚物改性沥防水防水卷材,同材性粘贴。  5.隔离层:无纺聚氨酯纤维布3mm一层干铺  6.刚性层厚度:40mm厚C20碎石,卵石混凝土,内配Φ4双向钢筋间距200,并按6M设20宽伸缩缝,钢筋在缝内断开。缝内填嵌沥青油膏,沿缝刷200宽2厚冷底子油。女儿墙处留缝30,密封胶封堵。  [工作内容]  1.基层处理  2.找平层铺设  3.铺隔汽层、隔离层、防水层  4.混凝土制作、运输、铺筑、养护  5.钢筋制安 | m2 | 993.49 | 169.99 | 168886.35 |
| 21 | 室内地面防潮层 | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.室内地面及室内地面以上300高墙身内侧第一层防潮层:1:1水泥砂浆掺3%防水剂5mm厚  4.室内地面及室内地面以上300高墙身内侧第二层防潮层:1:2水泥砂浆掺5%防水剂8~10mm厚  5.室内地面及室内地面以上300高墙身内侧第三层防潮层:1:2.5水泥砂浆掺2.5%防水剂8~10mm厚,收光  6.隔汽层:改性沥青一布二涂1mm厚  7.隔离层:3mm厚界面砂浆(刷出小麻面)  8.保温层:5mm厚抗裂砂浆，复合耐碱玻纤网格布一层  9.刚性层:40mm厚C20细石混凝土面层，内配HPB300钢筋网片单层双向ф6@200，表面收光刻 槽，门洞部位设置伸缩缝(面层详装修二次设计)  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.抹灰找平  4.铺设隔汽层、隔离层、保温层  5.浇筑刚性层  6.材料运输 | m2 | 931.46 | 148.18 | 138024.67 |
| 22 | 空心砖砌体 | [项目特征]  1.砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖  2.墙体类型:综合考虑  3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.砖压顶砌筑  5.材料运输 | m3 | 19.38 | 599.51 | 11618.44 |
| 23 | 600\*600防滑地砖楼地面 | [项目特征]  1.基层处理:水泥砂浆(水灰比:0.4~0.5)结合层一道  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地砖  5.嵌缝材料种类:地砖专用勾缝剂擦缝  6.防护层材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 669.1 | 176.23 | 117918.50 |
| 24 | 800\*800防滑地砖楼地面 | [项目特征]  1.基层处理:水泥砂浆(水灰比:0.4~0.5)结合层一道  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:800\*800防滑地砖  5.嵌缝材料种类:地砖专用勾缝剂擦缝  6.防护层材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 554.88 | 153.38 | 85106.11 |
| 25 | 300\*300防滑地砖楼地面 | [项目特征]  1.基层处理:水泥砂浆(水灰比:0.4~0.5)结合层一道  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:300\*300防滑地砖  5.嵌缝材料种类:地砖专用勾缝剂擦缝  6.防护层材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 322.3 | 145.41 | 46864.68 |
| 26 | 3cm厚古堡灰花岗石门槛石 | [项目特征]  1.工程部位:门槛石  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:3cm厚古堡灰花岗石  5.勾缝材料种类:综合考虑  6.防护材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.清理基层  2.抹找平层  3.面层铺贴、磨边  4.勾缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 22.34 | 333.17 | 7443.12 |
| 27 | 缸砖踢脚线 | [项目特征]  1.踢脚线高度:100mm高  2.粘贴层厚度、材料种类:砂浆结合层  3.面层材料品种、规格、颜色:缸砖踢脚线  [工作内容]  1.基层清理  2.底层抹灰  3.面层铺贴、磨边  4.擦缝  5.材料运输 | m | 947 | 17.63 | 16697.50 |
| 28 | 卫生间找平层 | [项目特征]  1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.材料运输 | m2 | 322.3 | 27.39 | 8827.31 |
| 29 | 膨胀蛭石回填 | [项目特征]  1.回填要求:满足设计及规范要求  2.填方材料品种:膨胀蛭石  3.填方粒径要求:满足设计及规范要求  4.填方来源、运距:综合考虑  [工作内容]  1.运输  2.回填  3.压实 | m3 | 115.59 | 440.94 | 50968.55 |
| 30 | C20混凝土垫层 | [项目特征]  1.混凝土种类:商品砼  2.混凝土强度等级:C20  [工作内容]  1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等  2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.51 | 562.35 | 9284.44 |
| 31 | 墙面钢丝网加固 | [项目特征]  1.材料品种、规格:综合考虑  2.加固方式:综合考虑  [工作内容]  1.铺贴  2.铆固 | m2 | 1438.51 | 14.77 | 21250.39 |
| 32 | 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 | [项目特征]  1.找平层厚度:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面,压实赶光  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.材料运输 | m2 | 322.3 | 10.50 | 3383.35 |
| 33 | 4mm厚涂膜防水楼(地)面 | [项目特征]  1.防水膜品种:聚氨酯  2.涂膜厚度、遍数:4mm厚涂膜防水  3.增强材料种类:转角处为6mm厚涂膜防水  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 357.86 | 94.55 | 33836.92 |
| 34 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底,两次成活  3.中间层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆找平,扫毛  4.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面,压实抹光  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.中间层抹灰  5.抹面层 | m2 | 1438.51 | 31.40 | 45165.62 |
| 35 | 300\*300墙砖饰面 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.墙面抹灰:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹  3.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层(加建筑胶适量)  4.面层材料品种、规格、颜色:墙砖300\*300  5.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥或面砖勾缝剂擦缝  6.防护材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝 | m2 | 1192.72 | 132.34 | 157849.93 |
| 36 | 楼梯间地砖 | [项目特征]  1.粘结层厚度、材料种类:砂浆粘贴层  2.面层材料品种、规格、颜色:楼梯间地砖  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺贴、磨边  3.贴嵌防滑条  4.材料运输 | m2 | 199.29 | 207.81 | 41414.96 |
| 37 | 屋面机制瓦拆除后安装 | [项目特征]  1.瓦品种、规格:机制瓦（利旧）  2.粘结层砂浆的配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输、摊铺、养护  2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 955.11 | 90.07 | 86026.28 |
| 38 | 楼梯间不锈钢扶手 | [项目特征]  1.扶手材料种类、规格:综合考虑  2.栏杆材料种类、规格:综合考虑  3.栏板材料种类、规格、颜色:综合考虑  4.固定配件种类:综合考虑  [工作内容]  1.制作  2.运输  3.安装  4.刷防护材料 | m | 54.72 | 62.53 | 3421.59 |
| 39 | 内墙防潮 | [项目特征]  1.部位:详设计综合  2.防水层做法:5mm厚1：2水泥砂浆（加入5%砂浆防水剂）  3.保护层:5mm厚抗裂砂浆，复合耐碱玻纤网格布一层  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 325.34 | 59.35 | 19307.79 |
| 40 | 内墙乳胶漆 | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.腻子种类:一般成品腻子  3.刮腻子遍数:2遍  4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷防护材料、油漆 | m2 | 245.79 | 31.20 | 7668.15 |
| 41 | 3mm厚成品钢板排水沟 | [项目特征]  1.断面尺寸:综合考虑  2.排水沟：材料品种、厚度:3mm厚成品钢板排水沟  [工作内容]  1.运输、安装 | m | 15.4 | 114.85 | 1768.62 |
| 42 | 排水沟、截水沟 | [项目特征]  1.断面尺寸:600\*600  2.垫层：材料品种、厚度:C10混凝土垫层  3.基础：材料品种、厚度:C20混凝土  4.沟壁材料:C20混凝土  [工作内容]  1.模板制作、安装、拆除  2.基础、垫层铺筑  3.混凝土拌和、运输、浇筑  4.侧墙浇捣 | m | 151.7 | 360.49 | 54685.88 |
| 43 | 轻钢龙骨铝合金方板吊顶 | [项目特征]  1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑  2.龙骨材料种类、规格、中距:C50不上人轻钢龙骨,主龙骨50mmx20mmx1.2mm,副龙骨50mmx20mmx0.8mm  3.面层材料品种、规格:1.0mm厚铝合金方板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | m2 | 322.3 | 164.83 | 53126.16 |
| 44 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | [项目特征]  1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑  2.龙骨材料种类、规格、中距:C50不上人轻钢龙骨,主龙骨50mmx20mmx1.2mm,副龙骨50mmx20mmx0.8mm  3.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板  4.压条材料种类、规格:综合考虑  5.嵌缝材料种类:综合考虑  6.防护材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.面层铺贴  4.嵌缝  5.刷防护材料 | m2 | 513.7 | 83.73 | 43013.64 |
| 45 | 天棚乳胶漆饰面 | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.腻子种类:一般成品腻子  3.刮腻子遍数:2~3遍  4.防护材料种类:综合考虑  5.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷)乳胶漆,一底两面  6.部位:天棚  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷防护材料、油漆 | m2 | 513.7 | 44.49 | 22853.74 |
| 46 | 小便斗成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:30mm厚酚醛树脂高压板  2.配件品种、规格:综合考虑  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 4.32 | 125.36 | 541.57 |
| 47 | 蹲位成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:30mm厚酚醛树脂高压板  2.配件品种、规格:综合考虑  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 22.06 | 3381.34 | 74592.25 |
| 48 | 洗手台(黑金砂花岗石台面板) | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:黑金砂花岗石台面板  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装  2.杆、环、盒、配件安装  3.刷油漆 | m2 | 109.35 | 704.13 | 76996.67 |
| 49 | 卫生纸盒 | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:综合考虑  2.支架、配件品种、规格:综合考虑  [工作内容]  1.台面及支架制作、运输、安装  2.杆、环、盒、配件安装  3.刷油漆 | 个 | 68 | 34.77 | 2364.36 |
| 50 | 浴巾架 | [工作内容]  1.台面及支架制作、运输、安装  2.杆、环、盒、配件安装  3.刷油漆 | 套 | 56 | 145.34 | 8139.07 |
| 51 | 多功能厅安装镜面墙 | [项目特征]  1.抹面层:9厚1:1:2水泥石灰砂浆找平,两次成活  2.龙骨材料种类、规格、中距:固定成品轻钢龙骨  3.隔离层材料种类、规格:40厚超细隔音棉带  4.基层材料种类、规格:穿孔隔音板订牢  5.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚镜面  [工作内容]  1.基层清理  2.龙骨制作、运输、安装  3.钉隔离层  4.基层铺钉  5.面层铺贴 | m2 | 28 | 236.32 | 6617.02 |
| 52 | 多功能厅Φ80(壁厚3mm)不锈钢练功杆 | [项目特征]  1.名称:多功能厅Φ80(壁厚3mm)不锈钢练功杆  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.制作  2.运输  3.安装  4.刷防护材料 | m | 16 | 168.13 | 2690.10 |
| 53 | 声控节能灯更换 | [项目特征]  1.名称:节能灯更换  2.型号:综合考虑  3.规格:综合考虑  4.安装形式:综合考虑  5.拆除方式:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.场内运输  3.本体安装 | 套 | 250 | 82.42 | 20605.50 |
| 54 | 插座更换 | [项目特征]  1.名称:插座更换  2.材质:综合考虑  3.规格:综合考虑  4.安装方式:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.场内运输  3.本体安装  4.接线 | 个 | 66 | 50.91 | 3360.09 |
| 55 | 拆除工程及装饰工程合计 | | | | | 1562071.29 |
| 56 | 马桶 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 56 | 776.03 | 43457.48 |
| 57 | 蹲便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 519.87 | 4158.95 |
| 58 | 小便斗 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 1115.44 | 8923.54 |
| 59 | 成品陶瓷拖布池 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 348.33 | 2786.62 |
| 60 | 不锈钢花洒 | [项目特征]  1.材质、规格:不锈钢  2.组装形式:综合考虑  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 套 | 58 | 295.48 | 17137.75 |
| 61 | 台下盆 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 74 | 561.37 | 41541.68 |
| 62 | 不锈钢地漏 | [项目特征]  1.材质:不锈钢  2.型号、规格:DN50  3.安装方式:综合考虑  [工作内容]  1.安装 | 个 | 66 | 41.98 | 2770.71 |
| 63 | UPVC管DN100 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:UPVC管DN100  4.连接形式:粘接连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗 | m | 101.2 | 52.72 | 5334.81 |
| 64 | UPVC管DN50 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:UPVC管DN50  4.连接形式:粘接连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 144.28 | 30.88 | 4454.65 |
| 65 | PPR管DN50 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN50  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 164.56 | 72.94 | 12003.17 |
| 66 | PPR管DN40 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN40  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 62.8 | 56.51 | 3548.57 |
| 67 | PPR管DN32 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN32  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 43.16 | 42.89 | 1851.24 |
| 68 | PPR管DN25 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN25  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 188.4 | 35.44 | 6677.74 |
| 69 | PPR管DN20 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN20  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 68 | 30.93 | 2103.38 |
| 70 | PPR管DN15 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN15  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 224.64 | 29.59 | 6647.66 |
| 71 | PPR管DN15(热水) | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN15  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 200.88 | 30.12 | 6051.41 |
| 72 | 止回阀DN15 | [项目特征]  1.类型:止回阀DN15  2.材质:铜质  3.规格、压力等级:1.0MPa  4.连接形式:综合考虑  [工作内容]  1.安装  2.调试 | 个 | 24 | 43.28 | 1038.77 |
| 73 | 截止阀DN25 | [项目特征]  1.类型:截止阀DN25  2.材质:铜质  3.规格、压力等级:1.0MPa  4.连接形式:综合考虑  [工作内容]  1.安装  2.调试 | 个 | 28 | 62.79 | 1757.99 |
| 74 | 不绣钢龙头 | [项目特征]  1.材质:不绣钢龙头  2.安装方式:综合考虑  [工作内容]  1.安装 | 个 | 80 | 30.25 | 2419.84 |
| 给排水工程合计 | | | | | | 174665.955 |
| 合计 | | | | | | 1736737.247 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收费站站房维修项目限价清单** | | | | | | |
| 工程名称：保家 | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 限定单价  （元） | 限定合价  （元） |
|  | 拆除工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 人工拆除块料地面面层 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | m2 | 80 | 7.08 | 566.20 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 120 | 3.62 | 434.34 |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 30 | 8.16 | 244.82 |
| 4 | 建渣外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 20 | 113.49 | 2269.74 |
|  | 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体 | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | m3 | 5 | 982.24 | 4911.22 |
|  | 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.酸洗、打蜡  7.材料运输 | m2 | 120 | 108.79 | 13055.28 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 100 | 26.08 | 2607.75 |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 200 | 23.63 | 4725.30 |
|  | 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | 樘 | 5 | 939.78 | 4698.89 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 400\*800墙面砖 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 120 | 125.30 | 15035.46 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | m2 | 120 | 26.70 | 3203.40 |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 30 | 344.42 | 10332.68 |
|  | 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 250 | 37.13 | 9281.50 |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 250 | 29.35 | 7336.38 |
| 1 | 洗漱台 | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | m2 | 6 | 681.48 | 4088.90 |
|  | 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | m2 | 120 | 140.70 | 16883.40 |
|  | 安装工程 | |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 格栅灯 | [项目特征]  1.名称:格栅灯  2.型号、规格:48W LED  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | 套 | 8 | 255.18 | 2041.44 |
| 2 | 蹲便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 511.08 | 4088.65 |
| 3 | 小便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 4 | 1007.83 | 4031.31 |
| 4 | 洗手盆水龙头 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 2 | 531.67 | 1063.34 |
| 小 计 | | | | |  | 110899.96 |
| 工程名称：彭水东 | | | | | | |
|  | 拆除工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 人工拆除块料地面面层 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | m2 | 120 | 7.08 | 849.30 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 120 | 3.62 | 434.34 |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 50 | 8.16 | 408.03 |
| 4 | 建渣外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 30 | 113.49 | 3404.61 |
|  | 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体 | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | m3 | 15 | 982.24 | 14733.65 |
|  | 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | m2 | 120 | 108.79 | 13055.28 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 200 | 26.08 | 5215.50 |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 400 | 23.63 | 9450.60 |
|  | 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | 樘 | 5 | 939.78 | 4698.89 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 400\*800墙面砖 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 150 | 125.30 | 18794.33 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | m2 | 150 | 26.70 | 4004.25 |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 50 | 344.42 | 17221.13 |
|  | 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 650 | 37.13 | 24131.90 |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 650 | 29.35 | 19074.58 |
|  | 其他装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 洗漱台 | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | m2 | 12 | 681.72 | 8180.64 |
|  | 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | m2 | 120 | 140.70 | 16883.40 |
|  | 安装工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 格栅灯 | [项目特征]  1.名称:格栅灯  2.型号、规格:48W LED  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | 套 | 15 | 255.18 | 3827.69 |
| 2 | 蹲便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 511.08 | 4088.65 |
| 3 | 小便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 4 | 1007.83 | 4031.31 |
| 4 | 洗手盆水龙头 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 4 | 531.67 | 2126.67 |
| 小 计 | | | | |  | 174614.72 |
| 工程名称：黔江西 | | | | | | |
|  | 拆除工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 栏杆、栏板拆除 | [项目特征]  1.栏杆(板)的高度:1.2m  2.栏杆、栏板种类:型钢栏杆骨架，钢化玻璃栏板  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m | 16.3 | 14.25 | 232.28 |
| 2 | 建渣外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:详设计综合  2.运距:15km  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 4.6 | 127.75 | 587.63 |
|  | 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 混凝土多孔砖（外墙） | [项目特征]  1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖  2.墙体厚度:200mm  3.砂浆强度等级:混合砂浆(特细砂) M5  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖、砌块  3.勾缝  4.材料运输 | m3 | 7 | 764.46 | 5351.19 |
| 2 | 砌体加筋 | [项目特征]  1.钢筋种类、规格:综合考虑  2.接头形式:综合考虑  3.焊接(绑扎):综合考虑  4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求  [工作内容]  1.钢筋制作、运输  2.钢筋安装  3.焊接(绑扎) | t | 0.5 | 8355.52 | 4177.76 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | |  |  |  |  |
| 1 | C30 矩形柱 | [项目特征]  1.混凝土种类:商品砼  2.混凝土强度等级:C30  3.混凝土模板:综合考虑  4.混凝土结构耐久性要求:高耐久性高性能混凝土  5.输送方式及输送高度:综合考虑  6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求  [工作内容]  1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等  2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3 | 720.53 | 2161.58 |
| 2 | C30P6 屋顶 | [项目特征]  1.混凝土种类:商品砼  2.混凝土强度等级:C30  3.防水、抗渗要求:P6  4.混凝土模板:综合考虑  5.输送方式及输送高度:综合考虑  6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求  [工作内容]  1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等  2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 3 | 1073.10 | 3219.30 |
|  | 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 300\*300防滑地砖 | [项目特征]  1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层  2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5  3.面层材料品种、规格、颜色:300\*300防滑砖  4.其他:满足相关规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.酸洗、打蜡  7.材料运输 | m2 | 20 | 95.59 | 1911.78 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 内墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:混凝土空心砖内墙  2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1；2.5水泥砂浆  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰 | m2 | 50 | 26.64 | 1331.90 |
| 2 | 外墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:混凝土空心砖外墙  2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1；2.5水泥砂浆  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰 | m2 | 50 | 34.82 | 1740.88 |
|  | 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 琉璃瓦屋面 | [项目特征]  1.琉璃瓦品种、规格:琉璃板瓦、琉璃筒瓦  2.骨架材料品种、规格:瓦楞距 250  3.琉璃瓦固定方式:新建钢支架基层，铺设琉璃瓦  [工作内容]  1.骨架制作、运输、安装、刷防护材料、油漆  2.琉璃瓦安装  3.接缝、嵌缝 | m2 | 25 | 47.83 | 1195.81 |
| 2 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征]  1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料;性能:I型  2.涂膜厚度、遍数:2mm厚、涂刷2遍  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 20 | 56.02 | 1120.43 |
|  | 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 塑钢窗 | [项目特征]  1.窗代号及洞口尺寸:1.8m\*2.1m  2.框、扇材质:塑钢  3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃  [工作内容]  1.窗安装  2.五金、玻璃安装 | m2 | 3.78 | 303.11 | 1145.75 |
|  | 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨埃特板天棚吊顶 | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面  2.面层材料品种、规格:9mm厚埃特板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.面层铺贴 | m2 | 20 | 124.37 | 2487.48 |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面  2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.面层铺贴 | m2 | 20 | 84.81 | 1696.13 |
| 3 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征]  1.基层类型:砼板  2.喷刷涂料部位:天棚  3.腻子种类:普通腻子  4.刮腻子要求:满刮2遍  5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷、喷涂料 | m2 | 20 | 31.78 | 635.55 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征]  1.基层类型:抹灰面  2.腻子种类:普通腻子  3.刮腻子要求:满刮2遍  4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷、喷涂料 | m2 | 57 | 29.21 | 1665.11 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 外墙文化石墙面 | [项目特征]  1.墙体类型:外墙面  2.安装方式:粘贴  3.面层材料品种、规格、颜色:民族特色文化石  4.其他:满足相关规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装 | m2 | 57 | 165.43 | 9429.68 |
| 合 计 | | | | |  | 40090.24 |
| 工程名称：黔江南 | | | | | | |
|  | 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 建渣外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:详设计综合  2.运距:10km  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 150 | 114.74 | 17211.15 |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | [项目特征]  1.找平层厚度、砂浆配合比:5cm厚细石砼找平层  2.面层厚度、混凝土强度等级:自拌C20  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设  4.材料运输 | m2 | 750 | 120.96 | 90722.63 |
| 3 | 楼(地)面卷材防水 | [项目特征]  1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚改性沥青卷材  2.防水层数:1层  3.防水层做法:热熔  4.反边高度:50cm  [工作内容]  1.基层处理  2.刷粘结剂  3.铺防水卷材  4.接缝、嵌缝 | m2 | 750 | 38.59 | 28941.75 |
| 4 | 800\*800防滑玻化砖楼地面 | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800防滑玻化砖楼地面  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | m2 | 450 | 102.70 | 46217.03 |
| 5 | 600\*600防滑玻化砖楼地面 | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑玻化砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.刷防护材料  4.材料运输 | m2 | 120 | 90.37 | 10844.82 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 内墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙  3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 1200 | 18.69 | 22423.80 |
| 2 | 外墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:砖砌体  2.喷刷涂料部位:外墙  3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 800 | 26.08 | 20862.00 |
|  | 安装工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 蹲便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 517.53 | 4140.25 |
| 2 | 小便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 4 | 1008.71 | 4034.84 |
| 合 计 | | | | |  | 245398.26 |
| 工程名称：龙潭 | | | | | | |
|  | 拆除工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 地砖拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | m2 | 192 | 7.08 | 1358.88 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:20m  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 145 | 3.62 | 524.83 |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 21 | 8.16 | 171.37 |
| 4 | 建渣外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 50 | 113.49 | 5674.35 |
|  | 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体 | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | m3 | 8 | 1078.31 | 8626.46 |
|  | 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 275 | 37.13 | 10209.65 |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 268 | 29.35 | 7864.59 |
|  | 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | m2 | 192 | 108.69 | 20868.38 |
|  | 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | m2 | 145 | 140.70 | 20400.78 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 1090 | 34.49 | 37599.01 |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 1520 | 23.63 | 35912.28 |
|  | 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | 樘 | 23 | 939.62 | 21611.18 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 400\*800墙面砖 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 145 | 125.30 | 18167.85 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | m2 | 205 | 26.70 | 5472.48 |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 21 | 344.42 | 7232.87 |
|  | 其他装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 洗漱台 | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | m2 | 8 | 682.42 | 5459.38 |
| 2 | 厨房壁柜 | [项目特征]  1.台柜规格:详设计综合  2.材料种类、规格:石英石+岩板  3.五金种类、规格:防锈五金  [工作内容]  1.台柜制作、运输、安装(安放)  2.五金件安装 | m | 5 | 1337.89 | 6689.47 |
| 3 | 增设雨棚 | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢管、4CM\*6cm、80cm  2.面层材料品种、规格:彩钢瓦  [工作内容]  1.龙骨基层安装  2.面层安装 | m2 | 30 | 349.27 | 10478.03 |
|  | 安装工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 平板灯600\*600 | [项目特征]  1.名称:平板灯  2.型号、规格:600\*600  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | 套 | 65 | 296.50 | 19272.79 |
| 2 | 蹲便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 5 | 511.20 | 2555.98 |
| 3 | 小便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 5 | 1007.83 | 5039.13 |
| 4 | 洗手盆水龙头 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 4 | 531.67 | 2126.67 |
| 小 计 | | | | |  | 253316.40 |
| 工程名称：雅江 | | | | | | |
|  | 拆除工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 地砖拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | m2 | 206 | 7.08 | 1457.97 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:20m  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 156 | 3.62 | 564.64 |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 22 | 8.16 | 179.53 |
| 4 | 建渣外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 50 | 116.74 | 5836.80 |
|  | 砌筑工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 砖砌体 | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | m3 | 8 | 995.12 | 7960.92 |
|  | 屋面及防水工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 275 | 37.13 | 10209.65 |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 290 | 29.53 | 8562.54 |
|  | 楼地面装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | m2 | 206 | 108.78 | 22407.65 |
|  | 天棚工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | m2 | 156 | 140.70 | 21948.42 |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 1200 | 34.49 | 41393.40 |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | m2 | 1470 | 23.63 | 34730.96 |
|  | 门窗工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | 樘 | 22 | 939.65 | 20672.19 |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 400\*800墙面砖 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 160 | 125.30 | 20047.28 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | m2 | 220 | 26.84 | 5904.25 |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 22 | 344.42 | 7577.30 |
|  | 其他装饰工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 洗漱台 | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | m2 | 8 | 682.42 | 5459.38 |
| 2 | 厨房壁柜 | [项目特征]  1.台柜规格:详设计综合  2.材料种类、规格:石英石+岩板  3.五金种类、规格:防锈五金  [工作内容]  1.台柜制作、运输、安装(安放)  2.五金件安装 | m | 5 | 1337.89 | 6689.47 |
| 3 | 增设雨棚 | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢管、4CM\*6cm、80cm  2.面层材料品种、规格:彩钢瓦  [工作内容]  1.龙骨基层安装  2.面层安装 | m2 | 30 | 349.27 | 10478.03 |
|  | 安装工程 | |  |  |  |  |
| 1 | 平板灯600\*600 | [项目特征]  1.名称:平板灯  2.型号、规格:600\*600  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | 套 | 65 | 296.50 | 19272.79 |
| 2 | 蹲便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 5 | 510.99 | 2554.93 |
| 3 | 小便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 5 | 1007.83 | 5039.13 |
| 4 | 洗手盆水龙头 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 4 | 531.67 | 2126.67 |
| 小 计 | | | | |  | 261073.90 |
| 合 计 | | | | |  | 1098693.48 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收费站天棚涂装限价清单 | | | | | |
| 子 目 名 称 | 单位 | 项目特征 | 预估工程量 | 限定单价（元） | 限定合价（元） |
| 彭水西 | | | | | |
| 收费站刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 1660 | 49.76 | 82603.26 |
| 立柱刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 335 | 46.13 | 15454.22 |
| 脚手架（10m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 | 5887.63 |
| 脚手架（20m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1596 | 28.59 | 45622.46 |
| 彭水东 | | | | | |
| 收费站刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 1660 | 49.76 | 82603.26 |
| 立柱刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 335 | 46.13 | 15454.22 |
| 脚手架（10m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 | 5887.63 |
| 脚手架（20m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1597 | 28.59 | 45651.04 |
| 保家 | | | | | |
| 收费站刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 1660 | 49.76 | 82603.26 |
| 立柱刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 335 | 46.13 | 15454.22 |
| 脚手架（10m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 | 5887.63 |
| 脚手架（20m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1597 | 28.59 | 45651.04 |
| 黑水 | | | | | |
| 收费站刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 1660 | 49.76 | 82603.26 |
| 立柱刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 335 | 46.13 | 15454.22 |
| 脚手架（10m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 | 5887.63 |
| 脚手架（20m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1596 | 28.59 | 45622.46 |
| 酉阳 | | | | | |
| 收费站刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 1660 | 49.76 | 82603.26 |
| 立柱刷漆 | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷漆 | 335 | 46.13 | 15454.22 |
| 脚手架（10m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 | 5887.63 |
| 脚手架（20m以内） | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1597 | 28.59 | 45651.04 |
| 合计747924 | | | | | |

**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司**

**黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**

# 投标文件

投标人： （盖单位章）

2022年 月 日

**一、投标函**

致：重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

1.我方已全面阅读和研究了**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**询价文件，澄清疑问，充分理解并掌握了本询价文件的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部内容和条件，并按此确定本询价文件的要约内容，以本投标报价书向你方**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**的全部内容进行投标报价。**报价的总价： 元（大写）**。项目负责人为 （身份证号码： ）。

2.我方将严格按照有关工程招标投标法规及询价文件规定参加投标报价，并理解贵方按最低报价确定中标单位的评审原则，对定标结果也没有解释的义务。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出任何附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部责任和义务；

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或

其授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

**二 、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖单位章）：

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |

|  |  |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证正面 | 委托代理人身份证反面 |

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字）

身份证号码：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

年 月 日

### **三、资格证明文件（扫描件）**

### **四、报价清单**

**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司黔江基地宿舍楼、部分收费站站房及收费天棚改造维修项目**

**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **黔江基地宿舍楼升级改造报价清单** | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 预估工程量 | 限定单价（元） | 单价报价（元） | 限定合价（元） | 合价报价（元） |
| 1 | 一层地砖层拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:地砖层  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 931.46 | 3.53 |  | 3291.78 |  |
| 2 | 一层地面结构层拆除 | [项目特征]  1.拆除部位:地面  2.抹灰层种类及厚度:地面找平层，厚度综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 902.78 | 19.47 |  | 17573.06 |  |
| 3 | 楼地面砖拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:地砖层  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 745.26 | 3.53 |  | 2633.75 |  |
| 4 | 一至四层天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨、纸面石膏板饰面  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 826.89 | 10.51 |  | 8688.13 |  |
| 5 | 砖砌体拆除 | [项目特征]  1.砌体名称:砖砌体拆除  2.砌体材质:综合考虑  3.拆除高度:综合考虑  4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑  5.砌体表面的附着物种类:综合考虑  6.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m3 | 19.38 | 56.06 |  | 1086.43 |  |
| 6 | 拆除原有砖砌室外排水沟 | [项目特征]  1.砌体名称:拆除原有砖砌室外排水沟  2.砌体材质:砖砌体  3.拆除高度:综合考虑  4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑  5.砌体表面的附着物种类:综合考虑  6.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m3 | 36.41 | 67.21 |  | 2447.21 |  |
| 7 | 墙面块料拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:墙面砖  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 1192.72 | 7.08 |  | 8441.47 |  |
| 8 | 墙面抹灰层拆除 | [项目特征]  1.拆除部位:墙面  2.抹灰层种类及厚度:砂浆抹面  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 245.79 | 4.32 |  | 1062.42 |  |
| 9 | 块料踢脚线拆除 | [项目特征]  1.拆除的基层类型:砖墙  2.饰面材料种类及厚度:详设计综合  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 75.76 | 10.53 |  | 797.45 |  |
| 10 | 屋面结构层上部防水层拆除 | [项目特征]  1.防水层种类:综合考虑  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 993.49 | 1.64 |  | 1632.80 |  |
| 11 | 屋面结构层上部刚性层拆除 | [项目特征]  1.刚性层厚度:40mm厚  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 993.49 | 12.98 |  | 12892.52 |  |
| 12 | 多功能厅隔音墙面拆除 | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m2 | 28 | 8.16 |  | 228.49 |  |
| 13 | 卫生间回填层拆除 | [项目特征]  1.构件名称:卫生间回填层拆除  2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑  3.构件表面的附着物种类:综合考虑  4.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | m3 | 128.92 | 70.80 |  | 9127.99 |  |
| 14 | 洗面台拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:洗面台  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 64 | 23.15 |  | 1481.70 |  |
| 15 | 蹲便器拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:蹲便器  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 12 | 23.15 |  | 277.82 |  |
| 16 | 坐便器拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:坐便器  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 56 | 19.38 |  | 1085.28 |  |
| 17 | 地漏拆除 | [项目特征]  1.拆除种类:地漏  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 64 | 26.25 |  | 1679.90 |  |
| 18 | 花洒拆除 | [项目特征]  1.卫生洁具种类:花洒  2.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | 套 | 56 | 14.23 |  | 796.94 |  |
| 19 | 建筑垃圾外运 | [项目特征]  1.废弃料品种:建筑垃圾等综合考虑  2.运距:10km  3.渣场费:综合考虑  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 303.55 | 113.74 |  | 34526.84 |  |
| 20 | 屋面刚性层 | [项目特征]  1.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆收光找平  2.隔汽层:改性沥青一布二涂1mm厚  3.找平层:20mm厚1:3水泥砂浆找平  4.防水层:SBS防水卷材4mm,国标,卷入内侧墙体和外侧女儿墙内(水泥钉,镀锌垫片20×20×2@500固定)。墙体转角处需作200mm高防水附加层。防水附加层作法:1.5厚高聚物改性沥防水防水卷材,同材性粘贴。  5.隔离层:无纺聚氨酯纤维布3mm一层干铺  6.刚性层厚度:40mm厚C20碎石,卵石混凝土,内配Φ4双向钢筋间距200,并按6M设20宽伸缩缝,钢筋在缝内断开。缝内填嵌沥青油膏,沿缝刷200宽2厚冷底子油。女儿墙处留缝30,密封胶封堵。  [工作内容]  1.基层处理  2.找平层铺设  3.铺隔汽层、隔离层、防水层  4.混凝土制作、运输、铺筑、养护  5.钢筋制安 | m2 | 993.49 | 169.99 |  | 168886.35 |  |
| 21 | 室内地面防潮层 | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.找平层:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.室内地面及室内地面以上300高墙身内侧第一层防潮层:1:1水泥砂浆掺3%防水剂5mm厚  4.室内地面及室内地面以上300高墙身内侧第二层防潮层:1:2水泥砂浆掺5%防水剂8~10mm厚  5.室内地面及室内地面以上300高墙身内侧第三层防潮层:1:2.5水泥砂浆掺2.5%防水剂8~10mm厚,收光  6.隔汽层:改性沥青一布二涂1mm厚  7.隔离层:3mm厚界面砂浆(刷出小麻面)  8.保温层:5mm厚抗裂砂浆，复合耐碱玻纤网格布一层  9.刚性层:40mm厚C20细石混凝土面层，内配HPB300钢筋网片单层双向ф6@200，表面收光刻 槽，门洞部位设置伸缩缝(面层详装修二次设计)  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.抹灰找平  4.铺设隔汽层、隔离层、保温层  5.浇筑刚性层  6.材料运输 | m2 | 931.46 | 148.18 |  | 138024.67 |  |
| 22 | 空心砖砌体 | [项目特征]  1.砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖  2.墙体类型:综合考虑  3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.砖压顶砌筑  5.材料运输 | m3 | 19.38 | 599.51 |  | 11618.44 |  |
| 23 | 600\*600防滑地砖楼地面 | [项目特征]  1.基层处理:水泥砂浆(水灰比:0.4~0.5)结合层一道  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑地砖  5.嵌缝材料种类:地砖专用勾缝剂擦缝  6.防护层材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 669.1 | 176.23 |  | 117918.50 |  |
| 24 | 800\*800防滑地砖楼地面 | [项目特征]  1.基层处理:水泥砂浆(水灰比:0.4~0.5)结合层一道  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:800\*800防滑地砖  5.嵌缝材料种类:地砖专用勾缝剂擦缝  6.防护层材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 554.88 | 153.38 |  | 85106.11 |  |
| 25 | 300\*300防滑地砖楼地面 | [项目特征]  1.基层处理:水泥砂浆(水灰比:0.4~0.5)结合层一道  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:300\*300防滑地砖  5.嵌缝材料种类:地砖专用勾缝剂擦缝  6.防护层材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 322.3 | 145.41 |  | 46864.68 |  |
| 26 | 3cm厚古堡灰花岗石门槛石 | [项目特征]  1.工程部位:门槛石  2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2干性水泥砂浆结合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量  4.面层材料品种、规格、颜色:3cm厚古堡灰花岗石  5.勾缝材料种类:综合考虑  6.防护材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.清理基层  2.抹找平层  3.面层铺贴、磨边  4.勾缝  5.刷防护材料  6.材料运输 | m2 | 22.34 | 333.17 |  | 7443.12 |  |
| 27 | 缸砖踢脚线 | [项目特征]  1.踢脚线高度:100mm高  2.粘贴层厚度、材料种类:砂浆结合层  3.面层材料品种、规格、颜色:缸砖踢脚线  [工作内容]  1.基层清理  2.底层抹灰  3.面层铺贴、磨边  4.擦缝  5.材料运输 | m | 947 | 17.63 |  | 16697.50 |  |
| 28 | 卫生间找平层 | [项目特征]  1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.材料运输 | m2 | 322.3 | 27.39 |  | 8827.31 |  |
| 29 | 膨胀蛭石回填 | [项目特征]  1.回填要求:满足设计及规范要求  2.填方材料品种:膨胀蛭石  3.填方粒径要求:满足设计及规范要求  4.填方来源、运距:综合考虑  [工作内容]  1.运输  2.回填  3.压实 | m3 | 115.59 | 440.94 |  | 50968.55 |  |
| 30 | C20混凝土垫层 | [项目特征]  1.混凝土种类:商品砼  2.混凝土强度等级:C20  [工作内容]  1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等  2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 16.51 | 562.35 |  | 9284.44 |  |
| 31 | 墙面钢丝网加固 | [项目特征]  1.材料品种、规格:综合考虑  2.加固方式:综合考虑  [工作内容]  1.铺贴  2.铆固 | m2 | 1438.51 | 14.77 |  | 21250.39 |  |
| 32 | 5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面 | [项目特征]  1.找平层厚度:5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面,压实赶光  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.材料运输 | m2 | 322.3 | 10.50 |  | 3383.35 |  |
| 33 | 4mm厚涂膜防水楼(地)面 | [项目特征]  1.防水膜品种:聚氨酯  2.涂膜厚度、遍数:4mm厚涂膜防水  3.增强材料种类:转角处为6mm厚涂膜防水  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 357.86 | 94.55 |  | 33836.92 |  |
| 34 | 墙面一般抹灰 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:14厚1:3水泥砂浆打底,两次成活  3.中间层厚度、砂浆配合比:6厚1:3水泥砂浆找平,扫毛  4.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆罩面,压实抹光  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.中间层抹灰  5.抹面层 | m2 | 1438.51 | 31.40 |  | 45165.62 |  |
| 35 | 300\*300墙砖饰面 | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.墙面抹灰:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹  3.安装方式:8厚1:2水泥砂浆粘结层(加建筑胶适量)  4.面层材料品种、规格、颜色:墙砖300\*300  5.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥或面砖勾缝剂擦缝  6.防护材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝 | m2 | 1192.72 | 132.34 |  | 157849.93 |  |
| 36 | 楼梯间地砖 | [项目特征]  1.粘结层厚度、材料种类:砂浆粘贴层  2.面层材料品种、规格、颜色:楼梯间地砖  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺贴、磨边  3.贴嵌防滑条  4.材料运输 | m2 | 199.29 | 207.81 |  | 41414.96 |  |
| 37 | 屋面机制瓦拆除后安装 | [项目特征]  1.瓦品种、规格:机制瓦（利旧）  2.粘结层砂浆的配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输、摊铺、养护  2.安瓦、作瓦脊 | m2 | 955.11 | 90.07 |  | 86026.28 |  |
| 38 | 楼梯间不锈钢扶手 | [项目特征]  1.扶手材料种类、规格:综合考虑  2.栏杆材料种类、规格:综合考虑  3.栏板材料种类、规格、颜色:综合考虑  4.固定配件种类:综合考虑  [工作内容]  1.制作  2.运输  3.安装  4.刷防护材料 | m | 54.72 | 62.53 |  | 3421.59 |  |
| 39 | 内墙防潮 | [项目特征]  1.部位:详设计综合  2.防水层做法:5mm厚1：2水泥砂浆（加入5%砂浆防水剂）  3.保护层:5mm厚抗裂砂浆，复合耐碱玻纤网格布一层  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | m2 | 325.34 | 59.35 |  | 19307.79 |  |
| 40 | 内墙乳胶漆 | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.腻子种类:一般成品腻子  3.刮腻子遍数:2遍  4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷防护材料、油漆 | m2 | 245.79 | 31.20 |  | 7668.15 |  |
| 41 | 3mm厚成品钢板排水沟 | [项目特征]  1.断面尺寸:综合考虑  2.排水沟：材料品种、厚度:3mm厚成品钢板排水沟  [工作内容]  1.运输、安装 | m | 15.4 | 114.85 |  | 1768.62 |  |
| 42 | 排水沟、截水沟 | [项目特征]  1.断面尺寸:600\*600  2.垫层：材料品种、厚度:C10混凝土垫层  3.基础：材料品种、厚度:C20混凝土  4.沟壁材料:C20混凝土  [工作内容]  1.模板制作、安装、拆除  2.基础、垫层铺筑  3.混凝土拌和、运输、浇筑  4.侧墙浇捣 | m | 151.7 | 360.49 |  | 54685.88 |  |
| 43 | 轻钢龙骨铝合金方板吊顶 | [项目特征]  1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑  2.龙骨材料种类、规格、中距:C50不上人轻钢龙骨,主龙骨50mmx20mmx1.2mm,副龙骨50mmx20mmx0.8mm  3.面层材料品种、规格:1.0mm厚铝合金方板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | m2 | 322.3 | 164.83 |  | 53126.16 |  |
| 44 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | [项目特征]  1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑  2.龙骨材料种类、规格、中距:C50不上人轻钢龙骨,主龙骨50mmx20mmx1.2mm,副龙骨50mmx20mmx0.8mm  3.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板  4.压条材料种类、规格:综合考虑  5.嵌缝材料种类:综合考虑  6.防护材料种类:综合考虑  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.面层铺贴  4.嵌缝  5.刷防护材料 | m2 | 513.7 | 83.73 |  | 43013.64 |  |
| 45 | 天棚乳胶漆饰面 | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.腻子种类:一般成品腻子  3.刮腻子遍数:2~3遍  4.防护材料种类:综合考虑  5.油漆品种、刷漆遍数:喷(刷)乳胶漆,一底两面  6.部位:天棚  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷防护材料、油漆 | m2 | 513.7 | 44.49 |  | 22853.74 |  |
| 46 | 小便斗成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:30mm厚酚醛树脂高压板  2.配件品种、规格:综合考虑  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 4.32 | 125.36 |  | 541.57 |  |
| 47 | 蹲位成品隔断 | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:30mm厚酚醛树脂高压板  2.配件品种、规格:综合考虑  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | m2 | 22.06 | 3381.34 |  | 74592.25 |  |
| 48 | 洗手台(黑金砂花岗石台面板) | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:黑金砂花岗石台面板  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装  2.杆、环、盒、配件安装  3.刷油漆 | m2 | 109.35 | 704.13 |  | 76996.67 |  |
| 49 | 卫生纸盒 | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:综合考虑  2.支架、配件品种、规格:综合考虑  [工作内容]  1.台面及支架制作、运输、安装  2.杆、环、盒、配件安装  3.刷油漆 | 个 | 68 | 34.77 |  | 2364.36 |  |
| 50 | 浴巾架 | [工作内容]  1.台面及支架制作、运输、安装  2.杆、环、盒、配件安装  3.刷油漆 | 套 | 56 | 145.34 |  | 8139.07 |  |
| 51 | 多功能厅安装镜面墙 | [项目特征]  1.抹面层:9厚1:1:2水泥石灰砂浆找平,两次成活  2.龙骨材料种类、规格、中距:固定成品轻钢龙骨  3.隔离层材料种类、规格:40厚超细隔音棉带  4.基层材料种类、规格:穿孔隔音板订牢  5.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚镜面  [工作内容]  1.基层清理  2.龙骨制作、运输、安装  3.钉隔离层  4.基层铺钉  5.面层铺贴 | m2 | 28 | 236.32 |  | 6617.02 |  |
| 52 | 多功能厅Φ80(壁厚3mm)不锈钢练功杆 | [项目特征]  1.名称:多功能厅Φ80(壁厚3mm)不锈钢练功杆  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.制作  2.运输  3.安装  4.刷防护材料 | m | 16 | 168.13 |  | 2690.10 |  |
| 53 | 声控节能灯更换 | [项目特征]  1.名称:节能灯更换  2.型号:综合考虑  3.规格:综合考虑  4.安装形式:综合考虑  5.拆除方式:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.场内运输  3.本体安装 | 套 | 250 | 82.42 |  | 20605.50 |  |
| 54 | 插座更换 | [项目特征]  1.名称:插座更换  2.材质:综合考虑  3.规格:综合考虑  4.安装方式:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.场内运输  3.本体安装  4.接线 | 个 | 66 | 50.91 |  | 3360.09 |  |
| 55 | 拆除工程及装饰工程合计 | | | | |  | 1562071.29 |  |
| 56 | 马桶 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 56 | 776.03 |  | 43457.48 |  |
| 57 | 蹲便器 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 519.87 |  | 4158.95 |  |
| 58 | 小便斗 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 1115.44 |  | 8923.54 |  |
| 59 | 成品陶瓷拖布池 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 8 | 348.33 |  | 2786.62 |  |
| 60 | 不锈钢花洒 | [项目特征]  1.材质、规格:不锈钢  2.组装形式:综合考虑  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 套 | 58 | 295.48 |  | 17137.75 |  |
| 61 | 台下盆 | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:综合考虑  3.组装形式:综合考虑  4.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | 组 | 74 | 561.37 |  | 41541.68 |  |
| 62 | 不锈钢地漏 | [项目特征]  1.材质:不锈钢  2.型号、规格:DN50  3.安装方式:综合考虑  [工作内容]  1.安装 | 个 | 66 | 41.98 |  | 2770.71 |  |
| 63 | UPVC管DN100 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:UPVC管DN100  4.连接形式:粘接连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗 | m | 101.2 | 52.72 |  | 5334.81 |  |
| 64 | UPVC管DN50 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:UPVC管DN50  4.连接形式:粘接连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 144.28 | 30.88 |  | 4454.65 |  |
| 65 | PPR管DN50 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN50  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 164.56 | 72.94 |  | 12003.17 |  |
| 66 | PPR管DN40 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN40  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 62.8 | 56.51 |  | 3548.57 |  |
| 67 | PPR管DN32 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN32  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 43.16 | 42.89 |  | 1851.24 |  |
| 68 | PPR管DN25 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN25  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 188.4 | 35.44 |  | 6677.74 |  |
| 69 | PPR管DN20 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN20  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 68 | 30.93 |  | 2103.38 |  |
| 70 | PPR管DN15 | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN15  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 224.64 | 29.59 |  | 6647.66 |  |
| 71 | PPR管DN15(热水) | [项目特征]  1.安装部位:室内  2.介质:水  3.材质、规格:PPR管DN15  4.连接形式:热熔连接  5.阻火圈设计要求:综合考虑  6.压力试验及吹、洗设计要求:综合考虑  7.警示带形式:综合考虑  [工作内容]  1.管道安装  2.管件安装  3.塑料卡固定  4.阻火圈安装  5.压力试验  6.吹扫、冲洗  7.警示带铺设 | m | 200.88 | 30.12 |  | 6051.41 |  |
| 72 | 止回阀DN15 | [项目特征]  1.类型:止回阀DN15  2.材质:铜质  3.规格、压力等级:1.0MPa  4.连接形式:综合考虑  [工作内容]  1.安装  2.调试 | 个 | 24 | 43.28 |  | 1038.77 |  |
| 73 | 截止阀DN25 | [项目特征]  1.类型:截止阀DN25  2.材质:铜质  3.规格、压力等级:1.0MPa  4.连接形式:综合考虑  [工作内容]  1.安装  2.调试 | 个 | 28 | 62.79 |  | 1757.99 |  |
| 74 | 不绣钢龙头 | [项目特征]  1.材质:不绣钢龙头  2.安装方式:综合考虑  [工作内容]  1.安装 | 个 | 80 | 30.25 |  | 2419.84 |  |
| 给排水工程合计 | | | | | |  | 174665.955 |  |
| 总计 | | | | | |  | 1736737.247 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收费站站房维修项目报价清单** | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：保家 | | | | | | | | | | | |  |  | |
| 序号 | 项目名称 | | 项目特征 | | 计量单位 | | 预估工程量 | 限定单价（元） | | | 单价报价（元） | 限定合价（元） | 报价合价（元） | |
|  | 拆除工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 人工拆除块料地面面层 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | | m2 | | 80 | 7.08 | | |  | 566.20 |  | |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 120 | 3.62 | | |  | 434.34 |  | |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 30 | 8.16 | | |  | 244.82 |  | |
| 4 | 建渣外运 | | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | | 20 | 113.49 | | |  | 2269.74 |  | |
|  | 砌筑工程 | | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 砖砌体 | | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | | m3 | | 5 | 982.24 | |  | | 4911.22 |  |
|  | 楼地面装饰工程 | | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.酸洗、打蜡  7.材料运输 | | m2 | | 120 | 108.79 | |  | | 13055.28 |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 100 | 26.08 | |  | | 2607.75 |  |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 200 | 23.63 | |  | | 4725.30 |  |
|  | 门窗工程 | | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | | 樘 | | 5 | 939.78 | | |  | 4698.89 |  | |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 400\*800墙面砖 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | | 120 | 125.30 | | |  | 15035.46 |  | |
| 2 | 墙面一般抹灰 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | | m2 | | 120 | 26.70 | | |  | 3203.40 |  | |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | | m2 | | 30 | 344.42 | | |  | 10332.68 |  | |
|  | 屋面及防水工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | | 250 | 37.13 | | |  | 9281.50 |  | |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | | m2 | | 250 | 29.35 | | |  | 7336.38 |  | |
| 1 | 洗漱台 | | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | | m2 | | 6 | 681.48 | | |  | 4088.90 |  | |
|  | 天棚工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | | m2 | | 120 | 140.70 | | |  | 16883.40 |  | |
|  | 安装工程 | | | |  | |  | 0.00 | | |  | 0.00 |  | |
| 1 | 格栅灯 | | [项目特征]  1.名称:格栅灯  2.型号、规格:48W LED  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | | 套 | | 8 | 255.18 | | |  | 2041.44 |  | |
| 2 | 蹲便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 8 | 511.08 | | |  | 4088.65 |  | |
| 3 | 小便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 4 | 1007.83 | | |  | 4031.31 |  | |
| 4 | 洗手盆水龙头 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 2 | 531.67 | | |  | 1063.34 |  | |
| 小 计 | | | | | | | |  | | |  | 110899.96 |  | |
| 工程名称：彭水东 | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | 拆除工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 人工拆除块料地面面层 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | | m2 | | 120 | 7.08 | | |  | 849.30 |  | |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 120 | 3.62 | | |  | 434.34 |  | |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 50 | 8.16 | | |  | 408.03 |  | |
| 4 | 建渣外运 | | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | | 30 | 113.49 | | |  | 3404.61 |  | |
|  | 砌筑工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 砖砌体 | | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | | m3 | | 15 | 982.24 | | |  | 14733.65 |  | |
|  | 楼地面装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | | m2 | | 120 | 108.79 | | |  | 13055.28 |  | |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 200 | 26.08 | | |  | 5215.50 |  | |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙面油漆修补  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 400 | 23.63 | | |  | 9450.60 |  | |
|  | 门窗工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | | 樘 | | 5 | 939.78 | | |  | 4698.89 |  | |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 400\*800墙面砖 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | | 150 | 125.30 | | |  | 18794.33 |  | |
| 2 | 墙面一般抹灰 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | | m2 | | 150 | 26.70 | | |  | 4004.25 |  | |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | | m2 | | 50 | 344.42 | | |  | 17221.13 |  | |
|  | 屋面及防水工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | | 650 | 37.13 | | |  | 24131.90 |  | |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | | m2 | | 650 | 29.35 | | |  | 19074.58 |  | |
|  | 其他装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 洗漱台 | | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | | m2 | | 12 | 681.72 | | |  | 8180.64 |  | |
|  | 天棚工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | | m2 | | 120 | 140.70 | | |  | 16883.40 |  | |
|  | 安装工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 格栅灯 | | [项目特征]  1.名称:格栅灯  2.型号、规格:48W LED  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | | 套 | | 15 | 255.18 | | |  | 3827.69 |  | |
| 2 | 蹲便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 8 | 511.08 | | |  | 4088.65 |  | |
| 3 | 小便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 4 | 1007.83 | | |  | 4031.31 |  | |
| 4 | 洗手盆水龙头 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 4 | 531.67 | | |  | 2126.67 |  | |
| 小 计 | | | | | | | |  | | |  | 174614.72 |  | |
| 工程名称：黔江西 | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | 拆除工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 栏杆、栏板拆除 | | [项目特征]  1.栏杆(板)的高度:1.2m  2.栏杆、栏板种类:型钢栏杆骨架，钢化玻璃栏板  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m | | 16.3 | 14.25 | | |  | 232.28 |  | |
| 2 | 建渣外运 | | [项目特征]  1.废弃料品种:详设计综合  2.运距:15km  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | | 4.6 | 127.75 | | |  | 587.63 |  | |
|  | 砌筑工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 混凝土多孔砖（外墙） | | [项目特征]  1.砌块品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖  2.墙体厚度:200mm  3.砂浆强度等级:混合砂浆(特细砂) M5  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖、砌块  3.勾缝  4.材料运输 | | m3 | | 7 | 764.46 | | |  | 5351.19 |  | |
| 2 | 砌体加筋 | | [项目特征]  1.钢筋种类、规格:综合考虑  2.接头形式:综合考虑  3.焊接(绑扎):综合考虑  4.其他:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求  [工作内容]  1.钢筋制作、运输  2.钢筋安装  3.焊接(绑扎) | | t | | 0.5 | 8355.52 | | |  | 4177.76 |  | |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | C30 矩形柱 | | [项目特征]  1.混凝土种类:商品砼  2.混凝土强度等级:C30  3.混凝土模板:综合考虑  4.混凝土结构耐久性要求:高耐久性高性能混凝土  5.输送方式及输送高度:综合考虑  6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求  [工作内容]  1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等  2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | 3 | 720.53 | | |  | 2161.58 |  | |
| 2 | C30P6 屋顶 | | [项目特征]  1.混凝土种类:商品砼  2.混凝土强度等级:C30  3.防水、抗渗要求:P6  4.混凝土模板:综合考虑  5.输送方式及输送高度:综合考虑  6.其它:满足设计、规范、招标文件、现场条件要求  [工作内容]  1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等  2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | | m3 | | 3 | 1073.10 | | |  | 3219.30 |  | |
|  | 楼地面装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 300\*300防滑地砖 | | [项目特征]  1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层  2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5  3.面层材料品种、规格、颜色:300\*300防滑砖  4.其他:满足相关规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设、磨边  4.嵌缝  5.刷防护材料  6.酸洗、打蜡  7.材料运输 | | m2 | | 20 | 95.59 | | |  | 1911.78 |  | |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 内墙面一般抹灰 | | [项目特征]  1.墙体类型:混凝土空心砖内墙  2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1；2.5水泥砂浆  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰 | | m2 | | 50 | 26.64 | | |  | 1331.90 |  | |
| 2 | 外墙面一般抹灰 | | [项目特征]  1.墙体类型:混凝土空心砖外墙  2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1；2.5水泥砂浆  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰 | | m2 | | 50 | 34.82 | | |  | 1740.88 |  | |
|  | 屋面及防水工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 琉璃瓦屋面 | | [项目特征]  1.琉璃瓦品种、规格:琉璃板瓦、琉璃筒瓦  2.骨架材料品种、规格:瓦楞距 250  3.琉璃瓦固定方式:新建钢支架基层，铺设琉璃瓦  [工作内容]  1.骨架制作、运输、安装、刷防护材料、油漆  2.琉璃瓦安装  3.接缝、嵌缝 | | m2 | | 25 | 47.83 | | |  | 1195.81 |  | |
| 2 | 楼(地)面涂膜防水 | | [项目特征]  1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料;性能:I型  2.涂膜厚度、遍数:2mm厚、涂刷2遍  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | | 20 | 56.02 | | |  | 1120.43 |  | |
|  | 门窗工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 塑钢窗 | | [项目特征]  1.窗代号及洞口尺寸:1.8m\*2.1m  2.框、扇材质:塑钢  3.玻璃品种、厚度:6+12A+6钢化玻璃  [工作内容]  1.窗安装  2.五金、玻璃安装 | | m2 | | 3.78 | 303.11 | | |  | 1145.75 |  | |
|  | 天棚工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 轻钢龙骨埃特板天棚吊顶 | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面  2.面层材料品种、规格:9mm厚埃特板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.面层铺贴 | | m2 | | 20 | 124.37 | | |  | 2487.48 |  | |
| 2 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面  2.面层材料品种、规格:9.5mm厚纸面石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.面层铺贴 | | m2 | | 20 | 84.81 | | |  | 1696.13 |  | |
| 3 | 天棚喷刷涂料 | | [项目特征]  1.基层类型:砼板  2.喷刷涂料部位:天棚  3.腻子种类:普通腻子  4.刮腻子要求:满刮2遍  5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷、喷涂料 | | m2 | | 20 | 31.78 | | |  | 635.55 |  | |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 墙面喷刷涂料 | | [项目特征]  1.基层类型:抹灰面  2.腻子种类:普通腻子  3.刮腻子要求:满刮2遍  4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刮腻子  3.刷、喷涂料 | | m2 | | 57 | 29.21 | | |  | 1665.11 |  | |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 外墙文化石墙面 | | [项目特征]  1.墙体类型:外墙面  2.安装方式:粘贴  3.面层材料品种、规格、颜色:民族特色文化石  4.其他:满足相关规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装 | | m2 | | 57 | 165.43 | | |  | 9429.68 |  | |
| 合 计 | | | | | | | |  | | |  | 40090.24 |  | |
| 工程名称：黔江南 | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | 楼地面装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 建渣外运 | | [项目特征]  1.废弃料品种:详设计综合  2.运距:10km  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | | 150 | 114.74 | | |  | 17211.15 |  | |
| 2 | 细石混凝土楼地面 | | [项目特征]  1.找平层厚度、砂浆配合比:5cm厚细石砼找平层  2.面层厚度、混凝土强度等级:自拌C20  [工作内容]  1.基层清理  2.抹找平层  3.面层铺设  4.材料运输 | | m2 | | 750 | 120.96 | | |  | 90722.63 |  | |
| 3 | 楼(地)面卷材防水 | | [项目特征]  1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚改性沥青卷材  2.防水层数:1层  3.防水层做法:热熔  4.反边高度:50cm  [工作内容]  1.基层处理  2.刷粘结剂  3.铺防水卷材  4.接缝、嵌缝 | | m2 | | 750 | 38.59 | | |  | 28941.75 |  | |
| 4 | 800\*800防滑玻化砖楼地面 | | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800防滑玻化砖楼地面  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | | m2 | | 450 | 102.70 | | |  | 46217.03 |  | |
| 5 | 600\*600防滑玻化砖楼地面 | | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:600\*600防滑玻化砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.刷防护材料  4.材料运输 | | m2 | | 120 | 90.37 | | |  | 10844.82 |  | |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 内墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙  3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 1200 | 18.69 | | |  | 22423.80 |  | |
| 2 | 外墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:砖砌体  2.喷刷涂料部位:外墙  3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 800 | 26.08 | | |  | 20862.00 |  | |
|  | 安装工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 蹲便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 8 | 517.53 | | |  | 4140.25 |  | |
| 2 | 小便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 4 | 1008.71 | | |  | 4034.84 |  | |
| 合 计 | | | | | | | |  | | |  | 245398.26 |  | |
| 工程名称：龙潭 | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | 拆除工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 地砖拆除 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | | m2 | | 192 | 7.08 | | |  | 1358.88 |  | |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:20m  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 145 | 3.62 | | |  | 524.83 |  | |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 21 | 8.16 | | |  | 171.37 |  | |
| 4 | 建渣外运 | | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | | 50 | 113.49 | | |  | 5674.35 |  | |
|  | 砌筑工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 砖砌体 | | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | | m3 | | 8 | 1078.31 | | |  | 8626.46 |  | |
|  | 屋面及防水工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | | 275 | 37.13 | | |  | 10209.65 |  | |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | | m2 | | 268 | 29.35 | | |  | 7864.59 |  | |
|  | 楼地面装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | | m2 | | 192 | 108.69 | | |  | 20868.38 |  | |
|  | 天棚工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | | m2 | | 145 | 140.70 | | |  | 20400.78 |  | |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 1090 | 34.49 | | |  | 37599.01 |  | |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 1520 | 23.63 | | |  | 35912.28 |  | |
|  | 门窗工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | | 樘 | | 23 | 939.62 | | |  | 21611.18 |  | |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 400\*800墙面砖 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | | 145 | 125.30 | | |  | 18167.85 |  | |
| 2 | 墙面一般抹灰 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | | m2 | | 205 | 26.70 | | |  | 5472.48 |  | |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | | m2 | | 21 | 344.42 | | |  | 7232.87 |  | |
|  | 其他装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 洗漱台 | | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | | m2 | | 8 | 682.42 | | |  | 5459.38 |  | |
| 2 | 厨房壁柜 | | [项目特征]  1.台柜规格:详设计综合  2.材料种类、规格:石英石+岩板  3.五金种类、规格:防锈五金  [工作内容]  1.台柜制作、运输、安装(安放)  2.五金件安装 | | m | | 5 | 1337.89 | | |  | 6689.47 |  | |
| 3 | 增设雨棚 | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢管、4CM\*6cm、80cm  2.面层材料品种、规格:彩钢瓦  [工作内容]  1.龙骨基层安装  2.面层安装 | | m2 | | 30 | 349.27 | | |  | 10478.03 |  | |
|  | 安装工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 平板灯600\*600 | | [项目特征]  1.名称:平板灯  2.型号、规格:600\*600  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | | 套 | | 65 | 296.50 | | |  | 19272.79 |  | |
| 2 | 蹲便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 5 | 511.20 | | |  | 2555.98 |  | |
| 3 | 小便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 5 | 1007.83 | | |  | 5039.13 |  | |
| 4 | 洗手盆水龙头 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 4 | 531.67 | | |  | 2126.67 |  | |
| 小 计 | | | | | | | |  | | |  | 253316.40 |  | |
| 工程名称：雅江 | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | 拆除工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 地砖拆除 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:综合考虑  2.饰面材料种类及厚度:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.清理  3.场内运输 | | m2 | | 206 | 7.08 | | |  | 1457.97 |  | |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | | [项目特征]  1.拆除的基层类型:原石膏板吊顶拆除  2.龙骨及饰面种类:综合考虑  3.场内运距:20m  4.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 156 | 3.62 | | |  | 564.64 |  | |
| 3 | 卫厕隔断拆除 | | [项目特征]  1.拆除隔墙的骨架种类:综合考虑  2.拆除隔墙的饰面种类:综合考虑  3.场内运距:综合考虑  [工作内容]  1.拆除  2.控制扬尘  3.清理  4.场内运输 | | m2 | | 22 | 8.16 | | |  | 179.53 |  | |
| 4 | 建渣外运 | | [项目特征]  1.废弃料品种:建渣  2.运距:10公里  [工作内容]  1.余方点装料运输至弃置点 | | m3 | | 50 | 116.74 | | |  | 5836.80 |  | |
|  | 砌筑工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 砖砌体 | | [项目特征]  1.零星砌砖名称、部位:综合考虑  2.砖品种、规格、强度等级:实心砖200  3.砂浆强度等级、配合比:综合考虑  [工作内容]  1.砂浆制作、运输  2.砌砖  3.刮缝  4.材料运输 | | m3 | | 8 | 995.12 | | |  | 7960.92 |  | |
|  | 屋面及防水工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 楼邦合成高分子防水（聚氨酯）涂膜防水 | | [项目特征]  1.防水膜品种:楼邦合成高分子防水（聚氨酯）  2.涂膜厚度、遍数:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.刷基层处理剂  3.铺布、喷涂防水层 | | m2 | | 275 | 37.13 | | |  | 10209.65 |  | |
| 2 | 墙面砂浆防水(防潮) | | [项目特征]  1.防水层做法:综合考虑  2.砂浆厚度、配合比:综合考虑  3.钢丝网规格:综合考虑  [工作内容]  1.基层处理  2.挂钢丝网片  3.设置分格缝  4.砂浆制作、运输、摊铺、养护 | | m2 | | 290 | 29.53 | | |  | 8562.54 |  | |
|  | 楼地面装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 800\*800高档防滑地砖 | | [项目特征]  1.面层材料品种、规格、颜色:800\*800高档防滑地砖  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.面层铺设、磨边  3.材料运输 | | m2 | | 206 | 108.78 | | |  | 22407.65 |  | |
|  | 天棚工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 铝塑板吊顶(含金属龙骨) | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨  2.面层材料品种、规格:10mm石膏板  [工作内容]  1.基层清理、吊杆安装  2.龙骨安装  3.基层板铺贴  4.面层铺贴  5.嵌缝  6.刷防护材料 | | m2 | | 156 | 140.70 | | |  | 21948.42 |  | |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 外墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:外墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 1200 | 34.49 | | |  | 41393.40 |  | |
| 2 | 内墙涂装（不含腻子） | | [项目特征]  1.基层类型:综合考虑  2.喷刷涂料部位:内墙  3.涂料品种、喷刷遍数:三遍  [工作内容]  1.基层清理  2.刷、喷涂料 | | m2 | | 1470 | 23.63 | | |  | 34730.96 |  | |
|  | 门窗工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 成品复合实木门（带套） | | [项目特征]  1.名称:成品复合实木门（带套）  2.门代号及洞口尺寸:2100（高）\*900（宽）  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.门安装  2.五金安装 | | 樘 | | 22 | 939.65 | | |  | 20672.19 |  | |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 400\*800墙面砖 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.面层材料品种、规格、颜色:400\*800加工砖，高档  3.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.粘结层铺贴  4.面层安装  5.嵌缝  6.刷防护材料  7.磨光、酸洗、打蜡 | | m2 | | 160 | 125.30 | | |  | 20047.28 |  | |
| 2 | 墙面一般抹灰 | | [项目特征]  1.墙体类型:综合考虑  2.底层厚度、砂浆配合比:综合考虑  3.面层厚度、砂浆配合比:综合考虑  4.装饰面材料种类:综合考虑  5.分格缝宽度、材料种类:综合考虑  6.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.基层清理  2.砂浆制作、运输  3.底层抹灰  4.抹面层  5.抹装饰面  6.勾分格缝 | | m2 | | 220 | 26.84 | | |  | 5904.25 |  | |
| 3 | 抗菌倍特板成品隔断 | | [项目特征]  1.隔断材料品种、规格、颜色:抗菌倍特板。1500（长）\*1200（宽）\*2200（高）  2.其他:满足设计及规范要求  [工作内容]  1.隔断运输、安装  2.嵌缝、塞口 | | m2 | | 22 | 344.42 | | |  | 7577.30 |  | |
|  | 其他装饰工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 洗漱台 | | [项目特征]  1.材料品种、规格、颜色:石材饰面，意大利灰 20mm  2.支架、配件品种、规格:钢结构支架  [工作内容]  1.台面及支架运输、安装 | | m2 | | 8 | 682.42 | | |  | 5459.38 |  | |
| 2 | 厨房壁柜 | | [项目特征]  1.台柜规格:详设计综合  2.材料种类、规格:石英石+岩板  3.五金种类、规格:防锈五金  [工作内容]  1.台柜制作、运输、安装(安放)  2.五金件安装 | | m | | 5 | 1337.89 | | |  | 6689.47 |  | |
| 3 | 增设雨棚 | | [项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢管、4CM\*6cm、80cm  2.面层材料品种、规格:彩钢瓦  [工作内容]  1.龙骨基层安装  2.面层安装 | | m2 | | 30 | 349.27 | | |  | 10478.03 |  | |
|  | 安装工程 | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |
| 1 | 平板灯600\*600 | | [项目特征]  1.名称:平板灯  2.型号、规格:600\*600  3.其他:综合考虑  [工作内容]  1.本体安装 | | 套 | | 65 | 296.50 | | |  | 19272.79 |  | |
| 2 | 蹲便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:蹲便器、水箱一套  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 5 | 510.99 | | |  | 2554.93 |  | |
| 3 | 小便器 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.组装形式:红外感应冲洗阀  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 5 | 1007.83 | | |  | 5039.13 |  | |
| 4 | 洗手盆水龙头 | | [项目特征]  1.材质:陶瓷  2.规格、类型:满足规范要求  3.附件名称、数量:综合考虑  [工作内容]  1.器具安装  2.附件安装 | | 组 | | 4 | 531.67 | | |  | 2126.67 |  | |
| 小 计 | | | | | | | |  | | |  | 261073.90 |  | |
| 总 计 | | | | | | | |  | | |  | 1098693.48 |  | |
| 收费站天棚涂装报价清单 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子 目 名 称 | | | 单位 | 项目特征 | 预估工程量 | 限定单价（元） | 单价报价（元） | | 限定合价（元） | | | | | 报价合价（元） | |
| 彭水西 | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 收费站刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 1660 | 49.76 |  | | 82603.26 | | | | |  | |
| 立柱刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 335 | 46.13 |  | | 15454.22 | | | | |  | |
| 脚手架（10m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 |  | | 5887.63 | | | | |  | |
| 脚手架（20m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1596 | 28.59 |  | | 45622.46 | | | | |  | |
| 彭水东 | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 收费站刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 1660 | 49.76 |  | | 82603.26 | | | | |  | |
| 立柱刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 335 | 46.13 |  | | 15454.22 | | | | |  | |
| 脚手架（10m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 |  | | 5887.63 | | | | |  | |
| 脚手架（20m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1597 | 28.59 |  | | 45651.04 | | | | |  | |
| 保家 | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 收费站刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 1660 | 49.76 |  | | 82603.26 | | | | |  | |
| 立柱刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 335 | 46.13 |  | | 15454.22 | | | | |  | |
| 脚手架（10m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 |  | | 5887.63 | | | | |  | |
| 脚手架（20m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1597 | 28.59 |  | | 45651.04 | | | | |  | |
| 黑水 | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 收费站刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 1660 | 49.76 |  | | 82603.26 | | | | |  | |
| 立柱刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 335 | 46.13 |  | | 15454.22 | | | | |  | |
| 脚手架（10m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 |  | | 5887.63 | | | | |  | |
| 脚手架（20m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1596 | 28.59 |  | | 45622.46 | | | | |  | |
| 酉阳 | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 收费站刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 1660 | 49.76 |  | | 82603.26 | | | | |  | |
| 立柱刷漆 | | | m2 | 除锈、清洗表面、找平、刷防锈漆 | 335 | 46.13 |  | | 15454.22 | | | | |  | |
| 脚手架（10m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 335 | 17.58 |  | | 5887.63 | | | | |  | |
| 脚手架（20m以内） | | | m2 | 搭设脚手架、斜道、上料平台、拉缆风绳、铺跳板、挂安全网、钢管扣件保养、场内搬运，拆架、拆安全网等，分类堆放。 | 1597 | 28.59 |  | | 45651.04 | | | | |  | |
| 总计 | | | | | | | | | 747924 | | | | |  | |