项目名称：成渝公司2022年消防器材集中采购项目

项目编号：

询

价

函

重庆成渝高速公路有限公司

2022年7月

第一章 竞争性比选公告

2022年消防器材集中采购项目比选人和业主为重庆成渝高速公路有限公司，资金预算来自成渝公司安全管理费（专项），项目已具备招标条件，采用资格后审，现欢迎各单位参加该项目竞争性比选。

一、项目概况

（一）项目名称：2022年消防器材集中采购项目。

（二）项目地点：重庆市九龙坡区二郎街道兰花小区特1号。

（三）项目概况：根据公司消防器材管理相关制度及更换年限，公司部分消防器材已到更换年限，结合公司2022年消防器材采购预算，对消防器材进行采购。

（四）本次比选范围及技术要求：详见比选文件第三章。

（五）服务期：1年。

（六）本次询价不接受**联合体报价**和**选择性报价**。

二、参选人资格要求：

参选人应同时满足下列资质要求和业绩要求：

1、具有独立法人资格。成立年限在3年（含）以上。具有消防器材生产或销售资质和营业执照，经营范围含消防器材生产或销售等。

2、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府（或企业单位）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件；

3、近三年（2019年1月1日至今）独立完成过2个及以上企事业单位消防器材销售且单项合同金额10万元以上。

4、投标单位必须有良好的社会信誉，在投标活动和项目实施过程中没发生违法违规等不良行为。

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。

三、竞争性比选竞标报价要求

本项目的最高总限价为：135693元，大写：壹拾叁万伍仟陆佰玖拾叁元整。比选申请人的竞标总报价及单价报价均不得超过竞标总限价及单价限价，否则将视为无效竞标。

1. 竞争性比选评标办法

以最低价中标法确定中标单位。

五、竞争性比选文件的获取

获取方式：重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布，自挂网发布之日起3天，可登录重庆高速集团官网直接下载获取比选文件、答疑等开标前的有关资料。

六、参选申请书的递交

递交截止时间：2022年8月9日14时00分

递交方式：重庆市九龙坡区二郎街道兰花小区特1号。逾期送达的或者未送达指定地点的参选申请书，比选人不予受理。

七、联系方式

竞争性比选人：重庆成渝高速公路有限公司；

地址：重庆市九龙坡区二郎街道兰花小区特1号；

联系人：李亮；

电 话：88675394，13508301316。

第二章 参选人须知

参选人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 联系人 | 名 称：重庆成渝高速公路有限公司；  地 址：重庆市九龙坡区二郎街道兰花小区特1号；  联系人：李亮；  电 话：88675394，13508301316。 |
| 2 | 项目名称 | 2022年消防器材集中采购项目 |
| 3 | 报价 | 参选人报价函的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准 |
| 4 | 参选申请书份数 | 正本壹份副本壹份，须密封提交。 |
| 5 | 装订要求 | 1、参选申请书按邀请比选文件“第五章 参选申请书格式”要求装订，装订成一册或分册装订由参选人自行决定，不作统一要求。  2、投标文件必须固定胶装，不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则文件失散引起的后果自负。 |
| 6 | 密封要求 | 参选申请书应全部密封递交。 |
| 7 | 参选申请书递交时间和地点 | 参选申请书递交的截止时间2022年8月9日14时00分；  地点为：重庆成渝高速公路有限公司3楼运行保障中心310室；收件人：李亮。 |
| 8 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间；  开标地点：重庆成渝高速公路有限公司一楼信访接待室。 |
| 9 | 开标 | 参选人的法定代表人或委托代理人（携带身份证原件）和相关人员，参选人的法定代表人或委托代理人须携带身份证原件。 |
| 10 | 比选控制价 | 135693元(最高限价) |
| 11 | 评标办法 | 最低价中标 |
| 12 | 比选保证金 | 3000元 |
| 13 | 合同支付方式 | 验收合格后支付 |

一、比选文件

（一）本比选文件包括

1、竞争性比选公告；

2、参选人须知；

3、技术标准和要求；

4、参选申请书格式。

（二）比选文件的澄清

参选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差内容等应在截止报价前向比选人以书面形式提出。

二、参选申请书的编制

（一）参选申请书的构成

参选申请书应包括下列内容：

1、报价函。

2、法定代表人身份证明及授权委托书。

3、报价人基本情况和有效的营业执照复印件。

4、有效的资质证书复印件。

5、业绩证明（2019年1月1日至今）独立完成过2个及以上企事业单位消防器材采购且单项合同金额10万元以上。

6、灭火器送样及其他资料（包含但不限手提式1Kg干粉灭火器、手提式8Kg干粉灭火器、手提式5Kg二氧化碳灭火器样品，其余未提供样品的提供图片资料。所有产品的检验合格证、国家质量技术监督部门出具的检测报告、国家强制3C认证）。

7、征信截图。

8、比选保证金银行回单。（保证金缴纳账户信息：户名：重庆成渝高速公路有限公司，开户行：招行重庆杨家坪支行，账号：999004552210505）

9、参选人认为有必要提供的其他证明文件。

**（注：以上所有文件均须加盖单位公章）**

（二）参选人报价

1、报价是指参选人在准确认真研究本项目后，对该项目涉及的成本以及利润的预算值。

2、参选人必须按附件的报价清单表填写，填报各类消防器材单价和合同总金额。

3、报价货币人民币含税价。

**4、不接受任何选择报价。**

（三）参选申请书的编制、装订、密封

1、参选申请书应严格按第五章要求的格式进行编写。

2、参选申请书正本一份，副本一份，数量见投标人须知前附表，并明确标明“正本”和“副本”。对正本和副本不一致处，以正本为准。

3、参选申请书应由参选人的法定代表人或其授权代表签名，并应按规定加盖参选人的单位公章。

4、装订要求详见须知前附表。

5、密封要求详见须知前附表。

6、参选申请书应包装在密封套里，未密封的参选申请书将不予签收。密封套表面应注明以下信息：

|  |
| --- |
| 收件人（比选人）的全称和详细地址：  全称：重庆成渝高速公路有限公司  地址：重庆市九龙坡区二郎街道兰花小区特1号 |
| 邮政编码：400039 |
| 文件类别：2022年消防器材集中采购项目 |
| 在2022年8月9日（北京时间）14时00分前不得开封 |

（五）参选申请书的递交

1、参选人应在须知前附表规定的时间和地点递交参选申请书。

2、参选人递交的申请书不予退还。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的参选申请书以及未按规定密封和标记的报价文件，比选人不予受理。

三、开标

（一）开标时间和地点

比选人在参选人须知前附表规定的时间地点开标，并邀请所有参选人的法定代表人或其委托代理人准时参加。比选人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

（二）开标程序

1、主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交参选申请书的参选人名称，并点名确认参选人是否派人到场；

（3）宣布开标人、记录人、监标人等有关人员到场情况；

（4）按照投标人须知前附表规定检查参选申请书的密封情况；

（5）设有标底的，公布标底；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布参选人名称、参选人报价并记录在案；

（7）参选人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

2、开标过程中，若比选人发现参选申请书出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布为废标：

（1）未在参选人报价函上填写投标总价；

（2）参选人报价或调整函中的报价超出比选人公布的比选控制单价及总价上限（如有）。

（3）参选人报价或调整函中的报价有错、碰、漏、缺、模糊。

3、若比选人宣读的内容与参选申请书不符时，参选人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其参选申请书。若参选人现场未提出异议，则认为参选人已确认比选人宣读的内容。

（三）评标

1、评标由比选人依法组建的评标委员会负责。

2、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或参选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与参选人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4、评标办法：

**最低价中标法确认中标单位。**

（1）评标委员会按照经评审的投标价由低至高的顺序推荐3名中标候选人。

（2）若经评审的投标价相等时，以抽签方式确定中标候选人。

（3）高于比选控制价的，作否决投标处理。

5、注意事项：

因疫情防控影响，请递交人员到场提供健康码、行程码及48小时内核酸检测证明，不能提供以上证明拒绝进入公司大楼，请参与单位务必重视。

四、合同授予

（一）定标方式

除参选人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，比选人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

（二）中标通知书

比选结果将在重庆高速集团官网进行公示，公示期为挂网之日起5日，定标后以书面形式向中标候选人发出中标通知书。

（三）合同的签订

比选人与中标人协商签订书面合同。

（四）纪律和监督

1、比选人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、参选人不得相互串通投标或者与比选人串通头投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3、评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选申请书的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

第三章 技术标准和要求

一、交货地点：产品需送至成渝高速公路西环立交至G85银昆高速川渝交界沿线驻点及收费站，由卖方负责运输、送货、装卸等。

二、产品售后：产品若出现短缺、质次、损坏、规格、材质不符等问题，均由卖方负责退换、补齐和退货。服务期内产品出现问题须提供免费更换。

三、供货时间：自合同生效起7个工作日之内交货。

四、成渝公司2022年消防器材采购及限价清单（数量以实际数为准）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **参数要求** | **成渝公司**  **沿线送货地点** | **单位** | **采购数量** | **限价单价（元）** | **限价总价（元）** |
| 1 | 1kg干粉灭火器 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、提供送样厂牌型号应为最终销售品牌；  3、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品；  4、最小有效喷射距离≥3米。 | G93高新收费站20具  走马收费站5具  大安收费站4具  永川收费站4具  邮亭收费站3具 | 具 | 36 | 30 | 1080.00 |
| 2 | 8kg干粉灭火器 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、提供送样厂牌型号应为最终销售品牌；  3、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品；  4、最小有效喷射距离≥4.5米。 | 中梁山隧道东口驻点1000具  G93高新收费站20具  走马收费站19具  缙云山隧道西口驻点20具  永川收费站20具  大安收费站10具  永川收费站16具  邮亭收费站14具 | 具 | 1119 | 100 | 111900.00 |
| 3 | 5kg二氧化碳 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、提供送样厂牌型号应为最终销售品牌；  3、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品；  4、最小有效喷射距离≥2.5米。 | 中梁山隧道东口驻点6具  中梁山隧道西口驻点17具  缙云山隧道东口驻点21具  缙云山隧道西口驻点16具 | 具 | 60 | 248 | 14880.00 |
| 4 | 7kg二氧化碳 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品。 | 缙云山隧道西口驻点2具 | 具 | 2 | 397 | 794.00 |
| 5 | 65mm口径直流水枪 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、水枪上应标有型号、商标或厂名。 | 缙云山隧道西口驻点10个 | 个 | 10 | 26 | 260.00 |
| 6 | 管牙接口 | 65mm口径，有国家3C认证标准。 | 缙云山隧道西口驻点5个 | 个 | 5 | 19 | 95.00 |
| 7 | 水带 | 1、执行标准GB6246-2011，有国家3C认证标准；  2、8KG，65mm口径，20m；  3、包外应有名称、型号、规格、生产日期等。 | 缙云山隧道西口驻点10盘 | 盘 | 10 | 102 | 1020.00 |
| 8 | 灭火器箱放2个8公斤干粉 | 1、箱体钢板厚度不低于1.2mm；  2、箱体两侧需有把手，箱盖上有灭火器使用说明图。 | 大安收费站4个  永川收费站6个  邮亭收费站6个 | 个 | 16 | 86 | 1376.00 |
| 9 | 灭火器箱放4个8公斤干粉 | 1、定制750mm\*670mm\*200mm（长\*）；  2、箱体钢板厚度不低于1.2mm；  3、箱体两侧需有把手，箱盖上有灭火器使用说明图。 | 走马收费站3个  丁家收费站3个  缙云山隧道西口驻点16个 | 个 | 22 | 190 | 4180.00 |
| 10 | 灭火毯 | 1、符合GA1205-2014，有国家3C认证标准；  2、1.5\*1.5m。 | G93高新收费站1张  金马收费站1张  走马收费站1张 | 张 | 3 | 36 | 108.00 |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  | 135693.00 |

第四章 参选人申请书格式

成渝公司2022年消防器材集中采购项目

**参选申请书**

**参选人**： **（盖公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

**年 月 日**

**目 录**

1、报价函

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、报价人基本情况和有效的营业执照复印件

4、有效的资质证书复印件

5、业绩证明（2019年1月1日至今）独立完成过2个及以上企事业单位消防器材销售且单项合同金额10万元以上。

6、灭火器送样及其他资料（包含但不限手提式1Kg干粉灭火器、手提式8Kg干粉灭火器、手提式5Kg二氧化碳灭火器样品，产品检验合格证、国家质量技术监督部门出具的检测报告、国家强制3C认证；其余未提供样品的提供图片资料）

7、征信截图

8、比选保证金银行回单

9、参选人认为有必要提供的其他证明文件

**一、报价函**

**重庆成渝高速公路有限公司：**

1、我方已仔细研究了**2022年消防器材集中采购项目**竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ 元）的竞标总报价（含税价），服务期：1年，并按合同约定实施。

2、我方承诺在竞争性比选文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

参 选 人： （公章）

法定代表人

或其委托代理人： （签字）

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

日 期： 年 月 日

**报价清单**

| **序号** | **类别** | **参数要求** | **成渝公司**  **沿线送货地点** | **单位** | **采购数量** | **限价单价(元)** | **限价总价(元)** | **单价报价(元)** | **总价报价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1kg干粉灭火器 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、提供送样厂牌型号应为最终销售品牌；  3、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品；  4、最小有效喷射距离≥3米。 | G93高新收费站20具  走马收费站5具  大安收费站4具  永川收费站4具  邮亭收费站3具 | 具 | 36 | 30 | 1080 |  |  |
| 2 | 8kg干粉灭火器 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、提供送样厂牌型号应为最终销售品牌；  3、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品；  4、最小有效喷射距离≥4.5米。 | 中梁山隧道东口驻点1000具  G93高新收费站20具  走马收费站19具  缙云山隧道西口驻点20具  永川收费站20具  大安收费站10具  永川收费站16具  邮亭收费站14具 | 具 | 1119 | 100 | 111900 |  |  |
| 3 | 5kg二氧化碳 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、提供送样厂牌型号应为最终销售品牌；  3、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品；  4、最小有效喷射距离≥2.5米。 | 中梁山隧道东口驻点6具  中梁山隧道西口驻点17具  缙云山隧道东口驻点21具  缙云山隧道西口驻点16具 | 具 | 60 | 248 | 14880 |  |  |
| 4 | 7kg二氧化碳 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、提供送样厂牌型号应为最终销售品牌；  3、瓶身钢印、标志应有国家消防装备质量监督检测中心认定的消防身份信息编码，标签明码查询应为2022年的全新产品。 | 缙云山隧道西口驻点2具 | 具 | 2 | 397 | 794 |  |  |
| 5 | 65mm口径直流水枪 | 1、执行标准GB4351.1-2005，有国家3C认证标准；  2、水枪上应标有型号、商标或厂名。 | 缙云山隧道西口驻点10个 | 个 | 10 | 26 | 260 |  |  |
| 6 | 管牙接口 | 65mm口径，有国家3C认证标准。 | 缙云山隧道西口驻点5个 | 个 | 5 | 19 | 95 |  |  |
| 7 | 水带 | 1、执行标准GB6246-2011，有国家3C认证标准；  2、8KG，65mm口径，20m；  3、包外应有名称、型号、规格、生产日期等。 | 缙云山隧道西口驻点10盘 | 盘 | 10 | 102 | 1020 |  |  |
| 8 | 灭火器箱放2个8公斤干粉 | 1、箱体钢板厚度不低于1.2mm；  2、箱体两侧需有把手，箱盖上有灭火器使用说明图。 | 大安收费站4个  永川收费站6个  邮亭收费站6个 | 个 | 16 | 86 | 1376 |  |  |
| 9 | 灭火器箱放4个8公斤干粉 | 1、定制750mm\*670mm\*200mm（长\*）；  2、箱体钢板厚度不低于1.2mm；  3、箱体两侧需有把手，箱盖上有灭火器使用说明图。 | 走马收费站3个  丁家收费站3个  缙云山隧道西口驻点16个 | 个 | 22 | 190 | 4180 |  |  |
| 10 | 灭火毯 | 1、符合GA1205-2014，有国家3C认证标准；  2、1.5\*1.5m。 | G93高新收费站1张  金马收费站1张  走马收费站1张 | 张 | 3 | 36 | 108 |  |  |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  | 135693 |  |  |

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

报价人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： （法人手签）

性别： 年龄： 职务： 系 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （盖单位章）

年 月 日

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改《**2022年消防器材集中采购项目**》报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、报价人基本情况和有效的营业执照复印件**

**（一）报价人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人名称 |  | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电 话 |  | | |
| 传 真 |  | | 电子邮件 |  | | |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | | | 电 话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | |
| 营业执照号 |  | | 各类注册人员 | |  | |
| 注册资金 |  | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 备 注 |  | | | | | |

**（二）有效的营业执照复印件**

**四、有效的资质证书复印件**

**五、业绩证明**

近三年业绩情况表及业绩证明

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 委托人名称 |  |
| 委托人地址 |  |
| 委托人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务时间 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填一个项目，并注明序号。

2.本表后须附清晰的合同协议书，否则该业绩在资格审查时将不予认可。

3.如近年来，报价人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性，否则相应业绩在资格审查时将不予认可。

**六、灭火器送样及其他资料**

（包含但不限手提式1Kg干粉灭火器、手提式8Kg干粉灭火器、手提式5Kg二氧化碳灭火器样品，其余未提供样品的提供图片资料。所有产品的检验合格证、国家质量技术监督部门出具的检测报告、国家强制3C认证。）

**七、征信截图**

**八、比选保证金银行回单**

**九、参选人认为有必要提供的其他证明文件**