**安源公司围墙安全隐患整治项目**

**竞争性比选邀请书**

**招标人：重庆安源金属制造有限公司**

**二〇二三年五月**

**重庆安源金属制造有限公司**

**围墙安全隐患整治项目**

**竞争性比选邀请书**

重庆安源金属制造有限公司属于重庆高速公路集团下属三级子公司，位于重庆市綦江区三江街道，现公司对涉及到安全隐患的围墙进行整治项目进行公开竞争性比选。我司将本着“公平公正、诚实守信”的原则，采取本邀请书所规定的竞争性比选方式进行。特邀请你单位参加本次竞价比选。请有意向者认真阅读此邀请书，精心做好相应的准备工作，按时提交相关投标文件。具体事项公布如下：

1. **项目概况**

1、项目名称：安源公司围墙安全隐患整治

2、项目概况：项目位于綦江区三江街道安源公司厂区，此项目主要包括围墙拆除、新建，树木的砍伐。

**第二条 竞价比选资格要求**

邀请具备以下条件的单位参与本次投标：

1.具有独立法人资格的公司，招标内容在其营业执照的经营范围内：

2.具有良好的商业信誉和健全的管理制度与措施；

3.在高速公路集团及下属子分公司有过类似业绩；

4.遵守有关的国家法律、法令和条例，没有违法记录。

**第三条 竞价比选文件**

1．投标文件的内容：

（1）企业营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件（正反两面）；

（3）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（见附件3和附件4）；

（4）授权代表人身份证复印件（正反两面）；

（5）投标报价函；

（6）投标保证金缴纳凭证。

2．投标文件的要求：

（1）投标书一式贰份（正本、副本各壹份），必须密封投递。投标企业在密封处加盖企业公章。

（2）投标书必须由法定代表人或授权代表人签署。

**第四条 竞价比选要求**

1.本项目限价为**40586**元，投标者按本招标书中的要求自定报价。

2.费用组成：员工工资（含不限于购买五险一金，费用标准按国家和重庆市的规定执行）；国家法定节假日加班费、机械、材料费、质检（自检）、安装、安全文明施工费、交通组织费、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、竣工文件编制和交竣工验收等费用，以及施工协议明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3.现场勘测：凡有意参加投标的单位均可在投标规定日期前对现场进行实地勘测。联系人：袁满林 手机：18996076481

4.投标保证金缴纳。

投标人必须在投标截止时间之前向重庆安源金属制造有限公司缴纳投标保证金￥10000.00元（大写：壹万元整），务必注明“安源公司围墙安全隐患整治投标保证金”，以安源公司财务到款时间为准。投标单位附保证金付款回执单。

收款账户名：重庆安源金属制造有限公司

收款银行：重庆银行龙头寺支行

收款账号：230101040027862

**第五条 竞价比选时限**

提交标书截止时间：2023年5月23日16:00（北京时间)。竞价比选文件（投标函和承诺书格式见附件1和附件2）必须于规定时间内递交至安源公司办公楼2楼201办公室袁老师处 ，或者采用邮寄方式（收件地址：重庆市綦江区三江街道重庆安源公司（邮编：401431） 袁满林收 手机：18996076481）递交，逾期送达的、未送达指定地点的、未按竞争性比选文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

**第六条 开标**

1．开标方式：现场开标

2．开标时间：与投标截止时间一致

3．开标地点：安源公司办公楼102室

**第七条 评标**

在安源公司组织下，审核投标人提供的投标文件的符合性，在确定投标人提供的投标文件满足招标文件各项要求的前提下，总价最低者中标。如果报价出现两家或以上相同最低价，则相同报价单位现场进行第二次报价，若第二次报价仍相同，则招标方抽签确定中标单位。

**第八条 合同签订及支付方式**

在合同签订后，中标人按要求完成施工工作，经验收合格后30个工作日内付款。

**第九条 承包方违约处理规定**

1.承包方必须遵守招标方的各项规章制度，如有违反，按招标方的处罚制度给予处理。

2.如因工作失误而造成招标方经济损失，由承包方负责赔偿经济损失。

3.发包方有权抽检承包方提供从业人员的参保情况，如若发现承包方未按发包方支付费用标准给相关人员购买社保的，招标人有权终止解除协议。

**第十条 其它要求**

1. 中标人须按照招标方书面通知要求的工作开始时间将人员安排到位并正常开展工作。

2. 中标人不得安排年龄超过60周岁的人员到场作业。

3. 投标方看到招标书后，应认真审阅，如有疑问要及时与公司联系。

4. 公司的招标书、中标方的投标书均为签定合同的依据及合同组成文件。

**第十一条 联系方式**

招标人：重庆安源金属制造有限公司

地 址：重庆市綦江区三江街道

联系人：袁老师 电 话： 18996076480

重庆安源金属制造有限公司

2023 年 5 月 11 日

**附件：**

附件1：投标函格式 附件2：承诺书格式

附件3：法定代表人身份证明 附件4：法定代表人授权委托书格式

附件5：工程量清单

**附件1 ：**投标函格式

**一、投标函**

重庆安源金属制造有限公司：

本公司愿意按 元价格承接贵公司围墙安全隐患整治项目。

如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定期间按时、保质、保量完成工作。

竞价人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

**附件2：**承诺书格式

**二、承诺书**

重庆安源金属制造有限公司：

根据贵方招标的投标邀请，我单位在参加项目的投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

3．我方在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；

4．我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

5．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、期限、投标方案、人员配置等内容组织实施；

6．我方一旦中标，将按规定及时签订服务合同。

投标人:\_\_\_\_\_\_

投标人代表(签):\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

**附件3：**法定代表人身份证明

**三、****法定代表人身份证明**

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名：（法定代表人签字） 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**附件4：**法定代表人授权委托书格式

**四、法定代表人授权委托书**

招标项目名称：

致重庆安源金属制造有限公司：

（投标人法定代表人名称）是 （投标人名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 投标人法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年 月 日

### 附件五：

安源公司围墙安全隐患整改项目

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 隐患地点 | 工作内容 | 具体工作要求 | 工作量 | 运距 |
| 1 | 地平面公司靠公路围墙 | 拆除围墙 | 废砖搬离现场 | 18m\*2.5m\*0.20m | 无 |
| 重建围墙 | 每3米做一砖柱 用C20混凝土找平基础，顶部做檐。 | 18m\*2.2m \*0.20m |  |
| 2 | 江南齿轮厂靠公路围墙 | 拆除围墙 | 废砖搬离现场 | 8m\*1.2m \*0.20m | 1000米 |
| 重建围墙 | 每3米做一砖柱 用C20混凝土找平基础，顶部做檐。 | 8m\*1.5m\*0.20m |  |
| 3 | 炼铁化验室外空地 | 拆除围墙 | 拆除后的垃圾就地堆码处置 | 10m\*2.5m\*0.20m | 无 |
| 拆除砖柱 | 拆除后的垃圾就地堆码处置 | 0.6\*0.6\*2.8m | 无 |
| 4 | 1号电站坡上围墙 | 拆除围墙 | 拆除后的垃圾就地堆码处置 | 10m\*1.5m\*0.20m | 30米 |
| 加注标识 | 共15块(PVC 40cm\*60cm)，立柱5根 | 15块 |  |
| 5 | 1号门岗门岗至沥青房围墙 | 清理围墙外植物及树木 | 清理围墙外（靠公路）树木11棵及若干杂树枝，，砍伐后的树木运往綦江区垃圾处理场35KM。 | 410m | 围墙外高度约12米，需工程机械协助，占道施工 |
| 6 | 电影院后厕所处围墙三 | 拆除围墙 | 废砖运输到指定位置 | 8m\*2.2M\*0.2m | 6.5KM，其中有约350米需人工搬运 |
| 新建围墙 | 每3米做一砖柱 用C20混凝土找平基础，顶部做檐 | 8m\*1.8M\*0.2m |
| 7 | 展销中心处围墙 | 拆除 | 拆除后将垃圾搬离指定位置 | 6m\*2,2m\*0.12m | 6.0KM |
| 新建不锈钢栏杆 | 每隔1.5米一个不锈钢立柱，每3m内侧打斜撑管，基础钻Ø100孔C25混凝土灌实 | 管径Ø60\*1.5 ，立杆Ø50\*1.2，中间横杆2\*Ø38\*1.2，小立管Ø25\*1.0@110长度28m,距地高度1.3m |  |
| 8 | 三江电站至钢峰小区36（原18栋） | 拆除围墙 | 废砖搬至指定位置 | 15m\*2..2m\*0.2m | 6KM |
| 重建围墙 | 每3米做一砖柱 用C20混凝土找平基础，顶部做檐。 | 15m\*1.8m\*0.2 |  |
| 9 | 钢峰小区36栋至37栋 | 拆除围墙 | 废砖搬至指定位置 | 25m\*2.2m \*0.2 | 6KM |
| 重建围墙 | 每3米做一砖柱 用C20混凝土找平基础，顶部做檐。 | 25m\*1.8m\*0.2 |  |