**硬盘录像机**

Ø 视频压缩格式：H.264；

Ø 网络视频输入：16 路；

Ø HDMI 输出：1 路，分辨率 1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz；

Ø VGA 输出：1 路，分辨率 1280×720/60Hz、1920×1080/60Hz；

Ø 录像分辨率：5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF；

Ø 硬盘容量：48T，可扩容96T；

Ø 存储时间：不小于 30 天；

Ø 网络接口：2 个 RJ45，10M/100M/1000M 自适应以太网口；

Ø 串口：3 个；

Ø 输入/输出带宽：≥80Mbps