重庆中渝高速公路有限公司

隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程

竞

争

性

比

选

文

件

2024年5月

重庆中渝高速公路有限公司

重庆中渝高速公路有限公司

隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程

竞争性比选文件

重庆中渝高速公路有限公司隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程项目已列入我公司2024年年度计划，资金已落实。为保证隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程项目顺利开展，特对本项目进行竞争性比选。

一、工程项目介绍

我司所辖G5001重庆绕城高速公路、G75兰海高速（合武段）、G93成渝环线高速（江合段）13座隧道洞铭牌及14座收费站站铭牌钢结构存在不同程度的锈蚀与破损的情况，为保证隧道洞口及收费站铭牌清晰可见与行车道行车安全，急需对隧道洞口及收费站铭牌钢结构进行维修及防腐涂装处治。根据《2024年第8次党委会纪要》、《2024年第8次总经理办公会的纪要》文件精神，同意实施上述项目，项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，**本项目上限价为333934.23元，（大写：叁拾叁万叁仟玖佰叁拾肆元贰角叁分）**。

二、工作内容及工期要求

（一）工作内容

详见设计方案。

（二）工期要求

工期暂定为2024年6月23日至2024年7月31日，共计39天（开工时间以合同签订时间为准）。

三、报价人要求

（一）报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力；

（二）具备独立法人资格、有效的营业执照并入选重庆高速公路集团有限公司养护合格供方库名录“防腐类”的单位；

（三）具有防水防腐保温工程专业承包一级及以上资质；

（四）报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价；

（五）报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式；

（六）若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

（七）主要人员最低要求

1. 项目负责人：1人

投标人拟派的项目负责人应有高级工程师或以上技术职称；同时具有一级建造师职业资格证及安全生产考核合格证书B证，注册单位必须为投标单位；

2. 项目安全负责人：1人

投标人拟派的项目安全负责人应具有工程类工程师或以上技术职称，同时具有安全生产考核合格证书C证，注册单位必须为投标单位。

3.高空作业施工人员：2人及以上

投标人拟派的项目高空作业施工人员应具有高处作业类别的特种作业操作证，同时提供相应的本单位社保证明资料。

四、竞争性比选信息的获取

竞争性比选文件将通过重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台进行发送。凡有意参加报价的单位，请自行前往平台报名下载竞争性比选文件。

五、报价文件的递交及相关事宜

1. **书面投标文件报送截止时间：**2024年5月31日9：30（北京时间），同时本次比选要求的“加盖单位鲜章”均是加盖投标人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，最终依据书面投标文件进行评审；

**现场开标地点：**重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）；

**现场开标时间：**投标人携带书面投标文件于2024年5月31日9：30前到达会议室；2024年5月31日9:30至2024年5月31日10：00（北京时间）进行高速集团招投标管理平台报价；2024年5月31日10:00（北京时间）现场开启书面投标文件；若平台报价与书面报价不一致时，以书面投标文件为准。

1. 投标文件报价表中的投标价应包括完成本次竞争性比选全部工作内容所涉及到的交通组织费、驻地建设费、劳务费、材料费、机械费、试验检测费、质检（自检）费、安装费、缺陷修复费、管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、安全措施费、环保费、税费、利润等与本项目有关的一切费用，以及招标人或合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；
2. 投标文件必须含投标人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）；
3. 投标文件内应提供营业执照、资质证书及拟投入设备和人员的相关资料等。投标文件应逐页加盖单位公章，并封装于文件袋内否则招标人将不予签收。
4. 在签订合同前招标人有权接受和拒绝任何投标、宣布投标无效或进行重新比选,由此造成的影响，招标人不承担任何责任。

六、投标文件要求

（一）封面（投标文件格式附后）；

（二）报价函、工程量报价清单；

（三）法定代表人身份证明和授权委托书；

（四）承诺函；

（五）营业执照、资质证书复印件；

（六）为满足本项目所需的拟投入的人员、设备情况表（格式自理）。

**以上投标文件内容均需逐页加盖投标单位鲜章。**

七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

（一）**本次竞争性比选在原则上满足比选人要求前提下，报价人不可超（单价和总价均不可超）上限价进行报价；本次竞争性比选采用“最低评标价法”。即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为第一中标候选人。本次竞争性比选推荐中标候选人一名。**

（二）低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标。

（三）中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

1. 低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至招标人指定的专用账户内；

2. 低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

3. **低价风险担保的提交时间：中标通知书发出后15个工作日内**，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

4. 低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

（四）低价风险担保的退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

（五）履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

（一）中标单位在中标通知书发出30日内与招标人签订合同。

（二）费用支付：

1. 本项目无预付款；

2. 费用支付：合同签订后中标人履行合同，完成外业施工且经甲方现场外业交工验收合格后，可提出申请办理进度款支付至结算金额的80%，待外业交工验收一年后，无质量缺陷，可提出申请办理结算支付至结算金额的97%，剩余3%作为缺陷责任保证金，缺陷责任期为一年，缺陷责任期满、经甲方确认无质量缺陷据实返还给乙方（不计利息）。

3. 质保金支付：质保期一年（自本项目竣工验收之日起计算），质保金为工程款的3%（不计息）。缺陷责任期（质保期）内未发现质量缺陷或乙方对发现的缺陷完成整改后，由乙方提出申请，甲方据实支付剩余的3%的质保金（质保金不计利息）。

九、投标文件的澄清

（一）招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

（二）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（若有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（三）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的；

（四）第一中标候选人不按规定缴纳保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法律法规规定的情形；

（五）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十一、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1. 不满足比选文件中规定的“第三条报价人要求”的；
2. 投标文件未按“第六条投标文件要求”进行投标的；
3. 更改比选文件的“工程量名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”；
4. 投标报价超“上限单价”、“上限总价”。

十二、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地 址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮 编：400428

联 系 人：宋梓源

电 话：13996222257

附件：投标文件格式

重庆中渝高速公路有限公司

 2024年5月27日

**投标文件格式：**

一、封面

重庆中渝高速公路有限公司

隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程

竞争性比选

投

标

文

件

投标人：

日 期：

二、报价函、工程量报价清单

（一）报价函

重庆中渝高速公路有限公司

隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程

竞争性比选报价函

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细阅读并研究了重庆中渝高速公路有限公司隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程竞争性比选文件的全部内容，综合研究后我方投报的总价为 元，大写： （只能报0元至333934.23元间的数字，报价小于0元或者报价大于333934.23元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在招标方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受招标方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （亲笔签名）

年 月 日

（二）工程量报价清单

重庆中渝高速公路有限公司

隧道洞口、收费站铭牌维修及防腐涂装处治工程

竞争性比选工程量报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程量名称 | 单位 | 工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标合计 | 备注 |
| 1 | 环氧清漆底漆（1遍40μm厚） | m2 | 2812.02 | 21.46 | 60345.95 |  |  |  |
| 2 | 环氧渗透代锈防锈底漆（2遍80μm厚） | m2 | 795.20  | 41.13 | 32706.58 |  |  |  |
| 3 | 丙烯聚氨酯漆面漆（2遍80μm厚） | m2 | 3607.22 | 33.26 | 119976.14 |  |  |  |
| 4 | 铁皮修补 | m2 | 9.00  | 150.78 | 1357.02 |  |  |  |
| 5 | 支架加固 | t | 4.396 | 6006.99 | 26406.73 |  |  |  |
| 6 | 登高车 | 台班 | 39.00  | 1244.55 | 48537.45 |  |  |  |
| 7 | 安全作业交通维护费（隧道） | 天•次 | 25.00  | 1296.35 | 32408.75 |  |  |  |
| 8 | 安全作业交通维护费（收费站） | 天•次 | 14.00  | 403.42 | 5647.88 |  |  |  |
| 9 | 小计 |  | 327386.5 |  |  |  |
| 10 | 安全生产费 | 项 | 1.00  | 2.00% | 6547.73 |  |  |  |
| 11 | 合计 |  | 333934.23 |  |  |  |

三、法定代表人身份证明和授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

**法定代表人身份证明**

投标人名称： （投标人全称）

单 位 性质：

地 址：

成 立 时间： 年 月 日

经 营 期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别：

年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （盖单位章）

 年 月 日

**（二）授权委托书**

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： （亲笔签名）

身份证号码：

 年 月 日

四、承诺函

**承诺函**

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1. 严格按比选人要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照比选人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

2. 与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

3. 近3年未有违法违规不良记录；

4. 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （亲笔签名）

 年 月 日

五、营业执照、资质证书

备注：提供公司的营业执照复印件（需盖投标人鲜章），提供资质证书复印件（需盖投标人鲜章）。

六、**拟投入的人员、设备（格式自理）**

备注：应附所有拟投入人员的身份证、职称证书、执业资格证书扫描件、设备型号等。