设备比选文件

项目名称：“宿于·天池是何年”精品民宿项目

泡池空气能设备及安装服务采购

采购单位：重庆临空文化旅游发展有限公司

二〇二四年四月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| “宿于·天池是何年”精品民宿项目泡池空气能设备及安装服务采购 | 216000 | 国有资金 | 采购清单详见附件 |

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目基本条件：1.供货单位营业执照具备空气能热水设备相关经营内容和法定代表人身份证复印件（加盖公章）；2.非法人参加比选，需提供授权委托书、经办人身份证复印件、经办人近三个月社保证明（以上材料加盖公章）；3.具备专业空气能设备制作的工厂，提供工厂租赁合同、工厂照片等佐证文件；4.提供近三年来空气能设备项目的相关合同、照片等案例；5.提供公司三年内无重大不良记录证明。

### 三、采购需求清单

详见附件。

### 四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与比选文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于3年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

### 五、交货期限及地点

（一）交货时间

中选之日起30个工作日内。

（二）交货地点

重庆市渝北区洛碛镇小天池村“宿于·天池是何年”精品民宿

### 六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

### 七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 八、供应商响应文件要求

（一）供应商必须按要求提供响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（二）提交文件的要求

1.供应商通过电子邮箱（617035513@qq.com)报名、报名成功商家根据比选邀请函参加线下比选。

2.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交比选文件。

4. 供应商制作的比选文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作比选文件的作废标处理。

### 九、成交规则

1、采购人在符合审查的供应商中，以报价最低的成为成交供应商。如投标总价最低的报价有两个或两个以上单位**报价相同时**，**进行二次报价，以二次报价最低的单位作为中标人**。如现场第二次报价最低报价仍有两个或两个以上单位时，则现场抽签确定中标人。

2、价格修正：采购文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、中标人因种种原因不能签订合同的，采购人有权将其列入不良行为记录名单，禁止其参与采购人的采购项目，另采购人有权根据报价金额确定第二低价单位作为中标人。

### 十、联系方式

采购单位：重庆临空文化旅游发展有限公司

联系人：杜老师

电话：18311843432

地址：重庆市渝北区洛碛镇小天池村“宿于·天池是何年”精品民宿

### 十一、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在网上下载查看本项目比选文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）无论比选结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（三）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

附件1：

“宿于·天池是何年”项目房间内泡池空气能热水设备及安装服务计划表

泡池空气能设备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 空气能热泵机组 | 制热量21.6KW | 台 | 6 |  |
| 2 | 循环泵 | ABS-150 | 台 | 6 |  |
| 3 | 过滤砂缸 | Q400 | 套 | 6 |  |
| 4 | 紫外线杀菌器 | UVA-80 | 台 | 6 |  |
| 5 | 电线电缆线管 | 国标 | 批 | 1 |  |
| 6 | 闸阀 | 不锈钢De32~50 | 个 | 40 |  |
| 7 | 一体PVC保温管 | De25-50弯头及三通 | 批 | 1 |  |
| 8 | 管路保温 | 橡塑20mm、胶带 | 批 | 1 |  |
| 9 | 活接 | 活接 | 个 | 30 |  |
| 10 | 工程辅料 |  | 项 | 1 |  |

安装

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 循环口 | 进出回水口安装 | 项 | 1 |  |
| 2 | 安装位置安装 | 进出管挖沟及排水沟阀门 | 项 | 1 |  |
| 3 | 水泵槽开挖 | 水泵机位挖槽 | 项 | 1 |  |
| 4 | 水管槽开挖 | 水管槽开挖 | 项 | 1 |  |
| 5 | 主机基础 | 基础 | 项 | 1 |  |
| 6 | 施工费 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 设备运输费 |  | 项 | 1 |  |

附件2：

供应商编制响应文件要求

**一、经济部分**

（一）报价函；

（二）明细报价表。

**二、资格条件**

（一）供货单位营业执照具备空气能热水设备相关经营内容和法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

（二）非法人参加比选，需提供授权委托书、经办人身份证复印件、经办人近三个月社保证明（以上材料加盖公章）；

（三）具备专业空气能设备制作的工厂，提供工厂租赁合同、工厂照片等佐证文件；

（四）提供近三年来空气能设备项目的相关合同、照片等案例；

（五）提供公司三年内无重大不良记录证明。

**三、商务部分**

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等。

附件4：

**“宿于·天池是何年”精品民宿项目泡池空气能设备及安装服务采购（项目名称）价格比选**

**报 价 函**

**比选人： 　　　　 　　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）**

 **年月日**

**报 价 函**

重庆临空文化旅游发展有限公司：

1. 我单位已仔细研究了贵单位比选邀请函的全部内容，并对相关情况做了充分了解和评估，愿意以人民币元（大写：）的价格成交，中选后不再进行调整，并承担相关的责任。

2、若我单位中标：

（1）我单位保证及时派代表前去签订合同。

（2）我单位保证接到通知后尽快调遣人员并集中力量优质高效开展工作，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作，否则我单位愿承担违约责任。

比 选 人： （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：

地 址：

电 话：

传 真：

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| “宿于·天池是何年”精品民宿项目泡池空气能设备及安装服务报价表 |
| 位置 | 内容 | 数量 | 数量 | 规格 | 材质工艺 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

**授权委托书**

本人（姓名）系 （比选人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价函、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（正面） | 委托代理人身份证复印件（正面） |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 委托代理人身份证复印件（反面） |

比 选 人： （盖章）

法定代表人： （签章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日