PACS存储扩容项目

一、需求详情

（一）项目概况

随着业务的发展，pacs存储资源不足，为了更好的保证业务的连续和稳定，对相关资源进行扩容，并根据实际情况做数据迁移，保证数据的安全性。

1. 采购项目预（概）算

56000元

（三）采购标的汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **计量****单位** | **数量** | **是否进口** |
| 1 | pacs资源扩容 | 批 | 1 |  |

（四）项目技术要求（如需打\*和▲符号的，请打上）

\*1.**兼容性要求：**扩容存储设备要求与现有存储设备完全兼容，并能完整加入现有存储池中。

**2.扩容需求硬盘：**本次新增14块4TB容量,3.5寸7.2K 企业级NL SAS硬盘，与原有存储池合并为动态存储池。

**3.使用环境条件**：工作温度：5～45℃相对湿度：≤90%工作电压：220V±10%，50Hz±2%。

**4.服务内容：**硬盘上机、存储设置、光纤交换机设置、存储空间映射到服务器。提供数据迁移工具，按照院方要求进行数据迁移服务。

**服务资质：**提供原厂实施服务，安装工程师需具有不低于HCIP-Storage证书的资质。（提供安装工程师的认证证书复印件）

**服务年限:**提供一年原厂售后服务承诺函

（五）项目商务要求（如需打\*和▲符号的，请打上）

1. 质保期:一年，出具原厂售后服务承诺函

2. 交货时间：合同签订后10天内供货；