**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程**

**第一期（东互通立交工程）交通工程**

**砌筑用砖采购**

**竞争性比选文件**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**2020年12月**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购竞争性比选公告**

本项目重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选人式确定成交单位，具体情况如下：

**一、项目概况与竞争性比选范围**

本项目为**重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购。**

1. **竞争性比选材料采购详见下表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 暂定数量 |
| 1 | 配砖 | 200\*95\*53 | 千匹 | 50 |
| 2 | 烧结页岩多孔配砖 | 200\*95\*115 | 千匹 | 10 |
| 3 | 烧结页岩空心砖 | 200\*115\*210 | m3 | 180 |
| 4 | 厚壁型烧结页岩空心砖 | 200\*115\*210 | m3 | 120 |

**备注：1、本次采购数量为暂估量，最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准(具体规格型号以竞争性比选人实际要求为准)。**

1. **供货期：本工程工期预计为2020年11月-2021年4月，具体以项目工期要求为准，竞标人必须保证比选人砌筑用砖的供应及时，比选人一般提前三天以电话（短信）通知计划用量**。
2. **收货地点：重庆市云阳县水口镇云阳东互通立交施工现场。**
3. **本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。**

**二、竞标人资格要求：**

具有独立法人资格、有效的营业执照（营业范围须包含本竞争性比选相关内容）。

**三、竞争性比选响应文件的相关要求：**

1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为含税的全费用综合单价。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税专用发票（税率为3%）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具增值税专用发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）报价表中的工程量为竞争性比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目最高总限价为：86700元（大写：捌万陆仟柒佰元整）。

注：竞标人的竞标报价不得超过比选人公布的最高限价，否则该报价为无效竞标（详见格式“四、已标价报价清单”）。

2、供货要求：

（1）质量要求：

1、投标（报价）方提供的砌筑用砖应符合国家质量技术要求等。其中厚壁型烧结页岩空心砖导热系数≤0.54｛W/（m.k）｝，孔洞数>12孔，孔排数≥7排，宽度方向孔洞排数≥5排，外壁厚≥25mm，空洞率≥45%，容重≥800KG/m³；烧结页岩空心砖孔排数≥13排，宽度方向孔排数≥5排，容重800KG/m³，导热系数≤0.54｛W/（m.k）｝；页岩多孔钻容重≥1400KG/m³。

2、因货物质量不符合国家、行业规定的以及本比选函约定的相关标准而产生的一切后果责任由投标（报价）方承担；若由此而给比选人造成损失的，投标（报价）方应全额赔偿。

材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为比选人指定位置的到场单价，材料运输的安全（包括装卸车、车辆运输及转运、整齐堆放）由竞标人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由竞标人承担。竞标人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

3、本次竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选响应单位有效的营业执照；

④已标价报价清单。

3、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

各单位递交竞争性比选响应文件**1份**，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

1. **评标办法**：本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按经评审的金额由低到高的顺序进行评审。若出现最低投标价相同时，则对最低投标价相同的单位进行第二轮报价，直至只有一家单位为最低价为止。

**五、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从2020年12月 日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网

（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年 12 月 日下午 14 时 00 分。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件分别密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程

第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购竞争性比选响应性文件

在2020年 8 月19日下午15 时 00分前不得开启

（七）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜 举报传真：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）采购合同（附后）：

（九）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师 电话：023-89063871 张老师 电话：17782362997

**采购合同：**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购砌筑用砖采购合同**

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程需要，协议向乙方购买砌筑用砖；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

1. **产品名称、型号、数量、金额**：

 货币单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **含税单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 配砖 | 200\*95\*53 | 千匹 | 50 |  |  | 固定单价，无调价条款。 |
| 2 | 烧结页岩多孔配砖 | 200\*95\*115 | 千匹 | 10 |  |  |
| 3 | 烧结页岩空心砖 | 200\*115\*210 | m3 | 180 |  |  |
| 4 | 厚壁型烧结页岩空心砖 | 200\*115\*210 | m3 | 120 |  |  |
| 合计 | **¥： 元整** |
| 大写： 元整 |

说明：

1、本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价，工程量为暂定数量，已实际计量数量为准。

2、表中所填含税单价为含税到场的综合单价，合同签订后不予调价。

**二、质量要求、技术标准**

乙方必须严格按现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求供货。确保工程质量符合国家现行施工验收规范以及甲方的要求；甲方具体要求如下：

1. 乙方负责页岩空心砖和标准砖的生产加工、运输及卸车；
2. 材料要求：厚壁型烧结页岩空心砖导热系数≤0.54｛W/（m.k）｝，孔洞数>12孔，孔排数≥7排，宽度方向孔洞排数≥5排，外壁厚≥25mm，空洞率≥45%，容重≥800KG/m³；烧结页岩空心砖孔排数≥13排，宽度方向孔排数≥5排，容重800KG/m³，导热系数≤0.54｛W/（m.k）｝；页岩多孔钻容重≥1400KG/m³。

**三、交（提）货地点、方式**

1、供货前由甲方提前以电话通知为准，乙方应自接到甲方电话（短信）通知供货后24小时内将所需商品砌筑用砖以罐车运至甲方指定位置云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程各工点施工现场，并按甲方要求时间进场卸料，停靠于指定地点。

2、乙方所供应的砌筑用砖经甲方初步验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

**四、运输方式及到达站港和费用负担**

本合同约定的各型号商品砌筑用砖价格为甲方指定位置的到场单价。砌筑用砖运输（包括装卸及整齐堆放）的安全由乙方负责，因超限超时等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货。

**五、货物所有权**

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

**六、计量方法**

1、以甲方现场测量计量为准，乙方提供的出厂计量单作为参考。乙方如对甲方计量结果有异议，双方应现场协商解决，事后甲方不予认可。

2、合同金额包括房屋建筑工程砌筑用砖材料、运输到场、卸车到指定位置、税金等。

**七、验收标准、方法**

1、到场材料由甲方负责初检（初检指标包括：外观颜色、外观洁净程度、规格尺寸、强度等），并根据甲方自检频率对材料各项技术标准进行严格检测，不合格材料则无条件退货，若因退货导致甲方无法生产而影响项目工期，由此造成的损失由乙方承担。

2、如在检测中发现有不合格、不满足技术要求的，乙方有争议的，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

**八、发票的开具**

1、房屋建筑工程砌筑用砖材料产品销售全额发票由乙方开具**增值税专用发票（抵扣税率3%）**给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

**九、结算方式及期限**

结算方式：按月结算；结算金额=当月已对账的实际收货数量×合同单价。以月20日为费用结算日期，结算上月费用，乙方向甲方提供有效发票及供货凭证，甲方自费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同单价计算）及发票送达之日起十个工作日内以**银行转账**方式支付给乙方。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

**十、履约保证金**

本合同无履约保证金。

**十一、违约责任**

1、乙方必须保证供货质量，若因材料质量原因导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，按**贰万元/次**的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后**2**日内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方设备的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按**壹万元/天**的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按**壹万元/天（次）**的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

4、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

5、双方其余违约按《中华人民共和国合同法》执行，由违约方向守约方支付合同总价款**10%**的违约金，并承担由此造成的一切经济损失。

6、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

**十二、其它约定事项**

1、本合同为**综合单价**合同。应是乙方将材料运至甲方指定地点，并进行整齐堆放的全部工作的综合单价。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、甲方的询价文件及乙方的报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

**十三、本合同有效期：**甲乙双方签署之日起至合同全部义务、结算价款支付完毕止。

**十四、争议及解决方式：**本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向**重庆**仲裁委员会申请仲裁。

**十五、合同签订点**：重庆市渝北区新南路52号。

**十六、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人： 经办人：

经办人： 开户银行：

 账号：

日期： 年 月 日 　　 日期： 年 月 日

**附件一**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购之廉政合同**

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，**重庆通力高速公路养护工程有限公司**（以下称甲方）与 （以下称乙方），特订立如下合同。

**一、甲乙双方的权利和义务**

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行**《重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购合同》**的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**二、甲方义务**

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

**三、乙方义务**

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

**四、违约责任**

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

**五、双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。双方应配合相关部门对合同履行情况进行检查。

**六、**本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

**七、**本合同作为**《重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购合同》**的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

**八、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人：

经办人： 经办人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

甲方监督单位（盖章） 乙方监督单位（盖章）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**竞争性比选响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程**

**第一期（东互通立交工程）交通工程**

**砌筑用砖采购竞争性比选响应文件**

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

**目 录**

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞争性比选响应单位有效的营业执照

四、已标价报价清单

**一、报价书**

**致：重庆通力高速公路养护工程有限公司**

1．我方已仔细研究了**重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购**竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以报价（大写） （¥ ）参与竞价，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 竞标人： （盖单位章）

 年 月 日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购**报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明。

竞 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

**三、竞争性比选响应单位有效的营业执照**

**四、已标价报价清单**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程砌筑用砖采购报价清单**

 货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号尺寸** | **单位** | **数量** | **上限单价** | **含税报价单价** | **含税报价金额** | **备注** |
| 1 | 配砖 | 200\*95\*53 | 千匹 | 50 | 370 |  |  |  |
| 2 | 烧结页岩多孔配砖 | 200\*95\*115 | 千匹 | 10 | 760 |  |  |
| 3 | 烧结页岩空心砖 | 200\*115\*210 | m3 | 180 | 190 |  |  |
| 4 | 厚壁型烧结页岩空心砖 | 200\*115\*210 | m3 | 120 | 220 |  |  |
| 合计 | 上限合价： 86700 元 | 报价金额：  |
| 大写： 捌万陆仟柒佰 元整 | 大写： 元整 |
| 注：本竞争性比选约定的材料价格为比选人指定段落的含税到场单价，工程量为暂定数量，由于现场实际施工情况不同，最终以实际计量数量为准。1、上述报价为税后价，竞标人应提供合法有效且符合比选人要求的增值专用税发票（税率为3%）。2、表中所填单价为含税到场的综合单价。3、本工程工期预计为2020年11月-2021年4月。竞标人必须保证比选人砌筑用砖量的供应及时。比选人一般提前一天以电话（短信）通知计划用量。4、比选人指定的交货地点：云阳县水口镇云阳东收费站施工现场指定位置。  |
|
|
|
|
|

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：

日期： 年 月 日