**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程**

**第一期（东互通立交工程）交通工程**

**混凝土采购**

**竞争性比选文件**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**2020年11月**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购竞争性比选公告**

本项目重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选人式确定成交单位，具体情况如下：

**一、项目概况与竞争性比选范围**

本项目为**重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购。**

1. **竞争性比选材料采购详见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格 | 单位 | 暂定数量 |
| 1 | 混凝土C20 | m3 | 440 |
| 2 | 混凝土C25 | m3 | 490 |
| 3 | 混凝土C30 | m3 | 680 |
| 4 | 混凝土C40 | m3 | 180 |
| 合计 | m3 | 1790 |

**备注：1、本次采购数量为暂估量，最终数量以实际结算数量为准且满足国家及行业的相关技术规范标准(具体规格型号以竞争性比选人实际要求为准)。**

**2、供货期：本工程工期预计为2020年11月-2021年4月，具体以项目工期要求为准，竞标人必须保证比选人混凝土的供应及时，比选人一般提前三天以电话（短信）通知计划用量**。

**二、竞标人资格要求（要求具有以下其中一条）：**

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照（营业范围须包含本竞争性比选相关内容）；

（2）自然人个体户，2017年1月1日至今需提供累计金额不低于100万元的生产或销售业绩，需提供合同复印件或发票复印件等证明材料。

**三、竞争性比选响应文件的相关要求：**

1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为不含增值税的全费用综合单价。竞标人应提供合法有效且符合竞争性比选人要求的增值税发票（税率为以竞标人实际开出的增值税发票税率为准）。因竞标人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，竞标人需依法向竞争性比选人重新开具发票，并向竞争性比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

竞标人应按照比选人要求，及时向比选人开具增值税发票。因竞标人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，竞标人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）报价表中的工程量为竞争性比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目最高总限价为：991000元（大写：玖拾玖万壹仟元整）。

注：竞标人的竞标报价不得超过比选人公布的最高限价，否则该报价为无效竞标（详见格式“七、已标价报价清单”）。

2、供货要求：

（1）质量要求：

1、投标（报价）方提供的混凝土应符合国家质量技术要求和重庆市相关标准规定等。

2、因货物质量不符合国家、行业规定的以及本比选函约定的相关标准而产生的一切后果责任由投标（报价）方承担；若由此而给比选人造成损失的，投标（报价）方应全额赔偿。

材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为比选人指定位置的到场单价，材料运输的安全由竞标人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由竞标人承担。竞标人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

3、本次竞争性比选响应文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③竞争性比选响应单位有效的营业执照（独立法人提供，自然人个体户不提供）；

④已标价报价清单。

3、竞争性比选响应文件的份数及编制要求：

各单位递交竞争性比选响应文件**1份**，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

1. **评标办法**：本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按经评审的不含税金额由低到高的顺序进行评审。若出现最低投标价相同时，则对最低投标价相同的单位进行第二轮报价，直至只有一家单位为最低价为止。

**五、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从2020年11 月 日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网

（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司314办公室（重庆市渝北区新南路52号）。

（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年 12 月 日下午 14 时 00 分。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件分别密封到一个封套中，再在封套上写明：

重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程

第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购竞争性比选响应性文件

在2020年 8 月19日下午15 时 00分前不得开启

（七）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各竞标人在参与竞标报价过程中，将竞争性比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及联系人：谢甜甜 举报传真：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

（八）采购合同（附后）：

（九）竞争性比选人联系方式：

竞争性比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市渝北区新南路52号

联系人：刘老师 电话：023-89063871 张老师 电话：17782362997

**采购合同：**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购混凝土采购合同**

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程需要，协议向乙方购买混凝土；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

1. **产品名称、型号、数量、金额**：

 货币单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规格** | **单位** | **数量** | **不含税单价** | **税率** | **含税单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 混凝土C20 | m3 | 440 |  |  |  |  | 固定单价，无调价条款。 |
| 2 | 混凝土C25 | m3 | 490 |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土C30 | m3 | 680 |  |  |  |  |
| 4 | 混凝土C40 | m3 | 180 |  |  |  |  |
| 合计 | **¥： 元整** |
| 大写： 元整 |

说明：

1、本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价，工程量为暂定数量，已实际计量数量为准。

2、表中所填单价分列为不含税单价、税率及税后价，乙方应提供合法有效且符合询价方要求的增值税专用发票或增值税普通发票（若乙方为自然人个体户则开具增值税普通发票，若乙方为独立法人则开具增值税专用发票）。抵扣税率应与表中税率一致 。

3、表中所填含税单价为(混凝土自流入模单价+高速公路通行费（如有）+混凝土搅拌车运输费用)含税到场的综合单价；合同签订后不予调价。

**二、质量要求、技术标准，砼的供应、验收**

1、质量要求：各标号混凝土的质量必须符合国家标准、施工设计图和甲方要求。

2、技术标准：乙方用于混凝土的原材料必须符合现行国家有关规范要求，甲方将对水泥、砂石等原材料进行复检（原材料的合格与否以甲方的复检报告为准）；其中：

1. 水泥：选用普通硅酸盐水泥，砼强度不大于C40的砼中，使用标号为P.O42.5水泥，最小水泥用量300㎏/m³，水灰比≤0.6，碱含量、氯离子含量等项目要求符合现行国家规范要求。
2. 砂石：应符合国家现行标准的规定，其中石子（碎石）：粒径5mm~20mm，级配合理。碎石含泥量≤1.0%,砂含泥量≤3.0%。
3. 浇筑大体积砼时要求根据甲方指令相应调整材料掺量及凝结时间的技术参数，所使用的水泥应为低水化热矿渣硅酸盐水泥（具体数量将在通知单上说明）。
4. 乙方应根据夏雨季施工要求，及时调整砼配合比及外加剂掺量，确保砼质量符合设计及规范要求。夏雨季施工期间做好砼降温工作，确保混凝土入模温度符合规范及设计要求。
5. 掺和料：外加剂等用于混凝土的其它材料必须符合现行国家规范与技术标准。
6. 混凝土：质量标准及检测按国家有关规范执行。检验数量、次数等，按规范及有关规定执行。
7. 质量与材料要求：其质量必须符合国家及地方现行规范标准。供方保证材料及混凝土达到现行砼强度检验评定标准。
8. 混凝土送达施工现场，如塌落度质量达不到现场要求，乙方必须无条件退货。
9. 乙方应满足甲方根据设计施工方案对混凝土强度等级、塌落度大小、抗渗等级以及砼拌合材料的要求。

3、砼的供应、验收

（1）砼塌落度由乙方根据季节、气温、运输路线、运距、浇筑部位、现场条件试配确定，泵送砼塌落度由一般控制在140±20mm，高层施工时一般调整为160±20mm，对抗渗砼和普通砼不同等级、不同品种的砼同时使用时，应专车供应，并在罐车前挡风玻璃上贴上明显标识，以防出现差错。

（2）乙方应按约定及甲方事先提供的供应计划表中的供货时间（或电话通知）供应混凝土，无条件保证砼连续浇筑的需要，因供应不及时，导致连续浇筑供应中断，造成冷缝由乙方负责。另外，乙方应派专人进驻现场指挥联络协调，根据实际情况调配增减车辆，现场至少要有一辆砼罐车在施工现场等待浇筑；特殊部位浇筑砼时，乙方要派驻技术质量人员指导，发现问题及时解决。

（3）乙方应按国家现行有关规定、技术规范规定组织生产，甲方负责按照国家相应规范标准对砼进行制块及检验，质量以甲方委托的试验检测单位出具的报告为准，如不合格，造成的质量责任及经济损失由乙方负责。

（4）交货地点砼的试验工作，由甲方及监理、总包共同取样，其试验结果作为乙方出具技术试验资料的组成部份。每工作班次，取样次数及试块组数应满足规范及现场要求。乙方负责按规范提供全套混凝土相关技术资料。

（5）车辆要求：乙方必须遵守施工现场环境管理条例，罐车不能带泥、遗撒，不能产生大的噪音，定期检查，以免出现机械事故影响生产施工。

**三、交（提）货地点、方式**

1、供货前由甲方提前以电话通知为准，乙方应自接到甲方电话（短信）通知供货后24小时内将所需商品混凝土以罐车运至甲方指定位置云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程各工点施工现场，并按甲方要求时间进场卸料，停靠于指定地点。

2、乙方所供应的混凝土经甲方初步验收合格后收货。

**四、运输方式及到达站港和费用负担**

本合同约定的各型号商品混凝土价格为甲方指定位置的到场单价。商品混凝土运输的安全由乙方负责，因超限超时等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货。

**五、货物所有权**

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有；货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

**六、计量方法**

1、混凝土供应量按乙方运到施工现场实际签证的供货小票计算，以体积计量，以立方米为计量单位。

2、甲方可随时对乙方的砼运输车实际装载量过磅抽检，若抽检中发现误差超过国家计量允许范围（±2%）(具体按[《预拌混凝土》](http://www.baidu.com/s?wd=%E3%80%8A%E9%A2%84%E6%8B%8C%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E3%80%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)GB/T14902-2012相关条款执行)，则该日该批次供应的混凝土按抽检到的比例计算。抽检时，需乙方在场。

**七、发票的开具**

1、混凝土（含高速公路通行费）的全额发票由乙方开具增值税专用发票或增值税普通发票（若乙方为自然人个体户则可开具增值税普通发票，若乙方为独立法人则需开具增值税专用发票，抵扣税率与一、产品名称、型号、数量、金额表中税率相同）给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，在甲方支付款项前，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票或不可抵扣税款的增值税普通发票（若乙方为自然人个体户则可开具增值税普通发票，若乙方为独立法人则需开具增值税专用发票，抵扣税率与一、产品名称、型号、数量、金额表中税率相同）。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

**八、结算方式及期限**

1、支付方式：本工程供货款按先款后货方式结算，在合同签订后，乙方按甲方需求先开具等额收据，甲方收到收据后以银行转账至乙方公司账户。

2、结算方式：乙方根据甲方当批次实际使用量开具等额增值税专用发票和对账单办理结算，结算金额=当批次已对账的实际收货数量×合同单价。注明甲方所用混凝土使用的各标号、方量、单价、总金额。混凝土结算单价和发票单价必须一致。乙方应按照实际供货量向甲方提供有效增值税专用发票及供货凭证，甲方自费用清单（按实际验收的合格数量和合同单价计算）及发票送达之日起完成当次结算，并同时回扣预付款。

1. **甲方责任**

1、根据工程进度需要，甲方提前24小时已短信通知混凝土供应计划与乙方。因各种原因需要更改计划，甲方应提前8小时短信通知乙方。因通知不及时所造成的损失，由甲方负责。甲方每次提供供应计划时，供应计划量的误差不得超过10%。

2、甲方无偿提供输送砼所必需的电力、照明、水源和运砼车辆清洁设施，负责施工现场安全，负责办理车辆占道、夜间施工等相关手续，施工现场应做到道路平整、畅通。混凝土搅拌车延时下道，由甲方和高速相关单位沟通或办理抢险工程车，如因延时下道造成高速相关单位处罚，罚款由甲方承担。

3、乙方人员进入甲方工程作业仍为乙方员工，乙方送至本工程的所有管道、管件经甲方点验签字认可，甲方派专人负责妥善保管，如有遗失、掩埋或损坏，应有甲方负责赔偿。甲方在自流入模过程中。因甲方原因造成的安全事故，由甲方承担责任。

4、甲方应派专人对砼运输车辆进出车辆施工现场进行调度，同时甲方应负责乙方运输至本工程砼的卸料。

5、混凝土运到施工现场后，未经乙方技术负责人同意，甲方不得掺入外加剂、掺合物、注水，因违规操作而引发的砼质量事故，由甲方负责。

 6、乙方按照甲方供应计划的要求，运送混凝土到施工现场后，甲方应在2小时内及时组织浇捣，甲方未能及时浇捣引发事故造成的经济损失，由甲方承担责任。

 7、甲方在砼施工过程中，应严格执行国家和重庆市现行有关技术规范标准，因甲方原因造成的质量问题，由甲方承担责任。

 9、混凝土全部浇筑完毕，所有混凝土款项结算清楚，乙方向甲方出具合格证。各部位的配合比资料乙方可同步配合甲方及时出具。

10、若不同强度等级砼交叉浇筑作业，甲方人员必须核准砼标号浇筑到相应施工作业面。否则造成后果由甲方承担相应责任。

**十、乙方责任**

1、乙方必须严格按照相应规范生产混凝土。

2、乙方在混凝土生产过程中，应严格执行国家和重庆市现行有关技术规范标准，并提供相关资料提供给甲方。

3、乙方收到甲方的混凝土供应计划短信通知后，应按要求及时供应混凝土（遇交通管制和不可抗力情况除外），确保施工进度和工程连续浇捣需要。

5、乙方应按照甲方的混凝土供应计划的要求，负责混凝土的前度等级设计试验。

6、因乙方原因造成工程质量事故的全部损失，由乙方承担责任。

7、乙方应派专人到施工现场与甲方共同协调混凝土供应有关事宜。乙方进入施工现场人员应遵守甲方有关安全的规章制度，乙方人员进入甲方工程作业仍为乙方员工，乙方应当承担该等员工的全部用人或用工主体责任。若出现乙方人员因施工安全问题向甲方主张权利的，乙方应当对该等权利主张可能导致的法律后果承担全部赔偿责任，且甲方另有权随时解除本合同，要求乙方按合同总价的15%支付违约金，且由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

8、乙方单方解除本合同或因乙方原因导致本合同部分或全部无法继续履行的，甲方有权视情节要求乙方限期整改或随时解除本合同，要求乙方按合同总价的15%支付违约金，且由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担。

**十一、争议、违约及索赔**

 （一）争议解决方法

1、甲乙双方在合同执行过程中发生争执时，应及时协商；协商不成时，由建设行政主管部门调解；若调解不成，可向甲方所在地人民法院起诉，并由违约方承担守约方因提起诉讼所产生的诉讼费、律师服务费等各项费用。

2、甲方无论任何原因中途出现停建的，应按本合同第六条计量办法计量，并在30日内办理结算。结算后，如甲方付款多于乙方实际供货，乙方应当在结算后三日内将多余款项退还甲方。

（二）违约与索赔

 1、甲方如不按本合同的约定履行各项义务，以及发生其他使本合同无法履行的行为，应赔偿乙方的实际损失；甲方如不按本合同约定支付货款，应自拖欠货款之日起以拖欠货款总金额为基数按月息2%承担资金占用费至货款支付之日止。

2、乙方如不按合同约定供应混凝土的，甲方有权随时解除本合同。

3、因一方原因致使合同不能履行，另一方欲中止解除合同，应至少提前7天书面通知对方，对方在接到通知7天内必须给予答复，如7天内不予以答复，应视为已经同意对方要求。因终止或解除合同造成的经济损失应由违约方承担责任。

4、因违约而索赔时，索赔方应提供索赔的有关证据，并在10天内向违约方发出索赔书面通知，对方在接到索赔通知后7天内必须给予答复，如7天内不予答复，应视为已经同意对方索赔要求。

**十二、其它约定事项**

1、本合同为综合单价（包含运输费、材料费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装卸费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险）合同。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准结算。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

**十三、本合同有效期**：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。乙方混凝土供应完毕后，甲方按双方结算的总金额将货款支付完毕，乙方将有关资料全部交付甲方后，本合同即告终止。

**十四、争议及解决方式：**本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向**重庆**仲裁委员会申请仲裁。

**十五、合同签订点**：重庆市渝北区新南路52号。

**十六、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人： 经办人：

经办人： 开户银行：

 账号：

日期： 年 月 日 　　 日期： 年 月 日

**附件一**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购之廉政合同**

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，**重庆通力高速公路养护工程有限公司**（以下称甲方）与 （以下称乙方），特订立如下合同。

**一、甲乙双方的权利和义务**

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行**《重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购合同》**的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**二、甲方义务**

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

**三、乙方义务**

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

**四、违约责任**

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

**五、双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。双方应配合相关部门对合同履行情况进行检查。

**六、**本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

**七、**本合同作为**《重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购合同》**的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

**八、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人：

经办人： 经办人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月 日

甲方监督单位（盖章） 乙方监督单位（盖章）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**竞争性比选响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程**

**第一期（东互通立交工程）交通工程**

**混凝土采购竞争性比选响应文件**

竞争性比选响应单位名称全称（盖单位公章）

**目 录**

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞争性比选响应单位有效的营业执照（自然人个体户提供业绩证明资料）

四、已标价报价清单

**一、报价书**

**致：重庆通力高速公路养护工程有限公司**

1．我方已仔细研究了**重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购**竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以报价（大写） （¥ ）参与竞价，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

 竞标人： （盖单位章）

 年 月 日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆通力高速公路养护工程有限公司云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购**报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明。

竞 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

**三、竞争性比选响应单位有效的营业执照**（自然人个体户提供业绩证明资料）

**四、已标价报价清单**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**云阳县新县城东出口安全通道及管网工程第一期（东互通立交工程）交通工程混凝土采购报价清单**

 货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **强度等级** | **单位** | **数量** | **上限单价** | **不含税报价单价** | **不含税报价金额** | **备注** |
| 1 | 混凝土C20 | m3 | 440 | 535 |  |  |  |
| 2 | 混凝土C25 | m3 | 490 | 550 |  |  |
| 3 | 混凝土C30 | m3 | 680 | 560 |  |  |
| 4 | 混凝土C40 | m3 | 180 | 585 |  |  |
| 合计 | 上限合价：991000 元 | 报价金额：  |
| 大写：玖拾玖万壹仟 元整 | 大写： 元整 |
| 请勾选：可提供增值税（普通发票□，专用发票□），税率为 |  % |
| 注：本竞争性比选约定的材料价格为比选人指定段落的不含税到场单价，工程量为暂定数量，由于各施工点现场实际施工情况不同，最终以实际计量数量为准。1、上述报价为税后价，竞标人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税发票。竞标人开具增值税发票和对账单需注明甲方所用混凝土使用的各标号、方量、单价、总金额。混凝土结算单价和发票单价必须一致，税率与上表中所填税率一致。2、表中所填单价为不含税到场的综合单价。3、本工程工期预计为2020年11月-2021年4月。竞标人必须保证比选人预拌混凝土量的供应及时。比选人一般提前一天以电话（短信）通知计划用量。4、本工程为高速公路作业，竞标人需服从比选人的交通作业指挥。比选人指定的交货地点：云阳县水口镇云阳东收费站施工现场指定位置。  |
|
|
|
|
|

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：

日期： 年 月 日