**项目名称：重庆高速公路结算中心2023年网络安全（数据备份）建设项目设备采购**

**竞**

**争**

**性**

**比**

**选**

**文**

**件**

**采购人：重庆数字交通产业集团有限公司**

**2023年 12 月**

目 录

第一章 比选公告 1

1. 比选条件 1

2. 项目概况与比选范围 1

3. 报价人资格要求 1

4. 比选文件的获取 1

5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜 2

6. 联系方式 2

第二章 报价人须知 3

附录1 报价人资格要求 6

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法） 7

评标方法前附表 7

1. 评标方法 8

2. 评审标准 8

3. 评标程序 9

第四章 报价说明 11

第五章 采购清单 12

第六章 图 纸 13

第七章 技术标准 14

第八章 合同范本 14

第九章 竞争性比选响应文件格式 20

目 录 22

一、竞争比选响应声明书 23

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 24

（一）法定代表人身份证明 24

（二）法定代表人授权委托书 25

三、报价一览表 26

四、资格审查资料 27

五、报价人承诺 28

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

　　本竞争性比选项目重庆高速公路结算中心2023年网络安全（数据备份）建设项目设备采购，采购人为 重庆数字交通产业集团有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 项目概况：重庆高速公路结算中心2023年网络安全（数据备份）建设项目设备采购，本次竞争性比选内容包含重庆高速公路结算中心2023年网络安全建设（数据备份）项目设备采购及设备安装调试的实施。

2.2比选范围：备份数据存储服务器（新华三，H3C UniServer R4300 G5），8台；历史数据归档存储服务器（新华三，H3C UniServer R4900 G5），2台；交换机A（新华三，H3C S6520X-54QC-EI），2台；交换机B（新华三，H3C S5560X-30C-EI），1台；防火墙（新华三，H3C SecPath F1000-AI-55），1台；通用机柜（国优），1 台等设备（详见清单）。

2.5 交货期： 合同签订之日起30日内，实际交货时间以甲方通知为准。

2.6 交货地点：重庆数字交通产业集团有限公司

## 3. 报价人资格要求

3.1 应在中国境内注册且具有独立法人资格，具有有效的营业执照。

3.2 供应商要求：

（1）报价人须为设备生产厂家或者厂家授权的代理商，如不是设备生产厂家，则需取得设备厂家的项目授权。

3.3业绩要求：2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少具有一个50万及以上同类设备供货业绩（提供合同扫描件）。

3.4 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.5本次比选不接受联合体报价。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价，否则均按无效报价处理。

## 4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2023年12月5日上午11:00前在将响应性文件递交至重庆市银杉路重庆高速集团407办公室。各报价人应随时关注高速集团官网（https://www.cegc.com.cn/html/col1810480.html ）上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

## 5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间：2023年12月5 日上午 11时 00 分（北京时间）。

5.2递交地址：重庆市银杉路重庆高速集团407办公室。

5.3密封要求：报价人将完整的报价文件由正本一份，副本一份，封面右上角需标注“正本”、“副本”加以区别，所有报价文件需密封到一个封袋中。

5.4采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

## 联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人：重庆数字交通产业集团有限公司 |  |
| 地址：重庆市银杉路重庆高速集团407办公室 |  |
| 联系人：杨老师 电 话：18716248706 |  |

# 第二章 报价人须知

| **序号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆数字交通产业集团有限公司地 址：重庆市银杉路重庆高速集团407办公室 |
| 2 | 项目名称 | 重庆高速公路结算中心2023年网络安全（数据备份）建设项目设备采购 |
| 3 | 项目概况 | 见比选公告 |
| 4 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 5 | 交货期 | 见比选公告 |
| 6 | 交货地点 | 见比选公告 |
| 7 | 技术标准 | 详见第七章 |
| 8 | 报价人资格要求 | 见比选公告及附录1 |
| 9 | 是否接受联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏差 | **不允许负偏差** |
| 13 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 14 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 15 | 报价清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的报价清单填写报价**综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。****本项目报价清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。** |
| 16 | 最高投标限价 | **重庆高速公路结算中心2023年网络安全建设项目设备采购项目最高限价1504240元。****报价人报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。** |
| 17 | 合同支付办法 | （1）设备到货上电验收后，支付到到货设备金额的90%；（2）完成建设，经甲方验收合格后支付到结算金额的97%；（3）缺陷责任期一年，支付到结算金额的100%。（4）乙方应于甲方每次付款前提供相应增值税专用发票给甲方。。 |
| 19 | 中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1名。 |
| 20 | 保证金 | 一、投标保证金无二、履约保证金1、履约担保作为本项目合同附件。2、履约保证金的金额： 无3、履约保证金有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同约定的工程验收完成止。4、履约保证金的提交及退还：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供履约保证金缴纳凭证。履约保证金在完成合同约定的全部工作内容后28天后无息退还剩余部分。三、保证金缴纳方式及要求：报价人从企业的基本账户（开户行）在采购人规定时间内，向采购人通过电汇方式直接划付至采购人指定的保证金账户，否则，保证金无效。报价人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。转款备注：XX项目XX保证金。四、采购人指定的开户银行及账号如下：账户名称：重庆数字交通产业集团有限公司开户银行：交通银行重庆工商大学支行帐 号：500114039018010014504 |
| 21 | 监督部门 | 监督部门：重庆数字交通产业集团有限公司风控审计部地 址：重庆市两江新区天宫殿街道财富大道15号(财富园二号A栋5楼5-5)电 话：13308371124 |
| 22 | 乙方人员违约的处理 | 1.乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，甲方有权终止乙方不能按合同约定或预期不能按时完成的剩余工程，并由甲方另行选择单位实施，且因此产生的费用由乙方承担。 |
| 23 | 竞争性比选响应文件的递交 | 1.报价截止时间和开标时间：2023 年 12 月 5 日上午11时00分（北京时间）。2.报价的递交：重庆市银杉路重庆高速集团407办公室。 |
| 24 | 本次竞争性比选响应文件的组成 | 报价人将完整的报价文件由正本一份，副本一份组成，封面右上角需标注“正本”、“副本”加以区别，所有报价文件需密封到一个封袋中。 |
| 25 | **需要补充的其他内容** |
| 25.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。重新招标后报价人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。 |

## 附录1 报价人资格要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资格要求 |
| 1 | 基本要求 | 应在中国境内注册且具有独立法人资格，具有有效的营业执照。 |
| 2 | 供应商要求 | 报价人须为设备生产厂家或者厂家授权的代理商，如不是设备生产厂家，则需取得设备厂家的项目授权。 |
| 3 | 业绩要求 | 2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少具有一个50万及以上同类设备供货业绩（提供合同扫描件）。 |
| 4 | 信誉要求 | 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。 |

 注：1.提供营业执照复印件，并加盖鲜章。

1. 业绩合同复印件，并加盖鲜章；合同同复印件需体现合同额、清单、合同签订时间。
2. 提供企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图和在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单截图信息并加盖鲜章。

# 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标方法前附表

| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 如出现报价相等时，评审小组按以下原则确定第一中标候选人：以最早提交报价文件的报价人为第一中标候选人。 |
| 2.1 | 报价排序 | 报价排序 | 对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。 |
| 2.2 | 符合性审查 | 符合性审查 | 取报价排序前□5□6☑7名（若实际投标人数量小于勾选数量，则全部纳入）进行符合性审查。符合性审查内容：□资格评审、形式评审、响应性评审、投标函部分及经济部分评审。符合性审查合格的投标人中，报价最低的成为第一中标候选人，报价次低的成为第二中标候选人，依次类推。*[提示：勾选技术方案评审的，符合性审查应首先进行技术方案评审，再按照资格、形式、响应性、投标函部分及经济部分的顺序进行评审。]* |
| 2.2.1 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
| 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
| 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。1.报价函的所有数据均符合比选文件的规定；2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
| 已标价采购清单 | 符合第五章“采购清单”给出的范围及数量。 |
| 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
| 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
| 其它材料 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则相关报价均无效。 |
| 2.2.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 供应商要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 2.2.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |
| 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价。 |
| 供货期 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |
| 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |
| 3 | 评标结果 | 补充细化：本项目评标采用经评审的最低投标价法，推荐1名中标候选人。 |

## 1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，评标委员会按照本章第2.1款进行报价排序，按照本章第2.2款进行符合性审查，符合性审查合格的投标人中按报价由低到高推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

## 2. 评审标准

### 2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

### 2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的投标单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：技术方案评审（如有）、资格评审、形式评审、响应性、响应声明书部分及经济部分（如有）评审。

2.2.1 技术方案评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2A 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2.2B 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.5 投标函部分及经济部分评审标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有投标人的投标文件，按照报价由低到高的顺序排序。

### 3.2符合性审查

3.2.1评标委员会依据本章第2.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标文件将被否决：

（1）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（2）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）响应声明书中的总报价与已标价采购清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按经评审的最低投标价法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

**第四章 报价说明**

1. 报价为固定综合单价，在合同执行过程中，如因国家税务政策调整，当增值税税率提高，本合同含税单价不变；当增值税税率降低，本合同不含税单价不变，并相应减少增值税金额。
2. 本单价为固定综合单价，所有按标书要求或隐含于合同所要求功能下的，而未列入本合同附件一工程量清单中的设备、材料或服务，均应视为已含在合同综合单价中。
3. 报价含材料费、税费、运杂费、运输保险费等相关费用。
4. 报价人提供的材料设备需在报价清单中明确品牌及型号。

# 第五章 采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| 备份数据存储服务器 | 8台 | 新华三 | H3C UniServer R4300 G5 |  |  |
| 历史数据归档存储服务器 | 2台 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G5 |  |  |
| 交换机A | 2台 | 新华三 | H3C S6520X-54QC-EI |  |  |
| 交换机B | 1台 | 新华三 | H3C S5560X-30C-EI |  |  |
| 防火墙 | 1台 | 新华三 | H3C SecPath F1000-AI-55 |  |  |
| 通用机柜 | 1个 | 国优 | 通用机柜 |  |  |
| 报价总金额（元） |  |
| 报价总金额（大写） |  |

# 第六章 图 纸

**无。**

# 第七章 技术标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 要求 | 品牌 | 型号 |
| 备份数据存储服务器 | 标准4U机架式服务器CPU： 配置2 \* 4314(2.1GHz/16核/18MB/120W)CPU模块；内存：配置4 \* 64GB 2Rx4 DDR4-3200 内存模块;硬盘：配置32 \* 12TB 6G SATA 7.2K 3.5in 硬盘模块; 2 \* 1.6TB PCIe\*Gen4 X4 NVMe U.2 3.5in MU P5620 SSD UCC通用硬盘模块; 2 \* 480GB 6G SATA 3.5in RI PM893 SSD UCC通用硬盘模块;存储控制器：支持SATA RAID 0/1/10/5 接口： 2 \* 2端口万兆光接口网卡(SFP+)，带万兆模块;  4端口1GE电接口网卡;电源：2 \* 1300W白金电源;风扇：配置4个标准风扇模块; | 新华三 | H3C UniServer R4300 G5 |
| 历史数据备份服务器 | 标准2U机架式服务器CPU： 配置1 \* 4310CPU模块;内存：配置4 \* 32GB 2Rx4 DDR4-3200 内存模块;硬盘：配置3 \* 12T SATA接口： 4 \* 1GE电接口；阵列卡：H460电源：2 \* 550W白金电源; | 新华三 | H3C UniServer R4900 G5 |
| 交换机A | ≥48SFP Plus+接口，≥2QSFP Plus+接口，扩展插槽≥2Slot),含24\*SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，冗余电源 | 新华三 | H3C S6520X-54QC-EI |
| 交换机B | ≥24个10/100/1000BASE-T端口（其中8个combo口），≥4个10G/1G BASE-X SFP+端口（配置4个万兆多模光模块），冗余电源； | 新华三 | H3C S5560X-30C-EI |
| 防火墙 | ≥8个千兆以太电口，≥4个千兆以太光口（配置光模块），≥2个万兆以太光口（配置光模块）;≥2个冗余电源;≥2个冗余风扇支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境；支持路由模式、透明模式 | 新华三 | H3C SecPath F1000-AI-55 |
| 通用机柜 | 42U标准机柜，配置电子锁 | 国优 | 通用机柜 |

# 第八章 合同范本

**第1条 乙方向甲方提供以下货品（设备清单）。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 部署区域 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**第2条 交货方式**

交货时间：合同签订之日起40日内

交货方式：设备由乙方负责运送至甲方指定地点并承担由此产生的全部费用。

交货地点：重庆数字交通产业集团有限公司.

**第3条 质量标准**

乙方须保证供货设备是全新、未使用过的，禁止提供二次组装和翻新设备，并完全符合强制性的国家技术质量规范、行业标准、环保要求及本合同规定的质量、规格及参数和技术规范等要求。

**第4条 合同价款**

4.1 合同金额：人民币大写 （￥： ）本合同金额含增值税税费。

4.2 合同内的供货设备数量发生变化，均按实际供货数量和合同单价进行结算。

4.3 支付方式：第一次支付：设备到货上电验收后，支付到到货设备金额的90%；第二次支付：完成建设，经甲方验收合格后支付到结算金额的97%；第三次支付：缺陷责任期一年，支付到结算金额的100%。

4.4 卖方供货时，应提供产品合格证明，并在通过买方代表检测并签字确认供货数量后，卖方凭符合买方要求的有效的增值税专用发票及买方代表确认的合格数量的供货凭证结算。

4.5 乙方应在甲方付款前开具等额增值税专用发票给甲方，否则甲方有权不予支付相应款项（预付款除外）。

4.6 合同费用组成：合同价均已包括了为实施和完成合同工程量所需的劳务、设备材料、机械、质检（自检）、安装及调试、安全文明施工费、交通组织、运输、竣工资料费、过路过桥费、缺陷修复、管理、保险、安全设施、税费、利润等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

**第5条 验收方式条款**

5.1 乙方提供据以验收的必要的技术资料：产品说明书、技术参数指标等。

5.2 乙方应派遣专业技术人员进行产品的指导安装及调试。货物经安装调试完毕并符

合试运行要求后，方可作为最终验收。

5.3 试运行期届满，货物验收合格条件如下：

（1）货物技术资料、装箱清单、用户手册、原厂保修卡、出厂合格证、所附各备品、附件、工具、配件等资料齐全；

（2）货物的设备技术参数、性能指标等全部达到国家及本合同规定的技术质量规范标准；

（3）货物已通过质量检测，且乙方已提供货物的检测报告；

（4）在试运行期间货物没有出现质量、技术或使用问题，或所出现的问题已全部得到解决，并恢复正常运行；

（5）乙方在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

5.4 乙方负责为甲方免费提供现场培训。培训内容主要为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

5.5 验收后，甲方对标的物的质量有异议的，在7个工作日内向乙方提出。

**第6条 缺陷责任期及维护工作内容与要求**

1、设备质保期12个月，原厂技术服务12个月（7\*24小时），包括7\*24小时远程技术支持服务、7\*24小时现场技术支持服务、7\*24小时备件支持服务。

2、设备缺陷责任期12个月，原厂技术服务12个月（7\*24小时），包括7\*24小时远程技术支持服务、7\*24小时备件支持服务。

3、软件缺陷责任期12个月，所有涉及软件功能均应提供一年的免费升级服务及总中心平台软件的运行维护。

4、设备原厂提供高于1年的质保服务时，则乙方应按照设备原厂提供的原厂质保服务开展维护工作。

**第7条 包装及运输条款**

7.1 包装条件：按厂方出厂标准包装，所供货物应适宜多次正常搬运、卸载，并根据货物特性和要求采取防潮、防震、防腐等措施，以确保设备完好无损地送达交换地点。

7.2 包装物不回收，包装标识应避免在正常运输过程中发生磨损、脱落、字迹不清等。

7.3 包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定、包装费用、货物的运费均由乙方承担，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

7.4 设备到货时应附有本项目所购设备的合格证、质量检测报告、出厂证明和设备装箱单等相关文件材料。

**第8条 质量异议**

对乙方出卖的货品买方发现存在质量问题的应从发现之日起30个工作日内提出质量异议，乙方应对自己的产品质量负全责。

**第9条 知识产权**

乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用本合同项下任一部分货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应与第三方交涉并承担由此产生的一切法律责任和费用。

**第10条 违约责任**

双方不履行合同规定义务应承担以下责任：

1、乙方不能交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

2、乙方不能按期供货，每逾期一日，按合同总价的2‰向甲方计付违约金。逾期30日，甲方有权单方面书面通知乙方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，乙方还需要就不足部分承担赔偿责任。

3、乙方所供货品若不符合本合同规定的技术要求及甲方要求的，致使甲方蒙受损失，甲方有权要求乙方退还所有货款，并承担赔偿责任。

4、乙方在质量保证期内不履行或未能依照本合同规定妥善履行售后服务义务的，甲方有权采取补救措施，但甲方因此遭受的损失及引发的费用由乙方承担。甲方可从质量保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据本合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

5、任一方不履行本合同或履行本合同不符合约定的，应当承担违约责任并赔偿对方的损失。

**第11条 不可抗力**

因地震、台风、水灾、火灾、战争、政策、法律变更及其他不能预见或其后果不能防止或不可避免的不可抗力事件，直接影响一方对本合同的履行或不能按约定条件履行时，遇到该不可抗力事件的一方应立即发出书面通知，并在不可抗力事件发生之日起15天内，将有关政府部门出具的说明不可抗力的详情和本合同不能得以履行或需延迟履行的理由的证明文件提交其他各方确认。如不可抗力事故持续30天以上，本合同各方应根据该不可抗力事件对本合同履行的影响程度，通过友好协商尽快解决本合同是否应当部分免除履行或延期履行的问题。对单纯因不可抗力事件未能履约给其它各方带来的经济损失部分，该履约方不负赔偿责任。

**第12条** 双方因本合同发生争议，首先应协商解决 ，协商不成可向甲方所在地法院提起诉讼。其他未尽事宜，双方协商解决。

**第13条** 本合同未尽事宜，双方可另行达成书面补充协议，作为本合同附件。本合同的任何附件、修改或补充均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

**第14条** 本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份。本合同自双方签字盖章之日起生效。后附的廉政合同为本合同重要组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

# 第九章 竞争性比选响应文件格式

 （项目名称）

**竞争性比选响应文件**

报价人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

## 目 录

1. 竞争性响应声明书
2. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、报价人承诺

六、其他

## 一、竞争比选响应声明书

 **致：重庆数字交通产业集团有限公司**

根据贵方重庆高速公路结算中心2023年网络安全（数据备份）建设项目设备采购竞争比选项目的竞争比选公告，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位 （竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以：人民币： 元（大写 元）的报价总价按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的设备供货。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

 报价人： （盖单位公章）

 年 月 日

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。授权 XXX@.COM 此邮箱为本次竞争性比选响应文件投递邮箱。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

报 价 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字 ）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

## 三、报价一览表

重庆数字交通产业集团有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对重庆高速公路结算中心2023年网络安全（数据备份）建设项目设备采购竞争比选响应报价如下：

**报价采用表格形式，见“采购清单”。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） |
| 备份数据存储服务器 | 8台 | 新华三 | H3C UniServer R4300 G5 |  |  |
| 历史数据归档存储服务器 | 2台 | 新华三 | H3C UniServer R4900 G5 |  |  |
| 交换机A | 2台 | 新华三 | H3C S6520X-54QC-EI |  |  |
| 交换机B | 1台 | 新华三 | H3C S5560X-30C-EI |  |  |
| 防火墙 | 1台 | 新华三 | H3C SecPath F1000-AI-55 |  |  |
| 通用机柜 | 1个 | 国优 | 通用机柜 |  |  |
| 报价总金额（元） |  |
| 报价总金额（大写） |  |

## 四、资格审查资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资格要求 |
| 1 | 基本要求 | 应在中国境内注册且具有独立法人资格，具有有效的营业执照。 |
| 2 | 供应商要求 | 报价人须为设备生产厂家或者厂家授权的代理商，如不是设备生产厂家，则需取得设备厂家的项目授权。 |
| 3 | 业绩要求 | 2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少具有一个50万及以上同类设备供货业绩（提供合同扫描件）。 |
| 4 | 信誉要求 | 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。 |

 注：

1.提供营业执照复印件，并加盖鲜章。

2.提供若为代理商需提供设备厂家项目授权证书。

3.业绩合同复印件，并加盖鲜章；合同同复印件需体现合同额、清单、合同签订时间

4.提供企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息截图和在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单截图信息并加盖鲜章。

## 五、报价人承诺

致：重庆数字交通产业集团有限公司

在研究 重庆高速公路结算中心2023年网络安全（数据备份）建设项目设备采购 项目竞争比选文件后，在此郑重承诺我司提供的产品参数及性能完全满足第七章技术标准及第一章比选公告供货周期要求，若我司中标本项目且提供的产品技术标准或供货周期不满足，我司愿承担由此给采购人造成的一切损失。

 报价人：

 日期：

## 六、其他