**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购（第二次）**

**竞争性比选文件**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**2022年4月**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购（第二次）**

**竞争性比选公告**

本项目**重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购（第二次）**准备组织实施，重庆通力高速公路养护工程有限公司计划以竞争性比选方式确定成交单位，具体情况如下：

**一、项目概况与竞争性比选范围**

本项目为**重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土材料采购项目（第二次）。**

1. **竞争性比选材料采购详见下表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **暂估量** | **备注** |
| 1 | 商品 混凝土 | C30 | m³ | 1500 | 1. 交货地点：G42沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥桥下便道（通过施工便道运送至杨柳坪大桥桥下施工现场，商品砼运输路径非高速公路。） 2. 采购数量为暂定数量，以实际发生为准。 3. C30使用部位：桩基、承台、系梁；C35使用部位：挡块；C40使用部位：墩身加固（微膨胀） |
| 2 | 商品 混凝土 | C35 | m³ | 20 |
| 3 | 商品 混凝土 | C40 | m³ | 80 |
| 4 | 混凝土泵送设备（地泵） | 无 | m³ | 1500 |

**备注：1、**

**（1）本次采购数量为暂估量，最终数量以实际结算数量为准。**

**（2）材料及设备需满足国家及行业的相关技术规范标准(具体规格型号以比选人实际要求为准)。**

**（3）供货期：本工程工期为自中标之日起至2022年7月31日，比选申请人必须保证商品混凝土的生产及供应及时，比选人一般提前一天以电话（短信）通知计划用量**。

**（4）本次竞争性比选不接受联合体竞标，不允许分包和转包。**

**2、本次比选为一个分包。**

**二、比选申请人资格要求：**

（1）具有独立法人资格、有效的营业执照，并具有相应的生产及供货能力。

**注：须提供营业执照的复印件或扫描件，并加盖比选申请人公章。**

（2）比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（黑名单）。

**注：上述第（2）条由比选申请人作出真实性承诺即可，格式自拟。**

**三、竞争性比选响应文件的相关要求：**

1、竞标报价说明：

（1）竞标报价为**全费用固定综合单价**。比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（**税率为：3%**）。因比选申请人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，比选申请人需依法向比选人重新开具发票，并向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

比选申请人应按照比选人要求，及时向比选人开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因比选申请人开具发票不及时给比选人造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，比选申请人需向比选人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

（2）报价表中的工程量为比选人暂估量，如实际工程量与暂估量有出入，则该出入部分工程量单价按签约合同单价计量。

（3）本项目最高总限价为：**1033700元（大写：壹佰零叁万叁仟柒佰元整）**，具体详见“竞争性比选申请文件格式（五、已标价报价清单）”。

注：比选申请人的竞标报价均不得超过比选人公布的相应最高限价（单价限价及总价限价）否则均为无效竞标。

2、供货要求：

（1）质量要求：根据采购产品据实填写：以下仅供参考

1、乙方提供的商品预拌砼，质量检验不低于国家相关技术标准及甲方设计文件要求。因产品质量导致的全部损失及后果责任均由乙方承担。

2、乙方提供的预拌砼产品合格证及质量检验报告单。技术标准及要求满足以下指标：

预拌砼耐久性要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境类别 | | 最大水胶比 | 最低预拌砼强度等级 | 最大氯离子含量（%） | 最大碱含量（kg/m³） |
| 一 | | 0.60 | C20 | 0.30 | 不限制 |
| 二 | a | 0.55 | C25 | 0.20 | 0.30 |
| b | 0.50（0.55） | C30（C25） | 0.15 |
| 三 | a | 0.45（0.50） | C35（C30） | 0.15 |
| b | 0.40 | 0.40 | 0.10 |

注：① 氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比。

② 预应力构件预拌砼中最大氯离子含量为0.06%；7d预拌砼强度达到设计强度等级的85%以上。

③ 处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的预拌砼应使用引气剂，并可采用括号中的有关参数。

④ 当使用非碱活性骨料时，对预拌砼中的碱含量可不做限制。

⑤ 预拌砼结构在使用年限内应建立定期检测、维修制度，当结构出现可见的耐久性缺陷时，应及时进行处理。

**乙方提供的商品预拌砼需附原材料检测报告（含合格证）及每批次商品预拌砼的生产厂家提供的有检测资质单位出具的配合比报告【需原材料检测报告2份（加盖检测单位章及乙方鲜章），配合比报告2份（加盖检测单位章及乙方鲜章），自检合格报告2份（加盖检测单位鲜章）】。**

3、甲方应按照《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011，《预拌混凝土质量控制标准》（DBJ50/T-038-2018）进行操作，预拌砼试件必须进行标准制作和标准养护，如未按要求操作造成质量问题由甲方负责。

4、预拌砼外加剂

① 外加剂的选择与使用应满足《预拌砼外加剂应用技术规范》GB50119-2013。选择各类外加剂时，应特别注意外加剂适用范围，应考虑外加剂对预拌砼后期收缩的影响，尽量选择对预拌砼后期收缩影响小的外加剂。

② 各类外加剂应由厂商提供的推荐掺量和相应减水率、主要化学成分的化学名称、氯离子含量、含碱量及施工中必要的注意事项。氯化钙不能作为预拌砼外加剂使用。

③ 补偿收缩预拌砼采用的外加剂应在A级或一级品，使用时应有专业技术支持。

5、商品预拌砼质量要求严格按国家相关技术标准以及甲方设计文件标准执行，预拌砼强度等级必须达到项目工程的评定标准。

6、如产品出现质量问题，甲方可在发现问题后10个工作日内向乙方提出异议。甲方未在上述期限内提出异议的，不免除乙方的质量保证责任。

（2）材料运输：本竞争性比选文件约定的材料价格为比选人指定位置的到场单价，材料运输的安全由比选申请人负责，因材料运输超限等引起的全部后果、责任均由比选申请人承担。比选申请人必须保证安全、及时供货，比选人不承担由此造成的安全责任及相应费用。

3、本次比选申请文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照；

④比选申请单位自行承诺部分；

⑤已标价报价清单。

**（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）**

7、比选申请文件的份数及编制要求：

比选申请文件**1份**，比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版。

1. **评标办法**（本项目采用经评审的**最低投标价法**）：

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按本项目总报价由低到高的顺序进行评审。

**五、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从挂网起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标 。

（二）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

（三）竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆通力高速公路养护工程有限公司（**重庆市沙坪坝区天星桥街道梨高路重庆通力高速公路养护工程有限公司3楼工程部办公室**）。

（四）竞争性比选响应文件递交截止时间：**在2022年4月11日10时00分。**

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

（六）比选申请人因自身原因或其他特殊情况等不能到场开标，可通过其他方式在投标截止日前递交标书进行报名。不到场参与开标，视为比选申请人默认开标过程及开标结果。

（七）密封要求：

按第三条要求制作的竞争性比选响应文件，将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明：

**重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段**

**杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购（第二次）竞争性比选响应文件**

**在2022年4月11日10时00分前不得开启**

（八）廉政约定：

为杜绝商业贿赂现象，共同营造公平、公正的竞争环境，敬请各比选申请人在参与竞标报价过程中，将比选人明示或暗示要求宴请、招待，或索取礼金、礼品、礼券、其他利益，或故意刁难、显失公平现象，向我司纪检监察人员进行举报。具体举报渠道告知如下：

举报电话及传真：023-89063863

我司承诺：对所有举报信息及时调查处理，对举报来源严格保守秘密，对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。

1. 采购合同（附后）。

（十）比选人联系方式：

比选人：重庆通力高速公路养护工程有限公司

地址：重庆市沙坪坝区天星桥街道梨高路重庆通力高速公路养护工程有限公司

联系人：刘老师：电话：023-89063871；舒老师：电话：19923733963

**采购合同：**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程**

**商品混凝土采购合同**

甲方：重庆通力高速公路养护工程有限公司

乙方：

甲方因G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程需要，协议向乙方购买商品混凝土一批；依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则的基础上，经共同协商，达成一致意见，特签订本合同：

**一、产品名称、型号、数量、金额**：货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **到场单价** | **金额** | **备注** |
| 商品 混凝土 | C30 | m³ | 1500 |  |  | 1、交货地点：G42沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥桥下便道（通过附近市政道路及施工便道运送至杨柳坪大桥桥下施工现场，商品砼运输路径非高速公路。）  2、采购数量为暂定数量，以实际发生为准。  3、如甲方需使用乙方砼输送泵车进行泵送，每次使用数量≧ 50 m³时，按实际砼方量计泵送费，每次使用数量<50 m³时，按50 m³计泵送费。 |
| 商品 混凝土 | C35 | m³ | 20 |  |  |
| 商品 混凝土 | C40 | m³ | 80 |  |  |
| 混凝土泵送设备  （地泵） | 无 | m³ | 1500 |  |  |
| **合计** | | **大写： 元整** | | | |

注：1、本合同为综合固定单价合同（乙方不得因市场行情、原材料价格上涨等因素要求上调单价）、（含税，增值税税率3%），具体数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。

2、具体采购数量由甲方每次（提前24小时）以书面文件、微信、短信或其他方式向乙方发送订单，若乙方因自身原因导致材料供应不及时，则按照合同第十二款，第4条执行。

3、合同期内，甲方以书面、微信、短信等方式向乙方发出订货通知，乙方应在收到订货通知后1小时内及时确认答复；乙方逾期没有回复的，同样视为收到订货通知且应按本合同约定时间将产品送至甲方指定地点。

4、乙方指定经办人： （身份证号码： ；联系电话： ；

微信： ；联系地址： ）全权代表乙方负责处理本合同项下各项事务，包括但不限于接收订单、与甲方沟通供货事宜、办理结算等，甲方向本条约定的联系方式发送订单，视为乙方已收到。

**二、质量要求、技术标准**

根据采购产品据实填写：以下仅供参考

1、乙方提供的商品预拌砼，质量检验不低于国家相关技术标准及甲方设计文件要求。因产品质量导致的全部损失及后果责任均由乙方承担。

2、乙方提供的预拌砼产品合格证及质量检验报告单。技术标准及要求满足以下指标：

**预拌砼耐久性要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境类别 | | 最大 水胶比 | 最低预拌砼 强度等级 | 最大氯离子含量（%） | 最大碱含量（kg/m³） |
| 一 | | 0.60 | C20 | 0.30 | 不限制 |
| 二 | a | 0.55 | C25 | 0.20 | 0.30 |
| b | 0.50（0.55） | C30（C25） | 0.15 |
| 三 | a | 0.45（0.50） | C35（C30） | 0.15 |
| b | 0.40 | 0.40 | 0.10 |

注：① 氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比。

② 预应力构件预拌砼中最大氯离子含量为0.06%；7d预拌砼强度达到设计强度等级的85%以上。

③ 处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的预拌砼应使用引气剂，并可采用括号中的有关参数。

④ 当使用非碱活性骨料时，对预拌砼中的碱含量可不做限制。

⑤ 预拌砼结构在使用年限内应建立定期检测、维修制度，当结构出现可见的耐久性缺陷时，应及时进行处理。

乙方提供的商品预拌砼需附原材料检测报告（含合格证）及每批次商品预拌砼的生产厂家提供的有检测资质单位出具的配合比报告【需原材料检测报告2份（加盖检测单位章及乙方鲜章），配合比报告2份（加盖检测单位章及乙方鲜章），自检合格报告2份（加盖检测单位鲜章）】。

3、甲方应按照《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011，《预拌混凝土质量控制标准》（DBJ50/T-038-2018）进行操作，预拌砼试件必须进行标准制作和标准养护，如未按要求操作造成质量问题由甲方负责。

4、预拌砼外加剂

① 外加剂的选择与使用应满足《预拌砼外加剂应用技术规范》GB50119-2013。选择各类外加剂时，应特别注意外加剂适用范围，应考虑外加剂对预拌砼后期收缩的影响，尽量选择对预拌砼后期收缩影响小的外加剂。

② 各类外加剂应由厂商提供的推荐掺量和相应减水率、主要化学成分的化学名称、氯离子含量、含碱量及施工中必要的注意事项。氯化钙不能作为预拌砼外加剂使用。

③ 补偿收缩预拌砼采用的外加剂应在A级或一级品，使用时应有专业技术支持。

5、商品预拌砼质量要求严格按国家相关技术标准以及甲方设计文件标准执行，预拌砼强度等级必须达到项目工程的评定标准。

6、如产品出现质量问题，甲方可在发现问题后10个工作日内向乙方提出异议。甲方未在上述期限内提出异议的，不免除乙方的质量保证责任。

**三、交（提）货地点、方式**

1、甲方所采购的商品混凝土由乙方以**混凝土罐车**运至甲方指定位置：**G42沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥桥下便道**（通过附近市政道路及施工便道运送至杨柳坪大桥桥下施工现场，商品砼运输路径非高速公路，如需混凝土地泵需提前24小时以短信、微信的方式联系乙方）。

2、包装须按甲方要求执行，如甲方无特殊要求则按国家有关规定或采用适宜运输与保证质量的包装，包装符合安全、环保、卫生标准。因包装不善造成的产品毁损、灭失，由乙方承担责任。

3、乙方应对产品进行有效、安全的包装，应做到防雨、防潮湿、防震等保护措施，确保产品能够安全无损的运抵交货地点。

4、乙方所供应的商品混凝土经甲方对外观初步验收合格后收货。在转运过程中，乙方必须采取有效措施避免材料的二次污染或受损，否则，甲方有权拒绝收货或要求退货。

**四、运输方式及到达站港和费用负担**

本合同约定的材料价格为甲方指定位置的到场单价。材料运输的安全由乙方负责，因超限等引起的一切后果及责任均由乙方自行承担。乙方必须保证安全、及时、足额供货；涉及危化品运输的，运输车辆必须具备“危化品运输许可证”，甲方不承担由此造成的安全责任及相应费用。

**五、货物所有权**

本合同项下货物的风险转移以所有权转移的时间为准，即货物交付验收前所有权归属于乙方，货物风险、保管费用等均由乙方承担；货物交付验收后所有权转移为甲方所有，货物风险自货物交付验收后由甲方承担（货物由乙方保管的除外）。

**六、计量方法**

1、商品混凝土供应量按乙方运到施工现场，并经甲方实际签证的供货小票或磅单计算，以体积计量，以立方米为计量单位。

2、甲方可随时对乙方的砼运输车实际装载量过磅抽检，若抽检中发现误差超过国家计量允许范围（±2%）(具体按[《预拌混凝土》](http://www.baidu.com/s?wd=%E3%80%8A%E9%A2%84%E6%8B%8C%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F%E3%80%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "https://zhidao.baidu.com/question/_blank)GB/T14902-2012相关条款执行)，则该日该批次供应的预拌砼按抽检到的比例计算。抽检时，需乙方在场，每批次第一车预拌砼不能作为抽检依据，每批次抽检不得少于1车。

**七、验收标准、方法**

1、乙方应严格执行供货周期，保质、保量的完成产品供应。在每批次产品到达指定地点后，甲方组织进行验收，乙方应予配合。甲方在验收过程中发现产品规格、材质、质量、包装、数量不符合合同约定的，甲方有权拒收，要求乙方无条件更换、补足；但乙方的交货期限并不因此延长，由此造成迟延交货的，乙方仍应按合同约定承担相应违约责任。

2、初验后发现质量问题的（包括但不限于不合格、不满足技术要求等），乙方应在接到甲方通知后无条件退货，因此产生的全部责任，包括工期影响等，均由乙方承担。若乙方对于甲方提出的质量问题有异议的，在无条件退货的同时，可委托经甲乙双方认可的第三方检测机构进行检测，费用先由乙方垫付，最终由相应责任方承担（如合格费用由甲方支付，如不合格费用由乙方支付）。发生产品质量责任问题，乙方须承担由此造成的一切损失及费用。

3、甲方收货验收并不免除乙方的质量保证义务及对合同产品质量应当承担的责任，如果甲方在使用或销售合同产品或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，仍应由乙方承担全部责任。

4、如本合同采购的产品因其自身特点导致甲方无法在验收时发现其质量问题、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则甲方应享有合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则乙方应无条件为甲方提供换货或退货处理，在此种情况下乙方无权以甲方已签收作为已交付合格产品的抗辩。

**八、发票的开具**

1、商品混凝土产品、砼泵送费用销售全额发票由乙方开具**增值税专用发票（抵扣税率 3%）**给甲方，发票单位名称为本合同甲乙双方全称（销售发票中已包含运输费，运输费不再单独开具发票，该发票必须足额合法有效且符合甲方的要求），并配合甲方验证发票的真伪。否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

2、乙方应按照甲方要求，在甲方支付合同价款前，及时向甲方开具可以抵扣税款的增值税专用发票。因乙方开具发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

3、本合同内容经双方同意变更的，如果涉及到合同价款等增值税专用发票记载项目发生变化的，需要作废、重开、补开、红字开具增值税专用发票的，甲乙双方需履行各自的协助义务。

4、合同生效后，因合同双方纳税人身份、纳税方式或因相关法律法规变动导致的增值税税率的变化，应遵循相关税收政策的要求，对合同价格及增值税税额进行调整。

**九、结算方式及期限**

1、材料预付款：**本工程签订后由甲方向乙方支付合同金额30%的预付款，乙方需向甲方开具等额收据**。

2、预付款的扣回：**甲方需在本合同完工结算前冲抵完等额材料预付款**。

3、结算方式：按**月**结算，结算金额=**当月**已对账的实际收货数量×合同单价，若需冲抵预付款则扣除需冲抵的预付款金额。以**每月25日**为结算对账日期，每月25日-次月5日办理当月**结算**，乙方需向甲方提供有效发票及供货凭证。甲方自费用清单（按甲方代表实际验收的合格数量和材料合同单价及运费单价计算）及发票送达之日起**20**个工作日内以**银行转账**方式支付给乙方（每月25日-次月5日无法办理支付）。乙方迟延提供发票和相关结算资料的，甲方的付款期限相应顺延。

3、结算期限：每月6日-25日办理上月支付。

**十、质量保证金**

本采购合同无质量保证金。

**十一、违约责任**

1、乙方必须保证供货质量（要求检验合格率达到100%），若因材料质量原因（检验合格率不足100%）导致的一切损失皆由乙方负责。若出现材料质量事故的，按**贰万元/次**的标准向甲方支付违约金，出现二次及以上事故的，甲方可随时终止或解除本合同（因乙方到场材料验收未通过，初次拒收，二次终止合同），要求乙方赔偿甲方全部损失。

2、乙方保证收到甲方短信或通知后7日内将甲方所需合同材料送达到指定地点。乙方材料的供应量、送货时间必须满足甲方通知要求和甲方施工进度要求，否则，按**壹万元/天**的标准向甲方支付违约金；同时，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

3、如果乙方在延误24小时供货后无法正常供货，甲方因项目工期需要有权采购同规格同型号的材料确保正常生产施工，直至乙方恢复正常供货为止。并且，期间产生的相关费用以及临时采购这批次材料的本合同货价及超出本合同数量的合同材料差价由乙方全部承担。

4、乙方迟延履行合同其他义务的，每迟延一天（次），按**伍万元/天（次）**的标准向甲方支付违约金；迟延超过3天（次）的，甲方有权终止或解除合同，要求乙方支付合同总金额**30%**的违约金，并赔偿甲方全部损失。

5、乙方应保证供应货物不得存在任何权利瑕疵或侵犯任何第三人合法权益，否则，甲方有权终止或解除合同，要求乙方赔偿甲方全部损失。

6、双方其余违约按《中华人民共和国民法典》执行，由违约方向守约方赔偿由此给守约方造成的一切经济损失。

7、本合同约定的甲方损失包括工期延误损失、甲方向第三人承担的违约金、赔偿金、甲方预期利润等全部直接和间接损失。

8、若合同执行期间，乙方供应的材料因质量不合格出现退货的，处以50000元/次的违约罚金；乙方供应的材料质量不合格造成工程返工或返修，卖方除承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施外，处以100000元/次的违约罚金。

**十二、其它约定事项**

1、本合同为**综合固定单价**合同。包含运输费、材料费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装车费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2、在实际供货中，可能会因施工调整、质量等原因对供货数量和时间进行调整，会导致乙方在实际供货中数量发生变化，最终数量以甲方代表确认的实际到货合格数量为准。期间乙方不得以供应数量和时间有变化要求进行单价变更。

3、如乙方产品因质量原因未通过质检（含颜色），乙方必须接受无条件退货，并由乙方承担由此造成的一切损失，甲方有权立即解除或终止合同。

4、如果乙方在延误24小时供货后无法正常供货，甲方因项目工期需要有权采购同规格同型号的材料确保正常生产施工，直至乙方恢复正常供货为止。并且，期间产生的相关费用以及临时采购这批次材料的本合同货价及超出本合同同数量的合同材料差价由乙方全部承担。

5、如甲方需使用乙方砼输送泵车进行泵送，每次使用数量≧ 50 m³时，按实际砼方量计泵送费，每次使用数量<50 m³时，按50 m³计泵送费。

6、甲方的询价文件及乙方的报价文件作为本合同的附件，具有同等法律效力，若有不一致或矛盾之处，以本合同条款为准。

7、若出现重庆高速公路收费站限重等不可违抗因素，无任何运费调价机制，所有到场的运输费用由乙方自行承当。

**十三、本合同有效期**：**自本合同签订之日起至双方办理完结算时为止**

**十四、争议及解决方式：**本合同在执行过程中若发生争议，双方协商解决，协商不成，可向**重庆**仲裁委员会申请仲裁。

**十五、合同签订点**：重庆市沙坪坝区天星桥街道梨高路重庆通力高速公路养护工程有限公司。

**十六、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份，具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，完成财务结算支付后自动失效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人： 经办人：

经办人： 开户银行：

账号：

日期： 年 月 日 　　 日期： 年 月 日

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购之廉政合同**

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》和《关于在交通基础设施建设中推行廉政合同的通知》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证资金的安全和有效使用及投资效益，**重庆通力高速公路养护工程有限公司**（以下称甲方）与（以下称乙方），特订立如下合同。

**一、甲乙双方的权利和义务**

1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行**《重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购合同》**的相关条款，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

**二、甲方义务**

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重要物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请或可能影响公正的其他宴请和娱乐活动。不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

**三、乙方义务**

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方及其工作人员应严格按规程办事，不得为谋取私利向工作人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时依法履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。

6、乙方如果发现甲方工作人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方均不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

**四、违约责任**

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方二至五年内不得进入其主管的交通工程市场的处罚。

**五、双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

**六、**本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该合同到期后止。

**七、**本合同作为**《重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购合同》**的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

**八、**本合同一式**陆**份，甲方执**肆**份，乙方执**贰**份；具有同等法律效力；自双方签字并盖章后生效，甲乙双方履行合同全部义务、结算价款支付完毕后，本合同即告终止。

（本页无正文）

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

重庆通力高速公路养护工程有限公司

法定代表人 法定代表人

或授权代表： 或授权代表：

部门负责人：

经办人： 经办人：

签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月

**比选申请文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆通力高速公路养护工程有限公司**

**G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购**

**比选申请文件**

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

**目 录**

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请单位有效的营业执照

四、比选申请单位自行承诺部分

五、已标价报价清单

**一、报价书**

**致：重庆通力高速公路养护工程有限公司**

1．我方已仔细研究了**重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购**竞争性比选文件的全部内容，根据相关取费标准，愿意以总报价（大写） （¥ ），并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （盖单位章）

年 月 日

注：法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆通力高速公路养护工程有限公司G42 沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥维修加固工程商品混凝土采购**报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、比选申请单位有效的营业执照**

**四、比选申请单位自行承诺部分**


重庆通力高速公路养护工程有限公司：

我司承诺本次报价的所有资料均为真实材料。且在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单（黑名单）。

我司将按照竞争性比选文件提供合格的材料。若违背竞争性比选文件及合同要求，我司将按照约定接受处罚。

比选申请人： （盖单位章）

年 月 日

注“比选申请人的信誉承诺”应附比选申请人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被惩戒对象的网页截图复印件；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被惩戒对象由投标人自行截图证明，示例如下：

**五、已标价报价清单**

货币单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **暂估数量** | **含税到场限价** | | **含税到场报价** | | **备注** |
| **单价** | **合计金额** | **单价** | **合计金额** |
| 商品 混凝土 | C30 | m³ | 1500 | 610 | 915000 |  |  | 1、采购数量为暂定数量，以实际发生为准。  2、如甲方需使用乙方砼输送泵车进行泵送，每次使用数量≧ 50 m³时，按实际砼方量计泵送费，每次使用数量<50 m³时，按50 m³计泵送费  3、C30使用部位：桩基、承台、系梁；C35使用部位：挡块；C40使用部位：墩身加固（微膨胀） |
| 商品 混凝土 | C35 | m³ | 20 | 630 | 12600 |  |  |
| 商品 混凝土 | C40 | m³ | 80 | 670 | 53600 |  |  |
| 混凝土泵送设备  （地泵） | 无 | m³ | 1500 | 35 | 52500 |  |  |
| 最高总限价 | | | | **1033700** 元 | | | | |
| 竞标总报价 | | | |  | | | | |
| 注：本竞争性比选文件约定的材料价格为竞争性比选，单价为含税到场价（包含运输费、材料费、保险、税金、通行费、合理损耗、间接费、运杂费、利润、规费、物价上涨、安全措施费、装车费等在内的各种费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险），运送至比选人指定的施工现场，报价请保留两位小数。暂估量仅作为评标的依据与基础，比选人根据开标结果与成交单位签订材料供应单价合同。各规格型号材料实际采购数量以比选人最终需求数量为准，比选申请人不得以此当做单价变更的任何条件。  1、表中价格为**固定含税综合单价**，项目实施过程不予调价，比选申请人须充分考虑相关风险后进行报价。  2、支付方式详见合同第九条、结算方式及期限。  3、本工程工期预计为中标之日起至2022年7月31日，具体以项目工期要求为准，比选申请人必须保证比选人商品混凝土的供应及时，比选人一般提前24小时以电话（短信）通知计划用量。  **4、**本工程为高速公路作业，比选申请人需服从比选人的交通作业指挥。比选人指定的交货地点：**G42沪蓉高速奉（节）云（阳）段杨柳坪大桥桥下便道**（（通过附近市政道路及施工便道运送至杨柳坪大桥桥下施工现场，商品砼运输路径非高速公路。）  **5、**上述报价为税后价，比选申请人应提供合法有效且符合比选人要求的增值税专用发票（开票方式为到场单价一票制，运输费等相关费用不再单独开具发票）。开具增值税专用发票和账单，注明比选人所用材料规格型号、方量、单价、总金额。材料结算单价和发票单价必须一致，抵扣税率为**3%**。 | | | | | | | | |

比选申请人（盖单位公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：

日期： 年 月 日