**重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司金钟变电站**

**设备所需备品备件**

1、急需备品备件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 用途 |
| 1 | 复合绝缘氧化锌避雷器 | YH5WZ-51/134;额定电压51KV；持续运行电压40.8KV | 只 | 3 | 中国宏伟电气有限公司 | 35KV母线避雷器 |
| 2 | 复合外套氧化锌避雷器 | YH4WZ-17/45;额定电压17KV；持续运行电压13.6KV | 只 | 10 | 上海德力西集团有限公司 | 10KV母线避雷器 |
| 3 | 跌落式熔断器 | 型号：RW12-15/100A;额定电压15KV；额定电流100A | 只 | 6 | 重庆桥城电气有限公司 | 10KV PT |
| 4 | 跌落式熔断器 | 型号：RW12-35/100A;额定电压35KV；额定电流100A | 只 | 3 | 重庆桥城电气有限公司 | 35KV PT |
| 5 | 变压器变色硅胶干燥剂 | （XSiO2.YH2O.ZCoCl2)GB/T7822-1987;500g一瓶装 | KG | 10 | 成都金山化学试剂有限公司 | 主变呼吸器 |
| 6 | ZW8-12/T型断路器合闸线圈 | DC220V 2.5A | 只 | 3 | 中国宏伟电气有限公司 | 10kV负荷断路器 |
| 7 | ZW8-12/T型断路器分闸线圈 | DC220V 0.8A | 只 | 3 | 中国宏伟电气有限公司 | 10kV负荷断路器 |
| 8 | 数显交流电压表 | FZB-23/11，量程AC500V,精度0.2级 | 块 | 1 | 许继电源有限公司 | 直流屏 |
| 9 | 10kV柱式绝缘子 | PS-20型（或57-2型） | 个 | 70 |  | 10kV母线及线路 |
| 10 | 微机消谐装置 | HCH7601 | 台 | 1 | 太原合创公司 |  |

2022年6月