**重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司 2022年服务区污水处理设备运行维护项目询价函**

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司为规范辖区服务区管理，确保服务区内产出污水达标排放，现对2022年服务区污水处理设备运行维护项目进行询价，项目已具备询价条件，特邀请符合资质要求的单位参加此次竞争性询价。

**一、项目名称：2022年服务区污水处理设备运行维护项目**

**二、项目说明：**

**（一）服务范围：**位于G65渝湘高速公路彭水、清平、黔江、阿蓬江、酉阳、秀山、及G5515张南高速黔江舟白共7对服务区。

**（二）服务时间：2022年1月1日-2022年12月31日**

**（三）服务要求**

**1、总体要求**

（1）贯彻国家和地方关于环境保护的基本方针和政策，严格执行相关的法规、规范和标准。

（2）结合项目现状，充分利用现有设施，做好过程监测维护，最大化体现项目运行效果，并确保服务区污水达标排放。

（3）根据当地的污染物类型，结合社会经济发展状况，因地制宜地选择工艺成熟、管理简单、运行经济及稳定的维保工艺，提高项目环境效益。

**2、服务清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年东南公司服务区污水处理设备运维项目明细表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目/名称** | **设备工艺** | **单台设备处理能力（m³/d）** | **设备数量 （套）** | **设备品牌** | **运维服务项目及费用涵盖项目** | | | | | | | | | |
| **化粪池清掏** | **水质检测** | **药剂费** | **洗膜** | **设备排泥** | **设备检修费** | **检测试纸** | **防护用品** | **菌剂** | **设备正常运转需要的其他运维项目** |
| **清平（进出城）** | MBR工艺 | 50 | 2 | 山东华一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **酉阳（进出城）** | AO工艺 | 100 | 2 | 山东华一 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **舟白（进出城）** | AO工艺 | 50 | 2 | 山东华一 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **秀山（进出城）** | AO工艺 | 80 | 1 | 山东华一 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **阿蓬江（出城）** | AO工艺 | 50 | 1 | 山东华一 | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **阿蓬江（进城）** | MBR工艺 | 50 | 1 | 耐得 | √ | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
| **黔江（进出城）** | MBR工艺 | 50 | 4 | 耐得 | √ | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ |
| **彭水（进出城）** | MBR工艺 | 50 | 2 | 耐得 | √ | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ |

**注：**“√”表示报价人本次报价需履行的运维服务，“×”表示报价人本次报价不需要履行的运维服务。

1. **排放水质标准及检验要求**

经合法合规的三方检测机构进行现场抽样检测，并出具水质检测报告（一年两次），排放标准均需达到一级B标，如因设备维护不到位，造成环保投诉或水质不达标的情况，另行增加的水质检测费用由投标人独立承担。

**4、作业要求**

（1）报价人保证，服务区污水处理设备运维服务涉及的作业环节，严禁使用60岁及以上人员,严禁使用无合同手续、无人身安全保险（包括人身意外险）。

（2）严格执行国家、重庆市和行业对机电设备、化粪池清掏及环保相关的安全作业规定、规范和要求（禁止人工方式清掏化粪池）安全作业。

（3）作业期间确保使用的化学药剂符合国家、重庆市和环保部门的相关规定和要求，且保证作业期间设备及周边的环境卫生，杜绝因作业不当引发的二次污染，如因报价人维保不及时、维保操作不当引发的一切责任（（包含经济责任、行政责任和法律责任）均由报价人独立完整承担。

（4）服务过程涉及的安全责任（包含经济责任、行政责任和法律责任）均由报价人独立完整承担。服务期间被行政机关通报处理的，询价人可终止或解除合同，造成的损失均由报价人独立完整承担。

（5）报价人在服务期内应根据设备情况提前预备常用零配件（包括药剂、菌剂、检测试纸等），实时确保设备运行正常，污水达标排放（一级B标），如因设备检修期较长的情况，报价人也需做好污水的临时存储或者合规外运处理的备用方式。如因报价人维保不当，临时处置措施不当造成的任何环保风险及任何责任（包含经济责任、行政责任和法律责任）均由报价人独立完整承担。

（6）服务区污水处理设备运维服务保证每周现场巡查至少一次，如有特殊情况需24小时内响应，并将问题及时整改直至恢复正常。

**三、对报价人的资质要求**

（一）报价人须具备独立企业法人资格、企业营业执照、银行开户许可证。

（二）报价人需为重庆高速集团合格供方库内的入库单位，同时报价人资质需满足如下资质中的一种：环保咨询服务、环境污染治理、环境工程专项、环境污染防治专项工程设备调试及运行管理、污水处理设备调试及技术服务资质。

**四、其他要求**

（一）报价人履约期间应按询价人要求合法地对服务区污水处理设备进行作业维保，并按月及时反馈作业维保资料至各服务区存档，并对其资料的完整性、真实性、安全性、及时性负责。

（二）报价人履约期间进行化粪池清掏必须采用机械化清运，严禁人工作业清运。

（三）报价人应对服务期间发生的安全事故和因违法用工、违法作业、违法运输污物、污水超标排放、污水直排等违法行为产生的一切法律责任、行政处罚、民事纠纷、劳动合同纠纷、罚款、经济赔付等负完全责任。

（四）报价人应为询价人提供服务区污水设备运维从业人员的安全教育和安全培训。

**五、询价函的澄清或修改**

如投标人对比选文件有疑点要求澄清，须在2021年11月16日12时之前在招投标系统中上传质疑文件，招标人可在2021年11月16日23时之前，可以补遗书形式修改竞争性比选文件或作答，补遗书按时间先后顺序编号，对所有投标人都具有约束力。补遗书与比选文件不一致的部分以补遗书为准。如果前后发出的补遗书的内容不一致时，以后发出的补遗书为准；

**六、计量和结算**

（一）服务区污水处理设备运维服务保证每周现场巡查至少一次，且需由现场维护人员、服务区负责人、管理中心服务区管理人员在维护日志上签字确认。

（二）在服务频次的基础上以效果考核，按半年结算，结算时必须以服务区现场管理人员和管理中心审核签字确认的资料作为支付依据。

（三）以结算总价的10%作为履约服务质量保证金，正常履约则按照结算金额100%进行支付。如未达到服务频次要求，则按照履约保证金\*%1/次\*次数在半年支付时予以扣减。累计不达标服务频次达5次，则100%扣除本次结算期内的履约服务质量保证金。同时，甲方可视乙方的服务质量随时终止或解除合同，如对甲乙双方造成损失，全部由乙方独立完整承担，甲方不承担任何责任。

（四）报价人合同期间，对询价人提出的需求应无条件在24小时内及时执行到位，如响应不及时，则按照1000元/服务区/次进行扣减，所有服务区累计超期响应达5次，则视为报价方自行毁约，询价方以15%的合同金额作为毁约罚款，同时询价方可无条件终止合同，所有损失由报价方独立完整承担，甲方不承担任何责任。

（五）报价人未按合同要求执行或未达到询价人工作要求的，甲方有权按照1000元/服务区/次的标准每季度在支付乙方服务费时扣除。报价人合同期间违规作业，被环保立案问责处罚的，询价人可无条件终止或解除合同，如对甲乙双方造成损失，全部由乙方独立完整承担，甲方不承担任何责任。

（六）报价人履约期间应在每次报账前（报账月的10日前）自行将应支付款项的发票和资料准备齐全，并按时上交至管理中心和营运管理部，如因乙方未按时上交报账资料不能按期支付，由乙方自行负责。

**七、竞价文件的组成部分：**

（一）资质文件和报价文件需分别单独密封，开标时先审核资质文件，资质不达标的，直接废标，不再对报价文件启封。

（二）报价书：报价方根据询价方提供的相关资料进行综合报价，超过上限价为废标。

（三）公司营业执照（需至少包含其中一种：环保咨询服务、环境污染治理、环境工程专项、环境污染防治专项工程设备调试及运行管理、污水处理设备调试及技术服务资质）。

（四）所有资料装袋密封，封包正面注明报价单位名称（需与报价单位提交的营业执照一致），在封口处加盖报价人单位公章，报价函（须盖单位公章（复印件无效），提供的证明材料（如营业执照、资质证书等）复印件需加盖报价人公章。

**八、竞价文件的递交：**

（一）报价截止时间：2021年11月17日14:30为报价截止时间，报价函必须在规定时间之前送达发包人，逾期送达的报价函将不予受理。

（二）报价文件送达地址：重庆市黔江区城西街道大庄一组（重庆高速东南营运分公司）221会议室。联系人：何洪跃，联系电话：79852868、15826427665。

**九、报价限价**

（一）项目上限价：报价涉及的总价不超过566252元（伍拾陆万陆仟贰佰伍拾贰元整）。

（二）该费用包含报价方为询价方提供服务区污水设备运维服务直接和间接产生的成本、利润、税金、保险及该服务影射的其他常规费用和隐藏费用（临时排污处置费、运输费（含高速路通行费、车辆使用费）及人力成本费等）。

（三）报价单按总价进行报价，不接受按服务区区分的差异化报价。

**十、评价原则**

（一）本次询价为竞争性比选，采用经评审最低价法评标，报价最低的单位即为拟合作单位。

（二）如果报价单位最低报价总额相同，最低报价单位现场进行二次报价，以二次报价低者中标。

（三）若本次询价失败，则邀请有效报价较低的申请人进行谈判，并以谈判价格做为合同签约价。

（四）废标：

属以下情况的，将被视为废标，所有资料均一律退回：

1、资质证明文件不能证明满足询价文件要求的。

2、报价人改动报价表格格式的。

3、投标人未执行总价报价，按服务区差异化分开报价的。  
 4、报价超过上限价的。

5、报价资料不齐全、未按要求装袋密封（加盖报价单位鲜章）的。

**十一、开标时间及地点：**

（一）开标时间：于2021年11月17日下午14:30。

（二）开标地点：重庆高速集团东南营运分公司黔江办公基地221会议室现场开标。请各报价单位负责人或委托代理人准时参加开标，不按时参加的视为自动放弃同时认可此次开标。

（此页以下无正文）

重庆高速公路集团有限公司东南营运分公司

2021年11月12日

**附件一：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **重庆高速集团东南营运公司2022年服务区污水处理设备运维项目报价表** | | | | | | |
| **项目/名称** | **范围** | **维护要求** | | **限价金额 （元）** | **报价金额 （元）** | **备注** |
| **基本维护频次** | **临时应急响应** |
| **彭水服务区** | **进出城方向** | **≥1次/周** | **实时，根据服务区现场需要** | 566252 |  |  |
| **清平服务区** | **进出城方向** | **≥1次/周** | **实时，根据服务区现场需要** |  |
| **黔江服务区** | **进出城方向** | **≥1次/周** | **实时，根据服务区现场需要** |  |
| **阿蓬江服务区** | **进出城方向** | **≥1次/周** | **实时，根据服务区现场需要** |  |
| **舟白服务区** | **进出城方向** | **≥1次/周** | **实时，根据服务区现场需要** |  |
| **酉阳服务区** | **进出城方向** | **≥1次/周** | **实时，根据服务区现场需要** |  |
| **秀山服务区** | **进出城方向** | **≥1次/周** | **实时，根据服务区现场需要** |  |
| **注： 属以下情况的，将被视为废标，所有资料均一律退回。 （1）资质证明文件不能证明满足询价文件要求的。 （2）报价人改动报价表格格式的。 （3）投标人未执行总价报价，按服务区差异化分开报价的。 （4）报价超过上限价的。 （5）报价资料不齐全、未按要求装袋密封（加盖报价单位鲜章）的。** | | | | | | |
| **报价单位：** | | | | | | |
| **报价单位负责人（或委托代理人）：** | | | | | | |
| **年 月 日** | | | | | | |

**附件二：**

**法人代表授权书**

本授权书声明：我 是 公司的法人代表，现代表本单位授权 为本单位的合法代理人，就参加重庆高速集团东南营运分公司2022年服务区污水处理设备运行维护服务项目的报价、合同的签订、合同的执行和后续服务，以及以本单位名义处理一起与之有关的事物。

本授权书于 年 月 日签字盖章生效，特此声明。

法人代表（签字盖章）：

代理人（被授权人签字）：

代理人身份证：

单位名称：

日 期：