**重庆高速公路集团公司南方营运分公司**

**2022年消防器材集中采购询价函（第二次）**

南方公司需更新消防器材一批，其中各型号灭火器4454具（含南道路1987具、江綦路1610具）、各型号消防箱311个、水带 199圈（含江綦路30圈）、水枪186个（含江綦路30个）、消防棒169支。南方公司拟采取公开询价的方式确定供货商。询价方案具体要点如下：

1. 公开询价内容：
2. 采购项目内容：

南方公司2022年消防器材采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 4公斤干粉灭火器 | 界石中心：中心接龙库房20具；G65巴南站56具；巴南服务区26具；  武隆中心：中心12具；武隆站46具；白马站30具；江口站30具；水江服务区26具；武隆服务区20具；桥隧站29具；  万盛中心：丛林站2具；万盛管理中心4具；通惠站2个；文凤站6具；万盛西7具；  李渡中心：中心90具 | 406 | 具 |
| 2 | 8公斤干粉灭火器 | 界石中心：中心接龙库房10具；  武隆中心：武隆服务区4具；桥隧站40具；  万盛中心：巴蕉弯隧道2具；万盛隧道16具；永城隧道20具；通惠隧道30具；万盛西站22具；  李渡中心：中心40具 | 184 | 具 |
| 3 | 20公斤干粉灭火器 | 界石中心：G65巴南站2具；巴南服务区2具；  武隆中心：武隆站4具；白马站2具；水江服务区2具；武隆服务区4具；桥隧站5具 | 21 | 具 |
| 4 | 2公斤车载干粉灭火器 | 李渡中心：中心6具 | 6 | 具 |
| 5 | 3公斤二氧化碳灭火器 | 李渡中心：监控中心24具、李渡站机房4具、李渡站发电机房6具鸭江收费站机房6具、鸭江站发电机房6具、平桥收费站机房6具、发电机房6具、涪陵服务区发电机房12具、龙桥收费站机房6具、发电机房6具、马武收费站机房6具、马武收费站发电机房6具、中心72具（6个隧道发电机房、6个隧道配电房）；  武隆中心：武隆站10具；白马站10具；江口站10具；水江服务区18具；武隆服务区12具；桥隧站10具 | 236 | 具 |
| 6 | 7公斤二氧化碳灭火器 | 万盛中心：万盛管理中心4具； | 4 | 具 |
| 7 | 水带  (20/米） | 界石中心：中心接龙库房10圈；  武隆中心：武隆站2圈；白马站3圈；江口站2圈；武隆服务区4圈；桥隧站124圈  万盛中心：南平服务区2圈；永城站1圈；南平站1圈  李渡中心：中心20圈 | 169 | 圈 |
| 8 | 水枪 | 武隆中心：桥隧站136个  李渡中心：中心20个 | 156 | 个 |
| 10 | 消防器箱  （8公斤）  厚度1.2mm检验报告 | 万盛中心：丛林站6个；丛林站1个；万盛西站3个 | 10 | 个 |
| 11 | 消防器箱  （4公斤）  厚度 1.2mm检验报告 | 界石中心：G65巴南28个；G75巴南站30个；南彭14个；石龙4个；大观6个；巴南服务区9个；  武隆中心：中心10个；武隆站5个；白马站15个；江口站10个；水江服务区38个；武隆服务区20个  万盛中心：通惠站2个；万盛站3个；南平站3个；文凤站3个，万盛西站9个 | 209 | 个 |
| 12 | 消防器箱（7公斤二氧化碳） | 界石中心：G65巴南1个；G75巴南站1个；南彭4个；大观1个；  武隆中心：武隆站2个 | 9 | 个 |
| 13 | 消防棒（充电式） | 界石中心：90支  武隆中心：中心20支；武隆站6支；白马站3支；江口站4支；水江服务区1支；武隆服务区5支  万盛中心：通惠站2支；永城站2支；万盛西站2支；万盛站5支；丛林站2支；南平服务区2支；南平站2支；文凤站2支；万盛管理中心1支  李渡中心：李渡中心5支、涪陵服务区5支、李渡管理站5支、平桥管理站5支 | 169 | 支 |
| 14 | 灭火器箱（3公斤二氧化碳） | 监控中心12个、、李渡站机房2个、李渡站发电机房3个、鸭江收费站机房3个、鸭江站发电机房3个、平桥收费站机房3个、平桥收费站发电机房3个、涪陵服务区发电机房6个、龙桥收费站机房3个、发电机房3个、马武收费站机房3个、马武收费站发电机房3个、李渡中心36个（6个隧道发电机房、6个隧道配电房） | 83 | 个 |

通粤公司2022年消防器材采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 4公斤干粉灭火器 | 南川中心：中心办公楼50具；监控室4；金东服务区42具；三泉收费站22具；山王坪收费站26具；大有收费站26具；G69南川收费站14具；龙凤配电房2；三泉配电房南川端2具；三泉配电房中段4具；三泉配电房道真端2具；马嘴配电房南川端4具；马嘴配电房中段4具；马嘴配电房道真端4具；福寿配电房6具 | 212 | 具 |
| 2 | 8公斤干粉灭火器 | 龙凤隧道96具；木关岩隧道92具；三泉隧道568；半河隧道200；马嘴隧道596具；水洞湾隧68具；福寿隧道152具 | 1772 | 具 |
| 3 | 20公斤干粉灭火器 | 三泉收费站1具；山王坪收费站1具；大有收费站1具 | 3 | 具 |

江綦公司2022年消防器材采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 4公斤干粉灭火器 | 綦江南收费站96具，北渡收费站28具，永新收费站10具，永新服务区42具，西湖收费站26具，贾嗣收费站26具，夏坝收费站26具，先锋服务区40具，南山二号隧道水泵房2具，南山一号隧道水泵房2具，贾嗣隧道水泵房2具，金泉隧道水泵房2具。 | 302 | 具 |
| 2 | 8公斤干粉灭火器 | 南山二号隧道309具，南山一号隧道312具，贾嗣隧道138具，金泉隧道375具 | 1134 | 具 |
| 3 | 7公斤二氧化碳灭火器 | 綦江南收费站14具，北渡收费站8具，永新收费站14具，永新服务区40具，西湖收费站10具，贾嗣收费站10具，夏坝收费站10具，先锋服务区12具，南山二号隧道配电房12具，南山一号隧道配电房12具，贾嗣隧道配电房6具，金泉隧道配电房12具。 | 160 | 具 |
| 4 | 水带 | 綦江南30圈 | 30 | 圈 |
| 5 | 水枪 | 綦江南30个 | 30 | 个 |
| 6 | 35KG推车式干粉灭火器 | 綦江南收费站3具，北渡收费站1具，永新收费站1具，永新服务区4具，西湖收费站1具，贾嗣收费站1具，夏坝收费站1具，先锋服务区2具 | 14 | 具 |

1. 上限价总价：最高限价（总价）为760113.81元，上限价报价含税收、人工、运输安装、售后服务、设备材料费、车辆通行费、交通组织费、安全措施费、项目管理费、相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险、试验检测费、利润及税金等与本项目有关的全部费用，南方公司不再支付其他任何费用。

上限价单价清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属单位/路段 | 器材名称 | 最高上限单价 | 数量 | 最高上限总价 |
| 南方公司 | 4公斤干粉灭火器 | 103 | 406 | 41818.00 |
| 8公斤干粉灭火器 | 118 | 184 | 21712.00 |
| 20公斤干粉灭火器 | 411.67 | 21 | 8645.07 |
| 2公斤车载灭火器 | 57.67 | 6 | 346.02 |
| 3公斤二氧化碳灭火器 | 308.67 | 236 | 72846.12 |
| 7公斤二氧化碳灭火器 | 596 | 4 | 2384.00 |
| 水带（20米/圈） | 218.67 | 169 | 36955.23 |
| 水枪 | 53.67 | 156 | 8372.52 |
| 消防器箱（8公斤） | 187 | 10 | 1870.00 |
| 消防器箱（4公斤） | 146 | 209 | 30514.00 |
| 消防器箱（7公斤二氧化碳） | 267.67 | 9 | 2409.03 |
| 消防棒 | 32.67 | 169 | 5521.23 |
| 消防器箱（3公斤） | 196 | 83 | 16268.00 |
| **小计** |  | **小计** |  | **249661.22** |
| 通粤公司 | 4公斤干粉灭火器 | 103 | 212 | 21836.00 |
| 8公斤干粉灭火器 | 118 | 1772 | 209096.00 |
| 20公斤干粉灭火器 | 411.67 | 3 | 1235.01 |
| **小计** |  | **小计** |  | **232167.01** |
| 江綦公司 | 4公斤干粉灭火器 | 103 | 302 | 31106.00 |
| 8公斤干粉灭火器 | 118 | 1134 | 133812.00 |
| 7公斤二氧化碳灭火器 | 596 | 160 | 95360.00 |
| 水带（20米/圈） | 218.67 | 30 | 6560.10 |
| 水枪 | 53.67 | 30 | 1610.10 |
| 35KG推车式干粉灭火器 | 702.67 | 14 | 9837.38 |
| **小计** |  | **小计** |  | **278285.58** |
| **合计** |  | **合计** |  | **760113.81** |

1. 询价方式：经评审的最低价法
2. 询价人的资格要求：
3. 具有独立法人资格、有效的营业执照（注册资金100万及以上）。
4. 至少完成过一次高速公路消防器材供货业务，以有效合同为准。

（三）具备消防器材生产或销售经营资格。

（四）厂家授权本次投递单位的销售代理及售后服务承诺函须盖厂家鲜章。

（五）本次供货产品中4KG干粉灭火器、8KG干粉灭火器、3KG二氧化碳灭火器、7KG二氧化碳灭火器、水带及消防箱须提供2021年12月1日之后由国家认证的消防产品质量监督检验站出具的检验合格报告（提供复印件，照片无效）。

（六）投标的产品中4KG干粉灭火器、8KG干粉灭火器、3KG二氧化碳灭火器、7KG二氧化碳灭火器、水带必须具备中国国家强制性产品认证证书（CCC），且证书在有效期范围内；消防箱提供厂家出具合格证。

1. 产品质量要求：

（一）产品必须符合国家相关法律规定的质量要求及国家标准，不得擅自改变品牌、型号以及降低质量要求；并提供相关资质证书及质量证明文件，本次提供的检验报告中的检测结果需符合下述参数要求。

（二）灭火器主要参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 灭火级别 | 喷射距离 | 有效喷射时间 | 温度范围 |
| 4KG干粉灭火器 | 2A 55B CE | ≧3.7M | ≧17.4S | -20℃～＋55℃ |
| 8KG干粉灭火器 | 4A 144B CE | ≧4.5M | ≧15S | -20℃～＋55℃ |
| 3KG二氧化碳灭火器 | 21B CE | ≧2.8M | ≧11.9S | -10℃～＋55℃ |
| 7KG二氧化碳灭火器 | 55B CE | ≧3.0M | ≧19.5S | -10℃～＋55℃ |
| 2KG干粉灭火器 | 1A 21B CE | ≧3.3M | ≧8S | -20℃～＋55℃ |
| 20KG手推式干粉灭火器 | 4A 144AB CE | ≧6M | ≧30S | -20℃～＋55℃ |

（三）水带：

1、技术性能符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求，具有消防产品认证证书并加盖投标人鲜章。

2、水带主要参数：

单位长度质量≤309g/m；

爆破压力≥4.52Mpa；水带在高压水流的作用下，抗形变能力良；

延伸率≤0.4％；

直径膨胀率≤3.5％；

（四）消防箱主要参数：

符合XF139-2009要求，并出具消防箱薄钢板1.2mm的检验报告。

4KG干粉2具装规格型号：XMDDG22；

8KG干粉2具装规格型号：XMDDG32；

7KG二氧化碳2具装规格型号：XMDDD42；

六、本次采购的消防器材生产日期必须是2022年8月1日以后。中标单位对所提供的产品实行三包。

七、中标单位提供两年的质保服务，质保金为中标价的5%，质保期从消防器材验收之日起计算。

八、供货方按照南方公司竞争性比选函所确定的消防器材类型、数量送货到指定地点并安装后，由南方公司和供货方一起将灭火器随机抽样送至专业检测部门检测，检测费用由供货方承担（灭火器、水带、消防箱在重庆市消防产品质量监督检验站检测）。如果检测不合格，供货方负责将产品全部收回，并视为供货方未依约供货，同时解除合同。

九、中标单位提供送货上门、安装到点、到位服务，同时按照甲方要求，供货单位须负责对更换下的消防器材进行安全环保处理。

十、无效投标条款

供应商或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按询比文件要求签署、盖章的；

（二）提供的检测报告不具备比选文件中质量要求规定的资格要求和技术参数要求的；

（三）报价超过询比文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）供应商诚信经营中有弃标行为的；

（六）供应商以联合体形式参与投标的；

（七）评标小组将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将取消资格。

（八）法律、法规和询比文件规定的其他无效情形。

十一、成交及合同签订：询价人确定成交单位后，向其发出成交通知书。成交单位在接到询价人通知书后，须7个工作日内派代表与询价人进行委托服务合同的签署工作，并立即开始工作接洽及按时入场履行服务工作，否则视为自动放弃中选资格。

### 合同签订：南方公司、通粤公司、江綦公司分别按照中标价单独签订合同。

十二、询价响应文件的相关要求

1.报价说明：

本项目最高总限价为760113.81元，最高上限单价见附件。竞标人的竞标报价均不得超过询价人发布的最高限价，否则将作否决投标处理。

2.询价响应文件的组成：

①报价函及分项报价表；②法定代表人身份证明及授权委托书；③询价响应单位的有效的工商营业执照复印件；④资质证明文件；⑤其他相关资料（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章，询价响应文件按询价文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码，文件须密封完好，按正式文件装订成册并加盖密封章，我司对文件内容的遗失、缺损不负任何责任）。

十三、提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

### 比选响应单位对询价文件如有疑问，须于2022年8月19日中午12:00（北京时间）前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱414227936@qq.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。如有必要，比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容于2022年8月19日下午17:00（北京时间）前在重庆高速集团官网以公告形式发布，各比选响应单位不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应单位自负。

十四、递交时间及地点

1、询价响应文件应于2022年8月24日上午10:00（北京时间）前递交我公司中会议室（地址：重庆市巴南区渝湘高速公路G65巴南站旁二楼）。

### 2、注意事项：因疫情防控影响，请递交人员到场提供健康码、行程码及48小时内核酸检测证明，不能提供以上证明拒绝进入公司大楼，请参与单位务必重视。

十五、开标

1、开标方式：现场开标

2、开标时间：2022年8月24日上午10:00（北京时间）

3、开标地点：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司中会议室

4.联系方式：王老师 （023） 66410579 18716881565

十六、附件

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司2022年消防器材集中采购项目竞争性询价响应文件格式

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

**附件1：**

**询价响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司**

**2022年消防器材集中采购项目**

**询价响应文件**

竞标人单位名称（全称）（盖单位公章）

**目 录**

**一、报价函及分项报价表**

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**三、询价响应单位的工商营业执照有效复印件**

**四、单位资质证明文件**

**五、其他相关资料**

**一、报价函及分项报价表**

**（一）报价函**

**致：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司**

1.我方已仔细研究了**重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司2022年**

**消防器材集中采购项目**询价文件的全部内容，愿意以如下报价作为本项目的竞标价并按合同约定实施完成投标工作。愿意以总报价 （¥ ）作为本项目的竞标价并按合同约定实施完成投标工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销询价响应文件。

3．我方在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

**4. 承诺所有产品的技术参数完全满足询价文件的要求，否则视为虚假应标，询价人有权取消中标资格，如若造成询价人损失，我方承诺按询价人要求进行赔偿。**

5．我方承诺在收到成交通知信息后，在7个工作日内和询价人签定合同**。**

6. 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同事宜。且在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**（二）分项报价表**

注意：双击打开后，不改动原公式，并填写打印。



**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

竞标人： （盖单位鲜公章）

年 月 日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、询价响应单位有效的营业执照复印件**

**四、单位资质文件**

**五、其他相关资料**