**重庆渝合高速公路有限公司**

**2023年特大桥径流系统和沙溪庙大桥桁车电梯维护工程竞争性比选**

**邀**

**请**

**函**

**重庆渝合高速公路有限公司**

**2023年3月**

**重庆渝合高速公路有限公司**

**2023年特大桥径流系统和沙溪庙大桥桁车电梯维护工程竞争性比选**

致 公司 ：

**重庆渝合高速公路有限公司2023年特大桥径流系统和沙溪庙大桥桁车电梯维护项目**已列入我公司2023年年度计划，为保证本工程项目顺利开展，特邀请贵公司对本项目进行竞争性比选。

**一、工程项目介绍**

为保证渝合路特大桥径流系统和沙溪庙嘉陵江大桥设备运行安全。我司拟对所辖三座特大桥径流系统和沙溪庙嘉陵江大桥桁车、电梯开展日常周期性维护。项目业主为重庆渝合高速公路有限公司，资金已落实，本项目**上限价为贰拾叁万陆仟零叁拾元伍角伍分（ ¥236030.55 元**）。

**二、工作内容**

1、施工范围：重庆渝合高速公路马鞍石大桥、北碚嘉陵江大桥、沙溪庙大桥。

2、施工暂定时间：2023年4月～2023年12月。

3、施工内容：

详见清单。

4、项目要求：

（1）质量满足要求。

（2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

（3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

（4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2004）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《关于加强高速公路养护施工作业规范管理的通知》（渝高管【2009】60号）等有关文件规定执行。

**三、报价人要求**

1、报价人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力。

2、报价人具有制造安装维修B级（及以上）资质证；具有近三年在已通车高速公路桥梁工程升降机有设计制造安装或维修业绩；具有建设主管部门颁发的有效内的安全生产许可证；维保人员须是本单位高空作业持证人员。

3、报价人所有报价必须按竞争性比选文件报价表表样报价。

4、报价人不得提出与竞争性比选文件不同的合同签订和计量支付方式。

5、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

**四、竞争性比选信息的获取**

竞争性比选文件将通过重庆高速公路集团有限公司官网进行发送。凡有意参加报价的单位，自行前往该平台报名下载竞争性比选文件。

**五、报价文件的递交及相关事宜**

1、**投标文件报送截止时间：2023年4月4日10：00（北京时间）前，将纸质版投标文件送达至重庆渝合高速公路有限公司101会议室（渝合高速团山堡服务区（重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第一支队北碚大队旁））并现场开标，逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，竞争性比选人不予受理。**

2、报价文件含报价书，报价应包括完成本竞争性比选函全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，竞争性比选人明示或暗示的一切费用；

3、报价文件必须含报价人法人合法授权书（授权代表报价人进行报价、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）；

4、报价文件内应提供营业执照、资质证书、业绩证明、设备和拟投入人员的相关资料等。报价文件应加盖单位公章，并封装于文件袋内。

5、**在签订合同前竞争性比选人有权接受和拒绝任何报价、宣布报价无效或进行重新竞争性比选,并对由此而引起的对报价人的影响不承担责任。**

**六、报价函要求**

（1）报价清单（投标文件格式附后）

（2）营业执照、资质证书复印件、业绩等相关材料。业绩证明材料（需提供合同复印或扫描件加盖鲜章及业主联系方式备查）。

（3）为满足本竞争性比选函所需的拟投入的人员情况表（格式自理）

以上报价函均需逐页加盖报价单位鲜章，报价人需持单位介绍信原件及经办人身份证。

**七、报价、定标评标价原则及低价风险担保**

1、本次询价在原则上满足询价人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次询价采用“最低评标价法”，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为第一中标候选人。本次询价推荐中标候选人一名。

**八、合同签订及费用支付**

1、本次竞争性比选为重庆渝合高速公路有限公司2023年特大桥径流系统和沙溪庙大桥桁车电梯维护工程。该清单为预估清单，具体实施点位、数量以业主下发的正式通知为准。

2、费用支付：工程完工后一次性支付（扣除3%质保金），根据实际完成的工程量\*中标单价进行计算。

**九、招标文件的澄清**

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

**十、重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人；

（4）第一中标候选人不按规定缴纳履约保证金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

**十一、废标**

出现以下情况，均做废标处理。

1. 报价文件未按“第六条报价函要求”进行报价的。
2. 更改竞争性比选文件的“工程或费用名称”、“工程量”、“上限单价”、“上限总价”。
3. 报价超“上限单价”、“上限总价”。
4. 不满足竞争性比选文件的资质和业绩要求。

**十二、联系方式**

招 标 人： 重庆渝合高速公路有限公司

地 址： 重庆渝合高速公路有限公司105办公室（渝合高速团山堡服务区（重庆市公安局交通巡逻警察总队高速公路第一支队北碚大队旁））

邮 编： 400700

联 系 人： 袁伟

电 话： 023-68216978

重庆渝合高速公路有限公司

2023年3月27日

**投标文件格式**

**一、报价函**

重庆渝合高速公路有限公司：

 我方已仔细研究了重庆渝合高速公路有限公司2023年特大桥径流系统和沙溪庙大桥桁车电梯维护工程项目竞争性比选文件的全部内容，我方投报的总价为 元（大写： ）（报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的施工工作。以优质的服务在竞争性比选方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受竞争性比选方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**二、法定代表人身份证明或授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

投标人名称： （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

 投标人： （盖单位章）

 年 月 日

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： （亲笔签名）

身份证号码：

 年 月 日

三**、承诺函**

重庆渝合高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1、严格按竞争性比选方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照竞争性比选人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。

2、与该项目所在业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；

3、近3年未有违法违规不良记录；

4、中标后同意按重庆渝合高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

 年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**重庆渝合高速公路有限公司2022年特大桥径流系统和沙溪庙大桥桁车电梯维护项目报价清单**

|  |
| --- |
|  |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  | 单位：人民币元 |
| 序号 |  | 单位 | 暂定数量 | 上限单价 | 上限金额 | 投标单价 | 投标金额 | 备注 |
| **一** | **安全生产费** | 项 | 1 | 4628.05 | 4628.05  |  |  | 以工程建安费 2%。 |
| **二** | **安全作业交通维护费** | 处/天 | 20.000 | 1289 | 25780.00  |  |  |  |
| **三** | **特大桥径流系统维护** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桥检车 | 台班 | 18 | 3598 | 64764.00  |  |  |  |
| 2 | 维修辅助车 | 台班 | 18 | 714 | 12852.00  |  |  |  |
| 3 | 维修用工 | 工日 | 64 | 97 | 6208.00  |  |  |  |
| 4 | 拆除并更换UPVC315管道 | m | 100 | 56.09 | 5609.00  |  |  |  |
|  | **小计** |  |  |  | 89433.00  |  |  |  |
| 四 | **沙溪庙大桥桁车电梯维护** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 桁车、电梯等保洁（含2个桁车、4个电梯等） | 次 | 4 | 3598 | 14392.00  |  |  |  |
| 2 | 桁车、电梯等设备运行检查（含2个桁车、4个电梯等） | 次 | 4 | 7827 | 31308.00  |  |  |  |
| 3 | 升降机年检 | 台 | 4 | 1979 | 7916.00  |  |  |  |
| 4 | 桁车、电梯等设备维护保养（含2个桁车、4个电梯等） | 次 | 4 | 11659 | 46636.00  |  |  |  |
| 5 | 桁车车体人工除锈油漆 | m2 | 100 | 101 | 10100.00  |  |  |  |
| 6 | 桁车车体焊接（3mm厚钢板） | m2 | 0.5 | 124 | 62.00  |  |  |  |
| 7 | 拆除并更换滑触线（H型320A） | m | 20 | 65 | 1300.00  |  |  |  |
| 8 | 拆除并更换电缆线YC 4x2.5 mm2 | m | 40 | 21 | 840.00  |  |  |  |
| 9 | 拆除并更换电缆线YC 3\*1.5 mm2 | m | 80 | 14 | 1120.00  |  |  |  |
| 10 | 拆除并更换φ32PVC管道 | m | 80 | 20 | 1600.00  |  |  |  |
| 11 | 轨道连接螺栓 | 个 | 10 | 6.05 | 60.50  |  |  |  |
| 12 | 拆除并更换钢板网（3mm） | m2 | 10 | 85.5 | 855.00  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  | 116189.50  |  |  |  |
| 合计 | 236030.55  |  |  |  |