项目名称： 2022年水层膜泡沫灭火剂集中采购项目

询

价

函

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

2022年9月

第一章 竞争性比选公告

2022年水层膜泡沫灭火剂集中采购项目比选人和业主为重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司，资金预算来自公司安全管理费（专项），项目已具备招标条件，采用资格后审，现欢迎各单位参加该项目竞争性比选。

一、项目概况

（一）项目名称：2022年水层膜泡沫灭火剂集中采购项目。

（二）项目地点：南方公司辖区高速路段。

（三）项目概况：按照公司消防器材管理相关制度及更换年限，公司部分水层膜泡沫灭火剂已到更换年限，根据2022年预算及中心实际上报需求，对水层膜泡沫灭火剂进行采购，共计68610升。

（四）本次比选范围及技术要求：详见比选文件第三章。

（五）服务期：2年。

（六）本次询价不接受联合体报价和选择性报价。

二、参选人资格要求：

参选人应同时满足下列资质要求和业绩要求：

（一）具有独立法人资格、有效的营业执照（注册资金100万及以上），具备消防器材生产或销售经营资格。

（二）至少完成过一次高速公路泡沫灭火剂更换及供货业务，以有效合同为准。

（三）厂家授权本次投递单位的销售代理及售后服务承诺函须盖厂家鲜章。

（四）本次供货产品水成膜泡沫灭火剂须提供2018年1月1日之后由国家认证的具有该产品检测资质的检验机构出具的检验合格报告及中国国家消防认证证书。

（五）投标单位必须有良好的社会信誉，在投标活动和项目实施过程中未发生弃标、恶意竞标等违法违规不良行为；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单。如发现以上任何一类情况均视为废标。

三、竞争性比选竞标报价要求

本项目的最高总上限价为：1296729元，大写：壹佰贰拾玖万陆仟柒佰贰拾玖元整；最高上限单价为：18.9元/升。比选申请人的竞标总报价及单价报价均不得超过竞标总限价及单价限价，否则将视为无效竞标。

1. 竞争性比选评标办法

以经评审的最低价法确定中标单位。

五、竞争性比选文件的获取

获取方式：重庆高速集团官网上发布，自挂网发布之日起3天内，可登录重庆高速集团官网直接下载获取比选文件、答疑等开标前的有关资料。

六、参选申请书的递交

递交截止时间：2022年9月22日10时00分

递交地址：G65巴南收费站旁南方公司二楼中会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的参选申请书，比选人不予受理。

七、联系方式

竞争性比选人：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司；

联系人：王奕雄； 电 话：66410579，18716881565。

第二章 参选人须知

参选人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 项目名称 | 2022年水层膜泡沫灭火剂集中采购项目 |
| 2 | 报价 | 参选人报价函的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准 |
| 3 | 参选申请书份数 | 正本壹份副本壹份，须密封提交。 |
| 4 | 装订要求 | 1、参选申请书按邀请比选文件“第四章 参选申请书格式”要求装订，装订成一册或分册装订由参选人自行决定，不作统一要求。2、投标文件必须固定胶装，不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则文件失散引起的后果自负。 |
| 5 | 密封要求 | 参选申请书应全部密封递交 |
| 7 | 参选申请书递交时间和地点 | 参选申请书递交的截止时间2022年9月22日10时00分；地点为：G65巴南收费站旁南方公司二楼中会议室； 收件人：王奕雄注意事项：因疫情防控影响，请递交人员到场提供健康码、行程码及48小时内核酸检测证明，不能提供以上证明拒绝进入公司大楼，请参与单位务必重视。 |
| 8 | 开标时间 | 开标时间：同投标截止时间 |
| 9 | 开标 | 因疫情原因，采取线下招投标小组开标，外来人员不参与 |
| 10 | 比选控制价 | 1296729元(最高限价总价)、18.9元（最高限价单价） |
| 11 | 评标办法 | 经评审的最低价法 |
| 12 | 比选保证金 | 10000元（必须以投标公司名义汇款到公司账户，保证金缴纳账户信息：户名：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司，开户行：工商银行重庆两路口支行 ，账号：3100021319200325786） |
| 13 | 合同支付方式 | 验收及抽检合格后支付 |

一、比选文件

（一）本比选文件包括

1、竞争性比选公告；

2、参选人须知；

3、技术标准和要求；

4、参选申请书格式。

（二）比选文件的澄清

参选人在收到比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有疑议应在截止报价前向比选人以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱414227936@QQ.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。

二、参选申请书的编制

（一）参选申请书的构成

参选申请书应包括下列内容：

1、报价函及分项报价表。

2、法定代表人身份证明及授权委托书。

3、询价响应单位的营业执照有效复印件。

4、有效的资质证书复印件（含厂家授权本次投递单位的销售代理及售后服务承诺函须盖厂家鲜章）。

5、业绩证明（至少完成过一次高速公路水层膜泡沫灭火剂更换及供货业务，以有效合同为准）。

6、其他相关资料（2018年1月1日之后由国家认证的具有该产品检测资质的检验机构出具的检验合格报告及中国国家消防认证证书）。

7、征信截图。

8、比选保证金银行回单。（必须以投标公司名义汇款到公司账户，保证金缴纳账户信息：户名：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司，开户行：工商银行重庆两路口支行 ，账号：3100021319200325786）

9、参选人认为有必要提供的其他证明文件。

**（注：以上所有文件均须加盖单位公章）**

（二）参选人报价

1、报价是指参选人在准确认真研究本项目后，对该项目涉及的成本以及利润的预算值，如发生报价人弃标、恶意竞标等行为，保证金不予退还。

2、参选人必须按附件的分项报价清单表填写，填报单价和总价、合同总金额。

3、报价金额包含本项目完成的运输安装、人工成本、抽样送检等所有费用，甲方不再承担任何费用。

（三）参选申请书的编制、装订、密封

1、参选申请书应严格按第四章要求的格式进行编写。

2、参选申请书正本一份，副本一份，数量见投标人须知前附表，并明确标明“正本”和“副本”。对正本和副本不一致处，以正本为准。

3、参选申请书应由参选人的法定代表人或其授权代表签名，并应按规定加盖参选人的单位公章。

4、装订要求详见须知前附表。

5、密封要求详见须知前附表。

6、参选申请书应包装在密封套里，未密封的参选申请书将不予签收。

（五）参选申请书的递交

1、参选人应在须知前附表规定的时间和地点递交参选申请书。

2、参选人递交的申请书不予退还。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的参选申请书以及未按规定密封的报价文件，比选人不予受理。

三、开标

（一）开标时间和地点

比选人在参选人须知前附表规定的时间地点开标。

（二）开标

1、结果在高速集团官网上发布

2、开标过程中，若比选人发现参选申请书出现以下任一情况，经监标人确认后一律视为废标：

（1）未在参选人报价函上填写投标总价；

（2）参选人报价或调整函中的报价超出比选人公布的比选控制单价及总价上限。

（3）参选人报价或调整函中的报价有错、碰、漏、缺、模糊。

（4）资质文件不齐全或不符合本次比选条件要求。

（三）评标

1、评标由比选人依法组建的评标委员会负责。

2、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）比选人或参选人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与参选人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

4、评标办法：

以经评审的最低价法确定中标单位。

（1）评标委员会按照经评审的投标价由低至高的顺序推荐3名中标候选人。

（2）若经评审的投标价相等时，以抽签方式确定中标候选人。

四、合同授予

（一）定标方式

比选人依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，如出现第一中标候选人弃标的情况，依次确定下一位中标候选人为中标人。

（二）中标通知书

比选结果将在重庆高速集团官网进行公示，公示期为挂网之日起3日，定标后以书面形式向中标候选人发出中标通知书。

（三）合同的签订

询价人确定成交单位后，向其发出成交通知书。成交单位在接到询价人通知书后，须7个工作日内派代表与询价人进行委托服务合同的签署工作，并立即开始工作接洽及按时入场履行服务工作，否则视为自动放弃中选资格。

比选人与中标人协商签订书面合同，本次采购物资涉及南方公司、通粤公司、江綦公司，乙方须按甲方要求分别按照中标价单独签订合同。

（四）纪律和监督

1、比选人不得泄漏招标活动中应当保密的情况和资料，不得与参选人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

2、参选人不得相互串通投标或者与比选人串通头投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义参选或者以其他方式弄虚作假骗取中标；参选人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

3、评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选申请书的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

第三章 产品质量要求

一、产品必须符合国家相关法律规定的质量要求及国家标准并且不得低于以下参数要求，不得擅自改变品牌、型号（见采购清单）以及降低质量要求；并提供相关资质证书及质量证明文件，本次提供的检验报告中的检测结果需符合下述参数要求。

（1）泡沫液的混合比为3%；

（2）泡沫灭火剂的灭火等级满足：IA；

（3）强施放灭火剂时间≤3min;

（4）强施放抗烧时间≥20min；

（5）表面张力mN/m：与特征值的偏差不大于10%

（6）界面张力mN/m：与特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%，按上诉两个差值中较大者判定

（7）腐蚀率，mg/（d\*dm2）Q235A钢片≤1.6；3A21铝片≤0.8.

（8）25%稀液时间min：与特征值的偏差不大于20%

二、2022年水层膜灭火剂采购清单

南方公司2022年消防器材采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及型号** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | **水成膜****AFFF/非AR 3% -6****8年过期** | 南川中心：龙凤山隧道3390升武隆中心：中心150升；白云隧道（出城）4230升、白云隧道（进城）4260升；白马隧道（出城）1860升、白马隧道（进城）1830升；羊角隧道（出城）3990升、羊角隧道（进城）3990升；大湾隧道（出城）1680升、大湾隧道（进城）1680升；黄草岭隧道（出城）1920升、黄草岭隧道（进城）1920升；武隆隧道（出城）2910升、武隆隧道（进城）2940升；枫香隧道（出城）630升、枫香隧道（进城）660升；中兴隧道（出城）3690升、中兴隧道（进城）3690升；银盘隧道（出城）750升、银盘隧道（进城）720升万盛中心：丛林隧道1380升；青山隧道960升；李渡中心：龙桥隧道750升、马武隧道2820升、鸭江隧道1260升、分水岭隧道2280升 | 56340 | 升 |

通粤公司2022年水层膜采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | **水成膜****AFFF/非AR 3% -6****8年过期** | 三泉隧道4260升；半河隧道1500升；马嘴隧道4470升；福寿隧道1140升； | 11370 | 升 |

江綦公司2022年消防器材采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | **水成膜****AFFF/非AR 3% -6****8年过期** | 四座隧道900升 | 900 | 升 |

三、本次采购的水成膜泡沫灭火剂生产日期必须是2022年9月1日以后。中标单位对所提供的产品实行三包。

四、中标单位提供两年的质保服务，质保金为中标价的5%，质保期从水成膜泡沫灭火剂验收之日起计算。

五、供货方按照本次竞争性比选函所确定的泡沫灭火剂类型、数量送货到指定地点并安装后，由甲方和供货方一起将泡沫灭火剂随机抽样送至专业检测部门检测。如果检测不合格，供货方负责将产品全部收回，并视为供货方未依约供货，同时解除合同。

六、中标单位提供送货上门、安装到点、到位服务，同时按照甲方要求，供货单位须负责对更换下的泡沫灭火剂进行安全环保处理。

第四章 参选人申请书格式

**附件1：**

**询价响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**2022年泡沫灭火剂集中采购项目**

**参选申请书**

### 竞标人单位名称（全称）（盖单位公章）

**参选人**： **（盖公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签字）**

**年 月 日**

**目 录**

1、报价函及分项报价表

2、法定代表人身份证明及授权委托书

3、询价响应单位的营业执照有效复印件

4、有效的资质证书复印件（含厂家授权本次投递单位的销售代理及售后服务承诺函须盖厂家鲜章）。

5、业绩证明（至少完成过一次高速公路泡沫灭火剂更换及供货业务，以有效合同为准）。

6、其他相关资料（2018年1月1日之后由国家认证的具有该产品检测资质的检验机构出具的检验合格报告及中国国家消防认证证书）。

7、征信截图

8、比选保证金银行回单

9、参选人认为有必要提供的其他证明文件

**一、报价函及分项报价表**

**（一）报价函**

**致：**

1.我方已仔细研究了**2022年水层膜泡沫灭火剂集中采购项目**询价文件的全部内容，愿意以如下报价作为本项目的竞标价并按合同约定实施完成投标工作。愿意以总报价 （¥ ）作为本项目的竞标价并按合同约定实施完成投标工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销询价响应文件。

3．我方在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

**4. 承诺所有产品的技术参数完全满足询价文件的要求，否则视为虚假应标，询价人有权取消中标资格，如若造成询价人损失，我方承诺按询价人要求进行赔偿。**

5．我方承诺在收到成交通知信息后，在7个工作日内和询价人签定合同**。**

6. 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同事宜。且在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

###  年 月 日

**（二）分项报价表**

| **类别** | **参数要求** | **南方公司****沿线送货地点** | **单位** | **采购数量** | **限价单价(元)** | **限价总价(元)** | **单价报价(元)** | **总价报价(元)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水成膜泡沫灭火剂（8年有效期） | 见产品质量要求 | 南川中心：龙凤山隧道3390升武隆中心：中心150升；白云隧道（出城）4230升、白云隧道（进城）4260升；白马隧道（出城）1860升、白马隧道（进城）1830升；羊角隧道（出城）3990升、羊角隧道（进城）3990升；大湾隧道（出城）1680升、大湾隧道（进城）1680升；黄草岭隧道（出城）1920升、黄草岭隧道（进城）1920升；武隆隧道（出城）2910升、武隆隧道（进城）2940升；枫香隧道（出城）630升、枫香隧道（进城）660升；中兴隧道（出城）3690升、中兴隧道（进城）3690升；银盘隧道（出城）750升、银盘隧道（进城）720升万盛中心：丛林隧道1380升；青山隧道960升；李渡中心：龙桥隧道750升、马武隧道2820升、鸭江隧道1260升、分水岭隧道2280升 | 升 | 56340 | 18.9 | 1064826 | （必填） | （必填） |
| **类别** | **参数要求** | **通粤公司****沿线送货地点** | **单位** | **采购数量** | **限价单价(元)** | **限价总价(元)** | **单价报价(元)** | **总价报价(元)** |
| 水成膜泡沫灭火剂（8年有效期） | 见产品质量要求 | 三泉隧道4260升；半河隧道1500升；马嘴隧道4470升；福寿隧道1140升； | 升 | 11370 | 18.9 | 214893 | （必填） | （必填） |
| **类别** | **参数要求** | **江綦公司****沿线送货地点** | **单位** | **采购数量** | **限价单价(元)** | **限价总价(元)** | **单价报价(元)** | **总价报价(元)** |
| 水成膜泡沫灭火剂（8年有效期） | 见产品质量要求 | 四座隧道900升 | 升 | 900 | 18.9 | 17010 | （必填） | （必填） |
|  |  | **合计** |  | **采购数量** | **限价单价(元)** | **限价总价(元)** | **单价报价(元)** | **总价报价(元)** |
|  |  | **合计限价及报价** |  | 68610 | 18.9 | 1296729 | （必填） | （必填） |

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

 竞标人： （盖单位鲜公章）

 年 月 日

### 注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

**三、询价响应单位的营业执照有效复印件**

**四、有效的资质证书复印件**

（含厂家授权本次投递单位的销售代理及售后服务承诺函须盖厂家鲜章）。

 **五、业绩证明**

（至少完成过一次高速公路泡沫灭火剂更换及供货业务，以有效合同为准）。

**六、其他相关资料**

（2018年1月1日之后由国家认证的具有该产品检测资质的检验机构出具的检验合格报告及中国国家消防认证证书）。

**七、征信截图**

**八、比选保证金银行回单**

**九、参选人认为有必要提供的其他证明文件**