**重庆高速文化传媒股份有限公司展厅显示设备采购及安装项目**

**竞争性比选文件**

**重庆高速文化传媒股份有限公司**

**2022年6月**

**重庆高速文化传媒股份有限公司展厅显示设备采购及安装项目**

**竞争性比选公告**

本项目为重庆高速文化传媒股份有限公司展厅显示设备采购及安装项目，重庆高速文化传媒股份有限公司计划以竞争性比选方式确定实施单位，具体情况如下：

**一、项目概况和比选范围**

**1、项目概况**

本项目为展厅显示设备采购项目，包括7块显示设备的采购和安装等。

**2. 比选范围**

1.1 项目地点：重庆高速集团一楼。

1.2 安装工期：60天。

1.3 招标范围：展厅显示设备。

1.4标段划分：本项目为一个合同标段。

1.5支付方式：完成此次展厅显示设备采购及安装，并通过验收后支付合同金额的95%，质保期（质保期为2年）过后支付5%。

**3. 技术参数：**

### 3.1 OLED透明触控显示设备（3套）技术规范：采用55寸国际主流品牌OLED工业级面板，分辨率≥1920x1080 (H×V)，亮度≥450 ( cd/㎡)，对比度≥100000：1，响应时间≥1ms灰阶到灰阶、8ms动态画面响应时间；

### 3.2 显示色彩：10-bit, 1.07B (1B=10亿)，可视角≥178°(H) / 178°(V)，屏幕比例：16:9，透光率≥38%，投标人需要提供符合需求的液晶显示屏广角技术软件著作权证书并加盖制造商鲜章；

### 3.3 控制系统技术规范：电源≤功耗190W，使用寿命≥30000小时； 屏体厚≤1.78mm，5000倍的动态画面响应时间， 画面清晰无拖尾.10亿色彩，色域范围108% ；自发光像素能够精准还原色彩，自发光像素可以独立开启和关闭，超高对比度，无漏光现象；

### 3.4 输入接口：HDMI IN X1,USB 2.0 X1,DP IN X 1，控制信号输入、输出:RS232 串口(RJ45)。

### 3.5 一体化主机：Intel 酷睿i7（6代）及以上，内存≥8GB，SSD≥256GB,工业主板/专用电源 ，硬件为纯嵌入式SOC架构，安全性高、稳定性强，支持多种数模接口,至少HDMI\*1,DVI\*1,VGA\*1,DP输入4K@60Hz\*1,DP环出4K@60Hz\*1。支持超高速4K@60Hz DP数字接口输入和环出，真4K拼接显示效果，支持超高速4K HDMI数字输入接口。

3.6触控系统技术：采用进口投射式电容触摸G+G电容10点触控技术，支持手写及多点手势，透光度≥97%；触摸速度＜3ms，精确度好，使用简单便捷、易于维护；操作方式:手指输入（或其他导体）,使用寿命＞5000万次、最大支持分辨率≥4096\*4096、线性误差≤2.5mm，接口类型：USB+串口，强抗干扰性，不受光干扰，表面防污防油，投标人需要提供符合需求的触摸系统的软件著作权证书并加盖制造商鲜章。

### 3.7 液晶显示屏3块，屏体尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920\*1080，响应时间≤4ms，面板：IPS技术，屏幕比例：16:9，接口：HDMI，VGA。。

### 3.8 液晶拼接屏设备（1套）：拼接屏整屏宽约：2500mm，高约500mm,分辨率≥1920X1080，超窄边≤3.8MM;亮度≥450cd/m2，响应时间≤6ms；对比度≥4000：1；色彩≥16.7M；安装支架工艺规范：整体采用高品质合金定制，支架配有六方位微调装置，可实现零距离拼缝。

### 3.9 高清矩阵：满足不低于4路信号输入，4路信号输出，可显示4个不同画面。采用最新32位内嵌式处理器；采用大规模高分辨率芯片，带有断电现场切换记忆保护，具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种中控系统设备（如MV和其他控制系统）配合使用。投标人需要提供符合需求的矩阵控制软件著作权证书并加盖制造商鲜章。

### 备注：所有参加比选人员必须提供健康码、行程码以及48小时内核酸检测为“阴性”证明。否则由此引起的一切后果自负。

## 二. 投标人资格要求

1、资质要求：具有独立法人资格，具有有效的营业执照，营业范围包括生产制造或销售显示设备、液晶显示屏等。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

**（注：比选申请单位须提供须提供营业执照复印件或扫描件，并加盖比选申请单位公章。）**

2、报价人如不是本次采购项目的设备制造商，则需取得本次采购项目的设备制造商出具的代理授权书。

3、信誉要求：

（1）企业存续期在行业内无不良信誉记录和重大安全责任事故记录。（承诺格式自理）

（2）在交通运输部和重庆市交通局发布的最新一期公路工程施工企业综合信用评价结果未被评为D级。（承诺格式自理）

4、本次招标不接受联合体投标。

5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

6、比选申请人近三年来（2019年6月至今）至少具有一例类似设备供货业绩。（比选申请单位须提供合同复印件或扫描件，并加盖比选申请单位公章。）

### 备注：第“二”要求需提供相关资料复印件（或原件）并加盖比选申请单位鲜章，否则按无效投标处理。

**三、比选响应文件的相关要求：**

1、报价说明

（1）本次竞标总限价为人民币：485835元整（大写：肆拾捌万伍仟捌佰叁拾伍元整））。

**注：比选申请人的竞标报价总价及各分项单价均不得超过比选人公布的相应最高限价，否则作无效竞标处理。**

（2）本次比选报价为综合单价：包括人员工资、保险、交通组织、施工组织、垃圾清运、合理利润等。

2、竞争性比选申请文件的组成：

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照证明材料；

④其他相关资料；

**（注：以上所有文件均须比选申请单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位鲜公章）**

3、竞争性比选申请文件的份数及编制要求：

竞争性比选申请文件正本1份，副本1份（副本可为正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准），比选申请文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码并装订成册。

**备注：不按“二”或“三”条执行按无效竞标处理。**

**四、评标办法（经评审的最低价法）：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 评审因素与评审标准 |
| 1 | 本次评标采用经评审的最低价法。评标委员会对满足招标文件资格要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的量化因素及量化标准进行价格计算，按照经评审的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。  经评审的投标报价得分相等时，则以抽签的形式确定第一中标候选人。 | |
| 2.1 | 形式评审与响应性评审标准（第一信封） | （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：  a.投标函按招标文件规定填写了项目名称、工期、项目质量要求。  b.投标文件组成齐全完整。  （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合比选文件规定：  （3）投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效提供了投标担保：  a.投标担保的金额符合招标文件规定的金额；  b.若采用电汇，投标人在招标文件前附表规定的时间之前，将投标保证金一次性汇入招标人指定帐户。  （4）投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合下列要求：  授权人和被授权人均在授权书上签名，可使用印章、签名章或其他电子制版签名；并附授权人和被授权人的身份证复印件。  （5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合下列要求：  法定代表人在法定代表人身份证明上签名，可使用印章、签名章或其他电子制版签名。  （6）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的期限。  以上各项中，有任何一项不符合评审标准的，作无效竞标处理。 |
| **条款号** | **条款内容** | **编列内容** |
| 2.2 | 第二信封初步评审 | （1）第二信封（报价文件）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整；  （2）第二信封（报价文件）中法定代表人或其授权的代理人的、投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；  （3）在报价函上填写了投标总价（包括大写金额和小写金额），投标总价不高于招标人公布的最高投标限价，且报价唯一；  （4）未修改招标人给定的暂列金额（如有）； |
| 2.3 | 评标结果 | 本项目评标采用经评审的最低价法，对通过初步评审、详细评审的投标人按照经评审的投标报价由低到高的顺序依次推荐3名中标候选人。若不足3名，则只选取相应的数量。 |

**备注：拆除后残值归业主所有，申请比选人须自行安排场地保管。**

**五、比选须知**

（一）比选文件发售时间：2022年6月29日-2022年7月1日内在中国招标投标公共服务平台（[http://bulletin.cebpubservice.com/）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）和重庆高速集团官网上发布比选公告。](http://bulletin.cebpubservice.com/）上发布询价公告。)

（二）竞争性比选文件发售：比选申请人自行下载比选文件。

（三）竞争性比选地点：重庆市渝北区海王星科技大厦D区5楼。

（四）竞争性比选截止及开标时间：2022年7月4日 14时 00 分（北京时间）。

（五）本项目的竞标保证金为8000元整。比选申请单位需在2022年7月1日17:00（北京时间）前将保证金（需备注项目全称）交到比选人指定账户（比选人账户见下）。比选结果公布后，比选申请单位向比选人提出退保证金申请并付收据，比选人在收到退保证金申请后的20个工作日内无息返还竞标保证金。第一中标候选人的竞标保证金自动转为履约保证金，待合同履行完毕后退还。

比选人账户：

名 称:重庆高速文化传媒股份有限公司  
 纳税人识别号：915001032028211147  
 地址、电话：重庆市渝北区龙山街道龙脊路248号附6号3-2 89138385  
 开户行、账号：重庆银行上清寺支行 220102029000401017

（六）各比选申请人应根据本次比选的具体要求，编制规范的竞争性比选申请文件。

1、竞争性比选申请文件要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选申请文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。

2、非法人提交比选文件时，提交者必须提供授权委托书以及身份证原件，并且提交者、授权委托书以及身份证原件三者为同一人。

（七）密封要求：

按要求制作的比选响应文件，将比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明以下信息：

重庆高速文化传媒股份有限公司展厅显示设备采购及安装项目

在2022年 7 月4 日下午14:00时前不得开启

比选人：重庆高速文化传媒股份有限公司

地址：：重庆市渝北区海王星科技大厦D区5楼办公室  
联系人：吴老师 电话：023－891390907

附件：效果图





**竞争比选文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆高速文化传媒股份有限公司展厅显示设备采购及安装项目**

比选响应单位名称全称（盖单位公章）

**目 录**

1. 报价书
2. 法定代表人身份证明及授权委托书
3. 比选响应单位有效的营业执照等

四、其他相关资料

**一、报价书**

**致：重庆高速文化传媒股份有限公司**：

**我方已仔细研究了重庆高速文化传媒股份有限公司展厅显示设备采购及安装项目**比选文件的全部内容，我司愿意以总报价 （大写）（¥ ），并按合同约定履行义务。

1．我方承诺在竞标有效期内不修改、撤销比选响应文件。

2．我方在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

3．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

比选响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人： （盖单位章）

年 月 日

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （比选响应人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、比选响应单位有效的营业执照等复印件**

1. **其他相关资料**