# **南方营运分公司巡查车车载视频接入项目**

# **竞争性比选公告**

## 1. 比选条件

　　本竞争性比选项目巡查车车载视频接入项目，采购人为重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司，建设资金来自重庆高速公路集团有限公司年度预算资金，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况

（1）项目地点：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司（G65巴南收费站站旁）

（2）项目概况：为便于对突发事件的准确掌握和应急救援工作的迅速开展，加大巡查装备高科技投入力度，根据重庆高速公路运行管理委员会办公室《关于运行巡查业务工作会的纪要》（渝高速路纪要〔2021〕37号）要求，南方公司将在今年完成公司所有巡查车辆（共计更换云台视频10台，其中南方公司9台，通粤公司1台）的移动视频平台接入工作。

（3）**实施内容：**严格按照重庆高速公路运行管理委员会办公室关于印发《重庆高速公路移动视频接入要求（试行稿）》的通知（渝高速路文〔2021〕16号）要求实施。具体技术要求详见竞争性比选文件。

**3、竞标人资格要求：**

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，并具有本次招标货物的生产或销售资质。

（2）投标人必须为重庆主城区内具有售后维保技术服务点。

（3）本次询价不接受联合体投标。

（4）本次询价不允许分包或转包。

**4、评标办法**：

本项目采用经评审的最低投标价法，评标组按报价金额由低到高的顺序进行评审。

**5、需求规格型号配置要求：**

参照运行管委会下发的《重庆高速公路移动视频接入要求（试行稿）》（渝高速路文〔2021〕16号）内的各项参数要求，在其要求的基本参数基础上进行细化和适当提升，配置含主机、云台、手控器、显示屏、移动视频支架、云平台物联网卡对接服务

（1）含主机、云台、显示屏参数及配置

视频通道：1路1080P TVI云台一体机视频通道+4路1080P TVI相机视频通道；

云台支持：1080P，30倍光学变倍，焦距为4.5mm-135mm。支持水平360°连续旋转;垂直-90°～+90°。具备红外夜视距离不低于200米，带遮阳罩，带雨刷。

编码：支持H.264/H.265编码格式

低照度功能：彩色:0.05Lux@(F1.6)，黑白:0.01Lux@(F1.6）

存储容量：标配2T硬盘(支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘)

通信模块：全网通（支持移动、联通、电信）；

定位模块：标配GPS&北斗，定位信息能在录像资料中保存；

WIFI模块：5.8G WIFI；

手控器：具备不少于16个按键，能够一键录像、回放录像、设置并能调取云台预置位等;

显示屏：标配7寸LED显示屏，分辨率800X480 RGB；

（2）移动视频支架

结构：底箱及电池箱均采用2mm冷轧钢板，立杆采用镀锌方管，防护等级IP55及以上，进线孔采用PG防水接头处理，电池箱内贴防火隔热材料，钣金部件均喷塑处理，粘贴反光警示标，包含免维护铅酸电池（质保一年）、充放电控制器、控制器、频闪灯、自动收线器、手动绞盘。

**6、成交及合同签订：**

根据《重庆高速公路移动视频接入要求（试行稿）》（渝高速路文〔2021〕16号）要求，移动视频的设备应经过重庆高速公路接入测试，测试合格的设备才能接入路网平台。中选单位应首先通过测试后才能发放中选通知书，如不能通过测试，则中选人顺延。成交单位在接到询价人通知书后，须7个工作日内派代表与询价人进行委托服务合同的签署工作，并立即开始工作接洽及按时入场履行服务工作。否则视为自动放弃中选资格。

**7、询价响应文件的相关要求：**

（1）报价说明：

本项目结合现有市场行情将上限单价为25855.50元/台，上限总价258555元。竞标人的竞标报价均不得超过询价人发布的最高总限价和单价限价，否则，将作否决投标处理。

本项目报价包括车载云台视频旧设备拆除、新设备采购和安装调试并接入路网运行平台，以及质保期内的运行维护。

卖方完成设备安装至正常使用的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

（2）询价响应文件的组成：

报价函、法定代表人身份证明及授权委托书、询价响应单位的有效的工商营业执照复印件、单位资质证明文件、其他相关资料。

报价响应文件每一页均需公司法定代表人或其授权代理人签署名并加盖公章。

**8、报价原则**

（1）本次报价前需将车载云台视频交由路网中心测试，确保所有设备能接入重庆高速路网中心运行平台，如不能接入重庆高速路网中心运行平台做废标处理。

（2）本次报价采用综合单价报价（综合报价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本项目的一切费用），应包含所有原设备拆除、新设备采购、运送、安装人工成本以及质保期内的设备维护、移机等。

（3）上限价：结合现有市场行情将上限单价为25855.50元/台，上限总价258555元。报价人总报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。

**9、竞争性比选须知：**

（1）竞争性比选文件获取方式：比选文件由南方公司发给符合资质条件的、愿意参加的竞标人。本项目不需要报名，直接投标 。

（2）竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）上发布。

（3）竞争性比选响应文件递交地点：南方营运分公司231办公室（G65巴南收费站站旁）

（4）竞争性比选响应文件递交截止时间： **2021 年10月 9 日****上午 10 时 00 分。**

（5）竞争性比选文件开始地点：竞争性比选响应文件的递交地点。

**10、竞争性比选人联系方式：**

邀请人：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

地址：南方营运分公司231办公室（G65巴南收费站站

旁）

联系人：谭老师 电话：（023）66410770

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

2021年9月2日