附件1

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

露营营基定制采购竞争性比选文件

因我司冷水自驾营地当前提档升级需要，需定制采购60台露营营基，现我司计划以竞争性比选方式确定供货单位，具体情况如下。

1. 比选内容详见下表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **上限单价** | **上限合价** | **技术要求** |
| 1 | 马尾松 | 3米\*3米、厚2.5公分\*宽8公分 | 37条 | 17.74 | 662.75 | C:\Users\user\Desktop\dd3fe684708760fd9c67d72cc0bafef.jpg |
| 2 | 四圆牌防腐防水木油 | 2.5L | 9㎡ | 14.56 | 131 |  |
| 3 | 镀锌管 | 4\*6cm\*2mm | 6根 | 57.33 | 277.33 | 骨架 |
| 4 | 镀锌管 | 高20公分、6\*6cm\*3mm | 2根 | 30.17 | 50.33 | 固定柱 |
| 5 | 镀锌管 | 高35公分、6\*6cm\*3mm | 5根 | 38.33 | 281.67 | 升降柱（双层） |
| 6 | 人工、运费 |  |  |  | 427.5 |  |
| 上限单价（元） | 1893.85  | 升降脚 | 30个 |
| 上限单价（元） | 1469.25  | 无脚 | 30个 |
| 总数量（个） |  60 |
| 质保期 | 1年 |
| 采购最高限价合计 | 100893 |
| 其它要求（全部需由供应商免费提供） |
| 1. 售后服务

1.自帐篷平台经过双方验收合格之日起，保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后，24小时内派人至甲方现场维修。2.保修期后，乙方必须在接到甲方保修通知后24小时内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。 |

备注：1、本次采购数量为暂估量，最终数量以实际结算数量为准，且满足国家及行业的相关技术规范标准。

2、供货期：合同签订后，按采购方发出实际采购清单通知起20日内交付。

二、竞标人资格要求

具有独立法人资格、有效的营业执照、具有营基平台生产或销售资质许可。

三、质量要求及最高限价

营基平台需满足行业相关技术规范标准，本项目上限总价为100893元，竞标人的竞标报价文件中单价和总价均不得超过上限价，否则为无效竞标。竞标人根据比选方提供的相关资料进行全费用综合单价报价，所报的全费用综合单价和总价包含但不限于为达成工作要求所需要的所有材料费、人工费、运输费、通行费、安装费、车辆使用费、保险费、规费、税金等一切明示或暗示的费用。在合同履行期间，清单中的单价将不予调整，竞标人在报价中应充分考虑可能发生的价格变动因素。

四、本次比选申请文件的组成

①报价书；

②法定代表人身份证明及授权委托书；

③比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证；

④比选申请单位信誉承诺；

⑤已标价报价清单。

**（注：以上所有文件均须竞标单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）**

五、比选申请文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件1份，竞争性比选响应文件按比选文件中规定格式排版。

### 六、评标办法

本项目采用经评审的最低投标价法，评标委员会按报价金额由低到高的顺序进行评审。最低报价相同，则进行第二轮报价。

### 结算支付

1. 合同签订后，营基平台经比选人验收合格向中标人支付合同金额95%的货款，质保期满后(质保期为一年)，比选人支付剩余5%合同金额。
2. 在办理合同支付前，中标人应提供增值税专用发票及相关支付资料。

### 八、交货地点

石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号，冷水营地库房或营区内指定位置。

**九**、竞争性比选须知

1、竞争性比选文件获取方式：凡愿意参加的潜在竞标人，从2020年7月31日起至竞争性比选响应文件递交截止时间前，详见重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布的本项目竞争性比选公告中的获取方式（链接）自行下载。不管竞标人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接投标。

2、竞争性比选公告及结果公示将在重庆高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）上发布。

3、竞争性比选响应文件递交截止地点：重庆市石柱土家族自治县冷水镇莼乡路210号

4、竞争性比选响应文件递交截止时间：2020年8月21日上午11 时00分。

5、各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改）。

**十**、竞争性比选人联系方式

竞争性比选人：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

地址：重庆市石柱土家族自治县冷水镇莼乡路201号

联系人：陈晓菊 电话：15213364764

**比选申请文件格式**

**（以下内容为示例）**

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司

露营营基定制采购竞争性比选文件

比选申请单位名称全称（盖单位公章）

目 录

一、报价书

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

四、比选申请单位信誉承诺

五、已标价报价清单

一、报价书

**致：重庆高速冷水自驾营地管理有限公司**

1．我方已仔细研究了**重庆高速冷水自驾营地管理有限公司露营营基定制采购竞争性比选文件**竞争性比选文件的全部内容，愿意以总报价（大写）（¥）竞标，并按约定实施。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

比选申请人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年月日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄：职务：

系 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

 比选申请人：（盖单位章）

年月日

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改**重庆高速冷水自驾营地管理有限公司露营营基定制采购竞争性比选文件**报价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

三、比选申请单位有效的营业执照、银行开户许可证

四、比选申请单位信誉承诺

重庆高速冷水自驾营地管理有限公司：

我司承诺在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，并将按照竞争性比选文件的要求供货。

 比选申请人：（盖单位章）

2020年月日

### 五、已标价报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **上限单价** | **上限合价** | **投标报价** | **技术要求** |
| **单价** | **合价** |
| 1 | 马尾松 | 3米\*3米、厚2.5公分\*宽8公分 | 37条 | 17.74 | 662.75 |  |  | C:\Users\user\Desktop\dd3fe684708760fd9c67d72cc0bafef.jpg |
| 2 | 四圆牌防腐防水木油 | 2.5L | 9㎡ | 14.56 | 131 |  |  |  |
| 3 | 镀锌管 | 4\*6cm\*2mm | 6根 | 57.33 | 277.33 |  |  | 骨架 |
| 4 | 镀锌管 | 高20公分、6\*6cm\*3mm | 2根 | 30.17 | 50.33 |  |  | 固定柱 |
| 5 | 镀锌管 | 高35公分、6\*6cm\*3mm | 5根 | 38.33 | 281.67 |  |  | 升降柱（双层） |
| 6 | 人工、运费 |  |  |  | 427.5 |  |  |  |
| 上限单价（元） | 1893.85  | 升降脚 | 30个 |
| 上限单价（元） | 1469.25  | 无脚 | 30个 |
| 总数量（个） |  60 |
| 质保期 |  1年 |
| 投标总价合计 |  |
| 其它要求（全部需由供应商免费提供） |
| 1. 售后服务

1.自帐篷平台经过双方验收合格之日起，保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后，24小时内派人至甲方现场维修。2.保修期后，乙方必须在接到甲方保修通知后24小时内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。 |  |  |

备注：包含设备费、运输费、上下车费、风险费、利润和税金等全部费用。

比选投标人：　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

地址：

2020年 月 日