附件

车辆参数1

|  |  |
| --- | --- |
| 车长 | ≥4760mm |
| 车宽 | ≥1907mm |
| 车高 | ≥1700mm |
| 轴距 | ≥2870mm |
| 排量（L） | 2.0T |
| 燃油 | 汽油 |
| 外观 | LED灯光 |
| 前后泊车雷达 360全景影像 |
| 远近光自动切换 |
| 电动外后视镜 电动折叠和电动加热 |
| LED迎宾踏板 |
| 全景天窗 |
| 内饰 | 真皮座椅 |
| 八方向电动调节，电动两向腰部支撑 |
| 航空睡眠头枕 |
| 五种越野驾驶模式切换 |
| 发动机启停 |
| 上坡辅助 |
| 前排座椅通风加热 |
| 253色环境氛围灯系统 |
| 方向盘换挡拨片 |
| 方向盘加热 |
| 流媒体后视镜 |
| 陡坡缓降 |
|  安全智能 | HUD抬头显示  |
| 手机无线充电  |
|  EPB+ABS+ESP+HBB |
| 自动泊车 |
| 车联网  |
| 自动雨刮+自动大灯 |
| 远程启动+远程监控 |
| 语音控制 |
| 无钥匙进入+无钥匙启动 |
| 颜色 | 黑色 |

车辆参数2

|  |  |
| --- | --- |
| 车长 | ≥4856mm |
| 车宽 | ≥1926mm |
| 车高 | ≥1900mm |
| 轴距 | ≥2800mm |
| 排量（L） | 2.0T |
| 最小离地间隙 | 206mm |
| 最大功率（KW) | ≥165kw |
| 最大扭矩 | ≥385N.m |
| 最大马力 | ≥224Ps |
| 变速器 | 采埃孚8速手自一体 |
| 燃油 | 汽油 |
| 综合油耗 | ≤9.9L/100Km,符合国VI排放标准 |
| 燃油标号 | 92号汽油 |
| 前悬架类型 | 双叉臂全独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆悬架 |
| 差速锁 | 中央差速锁、后桥差速锁 |
| 转向系统 | 电子随速助力转向 |
| 制动系统 | 前后通风盘式制动 |
| 外观 | 车顶行李架、LED日间行车灯、四门一健升降防夹电动车窗、外后视镜加热、后视镜电动折叠 |
| 天窗类型 | 全景天窗 |
| 踏板类型 | 电动踏板 |
| 内饰 | 皮质座椅、深色内饰、防炫目后视镜 |
| 空调系统 | 分区独立自动空调、空气清新系统 |
| 安全设备 | 主、副驾驶座安全气囊 |
| 前排侧气囊 |
| 前、后排头部气囊 |
| 胎压显示 |
| 前排安全带未系提醒 |
| ISOFIX儿童座椅接口 |
| ABS、EBD、EBA、TCS、ESP |
| 车道偏离预警系统 |
| 车道保持辅助系统 |
| 道路交通标识识别 |
| 主动刹车系统 |
| 操控配置 | 前、后驻车雷达 |
| 360全景影像 |
| 自适应巡航 |
| 五种越野驾驶模式切换 |
| 发动机启停 |
| 上坡辅助 |
| 陡坡缓降 |
| 特殊配置 | 坦克调头 |
| 蠕行模式 |
| L2级自动驾驶 |
| 自动泊车 |
| 座椅按摩 |
| 自动雨刮+自动大灯 |
| 倒车后视镜自动下翻 |
| 车联网 |
| 远程启动+远程监控 |
| 手机投屏 |
| 语音控制 |
| 前排座椅加热、通风 |
| 后排座椅加热、通风 |
| 多功能方向盘（含换挡拨片） |
| 无钥匙进入+无钥匙启动 |
| 背挂备胎 |
| 颜色 | 白色或黑色 |