**项目名称：重庆市普通公路会议升级改造及运维服务**

**竞争性比选文件**

**重庆鹏途企业管理咨询有限公司**

**2023年01月**

**重庆市普通公路会议升级改造及运维服务**

**竞争性比选公告**

本次系对重庆市普通公路会议升级改造及运维服务，建设资金来自：业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆鹏途企业管理咨询有限公司。竞争性比选由比选人自行组织。根据国家相关法律法规相关规定，本项目计划以竞争性比选方式确定服务合作单位，具体情况如下：

**一、项目基本情况：**重庆市普通公路会议升级改造及运维服务

**二、比选工作内容：**

2.1会议室升级改造设备采购

主要设备清单如下：

| **序号** | **名称** | **相关信息** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线投屏模块 | TX发射端接口：HDMI IN+OUT；RX接收端：HDMI OUT；视频分辨率支持:1920X1080@60Hz；视频HDMI最大输入/输出距离:小于5米(1920X1080@60Hz时)；WIFI 协议:标准802.11；红外接口类型:3.5mm；TX发射端900 参数：口传输距离:空旷环境最长可达 200 米；电源输入: 直流12V/1A最大功耗:MAX 7W；1个发端、4个接收模块 | 1套 |
| 2 | 无线投屏模块 | TX发射端接口：HDMI IN+OUT；RX接收端：HDMI OUT；视频分辨率支持:1920X1080@60Hz；视频HDMI最大输入/输出距离:小于5米(1920X1080@60Hz时)；WIFI 协议:标准802.11；红外接口类型:3.5mm；TX发射端900 参数：口传输距离:空旷环境最长可达 200 米；电源输入: 直流12V/1A最大功耗:MAX 7W1个发射端、1个接收模块 | 2套 |
| 3 | 投影仪 | 灯泡，投影技术：3LCD；亮度：5500流明；对比度：15000:1；标准分辨率：WUXGA（1920\*1200）；扫描频率：水平：15-92kHz；垂直：50-85Hz；变焦比：1.6X；光圈范围：F=1.5-2.0；实际焦距：f=23-38.4mm；投射比：1.38：1(变焦：广角)2.28：1(变焦：长焦)；投影距离：1.46-8.95m（变焦：广角）2.43-14.79m（变焦：长焦）；投影尺寸：50-300英寸；屏幕比例：16:10；色彩数目：10.7亿色；输入接口：2×HDMI（HDMI 1兼容MHL）；1×视频输入：RJ45；VGA | 1台 |
| 4 | 网络型可编程控制终端 | 64位四核处理器；2.0GHz主频；2GB内存，16GB Flash存储；8路独立可编程的红外发射接口；支持控制多台相同或不同的红外设备； | 1套 |
| 5 | HDMI线 | 4芯光纤+7芯镀锡；线径：4.8mm；铜外壳：锌合金；支持分辨率：4K/60HZ；；长度：30米； | 2根 |
| 6 | 地插 | 强电3孔地插；网络地插；HDMI地插； | 2套 |
| 7 | 网线 | 六类网络屏蔽双绞线； | 1箱 |
| 8 | 分配器 | HDMI2.0矩阵；四进两出4K60Hz；用于笔记本/视频会议设备接入后通过一分四分屏器后，其中一路信号给到2台投影机 | 1台 |
| 9 | 4K投屏转换器 | 参数：输入信号分辨率最高支持3840\*2160采集，支持EDID的修改，自定义输出分辨率；纯硬件架构，无任何操作系统，无服务器，自组网模式；输入输出模式自定义切换使用，即插即用；支持回显和预览，全部窗口可任意缩放、漫游、任意位置、任意叠加；功耗﹤15瓦，同时支持POE和12V冗余备份供电，即插即配，且支持热插拔；MTBF﹥100000小时；含可视化编程调试。 | 2套 |
| 10 | 4K PC终端 | 主板：华硕H510CPU：Intel I5-11400内存：16G DDR4固态硬盘：480G显卡： 1660 6G | 1台 |

2.2会议室运维服务

为切实保障市公路事务中心指挥调度中心相关设备稳定、可靠运行，本次运维服务总体要求如下：

（1）日常巡检：成交供应商每周安排专人对设备开展预防性检查服务工作。内容包括LED大屏显示系统设备、音响系统设备、无纸化会议系统设备、综合布线、空调系统、网络环境等。

（2）远程技术支持：成交供应商提供接听7×24小时业务咨询和故障报修电话并记录，报告日常故障处理情况并回复问题；接听用户（电话热线、QQ、微信等）服务请求；通过网络或电话为客户提供即时的远程技术支持，年终提交报告。

（3）故障响应：发生故障，按要求及时现场响应并按时限更换配件和系统恢复，提供7×24小时技术服务。

（4）现场应急服务：成交供应商提供现场应急服务，系统宕机修复、系统使用指导。

（5）会议服务：成交供应商提供日常会务服务，提前开启设备、会后检查关闭设备，做好使用记录。

（6）驻场人员服务，成交供应商派驻至少2名技术服务人员提供5×8小时的驻场技术保障服务，技术服务人员应具备相关服务工作经验。

（7）运维设备清单如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **一** | **LED大屏显示系统设备** |
| 1 | P1.25小间距LED显示屏 | ㎡ | 16.9 |
| 2 | 发送卡 | 张 | 5 |
| 3 | 接收卡 | 张 | 55 |
| 4 | LED显示屏智慧控制系统 | 台 | 1 |
| 5 | 视频拼接处理器 | 台 | 1 |
| 6 | 配电柜 | 台 | 1 |
| 7 | 箱体 | 个 | 55 |
| **二** | **扩声系统设备** |
| 1 | 专业音箱 | 只 | 4 |
| 2 | 支架 | 只 | 4 |
| 3 | 专业功效 | 台 | 2 |
| 4 | 音频处理器 | 台 | 1 |
| 5 | 无线话筒 | 套 | 1 |
| 6 | 电源时序器 | 台 | 1 |
| **三** | **无纸化会议系统设备** |
| 1 | 触控超薄圆轴式升降显示器 | 台 | 20 |
| 2 | 智慧无纸化系统软件 | 台 | 20 |
| 3 | 无纸化会议控制服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 信号交互服务器 | 台 | 1 |
| 5 | 会议系统主机 | 台 | 1 |
| 6 | 升降话筒（主席） | 台 | 1 |
| 7 | 升降话筒（代表） | 台 | 19 |
| 8 | 24口交换机 | 台 | 1 |
| 四 | **其他设备** |
| 1 | 综合布线、空调系统、网络环境 |

**三、比选申请人资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本次竞争性比选不接受联合体报价。

上述2-5项报价人可提供诚信声明（格式见后面）。

**四、服务期及服务地点**

1、服务期限：会议室设备升级改造工作签订合同后10个工作日内完成，会议室运维服务工作至2023年12月31日。

2、服务地点：采购人指定地点。

**五、项目限价：**本次比选的最高限价为：195941.26元，报价人报价不得超过项目业主发布的最高限价，否则按否决投标处理。报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需服务费、人工费、商品费用、运输费、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性比选文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

 **六、比选响应文件组成**

比选响应文件包括报价文件和商务技术文件两部分。各比选人应提交正、副本各一份。比选响应文件（报价文件与商务技术文件）须按以下的要求填写规范并装订成册：比选响应文件以比选人提供的格式填写，装订成一册，密封到一个封套中，并在封套上写明《重庆市普通公路会议升级改造及运维服务服务》竞争性比选响应文件，密封完好并在封口处加盖公章。比选响应文件应按如下顺序依次装订：

一、报价文件

1、报价函

二、商务技术文件

1、法定代表人身份证明或授权委托书

2、有效的营业执照复印件

3、诚信声明

4、技术文件

**（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）**

**七、评价办法：**

 本次比选采用经评审后的最低价中标法。

评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人，若出现不同报价人的报价相同时，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

**八、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选公告发布时间：2023年01月10日起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）、高速集团招投标平台（<http://43.240.249.108:8088>）上发布竞争性比选公告。

（二）竞争性比选文件报名时间、方式及地点：竞标人在2023年 01月 10日至2023年 01月13日10时00分内（法定公休日、法定节假日除外）自行下载项目竞争性比选文件，逾期不予受理。

（三）竞争性比选地点：重庆市渝北区星光大道62号海王星科技大厦d区5楼。

（四）竞争性比选报价文件提交截止时间（即开标时间）：2023年 01月13日10时00分（北京时间）。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（六）竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码。

（七）密封要求

将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明

重庆市普通公路会议升级改造及运维服务服务

竞争性比选响应性文件

在2023年01月13日10时00分前不得开启

（八）联系方式

竞争性比选人：重庆鹏途企业管理咨询有限公司

地 址：重庆市渝北区海王星D区5楼

联系人：唐老师

电 话：18523521380

**竞争性比选响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆市普通公路会议升级改造及运维服务**

**竞争性比选响应文件**

比选申请人： （盖单位公章）

2023年 月 日

**目 录**

一、报价文件 \*\*

1、报价函 \*\*

2、明细报价表 \*\*

二、商务技术文件 \*\*

1、法定代表人身份证明或授权委托书 \*\*

2、有效的营业执照复印件 \*\*

3、诚信声明 \*\*

4、技术文件 \*\*

**一、报价文件**

**1、报价函**

**重庆鹏途企业管理咨询有限公司：**

1．我方已仔细研究重庆市普通公路会议升级改造及运维服务竞争性比选文件的全部内容，经研究比选文件的内容、服务条款后，愿意以竞标总报价¥元（大写： ），按合同约定完成工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

5． （其他补充说明）。

投标人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**2、明细报价表**

**项目名称： 单位：元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关信息（设备品牌、型号）** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

竞标人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日

注：1.供应商应完整填写本表。

 2.该表可扩展。

**二、商务技术文件**

**1、法定代表人身份证明及授权委托书**

**1.1法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

 竞标人： （盖单位鲜公章）

 年 月 日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**1.2授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 报价有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

 竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

**2、有效的营业执照复印件**

**3、诚信声明**

重庆鹏途企业管理咨询有限公司：

 （报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

 竞标人： （盖单位鲜公章）

 年 月 日

**4、服务响应文件**