佛耳岩码头钢丝绳吊带采购项目

询价文件

|  |  |
| --- | --- |
| 询价人： | 重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头 |
| 发包人： | 重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头 |

2023年4月

目录

[第一章 询价公告1](#_Toc52097499)

[1.询价条件](#_Toc52097500)

[2.项目概况与询价工作范围](#_Toc52097501)

[3.报价人资格要求](#_Toc52097502)

[4.报价文件的递交](#_Toc52097503)

[5.发布公告的媒介](#_Toc52097504)

[6.联系方式](#_Toc52097506)

[7.监督部门](#_Toc52097507)

第二章 报价文件要求与评审办法

1.报价文件要求

2.评审办法

第三章 合同条款与格式

一、产品名称、规格、数量及金额

二、质量要求

三、供货时间、地点

四、付款方式及要求

五、双方权责

六、违约责任

七、不可抗力

八、合同争议

九、其它约定事项

[第四章 技术标准和要求](#_Toc52097515)

[第五章 报价文件格式](#_Toc52097515)

[一、法定代表人身份证明或授权委托书](#_Toc52097543)

[二、报价函](#_Toc52097544)

[三、报价表](#_Toc52097545)

[四、资格审查资料](#_Toc52097546)

[五、信用承诺书](#_Toc52097547)

第一章 询价公告

佛耳岩码头钢丝绳吊带采购项目询价公告

## 1.询价条件（公开询价）

本项目佛耳岩码头钢丝绳吊带采购已具备发包条件，询价人为重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头，发包人为重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头。根据实际工作需要，现计划对该项目佛耳岩码头钢丝绳吊带采购采取公开询价方式确定服务单位。

## 2.项目概况与询价工作范围

2.1项目地址

重庆市巴南区鱼洞滨江路佛耳岩码头

2.2项目概况

重庆港主城港区佛耳岩作业区位于重庆市巴南区境内，鱼洞滨江路末端的渔洞镇金子沟村，距渔洞镇约3.5km，下距朝天门约36km的长江南岸，距重庆市区约28公里。码头分两期建设，总投资5亿元，4个泊位5条生产线，以木材作业为主，件杂货、集装箱作业为辅。现生产作业的需要，码头拟采购一批钢丝绳和吊带。

2.3本次询价项目最高限价金额：18.76万元。

2.4询价范围：

1. 报价人向询价人提供满足询价要求的钢丝绳和吊带，包括但不限于制造、检验、包装、运输、卸货等。

详情见第四章技术标准和要求。

2.5工期(交货期）：该批钢丝绳、吊带为一次性交货，交货时间为合同签订后一个月以内。

## 3.报价人资格要求

3.1本次询价实行资格后审，报价人应同时满足下列资格条件：

（1）报价人为中国境内注册的独立法人企业。

（2）报价人具有以下全部资质：

①具有有效营业执照，营业执照经营范围应覆盖本次询价内容。

②吊索具制造单位具有质量认证资质；指的是质量体系认证ISO9001：2015,认证范围包含钢丝绳和吊索具。

③吊索具代理商具有产品生产厂家的授权委托书；

报价人在资格审查部分需提供营业执照，制造单位还需提供质量认证证书，代理商还需提供产品生产厂家的授权委托书和厂家的质量认证证书。

1. 报价人自2021年1月1日至报价截止日（以合同签订时间为准），至少具有1个钢丝绳和吊带制造或供货的相关业绩

报价人在资格审查部分需提供约定时间内的钢丝绳和吊带的制造或供货合同，如钢丝绳和吊带业绩不在一个合同的，请分别提交业绩合同。

3.2报价人没有被列入重庆高速公路集团有限公司黑名单。

3.3本项目不接受联合体报价。

## 4. 报价文件的递交

4.1报价文件递交地点：重庆航发三江港埠有限公司(生产部）。

4.2报价文件递交截止时间：询价文件挂网后第5日上午10点整（挂网之日不算）。

4.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的报价文件，将予以拒收。

4.4采用邮寄等其他方式递交报价文件的，所有风险由报价人自行承担。

## 5.发布公告的媒介

5.1A（公开询价）本次询价公告及结果公示将在重庆高速公路集团官方网站（http://www.cegc.com.cn/gw/newsInfoMenu.html?id=42&key=2）、重庆高速公路集团有限公司招投标管理平台（http://43.240.249.108:8088/PMS/）上发布。

5.2凡愿意参加的潜在报价人，从公告发布之日起至报价递交截止时间前，在本项目公开询价公告中的获取方式（链接）自行下载。不管报价人是否下载，均视为已知晓公开询价文件的全部内容和有关事宜。本项目不需要报名，直接提交报价文件。

## 6.联系方式

询价人：重庆航发三江港埠有限公司

地 址：重庆市巴南区鱼洞滨江路佛耳岩码头

联系人：罗先生

电 话：15823685057

## 7.监督部门

监督部门：重庆航发三江港埠有限公司综合部

联系电话：023-89153175

2023年4月27日

第二章 报价文件要求与评审办法

## 1.报价文件要求

1.1本项目总价最高限价为人民币壹拾捌万柒仟陆佰元整（￥\_18.76万元）。报价人的报价不得高于最高限价，否则其报价文件将被否决。其它要求详见报价表中的报价说明。

1.2报价文件内容格式详见第四章格式要求；装订采用A4纸幅面，**不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订**，目录、页码齐全，正副本分开装订，封面注明正副本字样。否则其报价文件将被否决。

1.3报价文件正本1份，副本1份，副本可以为正本的复印件。当副本与正本不一致时，以正本文件为准。

1.4报价文件正副本一并装入一个封套中，密封完好并在封口处加盖报价人单位公章，否则其报价文件将被否决。封套上应注明：**佛耳岩码头钢丝绳吊带采购项目**，报价文件在询价文件挂网后第5日上午10点整（挂网之日不算）以前不得开启。

## 2A.评审办法

1.本项目采用经评审的最低价法。

2.评审小组按照询价文件内容要求对报价文件进行审查。包括以下方面：

（1）形式审查：按第五章报价文件格式进行。（形式审查的内容一般包括：投标人名称一致性、投标文件格式、投标文件的签署、委托代理人）

（2）资格审查：按第一章询价公告/第3款报价人资格要求和第五章报价文件格式/四资格审查资料进行。（资格审查的内容一般包括：资质、营业执照、业绩要求、其他要求等。）

（3）响应性评审：按第三章合同签订与合同条款和第四章技术标准和要求进行。（响应性评审的内容一般包括：投标内容、权利义务、技术标准和要求、实质性要求）

（4）投标函部分及经济部分评审标准：按第五章报价文件格式进行。（这部分的审查一般包括：投标函的签署、工期、投标有效期、投标总报价、报价唯一、投标报价算数错误校正等。）

3.对于经评审不合格的报价人的投标，将作为废标处理。

4.对于经评审合格的报价人，评审小组按报价由低到高推荐中标候选人。若出现报价人投标报价相同的，单个业绩合同金额大的优先。

第三章 合同条款与格式

编号：重高集航发三江佛生产保障类【2023】年X号

佛耳岩码头钢丝绳吊带

采购合同

甲方（采购方）：重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头

乙方（供应方）：

日期：

甲方（采购方）：重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头

统一社会信用代码：915001133049696625

负责人：牛文彬

联系地址：重庆市巴南区鱼洞街道佛耳岩码头

联系方式：

乙方（供应方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址：

联系方式：

经双方协商甲方所使用的钢丝绳由乙方供应，为明确甲乙双方的权利、义务，共同确定以下条款：

1. **产品名称、规格、数量及金额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 钢丝绳 | 6\*37M-NF，交右，公称抗拉强度1770N/MM2，最小破断拉力250KN，直径21.5mm，光面 | 6000m |  |  |
| 吊带 | 材质：锦纶，形状：扁平，有效长度：5米，规格：16T-5m,安全系数：5：1 | 200根 |  |  |
| 合计金额（大写）： （￥ ） | | | | |

说明：1、此合同结算价为总包干价，均已包括了为实施和完成合同工程量所需的材料费、制造费、检验费、润滑油脂费、包装费、保管费、运杂费、保险费、管理费、利润、税费等全部费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。合同执行期间不接受额外加价。

**二、质量要求**

1、产品的质量要求：符合现行国家相关标准及规范。

2、质量保证期为合同钢丝绳、吊带收货验收合格之日起12个月（以交货确认单载明日期为准），在质量保质期内，因产品质量问题给甲方造成的全部损失由乙方承担。

**三、供货时间、地点**

1、供货时间：合同签订后1个月以内。

2、供货地点：佛耳岩码头。

**四、付款方式及要求**

1、付款方式：发包人采用存兑或银行转账方式支付，存兑在6个月内。

2、价款支付：

第一次支付：乙方将所有钢丝绳、吊带送抵码头，经甲方验收合格的，乙方提出合同支付申请，甲方在收到乙方的合同支付申请后10个工作日内支付合同总价的97%。

第二次支付：质保期到期，合同钢丝绳无质量缺陷，乙方提出合同支付申请，甲方在10个工作日内支付合同总额的3%。

3、付款要求：

（1）由于乙方原因造成的产品出现质量问题、供货不及时、相关资料不全、发票不合格及技术标准和要求里描述的拒收等问题的，均视为乙方构成违约，甲方有权停止付款。

（2）乙方应在提出合同支付申请的同时，开具等额增值税专用发票（增值税，税率13%）给甲方，否则甲方有权不予支付相应款项。

（3）如遇甲方资金预报计划的限制，价款支付可能会延后至第二个月，乙方要理解支持，甲方不属于违约。

（4）乙方的收款账户（或指定的收款账户）：

户名；

开户行：

账号：

行号：

**五、双方权责**

1. 甲方有义务按合同约定向乙方支付合同价款。
2. 当合同产品出现质量问题，甲方有权要求乙方更换，不能更换的须退换。
3. 当合同产品出现质量问题，造成安全事故及损失的，甲方保留追究法律责任的权力。
4. 乙方有义务保证向甲方提供的合同产品质量合格，当出现质量问题时，有义务进行更换。
5. 乙方有义务在合同约定期限内向甲方提供合同产品。
6. 乙方有义务保证提供的合同产品与甲方需求一致。

**六、违约责任**

双方不履行合同规定义务应承担以下责任：

1、合同一旦签订后，单方面解除合同的一方应支付对方合同金额的20%作为赔偿金。

2、乙方不能按期供货，每逾期一日，按合同总价的1‰的标准向甲方计付违约金。逾期30日，甲方有权单方面书面通知乙方解除合同，乙方除承担上述违约金及返还甲方全部已付款项外，乙方还需要就不足部分承担赔偿责任。

3、乙方所供货品若不符合国家相关规范及合同规定的技术标准和要求，甲方有权要求乙方进行换货。致使甲方蒙受损失及引发的费用由乙方承担，甲方可从质量保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。

4、任一方不履行本合同或履行本合同不符合约定的，应当承担违约责任并赔偿对方的损失（包括但不限于守约方为实现债权所实际产生的诉讼费用、律师费、保函费用、保全费用、公证费以及必要的交通费等）。

5、甲方不能按合同约定支付价款，每逾期一日，按合同总价的1‰的标准向甲方计付违约金（甲方因资金预报计划除外，但应提前告知乙方）。

6、如发生合同/四、付款方式及要求**/**3、付款要求：/（1）由于乙方原因造成的产品出现质量问题、供货不及时、相关资料不全、发票不合格及技术标准和要求里描述的拒收等问题的，均视为乙方构成违约，甲方有权停止付款。乙方在甲方提出整改要求30日内不能完成整改或拒不整改的，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方合同金额20%作为违约金，乙方还应退还甲方已支付合同金额。

**七、不可抗力**

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因而不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有力证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**八、合同争议**

1、本协议出现争议的，双方应协商解决，协商不成的，可起诉至甲方所在地人民法院解决。

**九、其它约定事项：**

1、本合同约定以下地址、联系人及联系方式：

甲方地址：重庆市巴南区鱼洞滨江路佛耳岩码头，联系人： ，联系电话： 。

乙方地址： ，联系人： ，联系电话： 。

2、本合同未尽事项，可由双方另行补充协议，该协议与原合同具有同等效力。

3、本合同自签章之日起生效。

4、本合同正本一式 份，甲方肆份，乙方 份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章） 乙方（盖章）

法定或授权代表人： 法定或授权代表人：

签订日期： 签订日期：

第四章 技术标准和要求

一、项目概况

重庆港主城港区佛耳岩作业区位于重庆市巴南区境内，鱼洞滨江路末端的渔洞镇金子沟村，距渔洞镇约3.5km，下距朝天门约36km的长江南岸，距重庆市区约28公里。码头分两期建设，总投资5亿元，4个泊位5条生产线，以木材作业为主，件杂货、集装箱作业为辅。现生产作业的需要，码头拟采购一批钢丝绳和吊带。

二、询价范围：

报价人向询价人提供满足询价要求的钢丝绳和吊带，包括但不限于制造、检验、包装、运输、卸货等。

三、规格数量

钢丝绳：6\*37M-NF，交右，光面，公称抗拉强度1770N/mm2,最小破断拉力250KN，直径21.5mm，数量6000米。

吊带:材质锦纶，形状扁平，工作载荷16000Kg，有效长度5米，安全系数：5:1，数量200根

1. 技术标准和要求

1、报价人提供的钢丝绳必须符合GB/T20118-2017国家标准，吊带必须符合JB/8521.1-2007行业标准。

2、品牌采用贵绳、巨力、宁夏恒力或同等档次品牌产品。

3、钢丝绳需包装成卷，采用专用的钢丝绳卷盘，卷盘上有专用吊耳，并贴有钢丝绳铭牌，钢丝绳绳头固定，外表面包裹防止污染，产品合格证和质量检测报告作为资料移交。

4、钢丝绳直径偏差只准为正，否则将被拒收。

5、钢丝绳移交时还须提交第三方破断拉力报告，否则将被拒收。

6、钢丝绳要保证润滑充足，移交前被污染的将被拒收。

7、钢丝绳移交时散盘的将被拒收，钢丝绳表面受损伤的将被拒收。

8、吊带单根用塑料袋封装，再用纸箱包装，塑料袋内装有产品合格证、使用说明资料。

9、吊带移交时，还须提供2倍静载报告，否则将被拒收。

10、吊带纸箱包装破损的将被拒收，吊带有损伤的将被拒收。

11、钢丝绳、吊带资料不全的将被拒收。

12、钢丝绳、吊带生产日期超过1年的将被拒收。

13、由报价人配送到佛耳岩码头并承担相关安全责任。

第五章 报价文件格式

XXXX项目

报价文件

报价人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人: （签字）

2023年 月 日

目 录

一、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况)或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

二、报价函

三、报价表

四、资格审查资料

五、其他资料

一、法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价函

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(询价人名称）：

1.我方己仔细研究了\_\_\_\_\_\_\_项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写） (¥ )的总报价提供相关服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的报价文件包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价表；

（4）资格审查资料；

（5）其它。

报价文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应询价文件的全部要求。

4.我方承诺在询价文件规定的投标有效期内不撤销报价文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知后，在规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询价文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.(其他补充说明）。

报价人：(盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：(签字）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

三、报价表

1.报价说明

（1）价格应按照本说明的要求报价，以人民币计价，单位为元，精确到个数位。

（2）报价表中的价格，应包括报价单位完成合同内容所需的材料费、制造费、检验费、润滑油脂费、包装费、保管费、运杂费、保险费、管理费、利润、税费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等所发生的其他全部费用。

（3）依据国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及重庆市的法规和规章的规定应由承包人缴纳的税金、费用均应按规定计入报价中。

（5）报价文件报价的“单价”、“合价”均由报价人填写。若报价人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。若某项费用不足以支付合同中约定的应支付费用，视为该项费用已包含在总报价中。

（7）*报价在合同有效期内固定不变*，即合同价格不因国家和地方政策调整、物价变动等因数的影响而调整。

1. 报价表

*根据项目实际情况列明。*

报价表

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 钢丝绳 | 6\*37M-NF，交右，公称抗拉强度1770N/MM2，最小破断拉力250KN，直径21.5mm，光面 | 6000m |  |  |
| 吊带 | 材质：锦纶，形状：扁平，有效长度：5米，规格：16T-5m,安全系数：5：1 | 200根 |  |  |
| 合计金额（大写）： （￥ ） | | | | |

说明：

四、资格审查资料

1.营业执照

2.资质证书

3.业绩证明

4.信用承诺书

5.其他。

\*注：以上报价文件均需加盖鲜章并装订成册。装订采用A4纸幅面，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，目录、页码齐全。否则其报价文件将被否决。

信用承诺书

重庆航发三江港埠有限公司佛耳岩码头：

我公司（报价人名称） 参加了贵单位\_\_\_\_\_\_\_项目的询价，自愿作出以下承诺：

1、询价截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市相关行政主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

3、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。招标人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，投标保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、询价文件符合 “合同条款与格式”规定，询价文件中没有询价人不能接受的条件。

5、询价文件符合 “技术标准和要求”规定。

6、*其他： \_\_\_\_\_\_\_。*

特此承诺。

报价人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日