**涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程继电保护设备采购项目 询价结果公示**

一、项目名称：涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程继电保护设备采购项目

二、项目概况：

双江航电枢纽工程位于潼南区双江镇原三块石溢流坝下游约500m处，上接四川省遂宁市三星航电枢纽，下连潼南航电枢纽。航道等级为内河IV级，船闸有效尺度150x23x4.2米(长度x宽度x门槛水深)。枢纽建成后可渠化航道约28公里，其中重庆境内15公里，可通行1000吨级船舶，单向年通过能力近期481万吨、远期611万吨。枢纽正常蓄水位249.00m,水库总库容1.61亿m3，日调节库容871万m3。装机总容量4.8万kW,年发电量1.885亿kW .h。工程概算投资为25.84亿元。主要建设内容为枢纽工程、大坝下游航道整治、生产生活区建筑及配套工程。2022年10月开工，2024年12月底首台机组具备发电条件，2025年工程完工。

本次主要采购继电保护装置和故障录波设备。

1. 比选方式：公开询价  
   四：评比方式：经评审的最低价法   
   五、比选情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报价单位名称 | 密封情况 | 资质 | 业绩 | 报价（万元） | 备注 |
| 1 | 重庆新世纪电气有限公司 | 密封 | 满足 | 满足 | 99.9190 |  |
| 2 | 国电南京自动化股份有限公司 | 密封 | 满足 | 满足 | 118.6050 |  |
| 3 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 密封 | 满足 | 满足 | 72.0500 |  |
| 4 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 密封 | 满足 | 满足 | 98.9510 |  |
| 5 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 密封 | 满足 | 满足 | 138.0000 |  |

中标候选人第一名：南京南瑞继保工程技术有限公司，报价：72.0500万元。  
六、公示结束时间：挂网后三个工作日。  
七、提出异议的渠道和方式  
重庆双江航运发展有限公司，联系电话：023-87285692  
八、监督部门  
重庆双江航运发展有限公司纪检监督员 严海

九、联系方式  
招 标 人：重庆双江航运发展有限公司  
地 址：重庆市潼南区桂林街道春阳街460号  
联 系 人：单女士  
电 话：023-87288000