**项目名称：2023年专项工程硬盘录像机设备采购**

**竞**

**争**

**性**

**比**

**选**

**文**

**件**

**采购人：重庆首讯科技股份有限公司**

**2023年 7月**

目 录

[第一章 比选公告](#_Toc10533)

[第二章 报价人须知](#_Toc21719)

[第三章 评标办法（综合评估法）](#_Toc7682)

[第四章 报价说明](#_Toc13787)

[第五章 工程量清单及计量规则](#_Toc24503)

[第六章 图 纸](#_Toc12440)

[第七章 技术标准和工作要求](#_Toc10887)

[第九章 竞争性比选响应文件格式](#_Toc24853)

# 第一章 比选公告

## 1. 比选条件

　　本竞争性比选项目2023年专项工程硬盘录像机设备采购，采购人为 重庆首讯科技股份有限公司 ，该项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选。

## 2. 项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆。

2.2 项目概况：2023年专项工程硬盘录像机设备采购设备，本次竞争性比选内容包含智2023年专项工程硬盘录像机设备采购的实施（详见工程量清单）。

2.3 比选范围：硬盘录像机设备的供货、指导安装调试等内容。

2.4 供货要求：收到甲方下达的订单后10天内供货，具体以甲方通知为准。

**2.5特别声明：（1）所投设备需保证在合同工期内接入路网现有的系统；**

**（2）中标人所提供的硬盘录像机须在采购人发出中标通知书后5个工作日内在项目所在路段完成测试，若测试不通过，采购人有权取消中标人中标资格；**

## 3. 报价人资格要求

3.1 资质要求（以下资质文件若因疫情影响过期无法办理延续手续，需附相关行政部门下发的延期办理文件）：

（1）具有独立法人资格；

（2）具有有效的营业执照；

（3）报价人需为设备制造商或授权代理商，授权代理商需提供设备厂家授权代理证书或项目授权证书；

（4）报价人需承诺所投设备完全满足采购人提供的技术参数配置表，并提供技术响承诺书。

3.2业绩要求：报价人所投设备在2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少有一项高速公路应用业绩（单个合同金额不低于25万元，提供合同扫描件）。

3.3 信誉要求：在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单。

3.4 报价人须提供采购人要求的所有资质要求、业绩要求、信誉要求的复印件并加盖单位鲜公章。

3.5 本次比选不接受联合体报价。

## 4. 比选文件的获取

凡愿意参加的潜在报价人，在2023年7月28日上午11:00前在重庆高速集团官网平台上获取报价文件，各报价人应随时关注网上发布的竞争性比选文件答疑、补遗、澄清等文件内容，不管报价人是否下载，均视为已知晓竞争性比选文件的全部内容和有关事宜。

## 5. 竞争性比选响应文件的递交及相关事宜

5.1报价截止时间和开标时间： 2023 年 7月 28 日上午 11 时 00 分（北京时间）。

5.2报价的递交：报价文件于2023年7月28日11：00递交至重庆市渝北区龙溪街道新南路52号办公楼首讯公司（重庆首讯科技股份有限公司）。

5.3采购人不组织工程现场踏勘，不召开报价预备会。

5.4竞争性比选响应文件提交正本1份，副本1份，副本可为正本的复印件，竞争性比选响应文件需装订成册；报价人应提供竞争性比选响应文件电子文件1份（U盘1份，电子文件内容须包括竞争性比选响应文件全部内容）。当电子文件与纸质版竞争性比选响应文件不一致时，以纸质版竞争性比选响应文件为准，当正本与副本不一致时，以正本为准。

5.5本次竞争性比选响应文件的组成：竞争性比选响应声明书、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书、报价一览表、资格要求材料、承诺书、报价人认为需要提供的其他相关文件（注：以上所有文件均须加盖报价人的公章）。

5.6密封要求：竞争性比选响应文件密封到一个封袋中，在封套上写明：2023年专项工程硬盘录像机设备采购竞争性比选响应文件，在2023年7月28日11：00时前不得开启。

5.7逾期送达，或未送达指定地点，或未密封的竞争性比选响应文件，采购人不予受理。

5.8递交方式：现场递交或邮寄，若采用现场递交方式需在投标截止当天将文件送达并参与现场开标；若采用邮寄方式需用顺丰等快递公司邮寄至重庆首讯科技股份有限公司（重庆市渝北区龙溪街道新南路52号东界龙湖三楼），否则采购人有权拒收，采用邮寄方式的报价人默认认可采购人的开标结果，不得由此提出任何质疑。

## 6. 联系方式

|  |  |
| --- | --- |
| 采购人：重庆首讯科技股份有限公司 |  |
| 地址：重庆市渝北区龙溪街道新南路52号东界龙湖三楼 |  |
| 东南部技术联系人：雷老师 电 话：15111916421  中西部技术联系人：王老师 电 话：13650500946 |  |
| 商务联系人：孙老师 电 话：15123685281 |  |

# 第二章 报价人须知

| **序号** | **条款名称** | **编 列 内 容** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：重庆首讯科技股份有限公司  地 址：重庆市渝北区龙溪街道新南路52号1幢3-1  联系人：孙老师  电 话：1512685281 |
| 2 | 项目名称 | 2023年专项工程硬盘录像机设备采购 |
| 3 | 项目地点 | 见比选公告 |
| 4 | 比选范围 | 见比选公告 |
| 5 | 工期要求 | 见比选公告 |
| 6 | 质量要求 | 达到国家和地方现行有关质量标准和比选文件第七章技术标准和工作要求，并且一次性验收合格。 |
| 7 | 安全目标 | 无安全生产责任事故。 |
| 8 | 报价人资质条件、能力与信誉 | 1. 资质条件：见比选公告3.1   （2）业绩要求：见比选公告3.2  （3）信誉要求：见比选公告3.3  （4）项目主要人员要求：见附录1  （5）其他要求：见附录2、见附录3 |
| 9 | 是否接受  联合体报价 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织，由各报价人根据需要自行完成现场踏勘 |
| 11 | 分包 | 不允许 |
| 12 | 偏差 | **不允许负偏差** |
| 13 | 构成比选文件的其他材料 | 采购人发布的图纸、补遗书、答疑、澄清、最高限价通知等附件。 |
| 14 | 构成竞争性比选响应文件的其他材料 | 报价人书面澄清或补正，但不得改变竞争性比选响应文件实质。 |
| 15 | 工程量清单的填写方式 | 报价人按照采购人提供的工程量清单填写工程量清单  **综合单价取小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。**  **本项目工程量清单及说明随比选文件一并发布，详见附件。** |
| 16 | 最高投标限价 | **2023年专项工程硬盘录像机设备采购最高限价为413520.00元；**  **报价人报价不得高于采购人发布的最高限价，否则其竞争性比选响应文件视为重大偏差，竞争性比选响应文件将按否决报价处理。** |
| 17 | 合同支付办法 | 1、设备安装调试完成后，支付结算金额的95%；  2、剩余5%作为质量保证金，质量保修期2年满后支付。  3、每次付款由乙方主动提出书面申请，经甲方业务部门确认后，30个工作日内全额支付（质量保证金不计任何利息），若乙方未提出书面申请，则相应的延迟责任由乙方自行承担；甲方每次付款前，乙方应向甲方开具等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。 |
| 18 | 乙方违约的处理 | 1、任一方违反或未限行本合同相关条款的约定，均应视为违约，违约方应依法律法规及本合同的相关约定向守约方承担相应责任。  2、 报价单位提供的设备必须符合设计参数，若所到场设备不符合所报设备的参数配置，业主有权退货并且赔付业主合同总金额的30%。  3、 投标人必须在业主规定的时间内完成所有工作内容，每逾期一日完成所有工作内容，按合同总价的1%向甲方支付违约金。逾期30日，甲方有权单方面书面通知乙方解除合同并不予支付任何款项，乙方还应承担甲方相应损失。 |
| 19 | 中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：2名。 |
| 20 | 保证金 | 一、投标保证金  1、报价人须缴纳投标保证金5000.00元，由报价人从公司基本账户将投标保证金汇至以下指定账户。  保证金到账截止时间：2023年7月28日11时00分前；  若竞争性比选响应文件内无投标保证金缴纳凭证，采购人有权作废标处理，若投标保证金存在虚假不实情况，采购人有权作废标处理。  2、投标保证金退还方式  为便于及时退还，报价人在递交响应文件的同时，递交本项目保证金银行回单和公司的开户许可证复印件。  未中标报价人的投标保证金，于该项目结果公示期结束后15个工作日内无息退还至报价人基本账户。  中标人的投标保证金，自合同签订后15个工作日内无息退还至中标人基本账户。  二、履约保证金或银行保函担保  1、履约担保作为本项目合同附件。  2、金额：中标人中标金额的10%。  3、有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至合同约定的设备供货及安装调试后，验收合格完成止。  4、履约保证金的提交及退还：在甲方发出中标通知书后5个工作日内，中标人向采购人提供履约保证金缴纳凭证或银行保函。履约保证金或银行保函在完成合同约定的全部工作内容后28天后无息退还剩余部分或自动失效。  5、如果中标人出具的履约保函有效期早于合同约定的履约担保有效期，中标人应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则采购人有权停止支付合同价格。  三、农民工工资保证金  无。  四、采购人指定的开户银行及账号如下：  账户名称：重庆首讯科技股份有限公司  开户银行：兴业银行重庆分行营业部  帐 号：3460 1010 0100 4791 14  注：根据采购人《合格供方库管理办法》，符合免交投标担保及履约担保资格的报价人，可提交经采购人审批通过并加盖采购人单位公章的《免交投标担保及履约担保审批表》代替相关保证金凭证。《免交投标担保及履约担保审批表》须在有效期内。 |
| 21 | 监督部门 | 监督部门：重庆首讯科技股份有限公司合规监管部  地 址：重庆市渝北区龙溪街道新南路52号1幢3-1  电 话：023-86376833 |
| 22 | **需要补充的其他内容** | |
| 22.1 | 截止竞争性比选响应文件递交时间，递交竞争性比选响应文件不足3家的不得开启竞争性比选文件。重新招标后有效报价人仍少于3个，可由比选人与有效报价较低的申请人进行谈判，确定项目承担单位。 | |
| 22.2 | 1、所投设备需保证在合同工期内接入路网现有的系统。  2、中标人所提供的硬盘录像机须在采购人发出中标通知书后5个工作日内在项目所在路段完成测试，若测试不通过，采购人有权取消中标人中标资格。 | |

## 附录1 资格审查文件（项目主要管理人员最低要求）

**主要管理人员最低要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 人员配置 | 职称或职业资格 | 安全 |
| 1 | 无 | 无 | 无 |

## 附录2 资格审查文件（项目其他人员最低要求）

|  |
| --- |
| **项目其他人员最低要求** |
| **无。** |

## 附录3 资格审查文件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

|  |
| --- |
| 主要机械设备和试验检测设备最低要求 |
| **无。** |

**以上（附录1-附录3中的资格审查）的要求均为强制性条件，其中任何一条不满足要求，则按否决报价处理。**

# 评标办法（综合评估法）

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **评审因素与评审标准** | **条款号** |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评分法，如出现得分(精确到小数点后两位)相等时，按以下原则确定第一中标候选人：  （1）以评标价低的报价人优先；  （2）如评标价也相同时，以技术得分较高的报价人优先；  （3）如技术得分也相同时，以商务得分高的优先；  （4）如商务得分也相同时，由评标委员会投票决定。 |
| **条款号** | **评审因素** | **评审标准** | **条款号** |
| 2.1 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 资质要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 业绩要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 信誉要求 | 符合第二章“报价人须知”第8项规定 |
| 项目主要管理人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录1的规定 |
| 其他人员最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录2的规定 |
| 主要机械设备和试验检测设备最低要求 | 符合第二章“报价人须知”前附表附录3的规定 |
| 2.2 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
| 报价函签字盖章 | 有法定代表人或委托代理人签字或加盖单位鲜公章。 |
| 竞争性比选响应文件格式 | 符合第九章“竞争性比选响应文件格式”的要求，字迹清晰可辨。  1.竞争性比选响应声明书的所有数据均符合比选文件的规定；  2.竞争性比选响应文件附表齐全完整，内容均按规定填写； |
| 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量。 |
| 报价其它要求 | 竞争性比选响应文件报价表中的报价与报价书文字报价应保持一致。 |
| 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或其授权代理人签署 | 竞争性比选响应文件正本中法定代表人或授权代理人签署姓名齐全，符合比选文件规定； |
| 其它材料 | 无 |
| 2.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“报价人须知”第4项规定 |
| 报价 | 符合比选文件给出的范围及数量，且报价不得超过采购人公布的最高限价，但也不得低于报价人的企业成本。 |
| 工期 | 符合第二章“报价人须知”第5项规定 |
| 质量标准 | 符合第二章“报价人须知”第6项规定 |
| 安全目标 | 符合第二章“报价人须知”第7项规定 |
| 3 | 分值构  （总分 100 分） | 1.投标报价70分；  2.商务部分10分；  3.技术部分20分。 | |
| 3.1 | 投标报价（70分） | 报价得分（70分） | 1.评审基准价:所有报价人有效报价的算术平均值为基准价。  2.偏差率=100% ×（报价人报价–评审基准价）÷评审基准价，报价人报价指各报价人经评审后的报价。  3.如果报价人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝F-偏差率×100×E1。  4.如果报价人的评标价≤评标基准价,则评标价得分＝F-|偏差率×100×E2|。  其中：F是评标价所占的权重分值；E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值；本项目设置E1=1，E2=0.5。  最后得分保留2位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 3.2 | 商务部分（10分） | 投标人业绩  （10分） | （1）投标人满足资格要求基础业绩条件得6分；  （2）报价人所投设备在满足基础业绩条件下，2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）每增加一项高速公路应用业绩（单个合同金额不低于25万元，提供合同扫描件），得2分，满分4分； |
| 3.3 | 技术部分（20分） | 技术参数（10分） | 报价人所投设备需承诺完全满足第七章《技术标准和工作要求》中的技术参数指标得10分，技术参数指标未承诺的或有一项不满足比选文件要求的，不得分并作废标处理。 |
| 项目实施方案（5分） | 报价人提供的技术响应方案、质量保证方案、供货周期及指导安装调试方案符合要求、全面合理，对项目重点、难点分析准确，业务结合度高，优秀得5-4分，一般得3.99-1分，较差不得分,满分为5分。 |
| 售后服务保障（5分） | 售后服务方案：  （1）服务响应的及时性和保障措施；  （2）质保期服务；  （3）服务体系及服务人员配置。  售后服务方案整体全面详细、实施计划详细合理、质量及安全保障措施合理可行，保障措施可行性强，优秀得5-4分，一般得3.99-1分，较差不得分,满分为5分。 |
| **条款号** | **条款名称** | | 编列内容 |
| 4 | 评标程序 | | 1.初步评审前，按规定对所有报价人递交的竞争性比选响应文件进行初步评审（形式、资格、响应评审）。  2.初步评审合格的才进行详细评审。  3.根据综合得分由高至低进行排序，推荐2名中标候选人。  4. 技术部分的最终得分为评标委员会的有效评分的算术平均值（当评委为5人以上（不含5人）时，技术标得分则为去掉一个最高分和一个最低分后各评标委员会成员打分的平均值）。  5.如经过对所有报价人的竞争性比选响应文件进行评审，有效比选文件不足三个使得比选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部比选文件。如果评标委员会裁定仍具有竞争性，则按照规定程序进行评审，推荐2名中标候选人。 |
| 5 | 投标人得分 | | 投标人得分=投标报价得分+商务部分得分+技术部分得分 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会按照本章评标办法前附表规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，若出现投标人投标报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术部分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）投标总报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评审标准

（1）技术部分评分标准：见评标办法前附表；（对于施工难度大、专业技术复杂的项目，应由招标人会同设计单位提出技术方案方案编写要点，作为评分标准）。

（2） 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（3） 报价评审标准：见评标办法前附表；

2.2.3 评标基准价计算 评标基准价的计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款、2.2款及2.3款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）本次投标有串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人 书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）竞争性比选响应声明书的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由评标委员会作否决投标处理。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第3.1款、3.2款及3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A（所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人技术部分得分。）

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B。

（3）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标总报价计算出得分C。

3.2.2 各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行 书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书 面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺 序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

**第四章 报价说明**

1、工程量清单应与本工程竞争性比选文件、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、本竞争性比选报价采用综合单价报价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金等完成本项目的一切费用（即本项目除安全生产费以外的人工费、材料设备及采管费和二次转运费、交通组织费、工程照管费、机械使用费、安装和调试费、差旅费、交通费、车辆通行费、车辆台班费、办理施工许可、竣工资料编制、驻地建设、竣工验收、保险、环境保护、文物保护、废弃物转运处理、综合费、防疫费等），以及竞争性比选文件中明示或暗示的的所有责任、义务和一般风险。

3、“安全生产费”报价人应按照采购人在竞争性比选文件中规定的金额填写，不得调整（安全生产费包含但不限于①.设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；②.配备、维护、保养应急救援的器材和设备支出和应急演练支出；③.重大危险源和事故隐患评估、监控(包括远程监控)和整改支出；④.安全生产检查、咨询、评价和安全生产标准化支出；⑤.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；⑥.安全生产宣传、教育、培训支出；⑦.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；⑧.安全设施及特种设备检测检验支出；⑨.其他与安全生产直接相关的支出）。保险均由报价人承担并支付，不在报价中单列。

4、采购人供应的材料、设备的金额不进入总报价，其他全部进入总报价。报价人在实施土建工作时，如管沟开挖、设备基础等，应包含定位放样、基础开挖和回填、弃土外运、基础钢筋制作和支模、基础浇筑及附属管道敷设等全部工作内容，电缆应根据要求进行防盗包封，设备及线缆标识按采购人要求制作安装，以上工作内容采购人不再另行计量与支付。

5、报价人应结合施工现场实际和现在的市场情况、自身技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案的要求自行报价，该报价不低于报价人完成该项目的成本。

6、工程量清单中所列工程数量是估算的数量，仅作为报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量\*工程量清单的单价来计算支付金额。

7、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除报价人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

8、对工程量清单中的每一个细目，报价人均填单价和合价，对于未填入单价和合价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单中的其他细目的单价和合价中，报价人必须按采购人指令完成工程量清单中未填入单价和合价的细目，但不能得到结算与支付，报价人的总报价应是所有工程费用的汇总。

9、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

10、不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的应报价统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算；材料设备单价处理办法相同。

11、对作业和材料设备的技术标准和要求及一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各细目报价前，应参阅并满足设计文件及竞争性比选文件中技术标准和要求的有关部分，如不满足相关技术标准和要求，由此对采购人造成的一切损失由报价人承担。

12、对于符合要求的竞争性比选响应文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面的算术差错，按以下规定予以修正：（1）当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；（3）当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。当按以上原则对算术性差错的修正，应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则报价做废标处理。

13、工程量清单中的任何内容不得随意删除或涂改，若有误，在有效时间内书面向采购人提出，以“补遗”资料为准。

14、报价中的单价和合价全部以人民币（元）表示。

15、对于报价人报价中明显高于市场价的单项报价，采购人有权进行价格审核后调整。调整后应以取得报价人的同意，并确认修正后的最终报价。如果报价人拒绝确认，则其竞争性响应文件将不予评审。

16、合同为单价合同，合同期间不予调价。

17、报价人应严格按照工程量清单进行报价，不得随意修改采购人发布的工程量清单数量、公式及相关内容。

18、报价人提供的材料设备需在报价清单中明确品牌、产品系列及规格型号。

19、若报价人未按要求填写工程量清单，将按废标处理。

# 第五章 工程量清单

**详见竞争性比选文件附件。**

# 第六章 图 纸

**无。**

# 第七章 技术标准和工作要求

一、技术参数要求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **东南公司硬盘录像机配置参数** | | |
| **序号** | **技术参数指标** | **备注** |
| **1** | 19英寸2U标准机箱，1080P五合一产品 |  |
| **2** | 16路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，16路音频输入； |  |
| **3** | 默认8路IPC（最大1200W），支持模数互转(禁用模拟通道增加网络通道)，最大支持24路IPC； |  |
| **4** | 2个HDMI输出，1个VGA输出，1路CVBS输出，2路RCA音频输出； |  |
| **5** | 8个SATA盘位，1个esata接口； |  |
| **6** | 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和RAID10 功能； |  |
| **7** | 2个10M/100M/1000M网卡；16路报警输入，4路报警输出；3个USB接口； |  |
| **8** | 模拟通道支持1080P实时编码，H.265和smart265编码； |  |
| **南方、渝蓉、成渝、渝合公司硬盘录像机配置参数** | | |
| **序号** | **技术参数指标** | **备注** |
| **1** | Ø 输入：≥16 路输入； |  |
| **2** | Ø 网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）等； |  |
| **3** | Ø 高性能工业级嵌入式微控制器； |  |
| **4** | Ø 视频压缩格式：MPEG—4/H.264 可单路回放或八路同时回放； |  |
| **5** | Ø 图像分辨率：1280×1024，1920×1080；录像回放：D1 704\*576/704\*408； |  |
| **6** | Ø 容量：配置 6×4T 硬盘，满足所有图像存储 30 天及以上； |  |
| **7** | Ø 支持多种回放模式：静止、单帧、2 倍/4 倍/8 倍/16 倍快放及快退； |  |
| **8** | Ø 多功能检索和查询：可区分报警录像和普通录像；可按时间查询； |  |
| **9** | Ø 支持定时录像，循环录像（自动/手动），带 VGA、DVI 输出； |  |
| **10** | Ø 具有事件触发和区域变化联动录像、报警功能，包括事件发生前 30s 的录像； |  |
| **11** | Ø 可遥控收费广场摄像机的云台、雨刷、变焦、光圈、聚焦。 |  |
| **12** | Ø 中文菜单，中间提示，快速系统置； |  |
| **13** | Ø 网络功能：支持多台网络硬盘录像机联网监控； |  |
| **14** | Ø 能通过 TCP/IP 全功能远程控制含管理软件。 |  |
| **15** | Ø 支持网络高清图像动态中英文字符叠加； |  |
| **16** | Ø 具备 H.265 压缩功能。 |  |

二、工作要求

1、乙方须严格按照国家行业标准、设计的要求进行材料供货，甲方对所供货设备应严格按照相关的施工质量验收规范进行验收，乙方必须严格遵守相关规范，保证质量、功能合格，工艺美观，各项设备材料安装后功能试验都必须合格，并同时做好相关验收资料，确保质量达到国家标准及以上。

2、报价人提供的材料设备需在进场前将样品提交给采购人确认，审核通过后才能在现场使用。如报价人提供的材料设备不满足采购人要求，报价人必须无条件更换。

# 第八章 竞争性比选响应文件格式

（项目名称）

**竞争性比选响应文件**

报价人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

## 目 录

1. 竞争性响应声明书
2. 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、资格审查资料

五、报价人须知前附表规定要求的资料

六、报价人基本信息及其他材料

七、报价清单

八、投标保证金转账凭证

## 一、竞争比选响应声明书

**致：重庆首讯科技股份有限公司**

根据贵方为2023年专项工程硬盘录像机设备采购竞争比选项目及服务的竞争比选邀请，签字代表 （全名、职务）经正式授权并代表竞争比选响应单位（竞争比选响应单位名称） 提交报价文件。

我方愿以人民币： 元（大写 元）的报价总价按照竞争比选文件的要求，承担本次竞争比选文件要求的供货工作。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、竞争比选响应单位将按竞争比选文件规定履行合同责任和义务。

2、竞争比选响应单位已详细审查全部竞争比选文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、竞争比选响应单位同意提供采购人可能要求的与其竞争比选响应文件有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价的竞争比选响应或收到的任何报价。

4、与本竞争比选响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人（签字）：

竞争比选响应单位法定代表人或授权代表人职务：

竞争比选响应单位名称（加盖公章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

报价人名称：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）。

报价人： （盖单位公章）

年 月 日

注：本身份证明需由报价人加盖单位公章。

## （二）法定代表人授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件（正、反面）

报 价 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字 ）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

**三、报价一览表**

重庆首讯科技股份有限公司：

在研究了竞争比选文件中所有文件后，我司对2023年专项工程硬盘录像机设备采购竞争比选响应报价如下：

**报价采用表格形式，见“2023年专项工程硬盘录像机采购清单”。**

## 四、资格审查资料

## （营业执照、资质证书、业绩要求、项目人员资料等）

1. 营业执照

注：请附营业执照复印件或扫描件，并加盖报价人公章；

1. 资质证书

注：报价人需为设备制造商或授权代理商，授权代理商需提供设备厂家授权代理证书或项目授权证书，并加盖报价人公章。

1. 业绩要求

注：报价人所投设备在2020年1月1日至报价截止日期（以合同签订时间为准）至少有一项高速公路应用业绩（单个合同金额不低于25万元，提供合同扫描件），并加盖报价人公章。

1. 信誉要求

注：请附在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，及在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信惩戒执行人名单截图，并加盖报价人公章；

## 五、报价人须知前附表规定的材料

**（一）响应性承诺书**

致：重庆首讯科技股份有限公司

我公司对 （项目名称）竞争性比选文件中要求内容完全响应做出以下承诺：

1、我方比选响应文件中所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方不存在资质挂靠或参与串标、围标情形。所报项目相关人员未在其他项目任职。

3、完全响应竞争性比选文件中的资格要求、业绩要求、投标内容要求、报价要求、工期要求、质量标准、安全目标等要求；

4、我方提供的设备按照合同工期内接入路网现有的系统。

如我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按竞争性比选文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵司的处罚，对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方承担。

报价人（单位名称）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：

**（二）技术响应承诺书**

致：重庆首讯科技股份有限公司

我公司对 （项目名称）竞争性比选文件中技术参数要求内容响应做出以下承诺：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **东南公司硬盘录像机配置参数** | | |
| **序号** | **技术参数指标** | **是否满足** |
| **1** | 19英寸2U标准机箱，1080P五合一产品 |  |
| **2** | 16路模拟（HDTVI/CVBS/AHD/CVI）视频输入，16路音频输入； |  |
| **3** | 默认8路IPC（最大1200W），支持模数互转(禁用模拟通道增加网络通道)，最大支持24路IPC； |  |
| **4** | 2个HDMI输出，1个VGA输出，1路CVBS输出，2路RCA音频输出； |  |
| **5** | 8个SATA盘位，1个esata接口； |  |
| **6** | 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和RAID10 功能； |  |
| **7** | 2个10M/100M/1000M网卡；16路报警输入，4路报警输出；3个USB接口； |  |
| **8** | 模拟通道支持1080P实时编码，H.265和smart265编码； |  |
| **南方、渝蓉、成渝、渝合公司硬盘录像机配置参数** | | |
| **序号** | **技术参数指标** | **是否满足** |
| **1** | Ø 输入：≥16 路输入； |  |
| **2** | Ø 网络协议：IPv6、HTTPS、UPnP（即插即用）、SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索 IP 地址）等； |  |
| **3** | Ø 高性能工业级嵌入式微控制器； |  |
| **4** | Ø 视频压缩格式：MPEG—4/H.264 可单路回放或八路同时回放； |  |
| **5** | Ø 图像分辨率：1280×1024，1920×1080；录像回放：D1 704\*576/704\*408； |  |
| **6** | Ø 容量：配置 6×4T 硬盘，满足所有图像存储 30 天及以上； |  |
| **7** | Ø 支持多种回放模式：静止、单帧、2 倍/4 倍/8 倍/16 倍快放及快退； |  |
| **8** | Ø 多功能检索和查询：可区分报警录像和普通录像；可按时间查询； |  |
| **9** | Ø 支持定时录像，循环录像（自动/手动），带 VGA、DVI 输出； |  |
| **10** | Ø 具有事件触发和区域变化联动录像、报警功能，包括事件发生前 30s 的录像； |  |
| **11** | Ø 可遥控收费广场摄像机的云台、雨刷、变焦、光圈、聚焦。 |  |
| **12** | Ø 中文菜单，中间提示，快速系统置； |  |
| **13** | Ø 网络功能：支持多台网络硬盘录像机联网监控； |  |
| **14** | Ø 能通过 TCP/IP 全功能远程控制含管理软件。 |  |
| **15** | Ø 支持网络高清图像动态中英文字符叠加； |  |
| **16** | Ø 具备 H.265 压缩功能。 |  |

我方完全满足竞争性比选文件中设计及技术参数要求，并按照采购人提供的技术参数提供设备。

如我方违反上述承诺，提供虚假资料或不按竞争性比选文件要求提供设备，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵司的处罚，对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方承担。

报价人（单位名称）：

法定代表人（或委托代理人）签字：

日期：

**（三）****报价人自行承诺部分**

## 比选文件中要求报价人自行承诺的，由报价人按比选文件要求内容承诺，格式自拟。

## 六、报价人基本信息及其他材料

### （一）报价人基本信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价人名称 |  | | | | | | | | | |
| 报价人  公司股权结构 |  | | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 | |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电话 | |  | | |
| 传真 |  | | | | 网址 | |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 | | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 | | |  |
| 成立时间 | 年 月 日 | | 员工总人数： | | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | | | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | | |

### （二）其他材料

## 七、报价清单

## 八、投标保证金转账凭证