**重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司**

**2023年消防器材及附属设施集中采购询价函**

南方公司（含江綦路）需更新消防器材一批，其中各型号灭火器5136具（含江綦路60具）、各型号消防箱159个、泡沫灭火剂10530升（含江綦路1800升）、水带94圈、水枪100、消防棒246支。我司拟采取公开询价的方式确定供货商，询价方案具体要点如下：

1. 公开询价内容：
2. 采购项目内容：

南方公司2023年消防器材及附属设施采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 4公斤干粉灭火器 | 界石中心：中心接龙库房20具； 武隆中心：办公楼20具、水江服务区20具、武隆服务区20具；  万盛中心：通惠站15具、万盛西站18具、南平站3具、文凤站2具、管理中心餐厅2具、永城站2具；  李渡中心：涪陵服务区96具；鸭江收费站：30具；平桥收费站：10具；马武收费站：12具；李渡中心：170具 | 440 | 具 |
| 2 | 8公斤干粉灭火器 | 界石中心：中心接龙库房10具；  武隆中心：白云隧道566具、长坝隧道52具、白马隧道246具、羊角隧道532具、大湾隧道224具、黄草岭隧道256具、武隆隧道390具、枫香隧道82具、中兴隧道492具、银盘隧道98具、水江服务区5具、办公楼20具；  万盛中心：万盛西站26具；  李渡中心：龙桥隧道:100具；马武隧道：376具；梓里2号隧道：28具；梓里1号隧道：40具；陈家湾隧道：76具；鸭江隧道：168具；分水岭隧道：304具；岩口隧道：40具；李渡中心：110 | 4241 | 具 |
| 3 | 20公斤干粉灭火器 | 武隆中心：长坝隧道6具、下石桥4具、办公楼3具、武隆服务区6具、水江服务区2具  李渡中心：涪陵服务区8具；鸭江收费站2具；平桥收费站3具；李渡收费站3具；龙桥收费站2具；马武收费站2具 | 41 | 具 |
| 4 | 2公斤车载干粉灭火器 | 本部：车班10具  武隆中心：管理中心7具  万盛中心：管理中心4具  李渡中心：马武收费站拖车：12具；李渡中心：4具 | 37 | 具 |
| 5 | 3公斤二氧化碳灭火器 | 武隆中心：办公楼10具、白云隧道配电室36具、长坝隧道配电室2具、白马隧道配电室16具、羊角隧道配电室28具、大湾隧道配电室12具、黄草岭隧道配电室24具、武隆隧道配电室16具、下石桥隧道配电室12具、中兴隧道配电室26具、银盘隧道配电室6具；  万盛中心：南平服务区4具、监控站12具、万盛西站10具；  李渡中心；涪陵服务区10具；鸭江收费站：6具；平桥收费站：10具；李渡中心：17具； | 257 | 具 |
| 6 | 7公斤二氧化碳灭火器 | 武隆中心：管理中心10具；  李渡中心：鸭江收费站：4具；平桥收费站2具；李渡收费站4具；龙桥收费站：6具；马武收费站10具；’李渡中心：24 | 60 | 具 |
| 7 | 水带  (20/米） | 界石中心：中心接龙库房10圈；  武隆中心：管理中心50圈；  万盛中心：南平服务区4圈；  李渡中心：管理中心中心30圈 | 94 | 圈 |
| 8 | 水枪 | 界石中心：中心接龙库房10个；  武隆中心：管理中心50个；  李渡中心：管理中心40个 | 100 | 个 |
| 10 | 消防器箱  （8公斤）  厚度1.2mm检验报告 | 界石中心：界石服务区6个；  武隆中心：管理中心5个；  万盛中心：万盛西站10个 | 21 | 个 |
| 11 | 消防器箱  （4公斤）  厚度 1.2mm检验报告 | 界石中心：接龙库房10个、南彭收费站2个  武隆中心：办公楼10个、武隆服务区30个  万盛中心：管理中心2个、文凤站3个、通惠站3个、万盛西站22个 | 82 | 个 |
| 12 | 消防器箱（7公斤二氧化碳） | 界石中心：G75巴南收费站6个、南彭收费站1个、大观收费站6个、界石服务区6个；  武隆中心：管理中心5个  李渡中心：管理中心20个 | 44 | 个 |
| 13 | 消防棒（充电式） | 界石中心：100支；  南川中心：12支；  武隆中心：中心20支；  万盛中心：万盛站5支，万盛西站5支，永城站5支，通惠站5支，丛林站5支，南平站5支，文凤站5支，管理中心5支，、巡查中队10支、南平服务区10支；  李渡中心：54支 | 246 | 支 |
| 15 | 水成膜  8年过期  （30升/箱） | 界石中心：接龙库房900；南湖隧道出城界石-南川690、南湖隧道进城南川-界石690；太平隧道出城界石-南川1170、太平隧道进城南川-界石1170；石龙隧道出城界石-南川2070、石龙隧道进城南川-界石2040 | 8730 | 升 |
| 16 | 疏散箱 | 李渡中心：管理中心10个；  万盛中心：管理中心2个； | 12 | 个 |

江綦公司2023年消防器材及附属设施采购统计表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **送货或安装地点（隧道/收费站/服务区等）** | **数量** | **单位** |
| 1 | 4公斤干粉灭火器 | 永新服务区：10具  贾嗣收费站：10具 | 20 | 具 |
| 2 | 8公斤干粉灭火器 | 南山隧道：10具  贾嗣隧道：10具 | 20 | 具 |
| 4 | 水成膜  8年过期  （30升/箱） | 贾嗣隧道：900升  南山一号隧道：900升 | 1800 | 升 |
| 5 | 1公斤干粉灭火器 | 中心皮卡车：10具 | 10 | 具 |
| 6 | 2公斤干粉灭火器 | 中心交通车：10具 | 10 | 具 |

1. 上限价总价：最高限价（总价）为709676.03元，上限价报价含税收、人工、运输安装、售后服务、设备材料费、车辆通行费、交通组织费、安全措施费、项目管理费、相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险、试验检测费、利润及税金等与本项目有关的全部费用，甲方不再支付其他任何费用。

上限价单价清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属单位/路段 | 器材名称 | 最高上限单价 | 数量 | 最高上限总价 |
| 南方公司 | 4公斤干粉灭火器 | 64.67 | 440 | 28454.80 |
| 8公斤干粉灭火器 | 101.00 | 4241 | 428341.00 |
| 20公斤干粉灭火器 | 387.67 | 41 | 15894.47 |
| 2公斤车载灭火器 | 39.33 | 37 | 1455.21 |
| 3公斤二氧化碳灭火器 | 131.67 | 257 | 33839.19 |
| 7公斤二氧化碳灭火器 | 345.33 | 60 | 20719.80 |
| 水带（20米/圈） | 116.33 | 94 | 10935.02 |
| 水枪 | 32.33 | 100 | 3233.00 |
| 消防器箱（8公斤） | 116.00 | 21 | 2436.00 |
| 消防器箱（4公斤） | 66.67 | 82 | 5466.94 |
| 消防器箱（7公斤二氧化碳） | 162.33 | 44 | 7142.52 |
| 消防棒（充电式） | 32.67 | 246 | 8036.82 |
| 水成膜（8年过期） | 12.83 | 8730 | 112005.90 |
| 疏散箱 | 382.33 | 12 | 4587.96 |
| **小计** |  | **小计** |  | 682548.63 |
| 江綦公司 | 4公斤干粉灭火器 | 64.67 | 20 | 1293.40 |
| 8公斤干粉灭火器 | 101.00 | 20 | 2020.00 |
| 水成膜（8年过期） | 12.83 | 1800 | 23094.00 |
| 1公斤二氧化碳灭火器 | 32.67 | 10 | 326.70 |
| 2公斤二氧化碳灭火器 | 39.33 | 10 | 393.30 |
| **小计** |  | **小计** |  | 27127.40 |
| **合计** |  | **合计** |  | 709676.03 |

1. 评标方式：经评审的最低价法
2. 询价人的资格要求：
3. 具有独立法人资格、有效的营业执照（注册资金100万及以上）。
4. 至少完成过一次高速公路消防器材供货业务，以有效合同为准。

（三）具备消防器材生产或销售经营资格。

（四）厂家授权本次投递单位的销售代理及售后服务承诺函须盖厂家鲜章。

（五）本次投标产品中4KG干粉灭火器、8KG干粉灭火器、3KG二氧化碳灭火器、7KG二氧化碳灭火器、泡沫灭火剂、水带及消防箱须提供2021年12月1日之后由国家认证的消防产品质量监督检验站出具的检验合格报告（提供复印件，照片无效）。

（六）投标的产品中4KG干粉灭火器、8KG干粉灭火器、3KG二氧化碳灭火器、7KG二氧化碳灭火器、泡沫灭火剂、水带必须具备中国国家强制性产品认证证书（CCC），且证书在有效期范围内；消防箱提供厂家出具合格证。

五、投标保证金：参选单位在7月31日9:00前向询价单位下列账户缴纳投标保证金1万元（大写人民币：壹万元整），必须以投标公司名义汇款到公司账户，投标文件须附银行打款单。

户名：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

开户行：工商银行重庆两路口支行

账号：3100021319200325786

注：甲方在合同签订后退还保证金。

六、产品质量要求：

（一）产品必须符合国家相关法律规定的质量要求及国家标准，不得擅自改变品牌、型号以及降低质量要求；并提供相关资质证书及质量证明文件，本次提供的检验报告中的检测结果需符合下述参数要求。

（二）灭火器主要参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 灭火级别 | 喷射距离 | 有效喷射时间 | 温度范围 |
| 4KG干粉灭火器 | 2A 55B CE | ≧3.7M | ≧17.4S | -20℃～＋55℃ |
| 8KG干粉灭火器 | 4A 144B CE | ≧4.5M | ≧15S | -20℃～＋55℃ |
| 3KG二氧化碳灭火器 | 21B CE | ≧2.8M | ≧11.9S | -10℃～＋55℃ |
| 7KG二氧化碳灭火器 | 55B CE | ≧3.0M | ≧19.5S | -10℃～＋55℃ |
| 2KG干粉灭火器 | 1A 21B CE | ≧3.3M | ≧8S | -20℃～＋55℃ |
| 20KG手推式干粉灭火器 | 4A 144AB CE | ≧6M | ≧30S | -20℃～＋55℃ |

（三）水带：

1、技术性能符合GB 6246-2011《消防水带》标准要求，具有消防产品认证证书并加盖投标人鲜章。

2、水带主要参数：

单位长度质量≤309g/m；

爆破压力≥4.52Mpa；水带在高压水流的作用下，抗形变能力良；

延伸率≤0.4％；

直径膨胀率≤3.5％；

（四）消防箱主要参数：

符合XF139-2009要求，并出具消防箱薄钢板1.2mm的检验报告。

4KG干粉2具装规格型号：XMDDG22；

8KG干粉2具装规格型号：XMDDG32；

7KG二氧化碳2具装规格型号：XMDDD42；

1. 泡沫灭火剂主要参数：

产品必须符合国家相关法律规定的质量要求及国家标准并且不得低于以下参数要求，不得擅自改变品牌、型号（见采购清单）以及降低质量要求；并提供相关资质证书及质量证明文件，本次提供的检验报告中的检测结果需符合下述参数要求。

（1）泡沫液的混合比为3%；

（2）泡沫灭火剂的灭火等级满足：IA；

（3）强施放灭火剂时间≤3min;

（4）强施放抗烧时间≥20min；

（5）表面张力mN/m：与特征值的偏差不大于10%

（6）界面张力mN/m：与特征值的偏差不大于1.0mN/m或不大于特征值的10%，按上诉两个差值中较大者判定

（7）腐蚀率，mg/（d\*dm2）Q235A钢片≤1.6；3A21铝片≤0.8.

（8）25%稀液时间min：与特征值的偏差不大于20%

七、本次采购的消防器材生产日期必须是2023年7月1日以后。中标单位对所提供的产品实行三包。

八、中标单位提供两年的质保服务，质保金为中标价的5%，质保期从消防器材验收之日起计算。

九、供货方按照竞争性比选函所确定的消防器材类型、数量送货到指定地点并安装后，由南方公司和供货方一起将消防器材、泡沫灭火剂随机抽样送至专业检测部门检测，检测费用由供货方承担（灭火器、水带、消防箱在重庆市消防产品质量监督检验站检测，泡沫灭火剂在天津消防研究所检测）。如果检测不合格，供货方负责将产品全部收回，并视为供货方未依约供货，同时解除合同，期间产生的一切损失由供货方承担。

十、中标单位提供送货上门、安装到点、到位服务，同时按照甲方要求，供货单位须负责对更换下的消防器材、泡沫灭火剂进行安全环保处理。

十一、无效投标条款

供应商或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标文件未按询比文件要求签署、盖章的；

（二）提供的检测报告不具备比选文件中质量要求规定的资格要求和技术参数要求的；

（三）报价超过询比文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）供应商诚信经营中有弃标行为的；

（六）供应商以联合体形式参与投标的；

（七）评标小组将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将取消资格。

（八）法律、法规和询比文件规定的其他无效情形。

十二、成交及合同签订：询价人确定成交单位后，向其发出成交通知书。成交单位在接到询价人通知书后，须7个工作日内派代表与询价人进行委托服务合同的签署工作，并立即开始工作接洽及按时入场履行服务工作，否则视为自动放弃中选资格。

### 合同签订：南方公司、江綦公司分别按照中标价单独签订合同。

十三、询价响应文件的相关要求

1.报价说明：

本项目最高总限价为709676.03 元，最高上限单价见附件。竞标人的竞标报价均不得超过询价人发布的最高限价，否则将作否决投标处理。

2.询价响应文件的组成：

见附件1询价响应文件格式（注：所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章，询价响应文件按询价文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码，文件须密封完好，按正式文件装订成册并加盖密封章，我司对文件内容的遗失、缺损不负任何责任）。

十四、提出问题的截止时间及比选采购人澄清时间：

### 比选响应单位对询价文件如有疑问，须于2023年7月29日中午12:00（北京时间）前将疑问（需盖单位鲜章）以电子邮件形式发至比选采购人电子邮箱414227936@qq.com，并电话告知比选采购人，过期不再受理。如有必要，比选采购人将答疑、澄清、补遗的内容于2023年7月30 日下午17:00（北京时间）前在重庆高速集团官网以公告形式发布，各比选响应单位不管下载与否都将被视为已知晓。由此产生的一切后果由比选响应单位自负。

十五、递交时间及地点

询价响应文件应于2023年7月31日上午10:00（北京时间）前递交我公司中会议室（地址：重庆市巴南区渝湘高速公路G65巴南站旁二楼）。

十六、开标

1、开标方式：现场开标

2、开标时间：2023年7月31日上午10:00（北京时间）

3、开标地点：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司中会议室

4.联系方式：王老师 （023） 66410579 18716881565

十七、附件

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司2023年消防器材及附属设施集中采购项目响应文件格式

重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司

**附件1：**

**询价响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司**

**2023年消防器材及附属设施集中采购项目**

**询价响应文件**

竞标人单位名称（全称）（盖单位公章）

**目 录**

**一、报价函及分项报价表**

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**三、询价响应单位的工商营业执照有效复印件**

**四、单位资质证明文件**

**五、信用中国网站查询截图**

**六、产品相关检验报告及合格证书**

**七、业绩有效合同**

**八、比选保证金银行回单**

**九、参选人认为有必要提供的其他证明文件**

### 

**一、报价函及分项报价表**

**（一）报价函**

**致：重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司**

1.我方已仔细研究了**重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司2023年**

**消防器材及附属设施集中采购项目**询价文件的全部内容，愿意以如下报价作为本项目的竞标价并按合同约定实施完成投标工作。愿意以总报价 （¥ ）作为本项目的竞标价并按合同约定实施完成投标工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销询价响应文件。

3．我方在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

**4. 承诺所有产品的技术参数完全满足询价文件的要求，否则视为虚假应标，询价人有权取消中标资格，如若造成询价人损失，我方承诺按询价人要求进行赔偿。**

5．我方承诺在收到成交通知信息后，在7个工作日内和询价人签定合同**。**

6. 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同事宜。且在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**（二）分项报价表**

注意：不得超过最高上限单价及总价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 所属单位 | 器材名称 | 数量 | 最高上限单价 | 最高上限总价 | 投标单价 | 投标总价 |
| 南方公司 | 4公斤干粉灭火器 | 440 | 64.67 | 28454.80 |  |  |
| 8公斤干粉灭火器 | 4241 | 101 | 428341.00 |  |  |
| 20公斤干粉灭火器 | 41 | 387.67 | 15894.47 |  |  |
| 2公斤车载灭火器 | 37 | 39.33 | 1455.21 |  |  |
| 3公斤二氧化碳灭火器 | 257 | 131.67 | 33839.19 |  |  |
| 7公斤二氧化碳灭火器 | 60 | 345.33 | 20719.80 |  |  |
| 水带（20米/圈） | 94 | 116.33 | 10935.02 |  |  |
| 水枪 | 100 | 32.33 | 3233.00 |  |  |
| 消防器箱（8公斤） | 21 | 116 | 2436.00 |  |  |
| 消防器箱（4公斤） | 82 | 66.67 | 5466.94 |  |  |
| 消防器箱（7公斤二氧化碳） | 44 | 162.33 | 7142.52 |  |  |
| 消防棒（充电式） | 246 | 32.67 | 8036.82 |  |  |
| 水成膜（8年过期） | 8730 | 12.83 | 112005.90 |  |  |
| 疏散箱 | 12 | 382.33 | 4587.96 |  |  |
| 小计 |  |  | 小计 | 682548.63 |  |  |
| 江綦公司 | 4公斤干粉灭火器 | 20 | 64.67 | 1293.40 |  |  |
| 8公斤干粉灭火器 | 20 | 101 | 2020.00 |  |  |
| 水成膜（8年过期） | 1800 | 12.83 | 23094.00 |  |  |
| 1公斤二氧化碳灭火器 | 10 | 32.67 | 326.70 |  |  |
| 2公斤二氧化碳灭火器 | 10 | 39.33 | 393.30 |  |  |
| 小计 |  |  | 小计 | 27127.40 |  |  |
| 合计 |  |  | 合计 | 709676.03 |  |  |

**二、法定代表人身份证明及授权委托书**

**（一）法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

竞标人： （盖单位鲜公章）

年 月 日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**（二）授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**三、询价响应单位有效的营业执照复印件**

**四、单位资质文件**

**五、信用中国网站查询截图**

在（www.creditchina.gov.cn)中查询是否被列入违法失信企业名单，由投标人自行下载信用信息报告（加盖鲜章）

**六、产品相关检验报告及合格证书**

**七、业绩有效合同**

**八、比选保证金银行回单**

**九、参选人认为有必要提供的其他证明文件**