**项目名称：璧山区交调站建设设备采购项目**

**竞争性比选文件**

**重庆鹏途企业管理咨询有限公司**

**2023年7月**

**璧山区交调站建设设备采购项目**

**竞争性比选公告**

本次系对璧山区交调站建设设备采购项目，建设资金来自：业主自筹，项目出资比例为100%，比选人为重庆鹏途企业管理咨询有限公司。竞争性比选由比选人自行组织。根据国家相关法律法规相关规定，本项目计划以竞争性比选方式确定服务合作单位，具体情况如下：

**一、项目基本情况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分包**  **号** | **项目名称** | **采购预算**  **（元）** | **成交供应商数量（名）** | **备注** |
| 1 | 璧山区交调站建设设备采购项目 | 98500.00 | 1 |  |

**二、比选工作内容：**

2.1采购设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 激光式交通情况调查系统 | 套 | 1 |  |

2.2技术要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **配置具体要求** |
| 1 | 技术类型 | 双激光+视频（以交通部推荐名单为准）。 |
| 2 | 传感器产地 | “中国”（以交通部推荐名单为准）。 |
| 3 | 集装箱功能 | 有（以交通部推荐名单为准）。 |
| 4 | 温度等级 | J级（以交通部推荐名单为准）。 |
| 5 | 环境湿度 | 0％～98％，无冷凝。 |
| 6 | 功耗 | ≤30W。 |
| 7 | 检测参数 | 车类/车速/流量等交通部要求的数据类型。 |
| 8 | 数据精度 | 满足交通部要求的数据类型、数据精度要求：车类精度≥90%；流量精度≥95%；速度精度≥92%；检测器的上传周期为：实时、5分钟的整数倍可调。 |
| 9 | 检测范围 | 路侧立杆安装最大支持8车道 |
| 10 | 存储容量 | 支持大容量SD卡，连续储存5年以上交调数据。 |
| 11 | 数据接口 | RJ45以太网、2路RS232。 |
| 12 | 数据实时传输 | 现场数据支持TCP/IP、GPRS、光纤传输。 |
| 13 | 数据格式 | 交通部标准，可直接导入相关软件进行处理；数据交换文件为文本文件类型。 |
| 14 | 通讯协议 | 标准IP地址和TCP/IP协议支持标准串行通讯协议，设备应具备串行通信接口或USB接口，串行通信接口使用2路RS232异步全双工串口，可转接光缆或无线（GPRS）。串行通信接口与外部的连接应便于安装和维护，并采取防水、防尘等措施。 |
| 15 | 联网能力 | 支持有线和无线各种联网方式，支持TCP/IP协议。 |
| 16 | 保护措施 | 防雷装置、电压保护、电磁干扰保护等。 |
| 17 | 数据处理 | 提供各观测点交调数据的实时刷新及自动传输；可靠性：设备的平均无故障间隔时间（MTBF）不应小于20000小时。 |
| 18 | 激光传感器防护等级 | IP68，提供第三方权威检测报告。 |
| 19 | 安装立杆 | 8米高；带维修爬梯和维修平台、维修平台承重≥200kg；所有构件均需镀锌处理，镀锌厚度不小于600克每平方米；抗风能力要求达到抵御40m/s风力要求；立柱材料为外径至少为φ300Xφ260X8m八角锥形焊接钢管，立柱需套在立柱底法兰内焊接，焊接牢固可靠。 |
| 20 | 电源 | 市电交流电网电压220V（1±15%）、频率50（1±4%）HZ、可支持后备UPS、太阳能供电 |

投标或授权的交调设备厂家应在《关于发布2021年度公路交通情况调查设备型式检验合格结果的通知》（见交规信函字（2021）24号）内。

2.3质量保证

投标人必须承诺所投相关设备和材料必须货真价实，符合要求，假冒伪劣产品不得参与采购；所投设备和材料的各项手续、文件必须真实完整有效。投标人必须承诺签订合同前提供所投设备相关证明材料给采购人审核，经采购人审核通过后签订合同。

2.4付款方式

双方合同约定。

**三、比选申请人资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本次竞争性比选不接受联合体报价。

上述2-5项报价人可提供诚信声明（格式见后面）。

**四、服务期及服务地点**

1、服务期限：合同签订后，30个日历日之内交货。

2、服务地点：采购人指定地点。

**五、项目限价：**本次比选的最高限价为：9.85万元。 报价人报价不得超过项目业主发布的最高限价，否则按否决投标处理。 报价人所报总价包括但不限于为完成本次比选的全部工作内容所需服务费、人工费、商品费用、运输费、税费、利润等所有费用，以及本《竞争性比选文件》明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。本次报价为该项目合同包干价。

**六、比选响应文件组成**

比选响应文件包括报价文件和商务技术文件两部分。各比选人应提交正、副本各一份。比选响应文件（报价文件与商务技术文件）须按以下的要求填写规范并装订成册：比选响应文件以比选人提供的格式填写，装订成一册，密封到一个封套中，并在封套上写明《璧山区交调站建设设备采购项目》竞争性比选响应文件，密封完好并在封口处加盖公章。比选响应文件应按如下顺序依次装订：

一、报价文件

1、报价函

二、商务技术文件

1、法定代表人身份证明或授权委托书

2、有效的营业执照复印件

3、诚信声明

4、技术文件

5、其他响应文件

**（注：以上所有文件均须报价单位法定代表人或其授权代理人签署并加盖单位公章）**

**七、评标办法（本项目采用经评审的最低价中标法）：**

本次比选采用最低价中标法。

评标委员会按照报价由低到高的顺序推荐三名中标候选人，若出现不同报价人的报价相同时，则采用在开标现场抽签的方式确定其排名先后。

**八、竞争性比选须知**

（一）竞争性比选公告发布时间：2023年07月04日起在高速集团官网（http://www.cegc.com.cn/gw/index）、高速集团招投标平台（<http://43.240.249.108:8088>）上发布竞争性比选公告。

（二）竞争性比选文件报名时间、方式及地点：竞标人在2023年 07月 04 日至2023年 07月 07日14时30分内（法定公休日、法定节假日除外）自行下载项目竞争性比选文件，逾期不予受理。

（三）竞争性比选地点：重庆市渝北区星光大道62号海王星科技大厦d区5楼。

（四）竞争性比选报价文件提交截止时间（即开标时间）：2023年 07月 07 日14时30分（北京时间）。

（五）各竞标人应根据本次竞争性比选的具体要求，编制规范的竞争性比选响应文件（竞争性比选响应文件，要求填写规范，密封完好并在封口处加盖单位公章，所有竞争性比选响应文件均只能作一次性提交，提交后不得更改。）

（六）竞争性比选响应文件的份数及编制要求

竞争性比选响应文件正本1份，副本1份，竞争性比选响应文件按竞争性比选文件中规定格式排版，并应编制目录，逐页标注页码，如有其他补充文件的，可按需求扩展内容。

（七）密封要求

将竞争性比选响应文件密封到一个封套中，再在封套上写明

璧山区交调站建设设备采购项目

竞争性比选响应性文件

在2023年07月07日14时30分前不得开启

（八）联系方式

竞争性比选人：重庆鹏途企业管理咨询有限公司

地 址：重庆市渝北区海王星D区5楼

联系人：梁老师

电 话：18883775227

**竞争性比选响应文件格式**

**（以下内容为示例）**

**璧山区交调站建设设备采购项目**

**竞争性比选响应文件**

比选申请人： （盖单位公章）

2023年 月 日

**目 录**

一、报价文件 \*\*

1、报价函 \*\*

二、商务技术文件 \*\*

1、法定代表人身份证明或授权委托书 \*\*

2、有效的营业执照复印件 \*\*

3、诚信声明 \*\*

4、技术文件 \*\*

5、其他响应文件 \*\*

**一、报价文件**

**1、报价函**

**重庆鹏途企业管理咨询有限公司：**

1．我方已仔细研究璧山区交调站建设设备采购项目竞争性比选文件的全部内容，经研究比选文件的内容、服务条款后，愿意以竞标总报价¥元（大写： ），按合同约定完成工作。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销竞争性比选响应文件。

3．我方在此声明，所递交的竞争性比选响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4．在合同协议书正式签署生效之前，本报价书连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件。对双方具有约束力。

5． （其他补充说明）。

投标人： （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

**二、商务技术文件**

**1、法定代表人身份证明及授权委托书**

**1.1法定代表人身份证明**

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法人手签） 性别： 年龄： 职务：

系 （竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证双面复印件。

竞标人： （盖单位鲜公章）

年 月 日

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得用印章、签名章或其他电子制版签名。

**1.2授权委托书**

本人 （姓名）系 （竞标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 报价有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证双面复印件。

竞 标 人： （盖单位鲜公章）

法定代表人： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

**2、有效的营业执照复印件**

**3、诚信声明**

重庆鹏途企业管理咨询有限公司：

（报价人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞标人： （盖单位鲜公章）

年 月 日

**4、技术文件**

**5、其他响应文件**