**重庆中渝高速公路有限公司**

**隧道洞口影响行车安全绿化整改工程项目**

**竞争性比选**

**邀**

**请**

**函**

**2023年9月**

**重庆中渝高速公路有限公司**

**隧道洞口影响行车安全绿化整改工程项目竞争性比选**

致 公司：

重庆中渝高速公路有限公司隧道洞口影响行车安全绿化整改工程项目已列入我公司2023年年度计划，资金已落实，为我司隧道洞口影响行车安全绿化整改工程项目顺利开展，特邀请贵公司对本项目进行竞争性报价。

一、工程项目介绍

G5001重庆绕城高速公路龙井隧道、大岚垭隧道、花土岗隧道洞口绿化杂乱，乔木遮挡隧道铭牌，为响应隧道品质提升，美化洞口，需对区域内部分原生植物进行移除和修剪、后生杂树移除、杂草杂物清理、原生植物的保护和利用、绿化场地的清理和修复、因地制宜对靠道路一侧地被进行补植等手段，使区域绿化清理和改造后达到美观、整洁、通透、安全的目的。项目业主为重庆中渝高速公路有限公司，资金已落实，本项目上限价为2427850.45元。

二、工作范围、内容和要求

1、施工范围：G5001重庆绕城高速公路龙井隧道、大岚垭隧道、花土岗隧道。

2、预计工期：2023年10月16日—2023年11月30日，共计46日历天，开工时间以合同签订时间为准，工期结束时间不调整。

3、施工内容：

隧道洞口绿化整改（详见清单）。

4、项目要求：

（1）质量满足日常养护质量要求，整改后洞口环境优美，新栽植绿化存活率在95%以上。

（2）本项目施工必须满足《重庆高速公路养护实施细则》等国家或地方规范性文件。

（3）工程验收参考《公路工程竣（交）工验收办法》有关文件规定执行。

（4）安全标准按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）、《重庆市高速公路养护工程施工作业安全管理规定》（渝交委路【2008】134号）、《营运高速公路施工管理规范》（DB50/T 959-2019）以及《养护工程项目安全文明施工管理办法》等在内的有关文件执行。

5、对施工单位的要求：

（1）施工方中标后，按合同约定在规定期限内进场施工并完成相关内容。如乙方未在要求的时间内完成，甲方将有权委托其他单位实施，并按规定进行处罚，甲方有权无条件终止合同，并向乙方索赔相关损失；

（2）安全管理工作由施工方自行负责，中标施工中所需要的安全标志、安全人员和安全设施维护由施工方负责, 施工方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ 076—95）和重庆市交委颁发的《重庆高速公路养护实施细则》、《重庆市营运高速公路施工标准化管理办法》实施现场安全管理，并为上路作业的人员和车辆按国家规定购买相关保险，并承担相应的责任、义务及赔偿；作业中所发生安全方面的责任事故，由中标施工方承担全部责任。

6、本次竞争性比选共1个标段，最高上限价为2427850.45元。

三、投标人要求

1、投标人信誉良好，并在人员、资金等方面具有相应的承包能力。并未与招标人发生过仲裁、司法等纠纷。

2、具有独立法人资格，入选重庆高速公路集团有限公司招投标平台合格供方库名录“绿化”类的单位。

3、近3年内独立完成一个高速公路绿化施工项目。

4、投标人所有投标必须按比选邀请函中要求的投标文件格式进行投标。

5、投标人不得提出与比选邀请函中不同的合同签订和计量支付方式。

6、若存在控股、管理关系，不得同时参与本项目投标。

四、比选邀请函的获取

比选邀请函电子版通过高速集团招投标管理平台自动投送。

五、投标文件的递交及相关事宜

1、开标方式：

电子投标 ：将电子版投标文件投报至高速集团招投标管理平台，**平台投标时间为2023年9月27日9:30至2023年9月27日10：00（北京时间）**。

现场开标地点：**重庆中渝高速公路有限公司二楼二会议室（绕城高速双福南收费站旁）**。

投标文件报送截止时间：**2023年9月27日10:00（北京时间）**，同时本次比选要求的“加盖单位鲜章”均是加盖投标人单位鲜章。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理，最终依据纸质版投标文件进行评审。

开标时间：**投标人携带纸质版投标文件于2023年9月27日9：30前到达会议室等候。待电子投标确认报价完毕后，2023年9月27日10:00（北京时间）现场开标**。

2、投标文件报价表中的投标价应包括完成本次竞争性必选全部工作内容所涉及到的驻地建设费、劳务费、材料费、设备费、项目管理费、保险费（包含相关法律法规所要求购买的各种商业保险、意外伤害险及工伤保险等）、临时设施费、车辆通行费、试验检测费、安全措施费、利润及税金等与本项目有关的，招标人明示或暗示的一切费用。

3、投标文件必须含投标人法人合法授权书（授权代表投标人进行投标、合同谈判、签订合同等）及指定联系人（含姓名、传真电话、手机号、电子邮箱，可与被授权人相同也可不同）。

4、投标文件内应提供营业执照、资质证书、设备和拟投入人员的相关资料等。投标文件应逐页加盖单位公章，并密封装于文件袋内否则招标人将不予签收。

5、在签订合同前招标人有权接受和拒绝任何投标、宣布投标无效或进行重新比选，并对由此而引起的对投标人的影响不承担责任。

六、投标文件要求

1、封面（投标文件格式附后）；

2、投标报价函；

3、报价汇总清单；

4、法定代表人身份证明或授权委托书；

5、承诺函；

6、营业执照及资质证书复印件；

7、业绩证明材料。

以上投标文件内容均需逐页加盖投标单位鲜章，投标人需持单位介绍信原件及身份证。

七、报价、定标评标价原则及低价风险担保

1、本次比选在原则上满足比选人要求前提下，报价人不可超上限价进行报价，否则视为废标；

2、本次竞争性必选采用**“最低评标价法”**，即所有有效投标报价最低的单位为第一中标候选人。如出现两家及以上报价相同的第一中标候选人，评标委员会将采用票选的方式确定一家作为第一中标候选人。本次竞争性必选推荐中标候选人一名；

3、低价风险担保：中标价低于最高限价的85%时提供；如不按时足额提供，视为中标人放弃中标；

4、中标人提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金或不可撤销的见索即付银行保函。如采用现金的方式，中标人须采用银行转账方式将低价风险担保金从拟中标单位的基本账户转入至招标人指定的专用账户内；

（2）低价风险担保的金额：（最高限价×85%-中标价）×3，且最高不超过最高限价的85%；

（3）低价风险担保的提交时间：中标候选人公示结束后30个工作日内，中标人按担保金额向招标人提交低价风险担保；

（4）低价风险担保的期限：自提交低价风险担保之日起至竣工验收合格之日止。

5、低价风险担保退还时间：工程通过竣工验收后一次性退还，不计息。

6、履约过程中，施工单位以中标价过低为由，提出不能履约或不能完全履约的，低价风险担保金则不予退还。

八、合同签订及费用支付

1、报价清单中的工程数量为预估工程量，按照招标方验收合格的实际工程量进行计量；

2、本工程不支付预付款；

3、结算支付：工程验收合格后，招标人根据合同条款进行结算和支付。中标人在办理支付时还应移交完整的工程档案资料；中标人在办理支付时需按招标人要求提供相应金额的发票。

4、新增项单价：根据甲方审定的价格，按投标人中标价与最高限价的差异百分比同比例下浮后确定。

5、报价方不得提出其他计量、计价方式；若有不清楚及不明确的问题，请在报价前书面向我方提出。

九、招标文件的澄清

1、招标人将以书面方式要求投标人对投标文件中的细微偏差内容作必要的澄清或者补正。对此，投标人不得拒绝。澄清或者补正应以书面方式进行不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清或补正内容将作为投标文件的组成部分。

2、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清或者补正的，招标人将否决其投标，并没收其投标担保（如有）。招标人不接受投标人主动提出的澄清。

十、废标

出现以下情况，均做废标处理。

1、投标文件未按“第六条投标文件要求”进行投标的。

2、更改报价表的“项目名称”、“预估工程量”、“上限单价”、“上限总价”等。

3、投标报价超“上限单价”、“上限总价”。

4、不满足比选邀请函中规定的资质和业绩要求。

十一、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标；

（4）中标候选人不按规定缴纳低价风险担保金或不签订合同放弃中标或不符合中标条件等法规规定的情形；

（5）法律法规规定的其他情形。

此条款只适用于首次招标。

十二、联系方式

招 标 人：重庆中渝高速公路有限公司

地 址：重庆绕城高速公路双福南收费站旁

邮 编：400428

联 系 人：刘文

电 话：17783190987

**附件：投标文件格式**

投标文件格式：

**重庆中渝高速公路有限公司**

**隧道洞口影响行车安全绿化整改工程项目**

**竞争性比选**

**投**

**标**

**文**

**件**

**投标人：**

**日 期：**

**一、投标报价函**

重庆中渝高速公路有限公司：

我方已仔细研究了重庆中渝高速公路有限公司隧道洞口影响行车安全绿化整改工程项目竞争性比选邀请函的全部内容，我方投报的总价为￥ 元（大写： ） （只能报0元至2427850.45元间的数字，报价小于0元或者报价大于2427850.45元的均视为无效报价，报价保留两位小数（若有），工程项目清单见附件）。我方愿承担并完成文件及合同中要求工程项目的检查工作。以优质的服务在招标方规定的时期内完成全部工作，在工作过程中，接受招标方的监督、指导，对项目资料严格保密。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

**重庆中渝高速公路有限公司**

**隧道洞口影响行车安全绿化整改工程报价清单**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 上限总价 | 投标总价 | 备注 |
| 1 | 龙井隧道 | 1005664.05 |  |  |
| 2 | 花土岗隧道 | 525049.67 |  |  |
| 3 | 大岚垭隧道 | 897136.73 |  |  |
| 4 | 合计 | 2427850.45 |  |  |

**重庆中渝高速公路有限公司**

**隧道洞口影响行车安全绿化整改工程报价清单明细（龙井隧道洞）**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **龙井隧道洞口影响行车安全绿化整改工程报价清单明细** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | 单位 | 预估工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
|
| 1 | 靠行车护栏段乔灌木修剪、移除 | 原生乔木修剪（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 14595.80 | 11.28 | 164640.62 |  |  |  |
| 2 | 原生乔木移除（伐树、挖兜，密度2株/m2，干径综合考虑） | m2 | 14595.80 | 19.36 | 282574.69 |  |  |  |
| 3 | 原生灌木修剪（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 1834.69 | 4.97 | 9118.41 |  |  |  |
| 4 | 原生灌木移除（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 12761.11 | 5.85 | 74652.49 |  |  |  |
| 5 | 原有枯死及杂类苗木移除（密度2株/15m2计，干径综合考虑） | m2 | 14595.80 | 2.11 | 30797.14 |  |  |  |
| 6 | 各类杂草、杂物清理（厚度按50mm综合考虑） | m2 | 14595.80 | 4.20 | 61302.36 |  |  |  |
| 7 | 洞口边沿4m范围内各类杂草、杂树、杂物的清理和移除 | 原生乔木移除（伐树、挖兜，密度1株/m2，干径综合考虑） | m2 | 4404.20 | 12.93 | 56946.31 |  |  |  |
| 8 | 原生灌木移除（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 4404.20 | 3.50 | 15414.70 |  |  |  |
| 9 | 各类杂草、杂物清理（厚度按50mm综合考虑） | m2 | 4404.20 | 4.20 | 18497.64 |  |  |  |
| 10 | 移除、修剪苗木及杂草、杂物清运（外运30km，含渣场费 | | m³ | 3800.00 | 30.24 | 114912.00 |  |  |  |
| 11 | 绿化场地的翻挖、清理及修复调整 | | m2 | 2470.00 | 4.68 | 11559.60 |  |  |  |
| 12 | 撒播草花种子 | | m2 | 7297.90 | 8.31 | 60645.55 |  |  |  |
| 13 | 铺植草皮（沟叶结缕草） | | m2 | 2470.00 | 17.12 | 42286.40 |  |  |  |
| 14 | 交通安全组措施织费 | | 天.处 | 42 | 1014.22 | 42597.24 |  |  |  |
| 小计 | | |  |  |  | 985945.15 |  |  |  |
| 15 | 安全生产费 | | 项 |  | 0.02 | 19718.90 |  |  |  |
| 总计 | | |  |  |  | 1005664.05 |  |  |  |

**重庆中渝高速公路有限公司**

**隧道洞口影响行车安全绿化整改工程报价清单明细（花土岗隧道）**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **花土岗隧道洞口影响行车安全绿化整改工程报价清单明细** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | 单位 | 预估工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
|
| 1 | 靠行车护栏段乔灌木修剪、移除 | 原生乔木修剪（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 7572.15 | 11.28 | 85413.85 |  |  |  |
| 2 | 原生乔木移除（伐树、挖兜，密度2株/m2，干径综合考虑） | m2 | 7572.15 | 19.36 | 146596.82 |  |  |  |
| 3 | 原生灌木修剪（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 951.82 | 4.97 | 4730.55 |  |  |  |
| 4 | 原生灌木移除（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 6620.33 | 5.85 | 38728.93 |  |  |  |
| 5 | 原有枯死及杂类苗木移除（密度2株/15m2计，干径综合考虑） | m2 | 7572.15 | 2.11 | 15977.24 |  |  |  |
| 6 | 各类杂草、杂物清理（厚度按50mm综合考虑） | m2 | 7572.15 | 4.20 | 31803.03 |  |  |  |
| 7 | 洞口边沿4m范围内各类杂草、杂树、杂物的清理和移除 | 原生乔木移除（伐树、挖兜，密度1株/m2，干径综合考虑） | m2 | 2284.85 | 12.93 | 29543.11 |  |  |  |
| 8 | 原生灌木移除（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 2284.85 | 3.50 | 7996.98 |  |  |  |
| 9 | 各类杂草、杂物清理（厚度按50mm综合考虑） | m2 | 2284.85 | 4.20 | 9596.37 |  |  |  |
| 10 | 移除、修剪苗木及杂草、杂物清运（外运30km，含渣场费 | | m³ | 1971.40 | 30.24 | 59615.14 |  |  |  |
| 11 | 绿化场地的翻挖、清理及修复调整 | | m2 | 1281.41 | 4.68 | 5997.00 |  |  |  |
| 12 | 撒播草花种子 | | m2 | 3786.08 | 8.31 | 31462.32 |  |  |  |
| 13 | 铺植草皮（沟叶结缕草） | | m2 | 1281.41 | 17.12 | 21937.74 |  |  |  |
| 14 | 交通安全组措施织费 | | 天.处 | 25 | 1014.22 | 25355.50 |  |  |  |
| 小计 | | |  |  |  | 514754.58 |  |  |  |
| 15 | 安全生产费 | | 项 |  | 0.02 | 10295.09 |  |  |  |
| 总计 | | |  |  |  | 525049.67 |  |  |  |

**重庆中渝高速公路有限公司**

**隧道洞口影响行车安全绿化整改工程报价清单明细（大岚垭隧道）**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **大岚垭隧道洞口影响行车安全绿化整改工程报价清单明细** | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目 | | 单位 | 预估工程量 | 上限单价 | 上限总价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
|
| 1 | 靠行车护栏段乔灌木修剪、移除 | 原生乔木修剪（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 13059.40 | 11.28 | 147310.03 |  |  |  |
| 2 | 原生乔木移除（伐树、挖兜，密度2株/m2，干径综合考虑） | m2 | 13059.40 | 19.36 | 252829.98 |  |  |  |
| 3 | 原生灌木修剪（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 1641.57 | 4.97 | 8158.60 |  |  |  |
| 4 | 原生灌木移除（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 11417.83 | 5.85 | 66794.31 |  |  |  |
| 5 | 原有枯死及杂类苗木移除（密度2株/15m2计，干径综合考虑） | m2 | 13059.40 | 2.11 | 27555.33 |  |  |  |
| 6 | 各类杂草、杂物清理（厚度按50mm综合考虑） | m2 | 13059.40 | 4.20 | 54849.48 |  |  |  |
| 7 | 洞口边沿4m范围内各类杂草、杂树、杂物的清理和移除 | 原生乔木移除（伐树、挖兜，密度1株/m2，干径综合考虑） | m2 | 3940.60 | 12.93 | 50951.96 |  |  |  |
| 8 | 原生灌木移除（密度4株/m2，干径综合考虑） | m2 | 3940.60 | 3.50 | 13792.10 |  |  |  |
| 9 | 各类杂草、杂物清理（厚度按50mm综合考虑） | m2 | 3940.60 | 4.20 | 16550.52 |  |  |  |
| 10 | 移除、修剪苗木及杂草、杂物清运（外运30km，含渣场费 | | m³ | 3400.00 | 30.24 | 102816.00 |  |  |  |
| 11 | 绿化场地的翻挖、清理及修复调整 | | m2 | 2210.00 | 4.68 | 10342.80 |  |  |  |
| 12 | 撒播草花种子 | | m2 | 6529.70 | 8.31 | 54261.81 |  |  |  |
| 13 | 铺植草皮（沟叶结缕草） | | m2 | 2210.00 | 17.12 | 37835.20 |  |  |  |
| 14 | 交通安全组措施织费 | | 天.处 | 35 | 1014.22 | 35497.70 |  |  |  |
| 小计 | | |  |  |  | 879545.82 |  |  |  |
| 15 | 安全生产费 | | 项 |  | 0.02 | 17590.91 |  |  |  |
| 总计 | | |  |  |  | 897136.73 |  |  |  |

二、法定代表人身份证明或授权委托书

**（一）法定代表人身份证明**

投标人名称： （投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： （法定代表人亲笔签名） 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

年 月 日

（二）**授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人： （亲笔签名）

身份证号码：

年 月 日

三**、承诺函**

重庆中渝高速公路有限公司：

本公司承诺在承担项目时做好以下工作：

1. 严格按询价方要求配备满足本工程项目工作的项目小组。如需临时增派工作人员，承诺将按照询价人要求及时增派相关专业人员，切实满足工作需要。
2. 与该项目业主和施工企业或企业负责人不存有利害关系；
3. 近3年未有违法违规不良记录；
4. 中标后同意按重庆中渝高速公路有限公司的标准格式签署合同。

投标人： （填写单位名称并盖单位鲜章）

法定代表人或者委托代理人： （签字）

年 月 日

注：本页需签字、盖章。

## 四、营业执照及资质证书

备注：提供公司的营业执照（需盖投标人鲜章），提供资质证书（需盖投标人鲜章）。

## 五、业绩证明材料

备注：近3年内独立完成一个高速公路绿化施工项目。